«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 269 279	руб.	Смета на сумму:	4 269 279	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор  ООО «ЖЭУ №12 Ц»	
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Г.В.Марчихина /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №67-73 по ул.Чернышевского г. Калининграда	
Сметная стоимость:	4 269.279	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	4.697	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	789.609	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2		7.08	8 500.09	60 181	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	393.0816	147.310	57 905	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	89.916	25.31	2 276	
		Накладные расходы				84%	48 640	
		Сметная прибыль				48%	27 794	
		Всего с НР и СП					136 616	
	
2.	ГЭСНр 53-1-1	Разборка обшивки: карниза	100 м2		0.2323	2 148.69	499	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.45	0.104535	268.820	28	
2. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	12.3	2.85729	142.690	408	
2. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.45	0.104535	874.68	91	
			(1)			268.82	28	
		Накладные расходы				73%	318	
		Сметная прибыль				56%	244	
		Всего с НР и СП					1 061	
	
3.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим.)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: настила сплошного	100 м2		7.08	2 792.42	19 770	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	3.2568	268.820	875	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	107.3328	150.030	16 103	
3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	3.2568	1 126.02	3 667	
			(1)			268.82	875	
		Накладные расходы				71%	12 054	
		Сметная прибыль				52%	8 829	
		Всего с НР и СП					40 653	
	
4.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		7.08	2 792.42	19 770	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	3.2568	268.820	875	
4. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	107.3328	150.030	16 103	
4. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	3.2568	1 126.02	3 667	
			(1)			268.82	875	
		Накладные расходы				71%	12 054	
		Сметная прибыль				52%	8 829	
		Всего с НР и СП					40 653	
	
5.	ГЭСН 46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3		1.7	1 510.91	2 569	
5. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	14.008	167.270	2 343	
5. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.955	97.21	190	
5. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	3.91	9.05	35	
		Накладные расходы				84%	1 968	
		Сметная прибыль				48%	1 125	
		Всего с НР и СП					5 662	
	
6.	ГЭСНр 53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3		0.017	133 133.60	2 263	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.663	268.820	178	
6. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	563	9.571	158.310	1 515	
6. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.663	1 126.02	747	
			(1)			268.82	178	
6. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.0748	20.52	2	
		Накладные расходы				73%	1 236	
		Сметная прибыль				56%	948	
		Всего с НР и СП					4 447	
	
7.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.408	2 735.32	1 116	
		Объем: (0.017)*24.0						
	
8.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.6664	13 896.92	9 261	
		Объем: (0.017)*39.2						
	
9.	ГЭСНр 58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150)	100 м		0.3309	55 449.83	18 348	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.208467	229.990	48	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	53.013489	161.570	8 565	
9. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.598929	10.80	6	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.208467	1 037.49	216	
			(1)			229.99	48	
9. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0013236	57 689.15	76	
9. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	1.561848	5 804.89	9 066	
9. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	12.2433	34.10	417	
		Накладные расходы				71%	6 115	
		Сметная прибыль				52%	4 479	
		Всего с НР и СП					28 942	
	
10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.0013236	57 689.15	-76	
		Объем: (0.3309)*(-0.004)						
	
11.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.026472	64 522.98	1 708	
		Объем: (0.3309)*0.08						
	
12.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.0192	96 058.76	1 844	
		Объем: 0.00029086*66						
	
13.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.00165	98 286.21	162	
		Объем: 0.000025*66						
	
14.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		1.40426	117.69	165	
		Объем: 0.0212766*66						
	
15.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.516	45 697.79	23 580	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.16512	229.990	38	
15. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	77.44644	161.570	12 513	
15. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.60888	10.80	7	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.16512	1 037.49	171	
			(1)			229.99	38	
15. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.00258	57 689.15	149	
15. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0129	50 201.92	648	
15. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	1.37256	7 353.20	10 093	
		Накладные расходы				71%	8 911	
		Сметная прибыль				52%	6 527	
		Всего с НР и СП					39 018	
	
16.	08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.006192	46 288.41	287	
		Объем: (0.516)*0.012						
	
17.	ГЭСНр 54-4-3	Нашивка досок для сращивания стропильных ног ( до длины 8,6 м)	100 м		0.096	19 241.77	1 847	
		Объем: 1.6*6						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.14496	229.990	33	
17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	6.57312	161.570	1 062	
17. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.14496	1 037.49	150	
			(1)			229.99	33	
17. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.0013728	57 689.15	79	
17. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.07536	7 372.62	556	
		Накладные расходы				72%	788	
		Сметная прибыль				64%	701	
		Всего с НР и СП					3 336	
	
18.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т		-0.0013728	57 689.15	-79	
		Объем: (0.096)*(-0.0143)						
	
19.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.00349	96 058.76	335	
		Объем: 0.00029086*12						
	
20.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0003	98 286.21	29	
		Объем: 0.000025*12						
	
21.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.25532	117.69	30	
		Объем: 0.0212766*12						
	
22.	ГЭСНр 58-5-7 
(прим.)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (50*150)	шт.		3	1 568.41	4 705	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	1.02	229.990	235	
22. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.24	12.72	161.570	2 055	
22. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	1.89	10.80	20	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	1.02	1 037.49	1 058	
			(1)			229.99	235	
22. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.003	57 689.15	173	
22. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.006	50 201.92	301	
22. 7.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	0.189	5 804.89	1 097	
		Накладные расходы				71%	1 626	
		Сметная прибыль				52%	1 191	
		Всего с НР и СП					7 522	
	
23.	01.7.15.12-0040	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм	т		0.002268	97 809.41	222	
		Объем: 0.000189*12						
	
24.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0003	98 286.21	29	
		Объем: 0.000025*12						
	
25.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.25532	117.69	30	
		Объем: 0.0212766*12						
	
26.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылок)	100 м		0.12	30 041.35	3 605	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0228	229.990	5	
26. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	15.99	161.570	2 584	
26. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.0624	10.80	1	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0228	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
26. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00156	57 689.15	90	
26. 6.	08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.00144	46 288.41	67	
26. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.114	7 372.62	840	
		Накладные расходы				71%	1 838	
		Сметная прибыль				52%	1 346	
		Всего с НР и СП					6 789	
	
27.	ГЭСН 10-01-010-01	Разборка элементов каркаса: прогоны, стойки, подкосы	м3		2.65	3 148.38	8 343	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.288	0.7632	229.990	176	
27. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18	47.7	158.310	7 551	
27. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.7632	1 037.49	792	
			(1)			229.99	176	
		Накладные расходы				90%	6 954	
		Сметная прибыль				43%	3 323	
		Всего с НР и СП					18 620	
	
28.	ГЭСН 10-01-010-01 
(прим.)	Установка элементов каркаса: прогоны (150*150мм), стойки (150*150), подкосы (100*50)	м3		2.65	13 226.56	35 050	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.954	229.990	219	
28. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	59.625	158.310	9 439	
28. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.954	1 037.49	990	
			(1)			229.99	219	
28. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.019875	89 253.46	1 774	
28. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00795	57 689.15	459	
28. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.008215	45 150.41	371	
28. 7.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	2.4645	7 448.65	18 357	
28. 8.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.01	0.0265	7 294.56	193	
28. 9.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.318	7 372.62	2 344	
28. 10.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	3.8425	34.10	131	
28. 11.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.006837	46 063.23	315	
28. 12.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.0079765	84 869.83	677	
		Накладные расходы				90%	8 692	
		Сметная прибыль				43%	4 153	
		Всего с НР и СП					47 895	
	
29.	01.7.15.02-0041	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм	100 шт.		0.3	1 249.15	375	
	
30.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1.188	2 105.72	2 502	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02376	229.990	5	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	4.0986	161.570	662	
30. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02376	1 037.49	25	
			(1)			229.99	5	
30. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	145.4112	12.48	1 815	
		Накладные расходы				94%	627	
		Сметная прибыль				51%	340	
		Всего с НР и СП					3 469	
	
31.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-145.4112	12.48	-1 815	
		Объем: (1.188)*(-122.4)						
	
32.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		145.4112	34.52	5 020	
		Объем: (1.188)*(122.4)						
	
33.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 , два слоя (рулонный утеплитель)	100 м2		1.188	11 754.41	13 964	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	2.75616	236.015	650	
33. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	67.43088	169.310	11 417	
33. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.42768	308.04	132	
			(1)			268.82	115	
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	2.32848	1 037.49	2 416	
			(1)			229.99	536	
		Накладные расходы				94%	11 343	
		Сметная прибыль				51%	6 154	
		Всего с НР и СП					31 461	
	
34.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		244.728	74.41	18 210	
		Объем: (1.188)*103.0*2						
	
35.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой (рулонный утеплитель)	100 м2		1.188	5 877.21	6 982	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.37808	236.015	325	
35. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	33.71544	169.310	5 708	
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.21384	308.04	66	
			(1)			268.82	57	
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	1.16424	1 037.49	1 208	
			(1)			229.99	268	
		Накладные расходы				94%	5 671	
		Сметная прибыль				51%	3 077	
		Всего с НР и СП					15 730	
	
36.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		122.364	74.41	9 105	
		Объем: (1.188)*103.0						
	
37.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		7.08	77 259.11	546 995	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	22.7268	250.312	5 689	
37. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	1230.9996	177.590	218 613	
37. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	11.8944	874.68	10 404	
			(1)			268.82	3 197	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	10.8324	1 037.49	11 239	
			(1)			229.99	2 491	
37. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	65.5608	14.99	983	
37. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.009912	127 819.59	1 267	
37. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.079296	120 606.78	9 564	
37. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.003186	60 190.64	192	
37. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	4.72236	189.88	897	
37. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	713.664	10.49	7 486	
37. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	3.2568	15 715.36	51 182	
37. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	10.4076	17 839.83	185 670	
37. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	821.28	46.96	38 567	
37. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	25.6296	26.91	690	
37. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	2.1948	2 791.89	6 128	
37. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.019116	84 734.93	1 620	
37. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	5.31	469.84	2 495	
		Накладные расходы				92%	206 358	
		Сметная прибыль				44%	98 693	
		Всего с НР и СП					852 046	
	
38.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		892.08	262.08	233 796	
		Объем: (7.08)*126.0						
	
39.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		110	753.58	82 894	
	
40.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		7.08	306.17	2 168	
40. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.02124	200.120	4	
40. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	12.6732	161.570	2 048	
40. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00708	534.12	4	
			(1)			200.12	1	
40. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.01416	232.29	3	
			(1)			200.12	3	
40. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	6.0888	18.56	113	
		Накладные расходы				77%	1 580	
		Сметная прибыль				48%	985	
		Всего с НР и СП					4 733	
	
41.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		145.848	227.97	33 249	
		Объем: (7.08)*20.6						
	
42.	ГЭСН 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (карнизный свес)	100 м2		0.643	64 313.56	41 354	
		Объем: 160.75*0.4						
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.17361	258.753	45	
42. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	72.49825	161.570	11 714	
42. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.1286	1 126.02	145	
			(1)			268.82	35	
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.04501	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
42. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.002572	60 190.64	155	
42. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.007716	107 511.00	830	
42. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.502826	56 608.46	28 464	
		Накладные расходы				92%	10 818	
		Сметная прибыль				44%	5 174	
		Всего с НР и СП					57 346	
	
43.	ГЭСН 10-01-022-02 
(прим.)	Подшивка карниза	100 м2		0.2323	27 270.84	6 335	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.206747	241.770	50	
43. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	9.977285	152.740	1 524	
43. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.062721	874.68	55	
			(1)			268.82	17	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.144026	1 037.49	149	
			(1)			229.99	33	
43. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.00306636	57 689.15	177	
43. 6.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2.62	0.608626	7 278.53	4 430	
		Накладные расходы				90%	1 417	
		Сметная прибыль				43%	677	
		Всего с НР и СП					8 428	
	
44.	ГЭСН 10-01-008-02 
(прим.)	Острожка: досок карниза	100 м2		0.2323	1 213.39	282	
44. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.51	1.744573	161.570	282	
		Накладные расходы				90%	254	
		Сметная прибыль				43%	121	
		Всего с НР и СП					657	
	
45.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.2323	303.66	71	
45. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00006969	200.120		
45. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.413494	161.570	67	
45. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00002323	534.12		
			(1)			200.12		
45. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00004646	232.29		
			(1)			200.12		
45. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.199778	18.56	4	
		Накладные расходы				77%	52	
		Сметная прибыль				48%	32	
		Всего с НР и СП					155	
	
46.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		4.29755	227.97	980	
		Объем: (0.2323)*18.5						
	
47.	ГЭСН 15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2		0.2323	8 228.57	1 911	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.013938	236.462	3	
47. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	7.563688	165.230	1 250	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.002323	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
47. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.011615	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
47. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.18584	162.00	30	
47. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.076659	38.33	3	
47. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00009292	3 474.67		
47. 8.	14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая	т	0.0307	0.00713161	59 986.66	428	
47. 9.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.00216039	68 710.90	148	
47. 10.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.00127765	30 814.73	39	
		Накладные расходы				80%	1 002	
		Сметная прибыль				37%	464	
		Всего с НР и СП					3 377	
	
48.	ГЭСН 10-01-008-09	Обивка ветровой доски кровельной сталью: оцинкованной с полимерным покрытием	100 м2		0.2323	54 223.21	12 596	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.053429	229.990	12	
48. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	5.83073	154.230	899	
48. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.053429	1 037.49	55	
			(1)			229.99	12	
48. 4.	01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	т	0.32	0.074336	78 579.69	5 841	
48. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.0002323	60 190.64	14	
48. 6.	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0.44	0.102212	56 608.46	5 786	
		Накладные расходы				90%	820	
		Сметная прибыль				43%	392	
		Всего с НР и СП					13 808	
	
49.	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т		-0.102212	56 608.46	-5 786	
		Объем: (0.2323)*(-0.44)						
	
50.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.102212	62 748.13	6 414	
		Объем: (0.2323)*(0.44)						
	
	Слуховые окна	
51.	ГЭСНр 58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	100 шт.		0.04	20 810.38	832	
51. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	138.4	5.536	150.030	831	
51. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4.28	0.1712	10.80	2	
		Накладные расходы				71%	590	
		Сметная прибыль				52%	432	
		Всего с НР и СП					1 854	
	
52.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0192	87 252.09	1 675	
		Объем: 0.6*0.8*4						
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.102336	242.812	25	
52. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	4.148736	165.230	685	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.033792	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.068544	1 037.49	71	
			(1)			229.99	16	
52. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	8.2368	5.19	43	
52. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.3632	5.19	7	
52. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.52032	51.86	27	
52. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.37088	74.74	102	
52. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.1536	429.47	66	
52. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.1888	302.90	663	
		Накладные расходы				90%	639	
		Сметная прибыль				43%	305	
		Всего с НР и СП					2 619	
	
53.	С1 Цена поставщи.	Окно-люк 0,6*0,8	 м2		1.6848	13 271.60	22 360	
		Объем: 0.54*0.78*4						
	
	Трубы кирпичные	
54.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.075	113 631.77	8 522	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.33225	268.820	89	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	45.69075	161.570	7 382	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.09975	874.68	87	
			(1)			268.82	27	
54. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.2325	308.04	72	
			(1)			268.82	63	
54. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.03	20.52	1	
54. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.375	2 615.05	981	
		Накладные расходы				66%	4 931	
		Сметная прибыль				50%	3 736	
		Всего с НР и СП					17 188	
	
55.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.315	13 896.92	4 378	
		Объем: 0.075*4200						
	
56.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 8-ми каналов	100 м		0.024	435 095.20	10 442	
		Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.62	0.27888	268.820	75	
56. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2354.59	56.51016	161.570	9 130	
56. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.5	0.084	874.68	73	
			(1)			268.82	23	
56. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.12	0.19488	308.04	60	
			(1)			268.82	52	
56. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.1	0.0504	20.52	1	
56. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	18.76	0.45024	2 615.05	1 177	
		Накладные расходы				66%	6 075	
		Сметная прибыль				50%	4 603	
		Всего с НР и СП					21 120	
	
57.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.3696	13 896.92	5 136	
		Объем: 0.024*2200*7						
	
58.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м		0.015	310 782.29	4 662	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.1245	268.820	33	
58. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	25.22775	161.570	4 076	
58. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.0375	874.68	33	
			(1)			268.82	10	
58. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.087	308.04	27	
			(1)			268.82	23	
58. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.0225	20.52		
58. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.201	2 615.05	526	
		Накладные расходы				66%	2 712	
		Сметная прибыль				50%	2 055	
		Всего с НР и СП					9 428	
	
59.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.165	13 896.92	2 293	
		Объем: 0.015*2200*5						
	
60.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.6016	1 208.93	1 936	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.032032	249.405	8	
60. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	10.49048	181.930	1 909	
60. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.016016	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.016016	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
60. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.16016	38.33	6	
		Накладные расходы				80%	1 534	
		Сметная прибыль				37%	709	
		Всего с НР и СП					4 179	
	
61.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		20.8208	61.73	1 285	
		Объем: (1.6016)*0.013*1000						
	
62.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		1.6016	26 799.91	42 923	
62. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	210.45024	175.550	36 945	
62. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	1.76176	10.80	19	
62. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.56056	20.52	12	
62. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	2.914912	2 040.43	5 948	
		Накладные расходы				67%	24 753	
		Сметная прибыль				40%	14 778	
		Всего с НР и СП					82 454	
	
63.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		1.6016	2 335.01	3 740	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.096096	229.990	22	
63. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	20.724704	175.550	3 638	
63. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.112112	10.80	1	
63. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.096096	1 037.49	100	
			(1)			229.99	22	
63. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.016016	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	2 928	
		Сметная прибыль				37%	1 354	
		Всего с НР и СП					8 022	
	
64.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		60.8608	170.42	10 372	
		Объем: (1.6016)*38.0						
	
65.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		20.8208	104.81	2 182	
		Объем: (1.6016)*13.0						
	
66.	ГЭСН 46-01-008-01 
(прим.)	Устройство оголовников	м3		1.14	7 734.25	8 817	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.33	0.3762	245.287	92	
66. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	28.89	32.9346	171.480	5 648	
66. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.13	0.1482	874.68	130	
			(1)			268.82	40	
66. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.35	0.399	3.18	1	
66. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.228	1 037.49	237	
			(1)			229.99	52	
66. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0114	20.52		
66. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0025	0.00285	57 689.15	164	
66. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0036	0.004104	11 636.25	48	
66. 9.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.09	0.1026	2 615.05	268	
66. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0035	0.00399	45 326.49	181	
66. 11.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.1596	7 372.62	1 177	
66. 12.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	3.6	4.104	234.83	964	
		Накладные расходы				84%	4 822	
		Сметная прибыль				48%	2 755	
		Всего с НР и СП					16 394	
	
67.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		1.1628	3 014.79	3 506	
		Объем: (1.14)*1.02						
	
68.	ГЭСН 46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		3.2032	4 955.51	15 873	
68. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	33.64	107.755648	147.310	15 873	
		Накладные расходы				84%	13 333	
		Сметная прибыль				48%	7 619	
		Всего с НР и СП					36 825	
	
69.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		3.2032	26 799.91	85 845	
69. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	420.90048	175.550	73 889	
69. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	3.52352	10.80	38	
69. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.12112	20.52	23	
69. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	5.829824	2 040.43	11 895	
		Накладные расходы				67%	49 506	
		Сметная прибыль				40%	29 556	
		Всего с НР и СП					164 906	
	
	Желоба, водосточные трубы	
70.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		1.6075	1 341.82	2 157	
70. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	14.62825	147.310	2 155	
70. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.1929	10.80	2	
		Накладные расходы				71%	1 530	
		Сметная прибыль				52%	1 121	
		Всего с НР и СП					4 808	
	
71.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		1.6075	5 335.88	8 577	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.401875	254.841	102	
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	50.491575	161.570	8 158	
71. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.176825	1 126.02	199	
			(1)			268.82	48	
71. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.080375	874.68	70	
			(1)			268.82	22	
71. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.144675	1 037.49	150	
			(1)			229.99	33	
		Накладные расходы				92%	7 599	
		Сметная прибыль				44%	3 634	
		Всего с НР и СП					19 811	
	
72.	С2 Цена поставщи.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт		40	1 490.00	59 600	
	
73.	С3 Цена поставщи.	Соединение желоба	шт		54	298.00	16 092	
	
74.	С4 Цена поставщ.	Крепление желоба	шт		269	197.00	52 993	
	
75.	С5 Цена поставщ.	Клапан (заглушка)	шт		26	192.00	4 992	
	
76.	ГЭСНр 58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м		1.09	14 398.10	15 694	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0872	229.990	20	
76. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	88.6	96.574	161.570	15 603	
76. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0872	1 037.49	90	
			(1)			229.99	20	
		Накладные расходы				71%	11 092	
		Сметная прибыль				52%	8 124	
		Всего с НР и СП					34 910	
	
77.	С6 Цена поставщи.	Труба водосточная диам.120мм, 4м.п.	шт		27	2 180.00	58 860	
	
78.	ГЭСНр 58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.		0.55	21 749.54	11 962	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.044	229.990	10	
78. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	134.1	73.755	161.570	11 917	
78. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.044	1 037.49	46	
			(1)			229.99	10	
		Накладные расходы				71%	8 468	
		Сметная прибыль				52%	6 202	
		Всего с НР и СП					26 632	
	
79.	С7 Цена поставщи.	Колено водосточное диам.120мм, 72 град.	шт		55	522.00	28 710	
	
80.	ГЭСНр 58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.		0.1	19 422.93	1 942	
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.008	229.990	2	
80. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	119.7	11.97	161.570	1 934	
80. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	1 375	
		Сметная прибыль				52%	1 007	
		Всего с НР и СП					4 323	
	
81.	С8 Цена поставщ.	Воронка водосточная 150/120 мм	шт		10	660.00	6 600	
	
82.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.1	8 662.37	866	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.008	229.990	2	
82. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	5.31	161.570	858	
82. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	611	
		Сметная прибыль				52%	447	
		Всего с НР и СП					1 924	
	
83.	С9 Цена поставщ.	Колено (слив) водосточное диам.120мм, 72 град.	шт		10	522.00	5 220	
	
84.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.91	5 840.27	5 315	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0091	229.990	2	
84. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	34.398	154.230	5 305	
84. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0091	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	3 768	
		Сметная прибыль				52%	2 760	
		Всего с НР и СП					11 843	
	
85.	С10 Цена поставщ.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт		91	249.00	22 659	
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
86.	ГЭСНр 57-1-3 
(прим.)	Разборка дощатого настила	100 м2		3.8956	2 569.09	10 008	
86. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	67.939264	147.310	10 008	
		Накладные расходы				68%	6 805	
		Сметная прибыль				54%	5 404	
		Всего с НР и СП					22 218	
	
87.	ГЭСН 11-01-008-02	Разборка утеплителя засыпного: шлакового	м3		68.19	537.01	36 618	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	24.5484	227.600	5 587	
87. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	120.0144	161.570	19 391	
87. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	14.72904	964.28	14 203	
			(1)			200.12	2 948	
87. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	9.81936	308.04	3 025	
			(1)			268.82	2 640	
		Накладные расходы				94%	23 479	
		Сметная прибыль				51%	12 739	
		Всего с НР и СП					72 836	
	
88.	ГЭСНр 54-4-3	Ремонт деревянных  балок нашивкой досок	100 м		1.68	18 416.81	30 940	
		Объем: 12*14						
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	2.5368	229.990	583	
88. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	115.0296	161.570	18 585	
88. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	2.5368	1 037.49	2 632	
			(1)			229.99	583	
88. 4.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	1.3188	7 372.62	9 723	
		Накладные расходы				72%	13 801	
		Сметная прибыль				64%	12 268	
		Всего с НР и СП					57 008	
	
89.	01.7.15.12-0047	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т		0.13644	93 480.41	12 754	
		Объем: 0.00053298*256						
	
90.	01.7.15.05-0015	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т		0.016	97 010.39	1 552	
		Объем: 0.00003125*256*2						
	
91.	01.7.15.11-0048	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг		0.02048	117.69	2	
		Объем: 0.00004*256*2						
	
92.	ГЭСНр 54-4-1	Замена концов деревянных балок	100 шт.		0.06	333 377.61	20 003	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.7	1.422	254.894	362	
92. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	914.32	54.8592	167.270	9 176	
92. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15.2	0.912	874.68	798	
			(1)			268.82	245	
92. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.5	0.51	1 037.49	529	
			(1)			229.99	117	
92. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.00258	57 689.15	149	
92. 6.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.32	0.0192	523.12	10	
92. 7.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.044	0.00264	3 738.84	10	
92. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.336	0.02016	2 590.83	52	
92. 9.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.4	0.024	13 896.92	334	
92. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.375	0.0225	50 201.92	1 130	
92. 11.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	11.54	0.6924	5 804.89	4 019	
92. 12.	11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1.782	0.10692	7 386.39	790	
92. 13.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	2.73	0.1638	7 294.56	1 195	
92. 14.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	4	0.24	7 372.62	1 769	
92. 15.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	26.1	1.566	26.91	42	
		Накладные расходы				72%	6 867	
		Сметная прибыль				64%	6 104	
		Всего с НР и СП					32 975	
	
93.	01.7.15.12-0047	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т		0.0064	93 480.41	598	
		Объем: 0.00053298*12						
	
94.	01.7.15.05-0015	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т		0.00075	97 010.39	73	
		Объем: 0.00003125*12*2						
	
95.	01.7.15.11-0048	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг		0.00096	117.69		
		Объем: 0.00004*12*2						
	
96.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		5.5273	2 105.72	11 639	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.110546	229.990	25	
96. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	19.069185	161.570	3 081	
96. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.110546	1 037.49	115	
			(1)			229.99	25	
96. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	676.54152	12.48	8 443	
		Накладные расходы				94%	2 920	
		Сметная прибыль				51%	1 584	
		Всего с НР и СП					16 143	
	
97.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-676.54152	12.48	-8 443	
		Объем: (5.5273)*(-122.4)						
	
98.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		676.54152	34.52	23 354	
		Объем: (5.5273)*(122.4)						
	
99.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 , два слоя	100 м2		5.5273	11 754.41	64 970	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	12.823336	236.015	3 027	
99. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	313.729548	169.310	53 118	
99. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	1.989828	308.04	613	
			(1)			268.82	535	
99. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	10.833508	1 037.49	11 240	
			(1)			229.99	2 492	
		Накладные расходы				94%	52 776	
		Сметная прибыль				51%	28 634	
		Всего с НР и СП					146 380	
	
100.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		1138.6238	74.41	84 725	
		Объем: (5.5273)*103.0*2						
	
101.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой	100 м2		5.5273	5 877.21	32 485	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	6.411668	236.015	1 513	
101. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	156.864774	169.310	26 559	
101. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.994914	308.04	306	
			(1)			268.82	267	
101. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	5.416754	1 037.49	5 620	
			(1)			229.99	1 246	
		Накладные расходы				94%	26 388	
		Сметная прибыль				51%	14 317	
		Всего с НР и СП					73 189	
	
102.	12.2.03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		569.3119	74.41	42 362	
		Объем: (5.5273)*103.0						
	
103.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		5.5273	2 105.72	11 639	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.110546	229.990	25	
103. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	19.069185	161.570	3 081	
103. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.110546	1 037.49	115	
			(1)			229.99	25	
103. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	676.54152	12.48	8 443	
		Накладные расходы				94%	2 920	
		Сметная прибыль				51%	1 584	
		Всего с НР и СП					16 143	
	
104.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-676.54152	12.48	-8 443	
		Объем: (5.5273)*(-122.4)						
	
105.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		67.654152	599.04	40 528	
		Объем: (5.5273)*(122.4)						
	
106.	ГЭСН 10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2		4.995	27 399.06	136 858	
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	4.8951	253.367	1 240	
106. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29.21	145.90395	167.270	24 405	
106. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.59	2.94705	874.68	2 578	
			(1)			268.82	792	
106. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	1.94805	1 037.49	2 021	
			(1)			229.99	448	
106. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00875	0.04370625	57 689.15	2 521	
106. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	13.13685	5 694.68	74 810	
106. 7.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.072	0.35964	84 869.83	30 523	
		Накладные расходы				90%	23 081	
		Сметная прибыль				43%	11 027	
		Всего с НР и СП					170 966	
	
107.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-13.137	5 694.68	-74 811	
		Объем: (4.995)*(-2.63)						
	
108.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		13.137	7 278.53	95 618	
		Объем: (4.995)*(2.63)						
	
109.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		5.5273	5 002.35	27 650	
109. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.0165819	200.120	3	
109. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	9.893867	161.570	1 599	
109. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.0055273	534.12	3	
			(1)			200.12	1	
109. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.0110546	232.29	3	
			(1)			200.12	2	
109. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	4.753478	18.56	88	
109. 6.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	20.6	113.86238	227.97	25 957	
		Накладные расходы				77%	1 234	
		Сметная прибыль				48%	769	
		Всего с НР и СП					29 653	
	
110.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		102.089	510.71	52 138	
	
111.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		102.089	262.99	26 848	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					2 443 878	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 364 892	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					795 579	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 66, 68; %=73 - по стр. 2, 6; %=71 - по стр. 3, 4, 9, 15, 22, 26, 51, 70, 76, 78, 80, 82, 84; %=72 - по стр. 17, 88, 92; %=90 - по стр. 27, 28, 43, 44, 48, 52, 106; %=94 - по стр. 30, 33, 35, 87, 96, 99, 101, 103; %=92 - по стр. 37, 42, 71; %=77 - по стр. 40, 45, 109; %=80 - по стр. 47, 60, 63; %=66 - по стр. 54, 56, 58; %=67 - по стр. 62, 69; %=68 - по стр. 86)					657 674	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 40, 45, 66, 68, 109; %=56 - по стр. 2, 6; %=52 - по стр. 3, 4, 9, 15, 22, 26, 51, 70, 76, 78, 80, 82, 84; %=64 - по стр. 17, 88, 92; %=43 - по стр. 27, 28, 43, 44, 48, 52, 106; %=51 - по стр. 30, 33, 35, 87, 96, 99, 101, 103; %=44 - по стр. 37, 42, 71; %=37 - по стр. 47, 60, 63; %=50 - по стр. 54, 56, 58; %=40 - по стр. 62, 69; %=54 - по стр. 86)					371 222	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 393 788	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					78 986	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					78 986	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					3 472 774	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	74 317	
	ИТОГО					3 547 091	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	70 942	
	ИТОГО					3 618 033	
	НДС 18%				18	651 246	
	ВСЕГО С НДС					4 269 279	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)