«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УКБР  1»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018 года	«______»_____________ 2018 года	

	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на дополнительные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу:
ул. Дарвина 1а, 1-3, 5-7, 9-13 - ул. Киевская 32-34, 36, 40-48 - ул. Тихорецкая 11-17 
(по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград") 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле .
Расширение въезда к контейнерной площадке у дома по ул. Дарвина 9-13	
1.	( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 5 см.	100 м3	0.094	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	16.92	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	16.92	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80 мм (тип 1) S=240,5 м2	
4.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0844	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	135.04	
6.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.375	
7.	Песок природный для строительных работ средний	м3	41.25	
8.	(прим) Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.1875	
9.	( прим) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 ( до 20 см)	1000 м2	0.1875	
10.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	46.875	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0938	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.5625	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	18.75	
14.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400	м2	181.46	
15.	Плитка тротуарная бетонная красная , размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400	м2	9.79	
16.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
17.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	
18.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                       О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)