«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель правления ТСН «ЮНИТИ»

________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.Г. Кравченко /	
		
    « 30 »   июня   2016г	      « 30 »   июня   2016г	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт дворовой территории МКД по ул. Багратиона,156-160 в г. Калининград	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	4.12	
2.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.6048	
3.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.31	
4.	Е68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций	1.809	
5.	Е01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.8469	
6.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.446	
7.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.446	
8.	Т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	482.02	
9.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1966.4	
10.	Ц08-02-148-01	Защита кабеля связи ПВХ трубой	100 м кабеля	0.45	
11.	С103-1400	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 90 мм	м	45.9	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытий	
	
	Тип IV - проезды  (S=571 м2)	
12.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.142	
13.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	125.62	
14.	Е27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.571	
15.	С408-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	8.565	
16.	С408-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	107.919	
17.	Е27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-007-01 до 20 см	1000 м2 основания	0.571	
18.	С408-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	35.973	
19.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.4568	
20.	Е27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.571	
21.	Е27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08  до 5 см	1000 м2 покрытия	0.571	
22.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.1713	
23.	Е27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.571	
24.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.92	
25.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	92	
	Покрытие тип 8 - автостоянка  (S=1510,8 м2)	
27.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	3.0216	
28.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	332.376	
29.	Е27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	1.5108	
30.	С408-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	22.662	
31.	С408-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	285.5412	
32.	Е27-06-027-01	Добавка песко-цементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.7554	
33.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	77.0508	
34.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	151.08	
36.	Цена поставщика.	Плитка бетонная тротуарная М400 "кирпич" 200х100х80 цвет серый	м2	1541.02	
37.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.48	
38.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	248	
	Покрытие тип 10 - тротуары (S=102,5 м2)	
39.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.205	
40.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	22.55	
41.	Е27-06-027-01	Добавка песко-цементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0513	
42.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.2326	
43.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	10.25	
45.	Цена поставщика.	Плитка бетонная тротуарная М400 "кирпич" 200х100х60 цвет серый	м2	104.55	
46.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.71	
47.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	3.6	
48.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.01	
49.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	71	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
50.	Е01-02-037-02	Укрепление насыпных сооружений  геоячейками типа "ПРУДОН- 494" с заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой ячеек 15 см	1000 м2 укрепляемой поверхности	0.0477	
51.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	3.973	
52.	Т03-21-01-003	Перевозка растительного грунта к месту производства работ с площадки складирования грунта на расстояние до 3 км	1 т груза	95.352	
53.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	3.973	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)