|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»** | **«УТВЕРЖДАЮ»** |
|  Директор МКУ «КР МКД» |  Директор ООО «Ук Управдом» |
|  |  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.А. Тишковец / |
|  |  |
|  «\_\_\_\_\_\_» 2014 г. |  «\_\_\_\_\_\_» 2014 г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: |  г. Калининград, ул. Товарная, д. № 21-23а  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Товарная, д. 21-23а  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Проезжая часть дворовой территории** |
|  |
|  | *Демонтажные работы* |
| 1. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1.898 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.499936 |
| 3. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 120.4856 |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 120.4856 |
|  | *Проезжая часть* |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.2437188 |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.2437188 |
| 7. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 389.95008 |
| 8. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.24984 |
| 9. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 137.4824 |
| 10. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.62492 |
| 11. | Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.249968 |
| 12. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 25.496736 |
| 13. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 62.492 |
| 14. | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400, серая | м2 | 637.4184 |
| 15. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.17 |
| 16. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 217 |
| 17. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 5 |
|  |
|  | **Раздел 2. Прочее** |
|  |
| 18. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1.5 |
| 19. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.5 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Гл. инженер ООО «Ук Управдом» Сергейко Н.И. |
|  |  *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
| Проверил: | Специалист ООО «Ук Упрвдом» Яценко В.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |