«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
         Директор МКУ «КР МКД»	       Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
   _____________/С. Б. Русович /	   ________________ /А. О. Манойло /	
		
«______»_______________2019 г.	   «______»________________2019 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением МКД №101-113 по ул. П. Морозова г. Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (в т.ч. на торец дома)	100 м2	16.48	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.577	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.148	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	1.65	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	1.65	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	13.35	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	2.5	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.05	
9.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.26	
11.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.12	
12.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	2.39	
13.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.44	
14.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	30	
15.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм (80мм)	100 м2	13.03	
16.	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3	116.749	
17.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.84	
18.	Решетка вентиляционная 154*154 мм (пластиковая)	шт	84	
19.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0.0126	
20.	Краска для наружных работ: желтая (прим)	т	0.0002	
21.	Демонтаж: металлический решеток на окнах (4шт)	т	0.104	
22.	Монтаж: металлических решеток (б/у)	т	0.104	
23.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.425	
	ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В ПОДЬЕЗД	
24.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.11	
25.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	11	
26.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	11	
27.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая откосов (прим)	100 м2	0.0567	
28.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0567	
29.	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	т	0.002	
30.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.134	
31.	Очистка поверхности щетками (дверей +входы в подьезды)	м2	36.26	
32.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.044	
33.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (дверных блоков -2 шт. подьезд 107-111)	100 м2	0.044	
34.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0.8	
35.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.016	
36.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2	0.3186	
37.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	4.142	
38.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.3186	
39.	Грунтовка акриловая	кг	4.1418	
40.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	12.107	
	Перенавеска эл.кабеля	
41.	Демонтаж.Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.64	
42.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	1.64	
43.	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм	100 м	1.64	
44.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	1.64	
	ЦОКОЛЬ	
45.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.91	
46.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.8	
47.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.036	
48.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.02	
49.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.104	
50.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.048	
51.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен,откосов	100 м2	0.91	
52.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	11.83	
53.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.91	
54.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.91	
55.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.228	
56.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-100.1	
57.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	100.1	
58.	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т	0.228	
59.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.91	
60.	Грунтовка акриловая	кг	11.83	
61.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	34.58	
62.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: откосы подвальных окон	100 м2	0.305	
63.	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.305	
64.	Грунтовка акриловая	кг	3.965	
65.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	11.59	
	КАРНИЗ	
66.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.604	
67.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.604	
68.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.151	
69.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-66.44	
70.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	66.44	
71.	Клей для армирующего слоя  (сухая смесь)	т	0.151	
72.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.604	
73.	Грунтовка акриловая	кг	7.852	
74.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	22.952	
	КОЗЫРЬКИ НАД ПОЕЗДАМИ	
	Козырек	
75.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0.0462	
76.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	0.06	
77.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.128	
78.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0.0462	
79.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0.046	
80.	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2	5.359	
81.	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0.154	
82.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.079	
83.	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 градусов С, масса 1м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-	м2	38.808	
84.	Смена обделок из листовой стали  (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.196	
85.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.036	
86.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.0658	
87.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0.0658	
88.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.855	
89.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: потолков	100 м2	0.0658	
90.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.0658	
91.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.016	
92.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-7.238	
93.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	7.238	
94.	Клей для армирующего слоя  (сухая смесь)	т	0.0165	
95.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.0658	
96.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.8554	
97.	Акриловая краска типа Маrshall (с коллером)	кг	2.5	
	ОКНА (МОП)	
98.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.441	
99.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.441	
100.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	19.42	
101.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2	24.696	
102.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.2	
103.	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	21	
104.	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.2	
105.	Профиль угловой: ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	10.06	
106.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.2	
107.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.013	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                       Н.К. Чернятина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля                         О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)