«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
		
Директор ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС»
	Директор МКУ «КР МКД»
	
Д.В. Зинчук _______________________	С.Б. Русович ______________________ 	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 14 по улице Лилии Иванихиной                           в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.1008	
2.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.316	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.13	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	50.2328	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	50.2328	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=92м2)	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0368	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	58.88	
8.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0368	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.184	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.24	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.092	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.046	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.692	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	9.2	
15.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	93.84	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=145м2	
16.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.435	
17.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.145	
18.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.116	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.145	
20.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.145	
21.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0435	
22.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.145	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=316м2)	
23.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.079	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	126.4	
25.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.079	
26.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.632	
27.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	69.52	
28.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.158	
29.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	16.116	
30.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	31.6	
31.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	322.32	
	Установка бортовых камней	
32.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01203	
33.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.248	
34.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01203	
35.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0774	
36.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.51	
37.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.15	
38.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	115	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.3	
40.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	30	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
41.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00403	
42.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.448	
43.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00403	
44.	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.005	
	Монтаж трубопроводов	
45.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.019	
46.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.037	
47.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	3.7	
48.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
49.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.0053	
50.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.58	
	Монтаж колодцев	
51.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.156	
52.	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
53.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0259	
54.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.85	
	Прочие работы	
55.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.83	
56.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	3	
57.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ "ГАМБИТ "	
58.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0132	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	21.12	
60.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0132	
61.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	13.2	
62.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.1056	
63.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.1056	
64.	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия	1.32	
65.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2	132	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	
66.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
67.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
68.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	2.4	
69.	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	
70.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.102	
71.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт	2	
72.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	1	
	Детское игровое оборудование	
73.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0338	
74.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0338	
75.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	5.408	
76.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0338	
77.	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций	0.687	
78.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190	шт	1	
79.	Детский игровой комплекс 6200х3895 Н=3350мм	шт	1	
80.	Песочница деревянная с крышкой 1400х1400 Н=370мм	шт	1	
81.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.792	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
82.	Формирование крон кустарников заданной формы с диаметром куста: более 1,0 м	100 кустов	0.01	
83.	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	0.35	
84.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	0.35	
	
	Раздел 3.  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
85.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.2401	
86.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.019	
87.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.45	
88.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	57.346	
89.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	57.346	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=190м2)	
90.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.076	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	121.6	
92.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.076	
93.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.38	
94.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	41.8	
95.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.19	
96.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.095	
97.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.69	
98.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	19	
99.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	193.8	
	ТИП1.  Исправление профиля щебеночного основания. Асфальт Н=90мм, S=145м2	
100.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.798	
101.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.266	
102.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.2128	
103.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.266	
104.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия	0.266	
105.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0798	
106.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.266	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=19м2)	
107.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0048	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.68	
109.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0048	
110.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.038	
111.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.18	
112.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0095	
113.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.969	
114.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.9	
115.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	19.38	
	Установка бортовых камней	
116.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01544	
117.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	24.704	
118.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01544	
119.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1006	
120.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11.07	
121.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.56	
122.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	156	
123.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.25	
124.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
125.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00259	
126.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.144	
127.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00259	
128.	Водоотлив: из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.005	
	Монтаж колодцев	
129.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.156	
130.	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
131.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0259	
132.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.85	
	Прочие работы	
133.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.87	
134.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
135.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	

Составил:	
Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                         М.В. Черемсинов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                          О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)