|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | ООО «ЖЭК № 17» | | |
|  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович/ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / | | |
|  | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | |
|  | | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | |
| к дефектной ведомости № 1 | | | | | |
| на капитальный ремонт дворовой территории МКД по пр. Победы, 144 а-г | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | |
|  | | | | |
| 1. | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.408 |
| 2. | Е68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1.88 |
| 3. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 87.0174 |
| 4. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 87.0174 |
|  | | | | |
|  | **Раздел 2. Проезжая часть** | | | |
|  | | | | |
| 5. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.25536 |
| 6. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 408.576 |
| 7. | Е01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.25536 |
| 8. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1.344 |
| 9. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 147.84 |
| 10. | Е27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.672 |
| 11. | Е27-06-027-01 | (прим) Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2688 |
| 12. | С407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 27.4176 |
| 13. | Е27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 67.2 |
| 14. | Цена поставщика. | Плитка тротуарная серая, размером 200\*100\*80 (типа кирпич) (М300) | м2 | 685.44 |
| 15. | Е66-23-1 | Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 6 |
|  | *Установка бортовых камней* | | | |
| 16. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.009315 |
| 17. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 14.904 |
| 18. | Е01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.009315 |
| 19. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.09315 |
| 20. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 10.2465 |
| 21. | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.07 |
| 22. | С403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 207 |
|  | | | | |
|  | **Раздел 3. Тротуар** | | | |
|  | | | | |
| 23. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0586 |
| 24. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 93.76 |
| 25. | Е01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.05859 |
| 26. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.434 |
| 27. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 47.74 |
| 28. | Е27-06-027-01 | (прим) Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.1085 |
| 29. | С407-0028 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 11.067 |
| 30. | Е27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 21.7 |
| 31. | С403-8719 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая | м2 | 221.34 |
|  | *Установка бортовых камней (поребрика)* | | | |
| 32. | Е01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0015 |
| 33. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 2.4 |
| 34. | Е01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.0015 |
| 35. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.015 |
| 36. | С408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 1.65 |
| 37. | Е27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.76 |
| 38. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.015048 |
| 39. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 3.85624 |
| 40. | С403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 76 |
| 41. | Е66-23-1 | Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 2 |
|  | | | | |
|  | **Раздел 4. Прочие работы** | | | |
|  | | | | |
| 42. | Е47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 1 |
| 43. | Е47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |