«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Е.В. Шулепко /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т   	
	
на выполнение дополнительных работ по усилению несущих конструкций 
многоквартирного дома № 1-1а по ул.Розы Люксембург г.Калининграда  
(во исполнение решения суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Усиление фундамента участка с подвалом	
1.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	4.02	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.648	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	9.648	
4.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.0804	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	12.864	
6.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	4.02	
7.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.02	
8.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.5	
9.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.838	
10.	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм	т	0.838	
11.	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.11	
12.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	11	
13.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, в подвальной части здания	100 м3 грунта	0.48735	
14.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	3.249	
15.	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	1 т	0.312	
16.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12636	
17.	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	7	
18.	Арматурные сетки сварные	т	0.228	
19.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.0302	
20.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.15	
21.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01	100 отверстий	0.15	
22.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.3	
23.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01	100 отверстий	0.3	
24.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.3249	
25.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.38486	
26.	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	42.3346	
	Усиление фундамента участка без подвала	
27.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.38988	
28.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	3.249	
29.	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными полосами	1 т	0.11	
30.	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс	т	0.0754	
31.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.0346	
32.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0.2	
33.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01	100 отверстий	0.2	
34.	Усиление монолитными железобетонными обоймами фундаментов	1 м3	8.5	
35.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0.0266	
36.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.23826	
37.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.27239	
38.	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	29.9629	
	полы 1 этажа	
39.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.56	
40.	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2 основания	0.44	
41.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	0.44	
42.	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной	1 м3 изоляции	8.8	
43.	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2 пола	0.44	
44.	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2 покрытия	0.44	
45.	Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>	100 м2 покрытия	0.44	
46.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	0.56	
	усиление стен	
47.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.5	
48.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.5	
49.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1.3	
50.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	7.5	
51.	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной 100 мм	100 м3 железобетона в деле	0.105	
52.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.3	
53.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	16.9	
54.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.3	
55.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3	
56.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.28	
57.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7.167	
58.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	7.167	
	отмостка	
59.	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	4.288	
60.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.2912	
61.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	10.2912	
62.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	4.288	
63.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	4.288	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)