«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» КР МКД	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
__________________________ /С.Б. Русович /	________________/А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»_______________ 2017г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  	
	
на благоустройство дворовой территории МКД № 69-83 по ул.П.Морозова г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.032	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.1	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6.112	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза	6.112	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.224	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	358.4	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.224	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.12	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	123.2	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.56	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.28	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-28.56	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	28.56	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	56	
15.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	571.2	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03175	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	50.8	
18.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.03175	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.254	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	27.94	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0635	
22.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-6.48	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.48	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12.7	
25.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	129.54	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01728	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	27.65	
28.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01728	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1068	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	11.75	
31.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.36	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	136	
33.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.9	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.01782	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.5666	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	90	
37.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	5	
38.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
39.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.124	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	198.4	
41.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.124	
42.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.62	
43.	Песок природный для строительных работ средний	м3	68.2	
44.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.31	
45.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.155	
46.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-15.81	
47.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.81	
48.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	31	
49.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	316.2	
50.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00774	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	12.38	
52.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00774	
53.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0516	
54.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.68	
55.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.86	
56.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	86	
57.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.2	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                             Г.А. Мацепура	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника ОК МКУ «КР МКД»                                                                О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)