«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
           Директор МКУ КРМКД  
	            Директор ООО «УК Мегадом»	
____________________________ /С.Б. Русович /	______________________________ /Науменак А.А. /	
		
«26» сентября  2017 г.	«26»сентября  2017 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, подвала МКД №20-26 по адресу: Дрожжевая в г.Калининграде (ИЗМЕНЕНИЯ)	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
1.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	4.57	
2.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стены, откосы)	100 м2	4.57	
3.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	4.57	
4.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	4.57	
5.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	4.57	
	ПОЛЫ	
6.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы	м3	13.68	
7.	Е51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0.2964	
8.	Е11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	9.12	
9.	С02.2-01.02-0025	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	11.6736	
10.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	22.8	
11.	С04.1-02.05-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	23.256	
12.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	2.28	
13.	С12.1-02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	264.48	
14.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.228	
15.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2	0.228	
16.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.42636	
17.	Е11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2	2.28	
18.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	1.43	
19.	С04.1-02.05-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.4586	
20.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	46.548	
21.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	93.972	
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
22.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт	0.08	
23.	Е46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт	0.12	
24.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.3	
25.	С04.1-02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.312	
26.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	1.008	
27.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0.446	
28.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м	0.384	
29.	С08.1-02.25-0101	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.14592	
30.	С18.1-09.06-0067	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	32	
31.	С24.3-05.07-0082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт.	3.2	
32.	С24.1-02.01-0014	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.	3.8	
33.	С24.3-05.15-0192	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм	10 шт.	0.1	
34.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м	0.624	
35.	С24.3-05.15-0193	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм	10 шт.	0.1	
36.	С24.3-05.15-0148	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	10 шт.	2.4	
37.	С24.1-02.01-0015	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм	10 шт.	6.2	
38.	С24.3-05.16-0113	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	10 шт.	0.8	
39.	С24.3-05.07-0133	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм	10 шт.	0.8	
40.	С24.3-05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	10 шт.	3.1	
41.	С24.3-05.07-0087	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1"	10 шт.	0.5	
42.	С24.3-05.07-0037	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	10 шт.	0.5	
43.	С24.3-05.16-0132	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	0.8	
44.	С24.3-05.16-0112	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	0.4	
45.	С18.1-09.06-0073	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.	8	
46.	С24.3-02.05-0005	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	2	
47.	С1 цена поставщи.	ППР колено ф32мм 90град Kan Term	шт	8	
48.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м	0.446	
49.	С18.1-09.06-0081	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 50 мм, тип в/в	шт.	10	
50.	С24.1-02.01-0019	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.	4.4	
51.	С24.3-05.16-0135	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм	10 шт.	1	
52.	С24.3-05.15-0196	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 63 мм	10 шт.	2	
53.	С24.3-02.05-0007	Труба из полипропилена PN 10/63	м	42.1916	
54.	С24.3-05.15-0162	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х32х63 мм	10 шт.	0.8	
55.	С23.8-03.06-0011	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 50 мм	шт.	1	
56.	С24.3-05.07-0156	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.	2.3	
57.	С24.3-05.07-0091	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 50х1 1/2"	10 шт.	0.1	
58.	С2 цена поставщи.	ППР заглушка ф63мм Kan Term	шт	1	
59.	С24.3-02.05-0008	Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза)	м	3	
60.	Е26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	10 м	14.54	
61.	С12.2-07.05-0111	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм	10 м	4.224	
62.	С12.2-07.05-0112	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 35 мм	10 м	6.864	
63.	С12.2-07.05-0116	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 60 мм	10 м	4.906	
64.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт	1	
65.	Е16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм  МПСН, п.10.2 таб.2-3  Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения	шт	1	
66.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (без стоимости)	шт	1	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
67.	Е51-1-5	Разработка и обратная засыпка грунта вручную внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3	0.0925	
68.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.037	
69.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.555	
70.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт	0.24	
71.	Е46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт	0.12	
72.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.5	
73.	С04.1-02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.52	
74.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	1.1	
75.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.2	
76.	С24.1-02.01-0023	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.	2	
77.	С3 цена поставщи.	ПВХ переход чугун пластик ф110мм	шт	16	
78.	С3 цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм	шт	8	
79.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.9	
80.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	1	
81.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.845	
82.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	7.765	

Составил:	

Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)