«СОГЛАСОВАНО»	  «УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	       Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	

________________________________ /С. Б. Русович/	___________________________ /И. А. Макарова/	
		
«______»____________________ 2018 г.	«______»____________________ 2018 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт подвала, фасада без утепления, лестничной клетки, систем водоотведения и электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тимирязева, д. №13	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5.16	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.181	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.046	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.52	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.52	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2	5.15	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.8	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.036	
9.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.2	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.08	
11.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	5.15	
12.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	66.95	
13.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	5.15	
14.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	5.15	
15.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.288	
16.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-566.5	
17.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	561.44	
18.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1276	
19.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	5.15	
20.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.093	
21.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	2.06	
22.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	5.15	
23.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	66.95	
24.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т	0.1999	
25.	Смена обделок из листовой стали ( отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.34	
26.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.063	
27.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.11	
28.	Смена обделок из листовой стали ( сандриков ) шириной: до 0,25 м	100 м	0.29	
29.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.053	
30.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.93	
31.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	25.93	
	Перенавеска эл.кабеля	
32.	Демонтаж кабеля	100 м	0.7	
33.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.7	
34.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.707	
35.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.7	
	Карниз	
36.	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.14	
37.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.02	
38.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.14	
39.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.82	
40.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2	0.14	
41.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	15.4	
42.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.14	
43.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.82	
44.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т	0.00532	
	
	Раздел 2.  Окна, двери (МОП)	
	
45.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.053	
46.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.018	
47.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0424	
48.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0288	
49.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.74	
50.	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный  , площадью площадью более 1,5 м2	м2	6.38	
51.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.014	
52.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м	1.4	
53.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (входные в подъезд)	100 м2	0.021	
54.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2.1	
55.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	2.1	
56.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.03025	
57.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.03025	
	
	Раздел 3.  Отмостка , гидроизоляция стен подвала	
	
	Гидроизоляция стен подвала	
58.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.066	
59.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11.88	
60.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	1.1	
61.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.132	
62.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	21.12	
63.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	11.88	
64.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.2	
65.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.024	
66.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
67.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.12	
68.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.26	
69.	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1.1	
70.	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	2.079	
71.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2	1.1	
72.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	115.5	
73.	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм с бортиком	100 шт.	8.8	
74.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	1.1	
75.	Устройство гидроизоляции обмазочной:   мастикой в два слоя	100 м2	1.76	
76.	Устройство гидроизоляции из гидроизола в два слоя +доп.слой 300мм	100 м2	1.76	
77.	Гидроизол	м2	350.064	
78.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм  
 (гидроизоляционный замок)	100 м2	0.07	
79.	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-07	100 м2	0.07	
80.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (с трамбованием)	100 м3	0.968	
	Отмостка	
81.	Устройство гидроизоляции обмазочной:   мастикой в два слоя	100 м2	0.198	
82.	Устройство оклеечной гидроизоляции  рулонными материалами (прим) (завести на стену H=0,2м)	100 м2	0.132	
83.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2	14.52	
84.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.528	
85.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2	58.08	
86.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	6.6	
87.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.92	
88.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	6.6	
89.	Устройство  бетонной отмостки	м3	6.6	
90.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.732	
	Ремонт ступеней спусков в подвал	
91.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.04	
92.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.011	
93.	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.16	
94.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.	-0.16	
95.	Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром до 8 мм	т	0.001	
96.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т	0.001	
97.	Монтаж стальных уголков на ступени	100 м	0.04	
98.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.009	
99.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.03	
100.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0.03	
	
	Раздел 4.  Лестничная клетка	
	
	Стены, потолок	
101.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.09	
102.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.31	
103.	Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1.37	
104.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	1.08	
105.	Смесь сухая гипсовая, с заполнителями и модифицирующими добавками, самовыравнивающая, безусадочная	кг	613.44	
106.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	0.38	
107.	Смесь сухая гипсовая, с заполнителями и модифицирующими добавками, самовыравнивающая, безусадочная	кг	225.34	
108.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1.08	
109.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0.38	
	Ступени деревянные	
110.	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.	0.23	
111.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	0.368	
112.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.085	
113.	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0.13	
114.	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.13	
115.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.11	
116.	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0.17	
117.	Обработка деревянных конструкций антисептическими составами при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2	0.58	
118.	Антисептик КФА	т	0.007	
119.	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: деревянных	100 м2	0.29	
120.	Окраска деревянных  поверхностей водно-дисперсионными красками (за 2 раза)	100 м2	0.29	
121.	Краска огнезащитная	т	0.007	
	Двери	
122.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.0455	
123.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4.55	
124.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	4.55	
125.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.95	
126.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	2.95	
	
	Раздел 5.  Подвальные помещения	
	
127.	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	100 м3	0.16	
128.	Очистка помещений подвала от ила и грязи: ведрами	100 м3	0.09	
129.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.2	
130.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (ила, грязи)	1 т груза	16.2	
131.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.24	
132.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.28	
133.	Очистка поверхности щетками	м2	9.6	
134.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.096	
135.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.096	
136.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3.8	
137.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	2.8	
138.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.056	
139.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.82	
140.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.33	
141.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.02	
142.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.207	
143.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	3.653	
144.	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	47.489	
145.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	1.3	
146.	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	16.198	
147.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	3.7	
148.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	1.3	
149.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	5	
150.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.038	
151.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0.032	
152.	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.2	
153.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,6 м2	шт.	9	
154.	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 100х500 мм ,100*600мм	шт.	9	
155.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.034	
156.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3.42	
157.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	3.42	
158.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.051	
159.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, откосов	100 м2	0.051	
160.	Ремонт ступеней: бетонных (спуск в подвал)	100 шт.	0.18	
161.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.05	
162.	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.72	
163.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.	-0.72	
164.	Установка отдельных стержней: в перекрытиях диаметром до 8 мм	т	0.003	
165.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм	т	0.003	
166.	Монтаж стальных уголков на ступени	100 м	0.162	
167.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.038	
168.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.053	
169.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	0.053	
170.	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (в подвале)	100 м	0.02	
171.	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-2-1	100 м	0.02	
172.	Кладка дымовых кирпичных труб	м3	0.4	
173.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.06	
174.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.06	
175.	Установка в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	100 шт.	0.06	
	Стены спусков в подвал	
176.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2	0.07	
177.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.07	
178.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.91	
179.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.07	
180.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.07	
181.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.018	
182.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-7.7	
183.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	7.7	
184.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	17.5	
185.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0.07	
186.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.001	
187.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.028	
188.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.07	
189.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.91	
190.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т	0.0027	
191.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.33	
192.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	10.33	
	
	Раздел 6.  Водоотведение	
	
193.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.36	
194.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.15	
195.	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0.32	
196.	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	м	35.928	
197.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм	 шт.	31	
198.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.15	
199.	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	14.97	
200.	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм	шт.	15	
201.	Ревизия д.110мм	шт	6	
202.	Ревизия 50мм	шт	4	
203.	Переход чугун/пластик 100/110мм	шт	6	
204.	Переход чугун/пластик 50мм	шт	4	
	
	Раздел 7.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
205.	Демонтаж: выключателей,	100 шт.	0.04	
206.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.12	
207.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	0.45	
208.	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.45	
	Общестроительные работы	
209.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.	0.04	
210.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.013	
	Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках)	
211.	Прокладка: труба полиэтиленовая  диаметр: до 25 мм	100 м	0.45	
212.	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм	м	45.9	
213.	Хомут с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт.	45	
214.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	2.5	
215.	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м	0.2	
216.	короб  кабельный типа PNK 100,оцинкованный неперфорированный, размер 2500х100х50 мм, без крышки	шт.	8	
217.	Крышка короба длиной 2500 мм	шт.	8	
218.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.45	
219.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.22	
220.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0683	
221.	Разветвительная коробка У-198	10 шт.	0.6	
222.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.12	
223.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	12	
224.	Лампа энергосберегающая	шт	12	
225.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06	
226.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.6	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                            Шуптар М.Я.	

	

Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                       Герасименко И. Л..	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                   Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)