«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Тобольская,д.27-33, 35-47, 	
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ   	
по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Тобольская,д.27-33, 35-47	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ул.Тобольская,27-33	
	
	Минимальные работы по ул.Тобольская,27-33	
	Демонтажные работы по ул. Тобольская,27-33	
1.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.48	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.025	
3.	Разборка ограждения детской площадки	100 м2	0.48	
4.	Демонтаж металлоконструкций (ворота футбольные, качели, лесенки и пр.)	т	1.8	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	14.3032	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	14.3032	
	Монтажные работы по ул. Тобольская,27-33	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
7.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01566	
8.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.056	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.075	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.25	
11.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.058	
12.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.058	
13.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	7.25	
14.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0232	
15.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.366	
16.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	5.8	
17.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	59.16	
	Установка бортовых камней	
18.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02335	
19.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	37.36	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.141	
21.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.51	
22.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.63	
23.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	163	
24.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.55	
25.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.03069	
26.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.865	
27.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	155	
28.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0.67	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
29.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03525	
30.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	56.4	
31.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.282	
32.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.02	
33.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0705	
34.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.191	
35.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	14.1	
36.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	143.82	
	Дополнительные работы по ул.Тобольская,27-33	
37.	Засыпка  смеси щебеночно-песчаной	100 м3	0.0495	
38.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	4.95	
	Элементы спортивной площадки	
	Покрытие площадки №1	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
39.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.031	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	49.6	
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.248	
42.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	27.28	
43.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.062	
44.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6.324	
45.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	12.4	
46.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	126.48	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
47.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.01438	
48.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.01438	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	2.3	
50.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.023	
51.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.346	
52.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	0.663	
53.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0003978	
54.	Гвозди строительные	т	-0.00000663	
55.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.00068289	
56.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0123981	
57.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.00020553	
58.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0000663	
59.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.000663	
60.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.00128622	
61.	Тренажер 1780х760мм, Н=1770мм	шт	1	
62.	Тренажер 1760х850мм, Н=1770мм	шт	1	
63.	Тренажер 1100х960мм, Н=1970мм	шт	1	
64.	Тренажер 960х840мм, Н=2000мм	шт	1	
65.	Тренажер 1100х850мм, Н=1470мм	шт	1	
66.	Комплекс из 3-х турников, 2-х скамеек для пресса и шведской стенки	шт	1	
67.	Засыпка  гравием	100 м3	0.033	
68.	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	3.3	
	Покрытие площадки №2	
69.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1395	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	223.2	
71.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.837	
72.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	92.07	
73.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	55.8	
74.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	56.916	
75.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.4464	
76.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.4464	
77.	Устройство покрытий: типа "Гмбит",  h=10мм	100 м2	5.58	
78.	Покрытие типа "гамбит"	м2	558	
	Установка ограждения (h=3м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2500х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
79.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.18	
80.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.1412	
81.	Столб с заглушкой Н=3000мм, сеч. 60х60мм	шт	18	
82.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт.	1.8	
83.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2500х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт	8	
84.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	54	
85.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.02	
86.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.0003	
87.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.1	
88.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	2	
89.	Нанесение разметки	км	0.27	
90.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.0025	
91.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0025	
92.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.4	
93.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.004	
94.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.408	
95.	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т	0.22	
96.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.000132	
97.	Гвозди строительные	т	-0.0000022	
98.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0002266	
99.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.004114	
100.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0000682	
101.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.000022	
102.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.00022	
103.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0004268	
104.	Баскетбольный щит	шт	2	
105.	Волейбольные стойки в комплекте с сеткой (комплект 2стойки, 1 сетка)	шт	1	
106.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.005	
107.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.005	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.01	
109.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.008	
110.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.816	
111.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	0.102	
112.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0000612	
113.	Гвозди строительные	т	-0.00000102	
114.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.00010506	
115.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0019074	
116.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.00003162	
117.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0000102	
118.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.000102	
119.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.00019788	
120.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	2	
121.	Урна железобетонная+металлич.  вставка 480 х 480мм    Н=730мм	шт	2	
122.	Засыпка  гравием	100 м3	0.033	
123.	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	3.3	
	Установка бортовых камней	
124.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00118	
125.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.888	
126.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.006	
127.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.66	
128.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.21	
129.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.004158	
130.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.066	
131.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	21	
	
	Раздел 2.  ул.Тобольская,35-47	
	
	Минимальные работы по ул.Тобольская,35-47	
	Демонтажные работы по ул. Тобольская,35-47	
132.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3.14	
133.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.481	
134.	Демонтаж металлоконструкций (ворота футбольные, качели, лесенки и пр.)	т	0.75	
135.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	111.669	
136.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	111.669	
	Монтажные работы по ул. Тобольская,35-47	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
137.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.231	
138.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.461	
139.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.461	
140.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	57.625	
141.	Розлив вяжущих материалов	т	0.3688	
142.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.379864	
143.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.461	
144.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	43.196	
145.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0049788	
146.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.461	
147.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	10.7874	
148.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0012908	
149.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0942	
150.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.097026	
151.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.461	
152.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	44.5326	
153.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0049788	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
154.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.06939	
155.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	111.024	
156.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.334	
157.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	36.74	
158.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.257	
159.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.257	
160.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	32.125	
161.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1028	
162.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10.486	
163.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	25.7	
164.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	262.14	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
165.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.058	
166.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	92.8	
167.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.464	
168.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	51.04	
169.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.116	
170.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.832	
171.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	23.2	
172.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (оранжевая)	м2	236.64	
	Установка бортовых камней	
173.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03903	
174.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	62.448	
175.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.228	
176.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	25.08	
177.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.19	
178.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	219	
179.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	3.45	
180.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06831	
181.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	17.505	
182.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	345	
183.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	8	
184.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	16	
	Дополнительные работы по ул.Тобольская,35-47	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
185.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.10485	
186.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	167.76	
187.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.466	
188.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	51.26	
189.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.233	
190.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.233	
191.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	58.25	
192.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1165	
193.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.883	
194.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	23.3	
195.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	237.66	
	Устройство ж/б подпорной стенки	
196.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.12417	
197.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0.03081	
198.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	198.672	
	Устройство подпорной стены	
199.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	5.166	
200.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.05166	
201.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.44	
202.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	3.743	
203.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.69	
204.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	0.69	
205.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.3081	
206.	Укладка труб дренажных полиэтиленовых (ПНД) гофрированных с геотекстилем диаметром 110 мм	100 м	0.574	
207.	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м	57.4	
208.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, щебнем	100 м3	0.4156	
209.	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.46	
210.	Песок природный для строительных работ средний	м3	41.1	
211.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	Ремонт подпорной стенки по ул.Тобольская,д.47	
	Демонтажные работы	
212.	Разборка: подпорной стены из железобетонных фундаментов	м3	4.964	
213.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	12.41	
214.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	12.41	
215.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01236	
216.	Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0.00144	
217.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.776	
	Устройство подпорной стены	
218.	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0.36	
219.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0036	
220.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3	0.046	
221.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т	0.114	
222.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.092	
223.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	0.092	
224.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.0144	
225.	Укладка труб дренажных полиэтиленовых (ПНД) гофрированных с геотекстилем диаметром 110 мм	100 м	0.04	
226.	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	м	4	
227.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, щебнем	100 м3	0.0644	
228.	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	6.44	
229.	Укладка георешетки по склону	1000 м2	0.01	
230.	Георешетка	м2	10	
	Ограждение контейнерной площадки	
231.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.11	
232.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	27.5	
233.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.1763	
234.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	41	
235.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0.41	
236.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2	41	
237.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.132	
238.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.132	
	Дождеприемный колодец (3шт)	
239.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03486	
240.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	55.776	
241.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.1	
242.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.1	
243.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.2	
244.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	20	
245.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.18	
246.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4968	
247.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
248.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
249.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
250.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
251.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
252.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.2632	
253.	Песок природный для строительных работ средний	м3	28.952	
	Элементы детской и спортивной площадки	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
254.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.18	
255.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.1412	
256.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт	18	
257.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	1.8	
258.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт	18	
259.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.	54	
260.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
261.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.00015	
262.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
263.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие площадки (вар. 2)	
264.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0315	
265.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	50.4	
266.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.189	
267.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20.79	
268.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	12.6	
269.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	12.852	
270.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.1008	
271.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.1008	
272.	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2	1.26	
273.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2	128.52	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
274.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.01688	
275.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.01688	
276.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.03	
277.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.027	
278.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.754	
279.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	0.467	
280.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0002802	
281.	Гвозди строительные	т	-0.00000467	
282.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.00048101	
283.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0087329	
284.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.00014477	
285.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0000467	
286.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.000467	
287.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.00090598	
288.	Качели на металлич. стойках с оцинков. балкой  3750х1310мм,  Н=2190мм	шт	1	
289.	Сиденье резиновое для качелей с подвеской,  3-12 лет	шт	1	
290.	Сиденье резиновое для качелей с подвеской, 1-3лет	шт	1	
291.	Детский спортивный комплекс 2660 х 2660мм,  Н=2200мм	шт	1	
292.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	3	
293.	Урна железобетонная+металлич.  вставка 480 х 480мм    Н=730мм	шт	3	
294.	Засыпка  гравием	100 м3	0.04	
295.	Гравий для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)