«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
		
________________ /_С.Б.Русович_ /	________________ /_Л.Д.Воеводина__ /	
«____»___________________2016 г.	«____»_____________________2016 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт дворовой территории по ул. Ярославская,д.2 , г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Ремонт дворовой территории	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.145	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	10.44	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	10.44	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см	
4.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.058	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	92.8	
6.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.058	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.29	
8.	Песок природный для строительных работ средний	м3	31.9	
9.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.145	
10.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	2.175	
11.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	27.405	
12.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0725	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.395	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	14.5	
15.	Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м3	147.9	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.005	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	8	
18.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.005	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.04	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.4	
21.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.01	
22.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.02	
23.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	2	
24.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	20.4	
	Установка бортовых камней	
25.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00432	
26.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	6.912	
27.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00432	
28.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0288	
29.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.168	
30.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.48	
31.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	48	
32.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.186	
33.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0037	
34.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.94	
35.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	18.6	
	Прочие работы	
36.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.05	
37.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	1	
38.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
	
	Раздел 2.  Устройство ливневой канализации	
	
	Разборка и восстановление покрытий	
39.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.002	
40.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.02	
41.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0.36	
42.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	0.36	
43.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.002	
44.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.00227	
45.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  толщиной до 5 см	1000 м2 покрытия	0.00227	
46.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.001	
47.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.0023	
48.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (б/у)	100 м бортового камня	0.02	
49.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	0.005	
50.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. толщ. 60 мм (б/у)	10 м2	0.05	
	Земляные работы	
51.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1384	
52.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	8.5	
53.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	8.5	
54.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00531	
55.	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.03	
	Монтаж трубопроводов	
56.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.034	
57.	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	1 м короба	0.5	
58.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.075	
59.	Труба ПВХ  PN6  Wavin, диаметр 200*4,9 мм	м	7.5	
60.	Тройник ПВХ  Wavin, диаметр 200 мм	шт.	1	
61.	Отвод ПВХ 88,5 град  Wavin, диаметр 200 мм	шт.	1	
62.	Заглушка  ПВХ  Wavin, диаметр 200 мм	шт.	1	
63.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
64.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00149	
65.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.639	
66.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00324	
	Монтаж колодцев	
67.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.128	
68.	Люк пластиковый легкий	шт.	1	
69.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	т	0.0162	
70.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.083	
71.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
72.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.00446	
73.	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.906	
74.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.0953	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)