«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	п.Чкаловск г. Калининград	
	
Объект:	Ремонт крыши	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 6	
на Ремонт крыши жилого дома № 77 - 85 по ул. Беланова	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ  ДОМА	
	
1.	Е46-04-005-01	Разборка монолитных  бетонных труб мусоропровода	1 м3	0.3956	
2.	Е46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.435204	
3.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9.56	
4.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	4.8	
5.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1.1	
6.	Е58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	15.1	
7.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
8.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	9.56	
9.	Е12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9.56	

10.	Е12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	3.574	
					
11.	Е58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	20	
12.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.08	
13.	Е65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка	1 шт.	15	
14.	Е65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	15	
15.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	3.574	
16.	Е61-10-1	Ремонт штукатурки выходов на крышу и парапета по камн ю и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.34	
17.	Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.03	
18.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2	
19.	Е10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0098	
20.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	2	
21.	Е10-01-044-07	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по войлоку с двух сторон	100 м2 проемов	0.0398	
22.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.33075	
23.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	15.5	
24.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	15.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)