«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /Русовис С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, подвала, фасада без утепления МКД №61 по ул.Менделеева в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	Потолок	
1.	Отбивка штукатурки с поверхности потолков кирпичных	100 м2	2.0274	
2.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.0274	
3.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.0274	
	Стены	
4.	Отбивка штукатурки с поверхности стен кирпичных	100 м2	1.5299	
5.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.5299	
6.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.5299	
7.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0192	
8.	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей, 2мм	100 м2 изолируемой поверхности	0.459	
9.	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	-0.1446	
10.	При изменении толщины покрытия на 0,5 мм (до 10мм), добавлять к расценкам 08-01-005-01	100 м2 изолируемой поверхности	0.459	
11.	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	-0.5872	
12.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	181.305	
13.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.5299	
	Окна (подвал)	
14.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.0874	
15.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0874	
16.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	8.74	
17.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.07	
18.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
	Стены, откосы	
19.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.355	
20.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.53	
21.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.53	
22.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен, откосов  кирпичных	100 м2	4.6168	
23.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	6	
24.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4.6168	
25.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	60.0184	
26.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.6168	
27.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	4.2735	
28.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-470.085	
29.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.0684	
30.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	470.085	
31.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	1068.375	
32.	Отделка стен фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	4.2735	
33.	Окраска фасадов+откосов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.6168	
34.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.1754	
35.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг	175.4384	
36.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.4	
37.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.3	
	Перенавеска эл. кабеля	
38.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.2	
39.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.2	
40.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.2	
	Окна (МОП)	
41.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.0211	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0211	
43.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2.11	
44.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.015	
45.	Установка перфоуголка	100м	0.06	
46.	Шпатлевка  по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	
47.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	
	Дверь (вход в подъезд)	
48.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.02	
49.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	
50.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 1 мм, внутри - 1 мм	м2	2	
51.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
52.	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	
53.	Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.02	
54.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
55.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.908	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	9.908	
	
	Раздел 3.  Канализация	
	
57.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.104	
58.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0.104	
59.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	8	
	
	Раздел 4.  Электромонтажные работы	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
60.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1	
61.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.04	
62.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.4	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ	
63.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.03	
64.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0.3	
65.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.015	
66.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.09	
67.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
68.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.648	
69.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	0.648	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
70.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.54	
71.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	55.08	
72.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	32	
73.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	шт.	54	
74.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.54	
75.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.055	
76.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
77.	Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2 (В) 10A 2-pol. 6 кА, шт	шт	1	
78.	Разветвительная коробка	шт.	6	
79.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.1	
80.	Светильник  настенный   IP54	шт	1	
81.	Светильник  потолочный   IP44	шт	9	
82.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	10	
83.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.01	
84.	Выключатель для открытой проводки  1-кл	шт.	1	
85.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
86.	Выключатель двухклавишный  скрытой  уст.   IP44	шт	1	
87.	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	1 шт.	2	
88.	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44, ИЭК	шт	2	

Составил:	Вед.инженер отдела контроля                        /Сункович Н.Д./	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля                   /Толмачева О.В./	
	(должность, подпись, Ф.И.О)