«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 020 608	руб.	Смета на сумму:	3 020 608	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Кислый Д.Ю. /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, мусоропровода, подъезда многоквартирного дома по адресу: пр-т Ленинский д.83а-83д, г.Калининград.	
	
Сметная стоимость:	3 020.608	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.570	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	569.585	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Подъезд	
	
	Стены	
1.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка вручную поверхности от  масляных красок: с земли	100 м2		2.57	3 064.05	7 875	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	53.456	147.310	7 875	
		Накладные расходы				68%	5 355	
		Сметная прибыль				40%	3 150	
		Всего с НР и СП					16 380	
	
2.	ГЭСНр 62-25-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Шпатлевка стен, откосов оконных	100 м2		3.05	10 928.47	33 332	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.061	229.990	14	
2. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	23.6	71.98	161.570	11 630	
2. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.305	10.80	3	
2. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.061	1 037.49	63	
			(1)			229.99	14	
2. 5.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0047	0.014335	3 474.67	50	
2. 6.	14.5.11.08-0002	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.1525	141 545.19	21 586	
		Накладные расходы				68%	7 918	
		Сметная прибыль				40%	4 658	
		Всего с НР и СП					45 908	
	
3.	ГЭСН 15-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная	100 м2		3.05	3 147.23	9 599	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.183	237.756	44	
3. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	13.332	40.6626	169.310	6 885	
3. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0366	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.1464	1 037.49	152	
			(1)			229.99	34	
3. 5.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.0006	0.00183	138 958.17	254	
3. 6.	01.7.07.08-0003	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.5	4.575	11.30	52	
3. 7.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	2.44	162.00	395	
3. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0305	38.33	1	
3. 9.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00122	3 474.67	4	
3. 10.	14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	0.9	2.745	22.89	63	
3. 11.	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.00001	0.0000305	109 492.20	3	
3. 12.	14.5.06.03-0005	Паста меловая ПМ-1	т	0.025	0.07625	17 953.34	1 369	
3. 13.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0017	0.005185	46 966.96	244	
3. 14.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0021	0.006405	25 917.44	166	
		Накладные расходы				80%	5 543	
		Сметная прибыль				37%	2 564	
		Всего с НР и СП					17 706	
	
	Окна и двери	
4.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		1.64	18 255.44	29 939	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	12.6936	268.820	3 412	
4. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	170.4124	152.740	26 029	
4. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	12.6936	308.04	3 910	
			(1)			268.82	3 412	
		Накладные расходы				84%	24 730	
		Сметная прибыль				48%	14 132	
		Всего с НР и СП					68 801	
	
5.	ГЭСН 10-01-039-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		1.144	47 240.04	54 043	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14.016	16.034304	262.204	4 204	
5. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	107.436	122.906784	173.510	21 326	
5. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	11.628	13.302432	1 126.02	14 979	
			(1)			268.82	3 576	
5. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.388	2.731872	1 037.49	2 834	
			(1)			229.99	628	
5. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.00472472	57 689.15	273	
5. 6.	04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.12012	2 521.68	303	
5. 7.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.09152	5 694.68	521	
5. 8.	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	37.0656	372.51	13 807	
		Накладные расходы				90%	22 977	
		Сметная прибыль				43%	10 978	
		Всего с НР и СП					87 998	
	
6.	11.2.02.07-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2	м2		114.4	1 433.78	164 024	
	
7.	ГЭСН 15-04-025-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2		2.3	20 890.79	48 049	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.276	233.873	65	
7. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	111.276	255.9348	171.480	43 888	
7. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0276	308.04	9	
			(1)			268.82	7	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.2484	1 037.49	258	
			(1)			229.99	57	
7. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1.932	162.00	313	
7. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.713	38.33	27	
7. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.00552	3 474.67	19	
7. 8.	14.5.05.01-0002	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.00575	109 492.20	630	
7. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.0943	30 814.73	2 906	
		Накладные расходы				80%	35 162	
		Сметная прибыль				37%	16 263	
		Всего с НР и СП					99 474	
	
8.	С2 Цена поставщи.	Водоразбавляемая полиуретано-акрилатная краска БЕТОЛЮКС АКВА	л		32.86	738.43	24 265	
		Объем: 230/7						
	
9.	ГЭСН 10-01-047-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2		0.495	98 232.88	48 625	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.276	3.10662	242.315	753	
9. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	264.048	130.70376	165.230	21 596	
9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.992	0.98604	308.04	304	
			(1)			268.82	265	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	2.12058	1 037.49	2 200	
			(1)			229.99	488	
9. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	402	198.99	5.19	1 033	
9. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	43	21.285	5.19	110	
9. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	29.3	14.5035	51.86	752	
9. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	32.274	74.74	2 412	
9. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	3.96	429.47	1 701	
9. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123.5	61.1325	302.90	18 517	
		Накладные расходы				90%	20 114	
		Сметная прибыль				43%	9 610	
		Всего с НР и СП					78 349	
	
10.	11.3.01.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2		49.5	4 463.35	220 936	
	
11.	ГЭСН 46-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.735	31 181.83	22 919	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	5.6889	268.820	1 529	
11. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	138.5769	152.740	21 166	
11. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	5.6889	308.04	1 752	
			(1)			268.82	1 529	
		Накладные расходы				84%	19 064	
		Сметная прибыль				48%	10 894	
		Всего с НР и СП					52 876	
	
12.	ГЭСН 10-01-034-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2		0.42	81 437.72	34 204	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	2.68632	242.812	652	
12. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	225.06	94.5252	165.230	15 618	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.88704	308.04	273	
			(1)			268.82	238	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	1.79928	1 037.49	1 867	
			(1)			229.99	414	
12. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	347	145.74	5.19	756	
12. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	29.82	5.19	155	
12. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	8.988	51.86	466	
12. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	25.704	74.74	1 921	
12. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	3.36	429.47	1 443	
12. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	38.64	302.90	11 704	
		Накладные расходы				90%	14 643	
		Сметная прибыль				43%	6 996	
		Всего с НР и СП					55 843	
	
13.	11.3.02.01-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2		42	3 737.72	156 984	
	
14.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.315	95 241.87	30 001	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	2.01474	242.812	489	
14. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	81.67824	165.230	13 496	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.66528	308.04	205	
			(1)			268.82	179	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	1.34946	1 037.49	1 400	
			(1)			229.99	310	
14. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	135.135	5.19	701	
14. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	22.365	5.19	116	
14. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	8.5365	51.86	443	
14. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	22.491	74.74	1 681	
14. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	2.52	429.47	1 082	
14. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	35.91	302.90	10 877	
		Накладные расходы				90%	12 587	
		Сметная прибыль				43%	6 014	
		Всего с НР и СП					48 601	
	
15.	11.3.02.02-0008 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2		31.5	3 229.75	101 737	
	
16.	ГЭСН 10-01-035-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.525	23 171.96	12 165	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.1197	238.165	29	
16. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	13.3497	161.570	2 157	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.0252	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0945	1 037.49	98	
			(1)			229.99	22	
16. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	2.1	429.47	902	
16. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	29.715	302.90	9 001	
		Накладные расходы				90%	1 967	
		Сметная прибыль				43%	940	
		Всего с НР и СП					15 072	
	
17.	11.3.03.01-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м		52.5	310.93	16 324	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 015 021	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 015 021	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					660 005	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2; %=80 - по стр. 3, 7; %=84 - по стр. 4, 11; %=90 - по стр. 5, 9, 12, 14, 16)					170 061	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2; %=37 - по стр. 3, 7; %=48 - по стр. 4, 11; %=43 - по стр. 5, 9, 12, 14, 16)					86 197	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 271 279	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 271 279	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	27 205	
	ИТОГО					1 298 484	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	25 970	
	ИТОГО					1 324 454	
	НДС 18%				18	238 402	
	ВСЕГО С НДС					1 562 856	
	
	Раздел 2.  Мусороприемные камеры	
	
	Стены	
18.	ГЭСНр 63-7-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2		0.918	11 343.10	10 413	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.3213	268.820	86	
18. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	68.2074	148.670	10 140	
18. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.3213	308.04	99	
			(1)			268.82	86	
18. 4.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.64	1.50552	97.21	146	
18. 5.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.28	3.01104	9.05	27	
		Накладные расходы				65%	6 647	
		Сметная прибыль				40%	4 090	
		Всего с НР и СП					21 150	
	
19.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.918	556.38	511	
19. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	3.46086	147.310	510	
19. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.0459	20.52	1	
		Накладные расходы				68%	347	
		Сметная прибыль				40%	204	
		Всего с НР и СП					1 062	
	
20.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		22.95	55.00	1 262	
		Объем: 91.8/4						
	
21.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.918	2 252.44	2 068	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.022032	249.405	5	
21. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	7.21548	181.930	1 313	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.011016	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.011016	1 037.49	11	
			(1)			229.99	3	
21. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0918	38.33	4	
21. 6.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13	11.934	61.73	737	
		Накладные расходы				80%	1 054	
		Сметная прибыль				37%	488	
		Всего с НР и СП					3 610	
	
22.	ГЭСН 15-01-019-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2		0.918	77 033.18	70 716	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.98	1.81764	211.362	384	
22. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	191.604	175.892472	173.510	30 519	
22. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	0.088128	964.28	85	
			(1)			200.12	18	
22. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.324	0.297432	308.04	92	
			(1)			268.82	80	
22. 5.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.56	1.43208	224.34	321	
			(1)			200.12	287	
22. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.93	0.85374	20.52	18	
22. 7.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.459	38.33	18	
22. 8.	04.3.02.09-0741	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0459	53 888.07	2 473	
22. 9.	06.2.01.02-0012	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	91.8	365.87	33 587	
22. 10.	14.1.06.02-0003	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	т	0.375	0.34425	10 469.26	3 604	
		Накладные расходы				80%	24 722	
		Сметная прибыль				37%	11 434	
		Всего с НР и СП					106 873	
	
	Потолки	
23.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2		0.16	3 064.05	490	
23. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	3.328	147.310	490	
		Накладные расходы				68%	333	
		Сметная прибыль				40%	196	
		Всего с НР и СП					1 019	
	
24.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.16	556.38	89	
24. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	0.6032	147.310	89	
24. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.008	20.52		
		Накладные расходы				68%	61	
		Сметная прибыль				40%	36	
		Всего с НР и СП					185	
	
25.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		4	55.00	220	
		Объем: 16/4						
	
26.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		0.16	1 788.34	286	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00384	249.405	1	
26. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	1.5552	181.930	283	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00192	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
26. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.016	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	227	
		Сметная прибыль				37%	105	
		Всего с НР и СП					618	
	
27.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.08	61.73	128	
		Объем: (0.16)*13.0						
	
28.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.16	2 312.36	370	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00576	242.933	1	
28. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	1.96032	154.230	302	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00192	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00384	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
28. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.128	162.00	21	
28. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0016	38.33		
28. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000064	3 474.67		
28. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.00272	11 636.25	32	
28. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00008	46 966.96	4	
28. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.000256	25 917.44	7	
		Накладные расходы				80%	242	
		Сметная прибыль				37%	112	
		Всего с НР и СП					725	
	
	Полы	
29.	ГЭСНр 57-2-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0.16	11 732.47	1 877	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.2304	268.820	62	
29. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	11.1792	161.570	1 806	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.2304	308.04	71	
			(1)			268.82	62	
		Накладные расходы				68%	1 270	
		Сметная прибыль				54%	1 009	
		Всего с НР и СП					4 156	
	
30.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований под полы: толщ.100мм	м3		1.6	1 552.02	2 483	
		Объем: 16*0.1						
30. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	12.48	171.480	2 140	
30. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	2.976	97.21	289	
30. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	5.952	9.05	54	
		Накладные расходы				84%	1 798	
		Сметная прибыль				48%	1 027	
		Всего с НР и СП					5 308	
	
31.	ГЭСН 09-03-002-12 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Демонтаж стальных рельсов	т		0.282	5 596.00	1 578	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.016	0.568512	295.238	168	
31. 2.	1-100-44	Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	12.775	3.60255	192.790	695	
31. 3.	91.05.01-025	Краны башенные, грузоподъемность 25-75 т	маш.-ч	0.476	0.134232	1 579.47	212	
			(1)			306.16	41	
31. 4.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1.176	0.331632	1 687.36	560	
			(1)			306.16	102	
31. 5.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.147	0.041454	874.68	36	
			(1)			268.82	11	
31. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.217	0.061194	1 037.49	63	
			(1)			229.99	14	
31. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.666	0.469812	3.21	2	
31. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.336	0.094752	112.76	11	
		Накладные расходы				69%	595	
		Сметная прибыль				58%	501	
		Всего с НР и СП					2 674	
	
32.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных, толщ.40мм	м3		1.344	750.07	1 008	
		Объем: 33.6*0.04						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	5.902848	158.310	934	
32. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	0.774144	3.18	2	
32. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.002688	21 070.94	57	
32. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.4704	20.52	10	
32. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.001344	3 621.85	5	
		Накладные расходы				94%	878	
		Сметная прибыль				51%	476	
		Всего с НР и СП					2 362	
	
33.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.37088	3 276.39	4 492	
		Объем: (1.344)*1.02						
	
34.	ГЭСН 11-01-039-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонного бортика	100 м		0.5	3 227.73	1 614	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.078	256.872	20	
34. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	6.456	181.930	1 175	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	0.054	308.04	17	
			(1)			268.82	15	
34. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.024	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
34. 5.	04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0.16	0.08	4 972.40	398	
		Накладные расходы				94%	1 123	
		Сметная прибыль				51%	609	
		Всего с НР и СП					3 347	
	
35.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.336	4 121.72	1 385	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.016128	229.990	4	
35. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	3.36	1.12896	165.230	187	
35. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.016128	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
35. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	15.12	78.15	1 182	
		Накладные расходы				92%	176	
		Сметная прибыль				44%	84	
		Всего с НР и СП					1 645	
	
36.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной (для слоя из гидроизола)	100 м2		0.336	20 020.49	6 727	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9	0.3024	246.040	74	
36. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	18.648	6.265728	206.640	1 295	
36. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.124992	308.04	39	
			(1)			268.82	34	
36. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.528	0.177408	1 037.49	184	
			(1)			229.99	41	
36. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.08064	64 522.98	5 203	
36. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.168	38.33	6	
		Накладные расходы				94%	1 287	
		Сметная прибыль				51%	698	
		Всего с НР и СП					8 712	
	
37.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2		0.336	9 046.38	3 040	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.008064	229.990	2	
37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.14	1.39104	161.570	225	
37. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.008064	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
37. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	122.4	41.1264	68.24	2 806	
		Накладные расходы				94%	213	
		Сметная прибыль				51%	116	
		Всего с НР и СП					3 369	
	
38.	ГЭСН 06-01-015-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.038	2 978.99	113	
		Объем: 1.124*33.6/1000						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.017328	246.339	4	
38. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	0.576384	167.270	96	
38. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.007296	874.68	6	
			(1)			268.82	2	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.010032	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				80%	80	
		Сметная прибыль				44%	44	
		Всего с НР и СП					237	
	
39.	08.1.02.17-0083 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		33.6	51.04	1 715	
	
40.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.336	7 689.11	2 584	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	0.512064	268.820	138	
40. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	15.930432	150.030	2 390	
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	0.512064	308.04	158	
			(1)			268.82	138	
40. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	3.657024	3.18	12	
40. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1.176	20.52	24	
		Накладные расходы				94%	2 376	
		Сметная прибыль				51%	1 289	
		Всего с НР и СП					6 250	
	
41.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		0.68544	3 223.31	2 209	
		Объем: (0.336)*2.04						
	
42.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2		0.336	10 922.31	3 670	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	0.508032	268.820	137	
42. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	1.2096	150.030	181	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	0.508032	308.04	156	
			(1)			268.82	137	
42. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	5.612544	3.18	18	
42. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	3.06	1.02816	3 223.31	3 314	
		Накладные расходы				94%	299	
		Сметная прибыль				51%	162	
		Всего с НР и СП					4 131	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					121 048	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					119 470	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					10 026	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 18; %=68 - по стр. 19, 23, 24, 29; %=80 - по стр. 21, 22, 26, 28, 38; %=84 - по стр. 30; %=94 - по стр. 32, 34, 36, 37, 40, 42; %=92 - по стр. 35)					43 134	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 18, 19, 23, 24; %=37 - по стр. 21, 22, 26, 28; %=54 - по стр. 29; %=48 - по стр. 30; %=51 - по стр. 32, 34, 36, 37, 40, 42; %=44 - по стр. 35, 38)					22 180	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					184 784	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 578	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 31)					595	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 31)					501	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 674	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					187 458	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 012	
	ИТОГО					191 470	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 829	
	ИТОГО					195 299	
	НДС 18%				18	35 154	
	ВСЕГО С НДС					230 453	
	
	Раздел 3.  Мусоропроводные стволы	
	
43.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности стволов	100 м2		1.3	3 064.05	3 983	
43. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	27.04	147.310	3 983	
		Накладные расходы				68%	2 708	
		Сметная прибыль				40%	1 593	
		Всего с НР и СП					8 285	
	
44.	ГЭСН 20-02-018-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка вставок гибких металлических в ствол мусоропровода	м2		0.4	1 170.39	468	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0048	229.990	1	
44. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6.9	2.76	165.230	456	
44. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
44. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.00008	89 253.46	7	
		Накладные расходы				98%	448	
		Сметная прибыль				56%	256	
		Всего с НР и СП					1 172	
	
45.	08.3.05.05-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм (200*80, 500*500 мм)	т		0.05528	42 429.75	2 346	
		Объем: (6.28+98/2)/1000						
	
46.	01.7.15.12-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпилька-саморез М8-100	100 шт.		0.25	180.16	45	
	
47.	01.7.15.05-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т		0.0001058	100 276.81	11	
		Объем: 0.002116*50/1000						
	
48.	ГЭСН 09-03-039-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Демонтаж загрузочных клапанов	т		0.357	13 313.03	4 753	
		Объем: 14.3*25/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.077469	245.021	19	
48. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	76.223	27.211611	169.310	4 607	
48. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.029988	874.68	26	
			(1)			268.82	8	
48. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6.02	2.14914	32.60	70	
48. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.047481	1 037.49	49	
			(1)			229.99	11	
		Накладные расходы				69%	3 192	
		Сметная прибыль				58%	2 683	
		Всего с НР и СП					10 628	
	
49.	ГЭСН 09-03-039-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж загрузочных клапанов	т		0.357	24 882.98	8 883	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.372	0.132804	245.021	33	
49. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	130.668	46.648476	169.310	7 898	
49. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.051408	874.68	45	
			(1)			268.82	14	
49. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.32	3.68424	32.60	120	
49. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.081396	1 037.49	84	
			(1)			229.99	19	
49. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.022	0.007854	89 253.46	701	
49. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000357	57 689.15		
49. 8.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000357	204 657.21	7	
49. 9.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0066759	210.53	1	
49. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00001071	45 326.49		
49. 11.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00011067	72 855.64	8	
49. 12.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0002142	80 243.85	17	
		Накладные расходы				69%	5 472	
		Сметная прибыль				58%	4 600	
		Всего с НР и СП					18 955	
	
50.	08.1.05.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	шт.		25	2 533.44	63 336	
	
51.	ГЭСН 09-03-039-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Демонтаж шибера	т		0.15	13 313.03	1 997	
		Объем: 30*5/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.217	0.03255	245.021	8	
51. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	76.223	11.43345	169.310	1 936	
51. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.0126	874.68	11	
			(1)			268.82	3	
51. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6.02	0.903	32.60	29	
51. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.01995	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
		Накладные расходы				69%	1 341	
		Сметная прибыль				58%	1 128	
		Всего с НР и СП					4 466	
	
52.	ГЭСН 09-03-039-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж шибера	т		0.15	24 882.98	3 732	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.372	0.0558	245.021	14	
52. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	130.668	19.6002	169.310	3 319	
52. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0216	874.68	19	
			(1)			268.82	6	
52. 4.	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.32	1.548	32.60	50	
52. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0342	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
52. 6.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.022	0.0033	89 253.46	295	
52. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000015	57 689.15		
52. 8.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000015	204 657.21	3	
52. 9.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.002805	210.53	1	
52. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000045	45 326.49		
52. 11.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000465	72 855.64	3	
52. 12.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00009	80 243.85	7	
		Накладные расходы				69%	2 300	
		Сметная прибыль				58%	1 933	
		Всего с НР и СП					7 965	
	
53.	19.3.02.07-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм	шт.		5	6 978.97	34 895	
	
54.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.28	2 698.27	756	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00672	215.055	1	
54. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	1.28688	171.480	221	
54. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00336	10.80		
54. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00336	964.28	3	
			(1)			200.12	1	
54. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00336	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
54. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.2184	18.56	4	
54. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00532	93 641.96	498	
54. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000392	65 944.00	26	
		Накладные расходы				69%	153	
		Сметная прибыль				48%	107	
		Всего с НР и СП					1 016	
	
55.	ГЭСН 46-03-017-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стволе мусоропровода площадью до 0,1 м2	м3		0.03125	15 084.48	471	
		Объем: 0.25*0.25*0.02*25						
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.0134375	229.990	3	
55. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.58	2.361875	152.740	361	
55. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.0071875	10.80		
55. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.0134375	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
55. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000428125	20.52		
55. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000184375	57 689.15	11	
55. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000153125	11 636.25	2	
55. 8.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.000015625	47 018.66	1	
55. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000296875	45 326.49	13	
55. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0065625	5 768.85	38	
55. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.005625	5 714.19	32	
		Накладные расходы				84%	306	
		Сметная прибыль				48%	175	
		Всего с НР и СП					951	
	
56.	04.3.01.13-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор известково-гипсовый	м3		0.0325	11 425.06	371	
		Объем: (0.03125)*1.04						
	
57.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.3	2 252.44	2 928	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0312	249.405	8	
57. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	10.218	181.930	1 859	
57. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0156	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
57. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0156	1 037.49	16	
			(1)			229.99	4	
57. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.13	38.33	5	
57. 6.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13	16.9	61.73	1 043	
		Накладные расходы				80%	1 494	
		Сметная прибыль				37%	691	
		Всего с НР и СП					5 112	
	
58.	ГЭСН 15-04-007-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		1.3	10 501.91	13 652	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.2652	229.990	61	
58. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	67.9536	165.230	11 228	
58. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.0312	264.49	8	
			(1)			229.99	7	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.234	1 037.49	243	
			(1)			229.99	54	
58. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	1.092	162.00	177	
58. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.403	38.33	15	
58. 7.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0663	29 881.39	1 981	
		Накладные расходы				80%	9 031	
		Сметная прибыль				37%	4 177	
		Всего с НР и СП					26 860	
	
59.	14.3.02.01-0371 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т		0.039	66 489.49	2 593	
		Объем: (1.3)*0.03						
	
60.	14.4.01.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т		0.026	32 740.09	851	
		Объем: (1.3)*0.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					146 071	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					28 007	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					6 217	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 43; %=69 - по стр. 54; %=84 - по стр. 55; %=80 - по стр. 57, 58)					13 692	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 43; %=48 - по стр. 54, 55; %=37 - по стр. 57, 58)					6 742	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					48 441	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 365	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 48, 49, 51, 52)					12 305	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 48, 49, 51, 52)					10 344	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					42 014	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					98 699	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 44)					448	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44)					256	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					99 403	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					189 858	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 063	
	ИТОГО					193 921	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 878	
	ИТОГО					197 799	
	НДС 18%				18	35 604	
	ВСЕГО С НДС					233 403	
	
	Раздел 4.  Подвал	
	
	Стены и потолки	
61.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Очистка вручную поверхности стен и потолков	100 м2		40	3 064.05	122 562	
61. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	832	147.310	122 562	
		Накладные расходы				68%	83 342	
		Сметная прибыль				40%	49 025	
		Всего с НР и СП					254 929	
	
62.	ГЭСНр 62-42-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		40	556.38	22 255	
62. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	150.8	147.310	22 214	
62. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	2	20.52	41	
		Накладные расходы				68%	15 106	
		Сметная прибыль				40%	8 886	
		Всего с НР и СП					46 246	
	
63.	С1 Цена поставщи.	Борей DT "Анти-Плесень"	л		1000	55.00	55 000	
		Объем: 4000/4						
	
64.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		40	2 312.36	92 495	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	1.44	242.933	350	
64. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	490.08	154.230	75 585	
64. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.48	308.04	148	
			(1)			268.82	129	
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.96	1 037.49	996	
			(1)			229.99	221	
64. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	32	162.00	5 184	
64. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.4	38.33	15	
64. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.016	3 474.67	56	
64. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.68	11 636.25	7 913	
64. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.02	46 966.96	939	
64. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.064	25 917.44	1 659	
		Накладные расходы				80%	60 748	
		Сметная прибыль				37%	28 096	
		Всего с НР и СП					181 339	
	
	Окна	
65.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.03	28 771.59	863	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.2322	268.820	62	
65. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	5.1828	152.740	792	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.2322	308.04	72	
			(1)			268.82	62	
		Накладные расходы				84%	717	
		Сметная прибыль				48%	410	
		Всего с НР и СП					1 990	
	
66.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.03	905 182.87	27 155	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.19188	242.812	47	
66. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	7.77888	165.230	1 285	
66. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.06336	308.04	20	
			(1)			268.82	17	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.12852	1 037.49	133	
			(1)			229.99	30	
66. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	12.87	5.19	67	
66. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.13	5.19	11	
66. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.813	51.86	42	
66. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.142	74.74	160	
66. 9.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	100	3	8 099.41	24 298	
66. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.24	429.47	103	
66. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	3.42	302.90	1 036	
		Накладные расходы				90%	1 199	
		Сметная прибыль				43%	573	
		Всего с НР и СП					28 927	
	
67.	ГЭСН 08-02-007-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж металлических решеток	т		0.062	7 398.78	459	
		Объем: 62/1000						
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.743	0.108066	240.750	26	
67. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	33.166	2.056292	167.270	344	
67. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.483	0.029946	1 126.02	34	
			(1)			268.82	8	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.26	0.07812	1 037.49	81	
			(1)			229.99	18	
		Накладные расходы				93%	344	
		Сметная прибыль				54%	200	
		Всего с НР и СП					1 003	
	
68.	ГЭСН 08-02-007-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических решеток	т		0.062	136 857.34	8 485	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.988	0.185256	240.750	45	
68. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	56.856	3.525072	167.270	590	
68. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.828	0.051336	1 126.02	58	
			(1)			268.82	14	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.16	0.13392	1 037.49	139	
			(1)			229.99	31	
68. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.0465	2 067.77	96	
68. 6.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	1	0.062	118 936.03	7 374	
68. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.00372	50 201.92	187	
68. 8.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.00031	134 949.19	42	
		Накладные расходы				93%	591	
		Сметная прибыль				54%	343	
		Всего с НР и СП					9 418	
	
69.	ГЭСН 15-04-030-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2		0.09	15 691.57	1 412	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.00432	239.698	1	
69. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	85.272	7.67448	167.270	1 284	
69. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00108	308.04		
			(1)			268.82		
69. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.00324	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
69. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.3	0.027	38.33	1	
69. 6.	14.4.02.04-0261	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.002214	39 943.83	88	
69. 7.	14.5.05.02-0001	Олифа натуральная	кг	2.7	0.243	145.54	35	
		Накладные расходы				80%	1 028	
		Сметная прибыль				37%	475	
		Всего с НР и СП					2 915	
	
70.	ГЭСНр 61-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2		0.05	65 772.63	3 289	
70. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	323.4	16.17	175.550	2 839	
70. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.36	0.068	10.80	1	
70. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0175	20.52		
70. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.22	2 040.43	449	
		Накладные расходы				67%	1 902	
		Сметная прибыль				40%	1 136	
		Всего с НР и СП					6 327	
	
71.	ГЭСН 15-04-019-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0.05	11 213.20	561	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
71. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	13.8	0.69	175.550	121	
71. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.09	0.0045	10.80		
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
71. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.29	0.0145	162.00	2	
71. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0005	38.33		
71. 7.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	38	1.9	170.42	324	
71. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	0.65	104.81	68	
71. 9.	14.5.11.02-0105	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0.0175	0.000875	46 902.22	41	
		Накладные расходы				80%	98	
		Сметная прибыль				37%	45	
		Всего с НР и СП					704	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					334 536	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					334 536	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					55 000	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 61, 62; %=80 - по стр. 64, 69, 71; %=84 - по стр. 65; %=90 - по стр. 66; %=93 - по стр. 67, 68; %=67 - по стр. 70)					165 074	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 61, 62, 70; %=37 - по стр. 64, 69, 71; %=48 - по стр. 65; %=43 - по стр. 66; %=54 - по стр. 67, 68)					89 188	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					588 798	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					588 798	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	12 600	
	ИТОГО					601 398	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	12 028	
	ИТОГО					613 426	
	НДС 18%				18	110 417	
	ВСЕГО С НДС					723 843	
	
	Раздел 5.  Спуски в подвал	
	
72.	ГЭСН 13-06-003-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками металлической лестницы	м2		15.82	174.50	2 761	
		Начисления: Н5= 1.2	
72. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	17.0856	161.570	2 761	
		Накладные расходы				69%	1 905	
		Сметная прибыль				48%	1 325	
		Всего с НР и СП					5 991	
	
73.	ГЭСН 13-06-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Обеспыливание поверхности	м2		15.82	19.39	307	
		Начисления: Н5= 1.2	
73. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	1.8984	161.570	307	
		Накладные расходы				69%	212	
		Сметная прибыль				48%	147	
		Всего с НР и СП					666	
	
74.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.1582	2 363.12	374	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0037968	215.055	1	
74. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.0080504	201.080	203	
74. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0018984	10.80		
74. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0018984	964.28	2	
			(1)			200.12		
74. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0018984	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
74. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.2126208	18.56	4	
74. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0018984	72 855.64	138	
74. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0003164	79 235.11	25	
		Накладные расходы				69%	141	
		Сметная прибыль				48%	98	
		Всего с НР и СП					613	
	
75.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.1582	2 698.27	427	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0037968	215.055	1	
75. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.7270872	171.480	125	
75. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0018984	10.80		
75. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0018984	964.28	2	
			(1)			200.12		
75. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0018984	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
75. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.123396	18.56	2	
75. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0030058	93 641.96	281	
75. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00022148	65 944.00	15	
		Накладные расходы				69%	87	
		Сметная прибыль				48%	60	
		Всего с НР и СП					574	
	
76.	ГЭСН 09-03-029-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Монтаж лестниц прямолинейных ,б/у	т		0.3	14 564.82	4 369	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.996	2.0988	268.003	562	
76. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	38.844	11.6532	177.590	2 069	
76. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.084	0.0252	1 687.36	43	
			(1)			306.16	8	
76. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.144	0.0432	874.68	38	
			(1)			268.82	12	
76. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	6.54	1.962	798.04	1 566	
			(1)			268.82	527	
76. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	1.152	0.3456	7.34	3	
76. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.228	0.0684	1 037.49	71	
			(1)			229.99	16	
76. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.016	0.6048	3.21	2	
76. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11.544	3.4632	112.76	391	
76. 10.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.411	51.41	21	
76. 11.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.123	46.96	6	
76. 12.	01.7.11.07-0035	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.0012	62 811.43	75	
76. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000003	57 689.15		
76. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00003	204 657.21	6	
76. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.0003	101 704.48	31	
76. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00561	210.53	1	
76. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000009	45 326.49		
76. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.000582	39 941.89	23	
76. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000309	9 003.93	3	
76. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000093	72 855.64	7	
76. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00018	80 243.85	14	
		Накладные расходы				69%	1 815	
		Сметная прибыль				58%	1 526	
		Всего с НР и СП					7 710	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					8 238	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 869	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 72-75)					2 345	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 72-75)					1 631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 845	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 369	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 76)					1 815	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 76)					1 526	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 710	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					15 555	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	333	
	ИТОГО					15 888	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	318	
	ИТОГО					16 206	
	НДС 18%				18	2 917	
	ВСЕГО С НДС					19 123	
	
	Раздел 6.  Отмостка	
	
77.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных	100 м3		0.09	61 976.99	5 578	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	3.7251	203.672	759	
77. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	21.9015	156.950	3 437	
77. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.1926	1 543.79	297	
			(1)			268.82	52	
77. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.1161	35.92	4	
77. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	3.5325	493.44	1 743	
			(1)			200.12	707	
77. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	10.5975	9.05	96	
		Накладные расходы				88%	3 692	
		Сметная прибыль				48%	2 014	
		Всего с НР и СП					11 285	
	
78.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		16.2	510.71	8 274	
		Объем: 9*1.8						
	
79.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		16.2	262.99	4 260	
	
80.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.3	22 685.74	6 806	
80. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	46.2	147.310	6 806	
		Накладные расходы				61%	4 152	
		Сметная прибыль				31%	2 110	
		Всего с НР и СП					13 068	
	
81.	01-01-01-039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		48	48.24	2 316	
		Объем: 30*1.6						
	
82.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		48	151.56	7 275	
	
83.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.3	4 020.89	1 206	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.012	229.990	3	
83. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.84	165.230	139	
83. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
83. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	13.5	78.15	1 055	
		Накладные расходы				92%	131	
		Сметная прибыль				44%	62	
		Всего с НР и СП					1 399	
	
84.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.3	19 267.85	5 780	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.225	246.040	55	
84. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	4.662	206.640	963	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.093	308.04	29	
			(1)			268.82	25	
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.132	1 037.49	137	
			(1)			229.99	30	
84. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.072	64 522.98	4 646	
84. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.15	38.33	6	
		Накладные расходы				94%	957	
		Сметная прибыль				51%	519	
		Всего с НР и СП					7 256	
	
85.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2		1	5 196.32	5 196	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.02	229.990	5	
85. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.45	161.570	557	
85. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
85. 4.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	122.4	122.4	37.73	4 618	
		Накладные расходы				94%	528	
		Сметная прибыль				51%	287	
		Всего с НР и СП					6 011	
	
86.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		10	746.76	7 468	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	3	200.120	600	
86. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	34.1	163.200	5 565	
86. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.8	964.28	771	
			(1)			200.12	160	
86. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	4.4	3.34	15	
86. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	2.2	493.44	1 086	
			(1)			200.12	440	
86. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.5	20.52	31	
		Накладные расходы				94%	5 795	
		Сметная прибыль				51%	3 144	
		Всего с НР и СП					16 407	
	
87.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12	523.12	6 277	
		Объем: (10.0)*1.2						
	
88.	ГЭСН 11-01-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		10	1 070.93	10 709	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	5.5	200.120	1 101	
88. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	37.3	167.270	6 239	
88. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.9	964.28	868	
			(1)			200.12	180	
88. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	9.3	3.34	31	
88. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	4.6	493.44	2 270	
			(1)			200.12	921	
88. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.5	20.52	31	
88. 7.	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	1.1	1 155.07	1 271	
		Накладные расходы				94%	6 900	
		Сметная прибыль				51%	3 743	
		Всего с НР и СП					21 352	
	
89.	02.2.05.04-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		11.9	1 386.62	16 501	
		Объем: 10*1.19						
	
90.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонной отмостки	м3		10	633.89	6 339	
90. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	36.6	158.310	5 794	
90. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.8	3.18	15	
90. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.02	21 070.94	421	
90. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	3.5	20.52	72	
90. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.01	3 621.85	36	
		Накладные расходы				94%	5 446	
		Сметная прибыль				51%	2 955	
		Всего с НР и СП					14 740	
	
91.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		10.2	3 128.21	31 908	
		Объем: (10.0)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					125 893	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					103 768	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					54 686	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 77; %=61 - по стр. 80; %=92 - по стр. 83; %=94 - по стр. 84-86, 88, 90)					27 601	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 77; %=31 - по стр. 80; %=44 - по стр. 83; %=51 - по стр. 84-86, 88, 90)					14 835	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					146 204	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 125	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 125	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					168 329	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 602	
	ИТОГО					171 931	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 439	
	ИТОГО					175 370	
	НДС 18%				18	31 567	
	ВСЕГО С НДС					206 937	
	
	Раздел 7.  Приямки	
	
92.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.09	22 685.74	2 042	
92. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	13.86	147.310	2 042	
		Накладные расходы				61%	1 246	
		Сметная прибыль				31%	633	
		Всего с НР и СП					3 921	
	
93.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.09	12 520.10	1 127	
93. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	7.965	141.470	1 127	
		Накладные расходы				61%	687	
		Сметная прибыль				31%	349	
		Всего с НР и СП					2 164	
	
94.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.08	1 910.64	153	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.028	200.120	6	
94. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.816	154.230	126	
94. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.028	964.28	27	
			(1)			200.12	6	
		Накладные расходы				99%	131	
		Сметная прибыль				61%	81	
		Всего с НР и СП					364	
	
95.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.88	523.12	460	
		Объем: (0.08)*11.0						
	
96.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 100 мм	100 м		0.08	7 738.81	619	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.336	229.990	77	
96. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	2.1696	173.510	376	
96. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.324	685.69	222	
			(1)			229.99	75	
96. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
96. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.392	20.52	8	
		Накладные расходы				99%	448	
		Сметная прибыль				61%	276	
		Всего с НР и СП					1 344	
	
97.	24.3.03.03-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м		8	225.87	1 807	
	
98.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство слоев бетонных	м3		2.8	633.89	1 775	
98. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	10.248	158.310	1 622	
98. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.344	3.18	4	
98. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0056	21 070.94	118	
98. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.98	20.52	20	
98. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0028	3 621.85	10	
		Накладные расходы				94%	1 525	
		Сметная прибыль				51%	827	
		Всего с НР и СП					4 127	
	
99.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		2.856	3 128.21	8 934	
		Объем: (2.8)*1.02						
	
100.	ГЭСН 46-04-001-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Разборка: кирпичных стен приямков	м3		0.15	1 510.91	227	
100. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	1.236	167.270	207	
100. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.1725	97.21	17	
100. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.345	9.05	3	
		Накладные расходы				84%	174	
		Сметная прибыль				48%	99	
		Всего с НР и СП					500	
	
101.	ГЭСН 08-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м, приямков	м3		0.15	1 936.67	291	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.06	268.820	16	
101. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5.4	0.81	156.950	127	
101. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.4	0.06	1 126.02	68	
			(1)			268.82	16	
101. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.44	0.066	20.52	1	
101. 5.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.24	0.036	2 615.05	94	
101. 6.	11.1.03.01-0080	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.000075	4 181.27		
		Накладные расходы				93%	133	
		Сметная прибыль				54%	77	
		Всего с НР и СП					501	
	
102.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.0591	13 896.92	821	
		Объем: (0.15)*0.394						
	
103.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.12	4 020.89	483	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0048	229.990	1	
103. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.336	165.230	56	
103. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0048	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
103. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	5.4	78.15	422	
		Накладные расходы				92%	52	
		Сметная прибыль				44%	25	
		Всего с НР и СП					561	
	
104.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0.12	19 267.85	2 312	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.09	246.040	22	
104. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	1.8648	206.640	385	
104. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.0372	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
104. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.0528	1 037.49	55	
			(1)			229.99	12	
104. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.0288	64 522.98	1 858	
104. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.06	38.33	2	
		Накладные расходы				94%	383	
		Сметная прибыль				51%	208	
		Всего с НР и СП					2 902	
	
105.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.15	1 208.93	181	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.003	249.405	1	
105. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.9825	181.930	179	
105. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0015	308.04		
			(1)			268.82		
105. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0015	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
105. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.015	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	144	
		Сметная прибыль				37%	67	
		Всего с НР и СП					392	
	
106.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		1.95	61.73	120	
		Объем: (0.15)*0.013*1000						
	
107.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.15	17 515.20	2 627	
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.417	177.720	74	
107. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	10.632	181.930	1 934	
107. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.135	14.36	2	
107. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.417	267.44	112	
			(1)			177.72	74	
107. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0525	20.52	1	
107. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.2835	2 040.43	578	
		Накладные расходы				80%	1 606	
		Сметная прибыль				37%	743	
		Всего с НР и СП					4 976	
	
108.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.15	2 047.68	307	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.009	229.990	2	
108. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	1.452	190.080	276	
108. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0105	10.80		
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.009	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
108. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	0.96	22.55	22	
108. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0015	38.33		
		Накладные расходы				80%	222	
		Сметная прибыль				37%	103	
		Всего с НР и СП					632	
	
109.	14.3.02.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		5.7	185.21	1 056	
		Объем: (0.15)*38.0						
	
110.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		1.95	104.81	204	
		Объем: (0.15)*13.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					25 546	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 739	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					11 595	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 92, 93; %=99 - по стр. 94, 96; %=94 - по стр. 98, 104; %=84 - по стр. 100; %=93 - по стр. 101; %=92 - по стр. 103; %=80 - по стр. 105, 107, 108)					6 752	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 92, 93; %=61 - по стр. 94, 96; %=51 - по стр. 98, 104; %=48 - по стр. 100; %=54 - по стр. 101; %=44 - по стр. 103; %=37 - по стр. 105, 107, 108)					3 488	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					33 979	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 807	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 807	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					35 786	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	766	
	ИТОГО					36 552	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	731	
	ИТОГО					37 283	
	НДС 18%				18	6 711	
	ВСЕГО С НДС					43 994	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 776 353	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 628 410	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					797 529	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 19, 23, 24, 29, 43, 61, 62; %=80 - по стр. 3, 7, 21, 22, 26, 28, 38, 57, 58, 64, 69, 71, 105, 107, 108; %=84 - по стр. 4, 11, 30, 55, 65, 100; %=90 - по стр. 5, 9, 12, 14, 16, 66; %=65 - по стр. 18; %=94 - по стр. 32, 34, 36, 37, 40, 42, 84-86, 88, 90, 98, 104; %=92 - по стр. 35, 83, 103; %=69 - по стр. 54, 72-75; %=93 - по стр. 67, 68, 101; %=67 - по стр. 70; %=88 - по стр. 77; %=61 - по стр. 80, 92, 93; %=99 - по стр. 94, 96)					428 659	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 18, 19, 23, 24, 43, 61, 62, 70; %=37 - по стр. 3, 7, 21, 22, 26, 28, 57, 58, 64, 69, 71, 105, 107, 108; %=48 - по стр. 4, 11, 30, 54, 55, 65, 72-75, 77, 100; %=43 - по стр. 5, 9, 12, 14, 16, 66; %=54 - по стр. 29, 67, 68, 101; %=51 - по стр. 32, 34, 36, 37, 40, 42, 84-86, 88, 90, 98, 104; %=44 - по стр. 35, 38, 83, 103; %=31 - по стр. 80, 92, 93; %=61 - по стр. 94, 96)					224 261	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 281 330	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					25 312	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 31, 48, 49, 51, 52, 76)					14 715	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 31, 48, 49, 51, 52, 76)					12 371	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					52 398	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					100 506	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 44)					448	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 44)					256	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					101 210	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 125	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					22 125	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 457 063	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	52 581	
	ИТОГО					2 509 644	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	50 193	
	ИТОГО					2 559 837	
	НДС 18%				18	460 771	
	ВСЕГО С НДС					3 020 608	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)