«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 147 751	руб.	Смета на сумму:	2 147 751	руб.	
          Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
_____________________________ / С.Б. Русович /	___________________ / Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, лестниц МКД №50-56 по ул. Беговой в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	2 147.751	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.315	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	526.979	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	ФЕРр 59-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт		0.72	5 230.41	3 765.90	64 360.42	46 340	12.305	
1. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	318.6	229.392	8.530	1 956.71	155.490	35 668	18.229	
1. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.01	0.7272	12.748	9.27	243.910	177	19.134	
1. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.61	0.4392	31.26	13.73	297.16	131	9.506	
			(1)			13.50	5.93	258.71	114	19.164	
1. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.288	65.71	18.92	594.03	171	9.04	
			(1)			11.60	3.34	221.34	64	19.081	
1. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.00216	11 978.00	25.87	53 375.72	115	4.456	
1. 6.	ФССЦ 11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.26568	1 243.00	330.24	7 213.04	1 916	5.803	
1. 7.	ФССЦ 11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	1.152	1 233.00	1 420.42	7 237.93	8 338	5.87	
		Накладные расходы				76%	1 494.14	64.6%	23 156		
		Сметная прибыль				60%	1 179.59	48%	17 206		
		Всего с НР и СП					6 439.63		86 701		
	
2.	ФССЦ 11.1.03.06-0070 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		-0.26568	1 243.00	-330.24	7 213.04	-1 916	5.802	
		Объем: (0.72)*(-0.369)									
	
3.	ФССЦ 11.1.03.06-0074 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		-1.152	1 233.00	-1 420.42	7 237.93	-8 338	5.87	
		Объем: (0.72)*(-1.6)									
	
4.	ФССЦ 11.1.03.06-0069 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3		0.26568	1 638.97	435.44	8 763.17	2 328	5.346	
		Объем: (0.72)*(0.369)									
	
5.	ФССЦ 11.1.03.06-0073 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3		1.152	1 592.67	1 834.76	8 802.94	10 141	5.527	
		Объем: (0.72)*(1.6)									
	
6.	ФЕРр 57-3-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.6	29.41	17.64	534.47	321	18.197	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	2.262	7.800	17.64	141.770	321	18.176	
		Накладные расходы				80%	14.11	68%	218		
		Сметная прибыль				68%	12.00	54.4%	175		
		Всего с НР и СП					43.75		714		
	
7.	ФЕР 11-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство плинтусов: деревянных	100 м		0.6	581.73	349.04	5 736.95	3 442	9.861	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
7. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9.216	5.5296	8.530	47.17	155.490	860	18.229	
7. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.0648	11.811	0.77	225.492	15	19.092	
7. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0072	31.26	0.23	297.16	2	9.506	
			(1)			13.50	0.10	258.71	2	19.164	
7. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.0576	65.71	3.78	594.03	34	9.04	
			(1)			11.60	0.67	221.34	13	19.081	
7. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0123	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0003	0.00018	8 475.00	1.53	71 883.65	13	8.482	
7. 6.	ФССЦ 11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	60.6	4.89	296.33	41.80	2 533	8.548	
		Накладные расходы				110.7%	53.07	94.1%	823		
		Сметная прибыль				63.75%	30.56	51%	446		
		Всего с НР и СП					432.67		4 712		
	
8.	ФЕРр 59-1-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	100 м2		0.37	1 007.50	372.77	18 194.05	6 732	18.059	
8. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	125.57	46.4609	7.940	368.90	144.380	6 708	18.184	
8. 2.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.16	2.2792	1.70	3.87	10.43	24	6.135	
		Накладные расходы				76%	280.36	64.6%	4 333		
		Сметная прибыль				60%	221.34	48%	3 220		
		Всего с НР и СП					874.47		14 285		
	
9.	ФЕРр 62-18-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	100 м2		0.048	511.66	24.56	6 930.01	333	13.559	
9. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	38.4	1.8432	8.740	16.11	159.010	293	18.193	
9. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.00768	12.788	0.10	244.696	2	19.136	
9. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.0048	31.26	0.15	297.16	1	9.506	
			(1)			13.50	0.06	258.71	1	19.164	
9. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00288	65.71	0.19	594.03	2	9.04	
			(1)			11.60	0.03	221.34	1	19.081	
9. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.04032	72.32	2.92	237.69	10	3.287	
9. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.01488	1.82	0.03	38.34	1	21.066	
9. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0024	0.0001152	74.58	0.01	3 419.33		45.848	
9. 8.	ФССЦ 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0032	0.0001536	16 950.00	2.60	75 496.38	12	4.454	
9. 9.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0124	0.0005952	4 294.00	2.56	23 977.83	14	5.584	
		Накладные расходы				80%	12.97	68%	201		
		Сметная прибыль				50%	8.11	40%	118		
		Всего с НР и СП					45.63		652		
	
10.	ФССЦ 14.4.02.04-0259 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая	т		0.0006576	15 223.00	10.01	54 959.34	36	3.596	
		Объем: (0.048)*0.0137									
	
11.	ФЕР 10-02-040-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми	100 м2		0.37	2 849.63	1 054.36	41 945.29	15 520	14.72	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	207.972	76.94964	9.510	731.79	172.990	13 312	18.19	
11. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.624	2.45088	12.361	30.29	236.302	579	19.117	
11. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.652	0.98124	111.99	109.89	833.44	818	7.442	
			(1)			13.50	13.25	258.71	254	19.164	
11. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.972	1.46964	65.71	96.57	594.03	873	9.04	
			(1)			11.60	17.05	221.34	325	19.081	
11. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0262	0.009694	11 978.00	116.11	53 375.72	517	4.456	
		Накладные расходы				106.2%	809.33	90.27%	12 539		
		Сметная прибыль				53.55%	408.09	42.84%	5 951		
		Всего с НР и СП					2 271.78		34 010		
	
12.	ФЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.76	25.27	19.21	351.20	267	13.899	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.00036	0.0002736	10.060		192.590		19.144	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2.136	1.62336	8.530	13.85	155.490	252	18.229	
12. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.00012	0.0000912	76.70	0.01	512.91		6.687	
			(1)			10.06		192.59		19.144	
12. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.00024	0.0001824	24.33		223.99		9.206	
			(1)			10.06		192.59		19.144	
12. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.032	0.78432	6.82	5.35	18.37	14	2.694	
		Накладные расходы				90%	12.47	76.5%	193		
		Сметная прибыль				59.5%	8.24	47.6%	120		
		Всего с НР и СП					39.92		580		
	
13.	ФССЦ 14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		14.06	15.16	213.15	253.30	3 561	16.707	
		Объем: (0.76)*18.5									
	
14.	ФЕР 15-04-024-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Простая окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2		0.76	471.69	358.48	5 440.03	4 134	11.532	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	28.776	21.86976	8.740	191.14	159.010	3 478	18.193	
14. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0456	11.980	0.55	228.814	10	19.1	
14. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00912	31.26	0.29	297.16	3	9.506	
			(1)			13.50	0.12	258.71	2	19.164	
14. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.03648	65.71	2.40	594.03	22	9.04	
			(1)			11.60	0.42	221.34	8	19.081	
14. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.34	0.2584	1.82	0.47	38.34	10	21.066	
14. 6.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000304	74.58	0.02	3 419.33	1	45.848	
14. 7.	ФССЦ 14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0097	0.007372	20 775.00	153.15	68 197.15	503	3.283	
14. 8.	ФССЦ 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.0038	2 898.50	11.01	31 272.13	119	10.789	
		Накладные расходы				94.5%	181.15	80.33%	2 802		
		Сметная прибыль				46.75%	89.62	37.4%	1 305		
		Всего с НР и СП					629.24		8 240		
	
15.	ФССЦ 14.4.02.04-0254 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т		0.01482	17 496.00	259.29	74 495.42	1 104	4.258	
		Объем: (0.76)*0.0195									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					6 963.95		84 005	12.063	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					6 963.95		84 005	12.063	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 752.65		17 170	6.238	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64.6 - по стр. 1, 8; %=68 - по стр. 6, 9; %=94.1 - по стр. 7; %=90.27 - по стр. 11; %=76.5 - по стр. 12; %=80.33 - по стр. 14)					2 857.60		44 266	15.491	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=54.4 - по стр. 6; %=51 - по стр. 7; %=40 - по стр. 9; %=42.84 - по стр. 11; %=47.6 - по стр. 12; %=37.4 - по стр. 14)					1 957.54		28 540	14.58	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 779.09		156 811	13.313	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					11 779.09		156 811	13.313	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	252.07	2.14	3 356	13.314	
	ИТОГО					12 031.16		160 167	13.313	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	240.62	2	3 203	13.311	
	ИТОГО					12 271.78		163 370	13.313	
	НДС 18%				18	2 208.92	18	29 407	13.313	
	ВСЕГО С НДС					14 480.70		192 777	13.313	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 857.60		44 266	15.491	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 957.54		28 540	14.58	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
16.	ФЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.048	1 639.58	78.70	27 694.01	1 329	16.887	
		Объем: 0.5*0.3*32									
16. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	8.29248	8.090	67.09	146.990	1 219	18.169	
16. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.37152	13.500	5.02	258.710	96	19.164	
16. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.37152	31.26	11.61	297.16	110	9.506	
			(1)			13.50	5.02	258.71	96	19.164	
		Накладные расходы				99%	71.39	84.15%	1 107		
		Сметная прибыль				59.5%	42.91	47.6%	626		
		Всего с НР и СП					192.99		3 062		
	
17.	ФЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.048	16 192.29	777.23	87 110.12	4 181	5.379	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	12.446208	8.740	108.78	159.010	1 979	18.193	
17. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.307008	12.227	3.75	233.680	72	19.111	
17. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.101376	31.26	3.17	297.16	30	9.506	
			(1)			13.50	1.37	258.71	26	19.164	
17. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.205632	65.71	13.51	594.03	122	9.04	
			(1)			11.60	2.39	221.34	46	19.081	
17. 5.	ФССЦ 01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	20.592	6.38	131.38	5.19	107	0.813	
17. 6.	ФССЦ 01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	3.408	7.95	27.09	5.19	18	0.653	
17. 7.	ФССЦ 01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.3008	64.10	83.38	51.87	67	0.809	
17. 8.	ФССЦ 01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	3.4272	7.03	24.09	76.33	262	10.858	
17. 9.	ФССЦ 11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.384	50.00	19.20	399.61	153	7.992	
17. 10.	ФССЦ 14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	5.472	67.00	366.62	263.68	1 443	3.936	
		Накладные расходы				106.2%	119.51	90.27%	1 851		
		Сметная прибыль				53.55%	60.26	42.84%	879		
		Всего с НР и СП					957.00		6 911		
	
18.	ФССЦ 11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		4.8	5 571.35	26 742.48	8 099.95	38 880	1.454	
		Объем: (0.048)*100.0									
	
19.	ФЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.16	4 598.65	735.78	52 643.43	8 423	11.448	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
19. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	39.17952	9.290	363.98	168.940	6 619	18.185	
19. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.39552	13.500	5.34	258.710	102	19.164	
19. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.39552	31.26	12.36	297.16	118	9.506	
			(1)			13.50	5.34	258.71	102	19.164	
19. 4.	ФССЦ 04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.688	510.40	351.16	2 403.45	1 654	4.709	
19. 5.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.016	517.91	8.29	2 053.44	33	3.965	
		Накладные расходы				94.5%	349.01	80.33%	5 399		
		Сметная прибыль				46.75%	172.66	37.4%	2 514		
		Всего с НР и СП					1 257.44		16 336		
	
20.	ФЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.16	213.43	34.15	3 223.56	516	15.11	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	18.216	2.91456	8.970	26.14	162.930	475	18.164	
20. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.01728	11.811	0.20	225.492	4	19.092	
20. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.00192	31.26	0.06	297.16	1	9.506	
			(1)			13.50	0.03	258.71		19.164	
20. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.01536	65.71	1.01	594.03	9	9.04	
			(1)			11.60	0.18	221.34	3	19.081	
20. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.048	72.32	3.47	237.69	11	3.287	
20. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.016	1.82	0.03	38.34	1	21.066	
20. 7.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0008	4 294.00	3.44	23 977.83	19	5.584	
		Накладные расходы				94.5%	24.89	80.33%	385		
		Сметная прибыль				46.75%	12.31	37.4%	179		
		Всего с НР и СП					71.36		1 080		
	
21.	ФССЦ 14.3.02.01-0219 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.00832	15 481.00	128.80	54 261.45	451	3.502	
		Объем: (0.16)*0.052									
	
	РЕМОНТ СТЕН	
22.	ФЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2		7.5	178.00	1 334.97	3 235.19	24 264	18.176	
22. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	171.15	7.800	1 334.97	141.770	24 264	18.176	
		Накладные расходы				99%	1 321.62	84.15%	20 418		
		Сметная прибыль				59.5%	794.31	47.6%	11 550		
		Всего с НР и СП					3 450.90		56 232		
	
23.	ФЕРр 53-16-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		5	313.52	1 567.61	5 391.91	26 960	17.198	
23. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	176.95	8.020	1 419.14	145.690	25 780	18.166	
23. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	2.15	13.500	29.03	258.710	556	19.164	
23. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	1	111.99	111.99	833.44	833	7.442	
			(1)			13.50	13.50	258.71	259	19.164	
23. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	1.15	31.26	35.95	297.16	342	9.506	
			(1)			13.50	15.53	258.71	298	19.164	
23. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.22	2.44	0.54	20.52	5	8.41	
		Накладные расходы				86%	1 245.43	73.1%	19 252		
		Сметная прибыль				70%	1 013.72	56%	14 748		
		Всего с НР и СП					3 826.76		60 960		
	
24.	ФССЦ 04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		1.265	519.80	657.55	2 748.34	3 477	5.288	
		Объем: (5.0)*0.253									
	
25.	ФССЦ 06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		2.01	2 027.00	4 074.27	15 010.45	30 171	7.405	
		Объем: (5.0)*402									
	
26.	ФЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		7.5	76.96	577.19	1 390.66	10 430	18.07	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	58.95	9.620	567.10	175.080	10 321	18.2	
26. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.18	12.550	2.26	240.025	43	19.125	
26. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.09	31.26	2.81	297.16	27	9.506	
			(1)			13.50	1.22	258.71	23	19.164	
26. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.09	65.71	5.91	594.03	53	9.04	
			(1)			11.60	1.04	221.34	20	19.081	
26. 5.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.75	1.82	1.37	38.34	29	21.066	
		Накладные расходы				94.5%	538.05	80.33%	8 325		
		Сметная прибыль				46.75%	266.18	37.4%	3 876		
		Всего с НР и СП					1 381.41		22 632		
	
27.	ФССЦ 14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		98.475	9.14	900.06	55.68	5 483	6.092	
		Объем: (7.5)*0.013*1010									
	
28.	ФЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		7.5	1 801.72	13 512.91	20 624.06	154 680	11.447	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
28. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	678.6	9.070	6 154.90	165.020	111 983	18.194	
28. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	54.63	9.379	512.37	179.986	9 833	19.191	
28. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	5.58	31.26	174.43	297.16	1 658	9.506	
			(1)			13.50	75.33	258.71	1 444	19.164	
28. 4.	ФСЭМ 91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	49.05	14.15	694.06	246.38	12 085	17.412	
			(1)			8.91	437.04	171.03	8 389	19.195	
28. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.000525	8 475.00	4.45	69 468.96	36	8.197	
28. 6.	ФССЦ 03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.045	729.98	32.85	10 988.26	494	15.053	
28. 7.	ФССЦ 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	11.325	517.91	5 865.33	2 053.44	23 255	3.965	
28. 8.	ФССЦ 08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	20.775	28.25	586.89	248.79	5 169	8.807	
		Накладные расходы				94.5%	6 300.57	80.33%	97 855		
		Сметная прибыль				46.75%	3 116.95	37.4%	45 559		
		Всего с НР и СП					22 930.43		298 094		
	
29.	ФЕРр 62-42-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		7.5	37.10	278.24	685.77	5 143	18.484	
29. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	28.275	7.800	220.55	141.770	4 009	18.176	
29. 2.	ФССЦ 01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.0075	7 571.00	56.78	150 268.60	1 127	19.848	
29. 3.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.375	2.44	0.92	20.52	8	8.41	
		Накладные расходы				80%	176.44	68%	2 726		
		Сметная прибыль				50%	110.28	40%	1 604		
		Всего с НР и СП					564.96		9 473		
	
30.	ФЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		7.5	185.55	1 391.60	2 282.34	17 118	12.301	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
30. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	91.89	8.170	750.74	148.430	13 639	18.168	
30. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.27	12.233	3.30	233.797	63	19.111	
30. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.09	31.26	2.81	297.16	27	9.506	
			(1)			13.50	1.22	258.71	23	19.164	
30. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.18	65.71	11.83	594.03	107	9.04	
			(1)			11.60	2.09	221.34	40	19.081	
30. 5.	ФССЦ 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	6	72.32	433.92	237.69	1 426	3.287	
30. 6.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.075	1.82	0.14	38.34	3	21.066	
30. 7.	ФССЦ 02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.003	74.58	0.22	3 419.33	10	45.848	
30. 8.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.1275	734.50	93.65	11 305.46	1 441	15.392	
30. 9.	ФССЦ 14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00375	12 470.00	46.76	46 983.82	176	3.768	
30. 10.	ФССЦ 14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.012	4 294.00	51.53	23 977.83	288	5.584	
		Накладные расходы				94.5%	712.57	80.33%	11 007		
		Сметная прибыль				46.75%	352.51	37.4%	5 125		
		Всего с НР и СП					2 456.68		33 249		
	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
31.	ФЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Очистка поверхности щетками (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура)	м2		16	9.21	147.40	167.93	2 687	18.229	
		Начисления: Н5= 1.2	
31. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	17.28	8.530	147.40	155.490	2 687	18.229	
		Накладные расходы				81%	119.39	68.85%	1 850		
		Сметная прибыль				59.5%	87.70	47.6%	1 279		
		Всего с НР и СП					354.50		5 816		
	
32.	ФЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2		0.16	281.64	45.06	2 306.18	369	8.189	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	1.01952	10.650	10.86	193.510	197	18.17	
32. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00384	10.830	0.04	206.965	1	19.11	
32. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00192	1.70		10.43		6.135	
32. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	89.99	0.17	837.27	2	9.304	
			(1)			10.06	0.02	192.59		19.144	
32. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	65.71	0.13	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.02	221.34		19.081	
32. 6.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.21504	6.82	1.47	18.37	4	2.694	
32. 7.	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00192	15 620.00	29.99	72 720.68	140	4.656	
32. 8.	ФССЦ 14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00032	7 640.00	2.44	79 246.03	25	10.373	
		Накладные расходы				81%	8.83	68.85%	136		
		Сметная прибыль				59.5%	6.49	47.6%	94		
		Всего с НР и СП					60.37		600		
	
33.	ФЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2		0.16	330.17	52.83	2 615.04	418	7.912	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
33. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.596	0.73536	9.070	6.67	165.020	121	18.194	
33. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00384	10.830	0.04	206.965	1	19.11	
33. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.00192	1.70		10.43		6.135	
33. 4.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	89.99	0.17	837.27	2	9.304	
			(1)			10.06	0.02	192.59		19.144	
33. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00192	65.71	0.13	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.02	221.34		19.081	
33. 6.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.78	0.1248	6.82	0.85	18.37	2	2.694	
33. 7.	ФССЦ 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00304	14 312.87	43.51	91 275.43	277	6.377	
33. 8.	ФССЦ 14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000224	6 667.00	1.49	64 818.00	15	9.722	
		Накладные расходы				81%	5.44	68.85%	84		
		Сметная прибыль				59.5%	3.99	47.6%	58		
		Всего с НР и СП					62.26		560		
	
34.	ФЕР 46-03-017-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	м3		1	530.09	530.09	7 774.83	7 775	14.667	
34. 1.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	44.66	44.66	8.090	361.30	146.990	6 565	18.169	
34. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.24	11.600	2.78	221.340	53	19.081	
34. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.49	0.49	1.70	0.83	10.43	5	6.135	
34. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.24	65.71	15.77	594.03	143	9.04	
			(1)			11.60	2.78	221.34	53	19.081	
34. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0032	0.0032	2.44	0.01	20.52		8.41	
34. 6.	ФССЦ 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.0011	734.50	0.81	11 305.46	12	15.392	
34. 7.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.0005	10 200.00	5.10	45 462.49	23	4.457	
34. 8.	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0095	4 455.20	42.32	52 852.09	502	11.863	
34. 9.	ФССЦ 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.09	1 155.00	103.95	5 836.17	525	5.053	
		Накладные расходы				99%	360.44	84.15%	5 569		
		Сметная прибыль				59.5%	216.63	47.6%	3 150		
		Всего с НР и СП					1 107.16		16 494		
	
35.	ФССЦ 08.4.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т		0.05	8 014.15	400.71	51 090.30	2 555	6.376	
		Объем: (1.0)*0.05									
	
36.	ФССЦ 04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		1.04	665.00	691.60	3 519.01	3 660	5.292	
		Объем: (1.0)*1.04									
	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
37.	ФЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		35	136.89	4 791.07	1 499.12	52 469	10.951	
37. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	273	9.070	2 476.11	165.020	45 050	18.194	
37. 2.	ФСЭМ 91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	65.1	32.50	2 115.75	95.98	6 248	2.953	
37. 3.	ФСЭМ 91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	130.2	1.53	199.21	8.99	1 170	5.876	
		Накладные расходы				99%	2 451.35	84.15%	37 910		
		Сметная прибыль				59.5%	1 473.29	47.6%	21 444		
		Всего с НР и СП					8 715.70		111 822		
	
38.	ФЕРр 51-3-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3		0.7	4 967.99	3 477.59	88 859.69	62 202	17.887	
		Объем: 350*0.2									
38. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	619	433.3	7.800	3 379.74	141.770	61 429	18.176	
38. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.014	11.600	0.16	221.340	3	19.081	
38. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.014	65.71	0.92	594.03	8	9.04	
			(1)			11.60	0.16	221.34	3	19.081	
38. 4.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0007	11 978.00	8.38	53 375.72	37	4.456	
38. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.161	550.00	88.55	4 516.54	727	8.212	
		Накладные расходы				75%	2 534.93	63.75%	39 163		
		Сметная прибыль				45%	1 520.96	36%	22 116		
		Всего с НР и СП					7 533.47		123 480		
	
39.	ФЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		35	95.88	3 355.77	1 001.77	35 062	10.448	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
39. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	4.272	149.52	8.310	1 242.51	151.040	22 584	18.176	
39. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	23.1	10.060	232.39	192.590	4 449	19.144	
39. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.108	3.78	89.99	340.16	837.27	3 165	9.304	
			(1)			10.06	38.03	192.59	728	19.144	
39. 4.	ФСЭМ 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	39.06	0.55	21.48	3.26	127	5.927	
39. 5.	ФСЭМ 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	19.32	90.00	1 738.80	469.90	9 078	5.221	
			(1)			10.06	194.36	192.59	3 721	19.144	
39. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	5.25	2.44	12.81	20.52	108	8.41	
		Накладные расходы				110.7%	1 632.71	94.1%	25 438		
		Сметная прибыль				63.75%	940.25	51%	13 787		
		Всего с НР и СП					5 928.73		74 287		
	
40.	ФССЦ 02.2.01.02-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3		44.8	101.30	4 538.24	1 065.89	47 752	10.522	
		Объем: (35.0)*1.28									
	
41.	ФЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		17.5	44.63	781.00	723.86	12 667	16.219	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
41. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	76.86	8.380	644.09	152.350	11 710	18.18	
41. 2.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	10.08	0.50	5.04	3.06	31	6.12	
41. 3.	ФССЦ 01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.035	3 039.70	106.39	21 081.86	738	6.936	
41. 4.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	6.125	2.44	14.95	20.52	126	8.41	
41. 5.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0175	602.00	10.54	3 626.06	63	6.023	
		Накладные расходы				110.7%	713.01	94.1%	11 019		
		Сметная прибыль				63.75%	410.61	51%	5 972		
		Всего с НР и СП					1 904.62		29 658		
	
42.	ФССЦ 04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		17.85	600.00	10 710.00	3 172.21	56 624	5.287	
		Объем: (17.5)*1.02									
	
43.	ФЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		35	68.41	2 394.36	851.88	29 816	12.453	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
43. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	143.22	8.640	1 237.42	157.050	22 493	18.177	
43. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	12.6	10.060	126.76	192.590	2 427	19.144	
43. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	3.36	89.99	302.37	837.27	2 813	9.304	
			(1)			10.06	33.80	192.59	647	19.144	
43. 4.	ФСЭМ 91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	18.48	0.55	10.16	3.26	60	5.927	
43. 5.	ФСЭМ 91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	9.24	90.00	831.60	469.90	4 342	5.221	
			(1)			10.06	92.95	192.59	1 780	19.144	
43. 6.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	5.25	2.44	12.81	20.52	108	8.41	
		Накладные расходы				110.7%	1 510.15	94.1%	23 450		
		Сметная прибыль				63.75%	869.66	51%	12 709		
		Всего с НР и СП					4 774.17		65 975		
	
44.	ФССЦ 02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		42	55.26	2 320.92	520.39	21 856	9.417	
		Объем: (35.0)*1.2									
	
45.	ФЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		3.5	2 241.52	7 845.33	26 285.70	92 000	11.727	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
45. 1.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	193.956	11.270	2 185.88	204.870	39 736	18.178	
45. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	4.116	12.356	50.86	236.212	972	19.117	
45. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	1.638	31.26	51.20	297.16	487	9.506	
			(1)			13.50	22.11	258.71	424	19.164	
45. 4.	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	33.81	30.00	1 014.30	109.20	3 692	3.64	
45. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	2.478	65.71	162.83	594.03	1 472	9.04	
			(1)			11.60	28.74	221.34	548	19.081	
45. 6.	ФСЭМ 91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	25.2	2.70	68.04	2.65	67	0.981	
45. 7.	ФССЦ 01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.049	1 160.00	56.84	30 765.80	1 508	26.522	
45. 8.	ФССЦ 01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.1995	1 525.50	304.34	21 034.67	4 196	13.789	
45. 9.	ФССЦ 01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	1.0115	1 383.10	1 399.01	24 380.60	24 661	17.628	
45. 10.	ФССЦ 01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.3325	6 143.80	2 042.81	35 300.17	11 737	5.746	
45. 11.	ФССЦ 01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.8085	688.80	556.89	5 414.08	4 377	7.86	
45. 12.	ФССЦ 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.75	1.82	3.19	38.34	67	21.066	
		Накладные расходы				110.7%	2 476.07	94.1%	38 306		
		Сметная прибыль				63.75%	1 425.92	51%	20 761		
		Всего с НР и СП					11 747.32		151 067		
	
46.	ФССЦ 12.1.02.06-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		406	7.46	3 028.76	38.30	15 550	5.134	
		Объем: (3.5)*116.0									
	
47.	ФЕР 11-01-011-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2		3.5	439.48	1 538.19	7 457.49	26 101	16.969	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
47. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	48.78	170.73	7.800	1 331.69	141.770	24 204	18.176	
47. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	5.334	13.500	72.01	258.710	1 380	19.164	
47. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	5.334	31.26	166.74	297.16	1 585	9.506	
			(1)			13.50	72.01	258.71	1 380	19.164	
47. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5.64	19.74	0.50	9.87	3.06	60	6.12	
47. 5.	ФССЦ 01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	12.25	2.44	29.89	20.52	251	8.41	
		Накладные расходы				110.7%	1 553.90	94.1%	24 075		
		Сметная прибыль				63.75%	894.86	51%	13 048		
		Всего с НР и СП					3 986.94		63 223		
	
48.	ФССЦ 04.1.02.05-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		7.14	600.00	4 284.00	3 470.73	24 781	5.785	
		Объем: (3.5)*2.04									
	
49.	ФЕР 11-01-011-04 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм)	100 м2		3.5	83.70	292.94	1 010.79	3 538	12.078	
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
49. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.6	12.6	7.800	98.28	141.770	1 786	18.176	
49. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	5.292	13.500	71.44	258.710	1 369	19.164	
49. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	5.292	31.26	165.43	297.16	1 573	9.506	
			(1)			13.50	71.44	258.71	1 369	19.164	
49. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	58.464	0.50	29.23	3.06	179	6.12	
		Накладные расходы				110.7%	187.88	94.1%	2 969		
		Сметная прибыль				63.75%	108.20	51%	1 609		
		Всего с НР и СП					589.02		8 116		
	
50.	ФССЦ 04.1.02.05-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3		10.71	600.00	6 426.00	3 470.73	37 172	5.785	
		Объем: (3.5)*0.51*6									
	
51.	ФЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.6965	458.84	319.58	4 031.39	2 808	8.787	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
51. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	10.564512	8.860	93.60	160.970	1 701	18.168	
51. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.317604	12.400	3.94	237.075	75	19.119	
51. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.133728	111.99	14.98	833.44	111	7.442	
			(1)			13.50	1.81	258.71	35	19.164	
51. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.183876	65.71	12.08	594.03	109	9.04	
			(1)			11.60	2.13	221.34	41	19.081	
51. 5.	ФССЦ 08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.019502	10 200.00	198.92	45 462.49	887	4.457	
		Накладные расходы				94.5%	92.18	80.33%	1 427		
		Сметная прибыль				55.25%	53.89	44.2%	785		
		Всего с НР и СП					465.65		5 020		
	
52.	ФССЦ 08.4.02.06-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.6545	8 780.09	5 746.57	59 222.01	38 761	6.745	
	
53.	ФССЦ 08.4.02.06-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.042	9 800.07	411.60	60 333.01	2 534	6.156	
	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
54.	ФЕРр 59-5-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт		0.2	1 293.93	258.79	19 047.89	3 810	14.722	
54. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	20.578	8.640	177.79	157.050	3 232	18.177	
54. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.088	12.852	1.13	245.970	22	19.138	
54. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.058	31.26	1.81	297.16	17	9.506	
			(1)			13.50	0.78	258.71	15	19.164	
54. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	65.71	1.97	594.03	18	9.04	
			(1)			11.60	0.35	221.34	7	19.081	
54. 5.	ФССЦ 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	11 978.00	2.40	53 375.72	11	4.456	
54. 6.	ФССЦ 03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.02	412.00	8.24	6 638.00	133	16.112	
54. 7.	ФССЦ 08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.0004	7 200.00	2.88	39 185.45	16	5.442	
54. 8.	ФССЦ 11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.1058	602.00	63.69	3 626.06	384	6.023	
		Накладные расходы				76%	135.98	64.6%	2 102		
		Сметная прибыль				60%	107.35	48%	1 562		
		Всего с НР и СП					502.12		7 474		
	
55.	ФССЦ 04.1.02.05-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3		0.056	600.00	33.60	3 362.44	188	5.595	
		Объем: (0.2)*0.28									
	
56.	ФССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		113.056	42.98	4 859.15	493.02	55 739	11.471	
		Объем: 2.40+0.066+6.59+750*0.02*1.8+35*2.2									
	
57.	ФССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		225.056	13.38	3 011.25	146.57	32 986	10.954	
		Объем: 2.40+0.066+6.59+750*0.02*1.8+35*2.2+70*1.6									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					125 083.94		1 003 386	8.022	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					117 213.54		914 661	7.803	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					71 095.16		329 895	4.64	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 16, 22, 34, 37; %=90.27 - по стр. 17; %=80.33 - по стр. 19, 20, 26, 28, 30, 51; %=73.1 - по стр. 23; %=68 - по стр. 29; %=68.85 - по стр. 31-33; %=63.75 - по стр. 38; %=94.1 - по стр. 39, 41, 43, 45, 47, 49; %=64.6 - по стр. 54)					24 641.71		381 822	15.495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 16, 22, 31-34, 37; %=42.84 - по стр. 17; %=37.4 - по стр. 19, 20, 26, 28, 30; %=56 - по стр. 23; %=40 - по стр. 29; %=36 - по стр. 38; %=51 - по стр. 39, 41, 43, 45, 47, 49; %=44.2 - по стр. 51; %=48 - по стр. 54)					14 061.87		205 033	14.581	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					155 917.12		1 501 516	9.63	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 870.40		88 725	11.273	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 870.40		88 725	11.273	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					163 787.52		1 590 241	9.709	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 505.05	2.14	34 031	9.709	
	ИТОГО					167 292.57		1 624 272	9.709	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 345.85	2	32 485	9.709	
	ИТОГО					170 638.42		1 656 757	9.709	
	НДС 18%				18	30 714.92	18	298 216	9.709	
	ВСЕГО С НДС					201 353.34		1 954 973	9.709	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					24 641.71		381 822	15.495	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					14 061.87		205 033	14.581	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					132 047.89		1 087 391	8.235	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					124 177.49		998 666	8.042	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					73 847.81		347 065	4.7	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64.6 - по стр. 1, 8, 54; %=68 - по стр. 6, 9, 29; %=94.1 - по стр. 7, 39, 41, 43, 45, 47, 49; %=90.27 - по стр. 11, 17; %=76.5 - по стр. 12; %=80.33 - по стр. 14, 19, 20, 26, 28, 30, 51; %=84.15 - по стр. 16, 22, 34, 37; %=73.1 - по стр. 23; %=68.85 - по стр. 31-33; %=63.75 - по стр. 38)					27 499.31		426 088	15.494	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 54; %=54.4 - по стр. 6; %=51 - по стр. 7, 39, 41, 43, 45, 47, 49; %=40 - по стр. 9, 29; %=42.84 - по стр. 11, 17; %=47.6 - по стр. 12, 16, 22, 31-34, 37; %=37.4 - по стр. 14, 19, 20, 26, 28, 30; %=56 - по стр. 23; %=36 - по стр. 38; %=44.2 - по стр. 51)					16 019.41		233 573	14.581	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					167 696.21		1 658 327	9.889	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 870.40		88 725	11.273	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					7 870.40		88 725	11.273	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					175 566.61		1 747 052	9.951	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 757.13	2.14	37 387	9.951	
	ИТОГО					179 323.74		1 784 439	9.951	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 586.47	2	35 689	9.951	
	ИТОГО					182 910.21		1 820 128	9.951	
	НДС 18%				18	32 923.84	18	327 623	9.951	
	ВСЕГО С НДС					215 834.05		2 147 751	9.951	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					27 499.31		426 088	15.494	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					16 019.41		233 573	14.581	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)