«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 963 308.75	руб.	Смета на сумму:	6 963 308.75	руб.	
   Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор 	
	ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Д.В.Зинчук /	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Школьная, д. №3-5, муниципальная земля в г. Калининграде
 (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» на 2019 год)	
Сметная стоимость:	6 963.309	тыс. руб.	
монтажных работ:	19.693	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.234	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	588.867	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2018-IV квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный Каталог текущих цен Калининградской области за 4 квартал 2018 г. в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ул.Школьная, д.3-5	
	
	Минимальные работы по ул.Школьная,3-5	
	Демонтажные работы по ул. Школьная,д.3-5	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.213	33 014.43	7 032.07	
		Объем: 304*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	3.58905	276.630	992.84	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	16.55436	157.170	2 601.85	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.96063	1 007.90	968.22	
			(1)			276.63	265.74	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.62842	1 311.07	3 446.04	
			(1)			276.63	727.10	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.42174	37.85	15.96	
		Накладные расходы				104%	3 738.48	
		Сметная прибыль				60%	2 156.81	
		Всего с НР и СП					12 927.36	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.75	16 812.54	29 421.94	
		Объем: 72+103						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	16.45	205.930	3 387.55	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	119.455	167.930	20 060.08	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	16.45	540.73	8 895.01	
			(1)			205.93	3 387.55	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	49.35	9.46	466.85	
		Накладные расходы				104%	24 385.54	
		Сметная прибыль				60%	14 068.58	
		Всего с НР и СП					67 876.05	
	
3.	ГЭСН 46-04-001-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка: железобетонных фундаментов	м3		0.6	3 620.12	2 172.07	
3. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	15.45	9.27	176.450	1 635.69	
3. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.44	1.464	3.25	4.76	
3. 3.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	5.63	3.378	98.24	331.85	
3. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	11.26	6.756	9.46	63.91	
3. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	0.156	473.47	73.86	
3. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2	1.2	51.66	61.99	
		Накладные расходы				110%	1 799.26	
		Сметная прибыль				60%	981.41	
		Всего с НР и СП					4 952.74	
	
4.	ГЭСН 47-01-009-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Выкапывание деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м, для пересадки	10 шт.		1	3 452.69	3 452.69	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.472	1.472	263.600	388.02	
4. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	11.136	11.136	187.210	2 084.77	
4. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.992	0.992	963.24	955.53	
			(1)			276.63	274.42	
4. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.48	0.48	859.14	412.39	
			(1)			236.67	113.60	
		Накладные расходы				115%	2 843.71	
		Сметная прибыль				77%	1 904.05	
		Всего с НР и СП					8 200.45	
	
5.	ГЭСН 47-01-009-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м, без стоимости	10 шт.		1	6 011.48	6 011.48	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.84	1.84	263.600	485.02	
5. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13.92	13.92	187.210	2 605.96	
5. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.24	1.24	963.24	1 194.42	
			(1)			276.63	343.02	
5. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.6	0.6	859.14	515.48	
			(1)			236.67	142.00	
5. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.2	2.2	20.52	45.14	
5. 6.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0003	0.0003	190 000.23	57.00	
5. 7.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.15	703.13	105.47	
5. 8.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	20	20	74.40	1 488.00	
		Накладные расходы				115%	3 554.63	
		Сметная прибыль				77%	2 380.05	
		Всего с НР и СП					11 946.16	
	
6.	01-01-01-043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		50.594	42.09	2 129.50	
		Объем: 21.3*1.8+(72*0.3*0.15*2.2)+(103*0.2*0.08*2.2)+0.6*2.5						
	
7.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		50.594	272.78	13 801.03	
	
	Монтажные работы, ул.Школьная, д.3-5	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
8.	ГЭСНр 68-12-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		0.157	8 755.52	1 374.62	
		Объем: 314*0.05						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.65	0.73005	259.615	189.53	
8. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	18.37	2.88409	152.980	441.21	
8. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.67	0.41919	1 676.22	702.65	
			(1)			276.63	115.96	
8. 4.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.98	0.31086	742.31	230.75	
			(1)			236.67	73.57	
		Накладные расходы				104%	655.97	
		Сметная прибыль				60%	378.44	
		Всего с НР и СП					2 409.03	
	
9.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.314	23 688.04	7 438.05	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.58458	273.162	1 798.66	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.32894	166.250	1 550.94	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.37994	1 007.90	382.94	
			(1)			276.63	105.10	
9. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.40192	1 676.22	673.71	
			(1)			276.63	111.18	
9. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.62024	735.57	1 191.80	
			(1)			276.63	448.21	
9. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.7004	848.15	2 290.34	
			(1)			276.63	747.01	
9. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.9106	764.61	696.25	
			(1)			276.63	251.90	
9. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.57148	859.14	490.98	
			(1)			236.67	135.25	
9. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	7.85	20.52	161.08	
		Накладные расходы				142%	4 756.43	
		Сметная прибыль				81%	2 713.18	
		Всего с НР и СП					14 907.66	
	
10.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.314	1 840.15	-577.81	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.7222	276.630	-199.78	
10. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.157	735.57	-115.48	
			(1)			276.63	-43.43	
10. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.3611	848.15	-306.27	
			(1)			276.63	-99.89	
10. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.2041	764.61	-156.06	
			(1)			276.63	-56.46	
		Накладные расходы				142%	-283.69	
		Сметная прибыль				81%	-161.82	
		Всего с НР и СП					-1 023.32	
	
11.	02.2.04.04-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		39.25	2 073.78	81 395.87	
		Объем: 314*0.1*1.25						
	
12.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.2512	413.18	103.79	
		Объем: 314*0.8/1000						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.165792	221.300	36.69	
12. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.082896	1 252.06	103.79	
			(2)			442.60	36.69	
		Накладные расходы				142%	52.10	
		Сметная прибыль				81%	29.72	
		Всего с НР и СП					185.61	
	
13.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.258736	18 501.88	4 787.10	
		Объем: (0.2512)*1.03						
	
14.	ГЭСН 27-06-020-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.314	26 424.15	8 297.18	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	6.02252	281.533	1 695.54	
14. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	12.0262	187.210	2 251.42	
14. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0157	963.24	15.12	
			(1)			276.63	4.34	
14. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.00166	1 363.14	1 365.40	
			(1)			295.07	295.56	
14. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4396	19.29	8.48	
14. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.24344	585.03	727.45	
			(1)			236.67	294.28	
14. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	3.61414	855.09	3 090.41	
			(1)			295.07	1 066.42	
14. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.12246	859.14	105.21	
			(1)			236.67	28.98	
14. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02512	1 086.42	27.29	
			(1)			236.67	5.95	
14. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00087292	56 405.58	49.24	
14. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0628	20.52	1.29	
14. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00067196	58 833.99	39.53	
14. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.09106	6 768.37	616.33	
		Накладные расходы				142%	5 604.68	
		Сметная прибыль				81%	3 197.04	
		Всего с НР и СП					17 098.90	
	
15.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		29.4218	3 415.26	100 483.10	
		Объем: (0.314)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
16.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0033912	23 301.80	79.02	
		Объем: (0.314)*0.0108						
	
17.	ГЭСН 27-06-021-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.314	33.70	10.58	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
17. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.05652	187.210	10.58	
		Накладные расходы				142%	15.02	
		Сметная прибыль				81%	8.57	
		Всего с НР и СП					34.17	
	
18.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		7.3476	3 415.26	25 093.96	
		Объем: (0.314)*11.7*2						
		Поправки: М: =3415.26	
	
19.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0008792	23 301.80	20.49	
		Объем: (0.314)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
20.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.0942	413.18	38.92	
		Объем: 314*0.3/1000						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.062172	221.300	13.76	
20. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.031086	1 252.06	38.92	
			(2)			442.60	13.76	
		Накладные расходы				142%	19.54	
		Сметная прибыль				81%	11.15	
		Всего с НР и СП					69.60	
	
21.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.097026	18 501.88	1 795.16	
		Объем: (0.0942)*1.03						
	
22.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.314	25 495.92	8 005.72	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	6.00368	281.632	1 690.83	
22. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	12.0262	187.210	2 251.42	
22. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00942	963.24	9.07	
			(1)			276.63	2.61	
22. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.00166	1 363.14	1 365.40	
			(1)			295.07	295.56	
22. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4396	19.29	8.48	
22. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.24344	585.03	727.45	
			(1)			236.67	294.28	
22. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	3.61414	855.09	3 090.41	
			(1)			295.07	1 066.42	
22. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.12246	859.14	105.21	
			(1)			236.67	28.98	
22. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01256	1 086.42	13.65	
			(1)			236.67	2.97	
22. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0628	20.52	1.29	
22. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0019468	58 833.99	114.54	
22. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0471	6 768.37	318.79	
		Накладные расходы				142%	5 598.00	
		Сметная прибыль				81%	3 193.22	
		Всего с НР и СП					16 796.94	
	
23.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		30.3324	4 115.14	124 822.07	
		Объем: (0.314)*96.6						
	
24.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0033912	23 301.80	79.02	
		Объем: (0.314)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
25.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00864	54 728.61	472.86	
		Объем: 32*0.27						
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3768768	276.630	104.26	
25. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1302912	151.590	19.75	
25. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0893376	1 007.90	90.04	
			(1)			276.63	24.71	
25. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2875392	1 258.83	361.96	
			(1)			276.63	79.54	
25. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003456	3 177.00	1.10	
		Накладные расходы				95%	117.81	
		Сметная прибыль				43%	53.32	
		Всего с НР и СП					643.99	
	
26.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.824	157.19	2 172.99	
		Объем: 8.64*1.6						
	
27.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.042	19 980.32	839.17	
		Объем: 32*0.13						
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.58296	262.054	152.77	
27. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.66024	155.780	102.85	
27. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07434	1 676.22	124.61	
			(1)			276.63	20.56	
27. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.18018	1 065.12	191.91	
			(1)			205.93	37.10	
27. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.29736	1 307.46	388.79	
			(1)			295.07	87.74	
27. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03108	859.14	26.70	
			(1)			236.67	7.36	
27. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.21	20.52	4.31	
		Накладные расходы				142%	362.98	
		Сметная прибыль				81%	207.05	
		Всего с НР и СП					1 409.20	
	
28.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.62	568.71	2 627.44	
		Объем: 4.2*1.10						
	
29.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.032	23 688.04	758.02	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.67104	273.162	183.30	
29. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	0.95072	166.250	158.06	
29. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.03872	1 007.90	39.03	
			(1)			276.63	10.71	
29. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.04096	1 676.22	68.66	
			(1)			276.63	11.33	
29. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.16512	735.57	121.46	
			(1)			276.63	45.68	
29. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.2752	848.15	233.41	
			(1)			276.63	76.13	
29. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.0928	764.61	70.96	
			(1)			276.63	25.67	
29. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.05824	859.14	50.04	
			(1)			236.67	13.78	
29. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.8	20.52	16.42	
		Накладные расходы				142%	484.73	
		Сметная прибыль				81%	276.50	
		Всего с НР и СП					1 519.25	
	
30.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.032	1 840.15	-58.88	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0736	276.630	-20.36	
30. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.016	735.57	-11.77	
			(1)			276.63	-4.43	
30. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0368	848.15	-31.21	
			(1)			276.63	-10.18	
30. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0208	764.61	-15.90	
			(1)			276.63	-5.75	
		Накладные расходы				142%	-28.91	
		Сметная прибыль				81%	-16.49	
		Всего с НР и СП					-104.28	
	
31.	02.2.04.04-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		4	2 073.78	8 295.12	
		Объем: 32*0.1*1.25						
	
32.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0128	5 831.59	74.64	
		Объем: 32*0.04						
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.063104	219.554	13.85	
32. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01216	1 676.22	20.38	
			(1)			276.63	3.36	
32. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.050944	1 065.12	54.26	
			(1)			205.93	10.49	
		Накладные расходы				142%	19.67	
		Сметная прибыль				81%	11.22	
		Всего с НР и СП					105.53	
	
33.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.306	2 377.24	3 104.68	
		Объем: (0.0128)*102.0						
	
34.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.2	2 370.91	7 586.90	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.288	226.423	65.21	
34. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	37.76	189.870	7 169.49	
34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	1 065.12	102.25	
			(1)			205.93	19.77	
34. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.824	13.30	24.26	
34. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.096	859.14	82.48	
			(1)			236.67	22.72	
34. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.096	1 086.42	104.30	
			(1)			236.67	22.72	
34. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.64	20.52	13.13	
34. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.16	568.71	90.99	
		Накладные расходы				142%	10 273.27	
		Сметная прибыль				81%	5 860.11	
		Всего с НР и СП					23 720.28	
	
35.	С цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		32.64	440.00	14 361.60	
		Объем: 32*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
36.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.05075	54 728.61	2 777.48	
		Объем: 203*0.25						
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.213715	276.630	612.38	
36. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.76531	151.590	116.01	
36. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.524755	1 007.90	528.90	
			(1)			276.63	145.16	
36. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.68896	1 258.83	2 126.11	
			(1)			276.63	467.22	
36. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00203	3 177.00	6.45	
		Накладные расходы				95%	691.97	
		Сметная прибыль				43%	313.21	
		Всего с НР и СП					3 782.66	
	
37.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		81.2	157.19	12 763.83	
		Объем: 50.75*1.6						
	
38.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.406	19 980.32	8 112.01	
		Объем: 203*0.2						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.63528	262.054	1 476.75	
38. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.38232	155.780	994.24	
38. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.71862	1 676.22	1 204.57	
			(1)			276.63	198.79	
38. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.74174	1 065.12	1 855.16	
			(1)			205.93	358.68	
38. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.87448	1 307.46	3 758.27	
			(1)			295.07	848.17	
38. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.30044	859.14	258.12	
			(1)			236.67	71.11	
38. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.03	20.52	41.66	
		Накладные расходы				142%	3 508.81	
		Сметная прибыль				81%	2 001.50	
		Всего с НР и СП					13 622.32	
	
39.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		44.66	568.71	25 398.59	
		Объем: 40.6*1.10						
	
40.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.1015	5 831.59	591.91	
		Объем: 203*0.05						
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.500395	219.554	109.86	
40. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.096425	1 676.22	161.63	
			(1)			276.63	26.67	
40. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.40397	1 065.12	430.28	
			(1)			205.93	83.19	
		Накладные расходы				142%	156.00	
		Сметная прибыль				81%	88.99	
		Всего с НР и СП					836.90	
	
41.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		10.353	2 377.24	24 611.57	
		Объем: (0.1015)*102.0						
	
42.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		20.3	2 370.91	48 129.41	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.827	226.423	413.68	
42. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	239.54	189.870	45 481.46	
42. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.609	1 065.12	648.66	
			(1)			205.93	125.41	
42. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	11.571	13.30	153.89	
42. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.609	859.14	523.22	
			(1)			236.67	144.13	
42. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.609	1 086.42	661.63	
			(1)			236.67	144.13	
42. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.06	20.52	83.31	
42. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.015	568.71	577.24	
		Накладные расходы				142%	65 171.10	
		Сметная прибыль				81%	37 175.06	
		Всего с НР и СП					150 475.57	
	
43.	С13 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		207.06	440.00	91 106.40	
		Объем: 203*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней	
44.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03102	54 728.61	1 697.68	
		Объем: (181*0.3*0.3)+(263*0.28*0.2)						
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.3530924	276.630	374.31	
44. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4677816	151.590	70.91	
44. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3207468	1 007.90	323.28	
			(1)			276.63	88.73	
44. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0323456	1 258.83	1 299.55	
			(1)			276.63	285.58	
44. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012408	3 177.00	3.94	
		Накладные расходы				95%	422.96	
		Сметная прибыль				43%	191.44	
		Всего с НР и СП					2 312.08	
	
45.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		49.632	157.19	7 801.65	
		Объем: 31.02*1.6						
	
46.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.182	19 980.32	3 636.42	
		Объем: (181*0.3*0.2)+(263*0.28*0.1)						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.52616	262.054	661.99	
46. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.86104	155.780	445.69	
46. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.32214	1 676.22	539.98	
			(1)			276.63	89.11	
46. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.78078	1 065.12	831.62	
			(1)			205.93	160.79	
46. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.28856	1 307.46	1 684.74	
			(1)			295.07	380.22	
46. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.13468	859.14	115.71	
			(1)			236.67	31.87	
46. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.91	20.52	18.67	
		Накладные расходы				142%	1 572.91	
		Сметная прибыль				81%	897.22	
		Всего с НР и СП					6 106.55	
	
47.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		20.02	568.71	11 385.57	
		Объем: 18.2*1.10						
	
48.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.81	33 867.53	61 300.22	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.3032	274.410	357.61	
48. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	137.7048	164.300	22 624.90	
48. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.2308	963.24	1 185.56	
			(1)			276.63	340.48	
48. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0724	1 086.42	78.66	
			(1)			236.67	17.13	
48. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00181	59 117.96	107.00	
48. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	10.679	3 360.22	35 883.79	
48. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1086	3 119.63	338.79	
48. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3077	3 514.88	1 081.53	
		Накладные расходы				142%	32 635.16	
		Сметная прибыль				81%	18 615.83	
		Всего с НР и СП					112 551.22	
	
49.	05.2.03.03-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		181	346.52	62 720.12	
		Объем: (1.81)*100.0						
	
50.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.63	13 855.05	36 438.79	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.8936	274.410	519.62	
50. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	200.0904	164.300	32 874.85	
50. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.7884	963.24	1 722.66	
			(1)			276.63	494.73	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1052	1 086.42	114.29	
			(1)			236.67	24.90	
50. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00263	59 117.96	155.48	
50. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4471	3 514.88	1 571.50	
		Накладные расходы				142%	47 420.15	
		Сметная прибыль				81%	27 049.52	
		Всего с НР и СП					110 908.46	
	
51.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.052074	3 119.63	162.45	
		Объем: (2.63)*(0.06*0.33)						
	
52.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		13.345	3 360.22	44 842.14	
		Объем: (2.63)*(5.9*0.86)						
	
53.	05.2.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		263	181.96	47 855.48	
		Объем: (2.63)*100.0						
	
54.	ГЭСНр 68-37-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	347.07	694.13	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	236.670	23.67	
54. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	158.710	552.31	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 086.42	108.64	
			(1)			236.67	23.67	
54. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 073.59	33.18	
		Накладные расходы				104%	599.02	
		Сметная прибыль				60%	345.59	
		Всего с НР и СП					1 638.74	
	
	Дополнительные работы, ул.Школьная, д.3-5	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
55.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.2862	54 728.61	15 663.33	
		Объем: (415+221)*0.45						
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	12.484044	276.630	3 453.46	
55. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	4.315896	151.590	654.25	
55. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.959308	1 007.90	2 982.69	
			(1)			276.63	818.63	
55. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	9.524736	1 258.83	11 990.02	
			(1)			276.63	2 634.83	
55. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.011448	3 177.00	36.37	
		Накладные расходы				95%	3 902.32	
		Сметная прибыль				43%	1 766.32	
		Всего с НР и СП					21 331.97	
	
56.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		457.92	157.19	71 980.44	
		Объем: 286.2*1.6						
	
57.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.272	19 980.32	25 414.96	
		Объем: (415+221)*0.2						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	17.65536	262.054	4 626.65	
57. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	19.99584	155.780	3 114.95	
57. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.25144	1 676.22	3 773.91	
			(1)			276.63	622.82	
57. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	5.45688	1 065.12	5 812.23	
			(1)			205.93	1 123.74	
57. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	9.00576	1 307.46	11 774.67	
			(1)			295.07	2 657.33	
57. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.94128	859.14	808.69	
			(1)			236.67	222.77	
57. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	6.36	20.52	130.51	
		Накладные расходы				142%	10 993.07	
		Сметная прибыль				81%	6 270.70	
		Всего с НР и СП					42 678.73	
	
58.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		139.92	568.71	79 573.90	
		Объем: 127.2*1.10						
	
59.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.636	23 688.04	15 065.60	
		Объем: 415+221						
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	13.33692	273.162	3 643.14	
59. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	18.89556	166.250	3 141.39	
59. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.76956	1 007.90	775.64	
			(1)			276.63	212.88	
59. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.81408	1 676.22	1 364.58	
			(1)			276.63	225.20	
59. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.28176	735.57	2 413.96	
			(1)			276.63	907.83	
59. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	5.4696	848.15	4 639.04	
			(1)			276.63	1 513.06	
59. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.8444	764.61	1 410.25	
			(1)			276.63	510.22	
59. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.15752	859.14	994.47	
			(1)			236.67	273.95	
59. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	15.9	20.52	326.27	
		Накладные расходы				142%	9 634.03	
		Сметная прибыль				81%	5 495.47	
		Всего с НР и СП					30 195.10	
	
60.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.636	1 840.15	1 170.34	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.4628	276.630	404.65	
60. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.318	735.57	233.91	
			(1)			276.63	87.97	
60. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.7314	848.15	620.34	
			(1)			276.63	202.33	
60. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.4134	764.61	316.09	
			(1)			276.63	114.36	
		Накладные расходы				142%	574.60	
		Сметная прибыль				81%	327.77	
		Всего с НР и СП					2 072.71	
	
61.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		159	2 278.32	362 252.88	
		Объем: (415+221)*0.2*1.25						
	
62.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.318	5 831.59	1 854.44	
		Объем: (415+221)*0.05						
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.56774	219.554	344.20	
62. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.3021	1 676.22	506.39	
			(1)			276.63	83.57	
62. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.26564	1 065.12	1 348.06	
			(1)			205.93	260.63	
		Накладные расходы				142%	488.76	
		Сметная прибыль				81%	278.80	
		Всего с НР и СП					2 622.01	
	
63.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		32.436	2 377.24	77 108.16	
		Объем: (0.318)*102.0						
	
64.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		63.6	2 370.91	150 789.68	
		Объем: 415+221						
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	5.724	226.423	1 296.05	
64. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	750.48	189.870	142 493.64	
64. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.908	1 065.12	2 032.25	
			(1)			205.93	392.91	
64. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	36.252	13.30	482.15	
64. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.908	859.14	1 639.24	
			(1)			236.67	451.57	
64. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.908	1 086.42	2 072.89	
			(1)			236.67	451.57	
64. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	12.72	20.52	261.01	
64. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.18	568.71	1 808.50	
		Накладные расходы				142%	204 181.36	
		Сметная прибыль				81%	116 469.65	
		Всего с НР и СП					471 440.69	
	
65.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		423.3	550.00	232 815.00	
		Объем: 415*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
66.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		225.42	480.00	108 201.60	
		Объем: 221*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
67.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01683	54 728.61	921.08	
		Объем: (187*0.3*0.3)						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.7341246	276.630	203.08	
67. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2537964	151.590	38.47	
67. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1740222	1 007.90	175.40	
			(1)			276.63	48.14	
67. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5601024	1 258.83	705.07	
			(1)			276.63	154.94	
67. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006732	3 177.00	2.14	
		Накладные расходы				95%	229.47	
		Сметная прибыль				43%	103.87	
		Всего с НР и СП					1 254.42	
	
68.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		26.928	157.19	4 232.81	
		Объем: 16.83*1.6						
	
69.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.112	19 980.32	2 237.80	
		Объем: (187*0.3*0.2)						
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.55456	262.054	407.38	
69. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.76064	155.780	274.27	
69. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.19824	1 676.22	332.29	
			(1)			276.63	54.84	
69. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.48048	1 065.12	511.77	
			(1)			205.93	98.95	
69. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.79296	1 307.46	1 036.76	
			(1)			295.07	233.98	
69. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08288	859.14	71.21	
			(1)			236.67	19.62	
69. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.56	20.52	11.49	
		Накладные расходы				142%	967.94	
		Сметная прибыль				81%	552.14	
		Всего с НР и СП					3 757.88	
	
70.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.32	568.71	7 006.51	
		Объем: 11.2*1.10						
	
71.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.87	33 867.53	63 332.28	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.3464	274.410	369.47	
71. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	142.2696	164.300	23 374.90	
71. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.2716	963.24	1 224.86	
			(1)			276.63	351.76	
71. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0748	1 086.42	81.26	
			(1)			236.67	17.70	
71. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00187	59 117.96	110.55	
71. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	11.033	3 360.22	37 073.31	
71. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1122	3 119.63	350.02	
71. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3179	3 514.88	1 117.38	
		Накладные расходы				142%	33 717.01	
		Сметная прибыль				81%	19 232.94	
		Всего с НР и СП					116 282.23	
	
72.	05.2.03.03-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		187	346.52	64 799.24	
		Объем: (1.87)*100.0						
	
73.	ГЭСН 47-01-046-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.3	13 049.85	16 964.81	
73. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	52	154.380	8 027.76	
73. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	19.5	458.31	8 937.05	
		Накладные расходы				115%	9 231.92	
		Сметная прибыль				77%	6 181.38	
		Всего с НР и СП					32 378.11	
	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
74.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0218	54 728.61	1 193.08	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*2+(11*0.65*0.95)						
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.950916	276.630	263.05	
74. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.328744	151.590	49.83	
74. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.225412	1 007.90	227.19	
			(1)			276.63	62.36	
74. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.725504	1 258.83	913.29	
			(1)			276.63	200.70	
74. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000872	3 177.00	2.77	
		Накладные расходы				95%	297.24	
		Сметная прибыль				43%	134.54	
		Всего с НР и СП					1 624.85	
	
75.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		34.88	157.19	5 482.79	
		Объем: 21.8*1.6						
	
76.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.055	1 991.63	109.54	
		Объем: 11*0.1*0.5						
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.01925	205.930	3.96	
76. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.561	158.710	89.04	
76. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.01925	1 065.12	20.50	
			(1)			205.93	3.96	
		Накладные расходы				130%	120.90	
		Сметная прибыль				76%	70.68	
		Всего с НР и СП					301.12	
	
77.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.605	568.71	344.07	
		Объем: (0.055)*11.0						
	
78.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.11	8 239.19	906.31	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.462	236.670	109.34	
78. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	2.9832	178.550	532.65	
78. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.4455	773.68	344.67	
			(1)			236.67	105.44	
78. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0165	1 086.42	17.93	
			(1)			236.67	3.91	
78. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.539	20.52	11.06	
		Накладные расходы				130%	834.59	
		Сметная прибыль				76%	487.91	
		Всего с НР и СП					2 228.81	
	
79.	24.3.03.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		11	727.41	8 001.51	
	
80.	ГЭСН 23-03-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.12	122 657.63	14 718.92	
		Объем: 0.6*2						
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	3.2904	275.435	906.29	
80. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	20.5356	167.930	3 448.54	
80. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	3.192	963.24	3 074.66	
			(1)			276.63	883.00	
80. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0456	119.32	5.44	
80. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0984	1 086.42	106.90	
			(1)			236.67	23.29	
80. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.006	18 337.47	110.02	
80. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00108	42 377.78	45.77	
80. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.000084	20.52		
80. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.0024	139 535.69	334.89	
80. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000024	59 117.96	1.42	
80. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.656	200.46	933.34	
80. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00003	15 094.65	0.45	
80. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000852	7 588.00	6.46	
80. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.1692	2 885.92	488.30	
80. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.108	3 360.22	362.90	
80. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.048	3 119.63	149.74	
80. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.3312	17 020.85	5 637.31	
80. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00192	6 644.75	12.76	
		Накладные расходы				130%	5 661.28	
		Сметная прибыль				76%	3 309.67	
		Всего с НР и СП					23 689.87	
	
81.	05.1.01.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.3312	17 020.85	-5 637.31	
		Объем: (0.12)*(-2.76)						
	
82.	05.1.01.11-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 374.58	4 749.16	
	
83.	05.1.01.09-0056 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 513.61	5 027.22	
	
84.	05.1.01.09-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 003.97	2 007.94	
	
85.	05.1.06.09-0088 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 528.85	5 057.70	
	
86.	08.1.02.06-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 717.53	11 435.06	
	
87.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.1631	12 883.83	2 101.35	
		Объем: 21.8-(2.26*2+11*0.038)-(11*0.1*0.5)						
87. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	14.43435	145.580	2 101.35	
		Накладные расходы				80%	1 681.08	
		Сметная прибыль				38%	798.51	
		Всего с НР и СП					4 580.94	
	
88.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		17.941	568.71	10 203.23	
		Объем: 16.31*1.1						
	
	Смотровой колодец (1 шт)	
89.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.04316	54 728.61	2 362.09	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*1+(55*0.65*0.95)						
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.8826392	276.630	520.79	
89. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.6508528	151.590	98.66	
89. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.4462744	1 007.90	449.80	
			(1)			276.63	123.45	
89. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.4363648	1 258.83	1 808.14	
			(1)			276.63	397.34	
89. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0017264	3 177.00	5.48	
		Накладные расходы				95%	588.48	
		Сметная прибыль				43%	266.36	
		Всего с НР и СП					3 216.93	
	
90.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		69.056	157.19	10 854.91	
		Объем: 43.16*1.6						
	
91.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.275	1 991.63	547.70	
		Объем: 55*0.1*0.5						
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.09625	205.930	19.82	
91. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	2.805	158.710	445.18	
91. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.09625	1 065.12	102.52	
			(1)			205.93	19.82	
		Накладные расходы				130%	604.50	
		Сметная прибыль				76%	353.40	
		Всего с НР и СП					1 505.60	
	
92.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.025	568.71	1 720.35	
		Объем: (0.275)*11.0						
	
93.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.55	8 239.19	4 531.56	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	2.31	236.670	546.71	
93. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	14.916	178.550	2 663.25	
93. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.2275	773.68	1 723.37	
			(1)			236.67	527.18	
93. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0825	1 086.42	89.63	
			(1)			236.67	19.53	
93. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	2.695	20.52	55.30	
		Накладные расходы				130%	4 172.95	
		Сметная прибыль				76%	2 439.57	
		Всего с НР и СП					11 144.08	
	
94.	24.3.03.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		55	727.41	40 007.55	
	
95.	ГЭСН 23-03-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.078	122 657.63	9 567.30	
		Объем: 0.78*1						
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	2.13876	275.435	589.09	
95. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	13.34814	167.930	2 241.55	
95. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	2.0748	963.24	1 998.53	
			(1)			276.63	573.95	
95. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.02964	119.32	3.54	
95. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.06396	1 086.42	69.49	
			(1)			236.67	15.14	
95. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0039	18 337.47	71.52	
95. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.000702	42 377.78	29.75	
95. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000546	20.52		
95. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00156	139 535.69	217.68	
95. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000156	59 117.96	0.92	
95. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	3.0264	200.46	606.67	
95. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.0000195	15 094.65	0.29	
95. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0005538	7 588.00	4.20	
95. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.10998	2 885.92	317.39	
95. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.0702	3 360.22	235.89	
95. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0312	3 119.63	97.33	
95. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.21528	17 020.85	3 664.25	
95. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.001248	6 644.75	8.29	
		Накладные расходы				130%	3 679.83	
		Сметная прибыль				76%	2 151.29	
		Всего с НР и СП					15 398.42	
	
96.	05.1.01.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.21528	17 020.85	-3 664.25	
		Объем: (0.078)*(-2.76)						
	
97.	05.1.01.11-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 374.58	2 374.58	
	
98.	05.1.01.09-0056 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 513.61	2 513.61	
	
99.	05.1.01.09-0055 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 724.12	1 724.12	
	
100.	05.1.01.09-0054 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 003.97	1 003.97	
	
101.	05.1.06.09-0088 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 528.85	2 528.85	
	
102.	05.1.01.09-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	692.36	692.36	
	
103.	08.1.02.06-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Люки чугунные тяжелые	шт.		1	5 494.08	5 494.08	
	
104.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.3606	12 883.83	4 645.91	
		Объем: 43.16-(2.26*1+55*0.038)-(55*0.1*0.5)						
104. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	31.9131	145.580	4 645.91	
		Накладные расходы				80%	3 716.73	
		Сметная прибыль				38%	1 765.45	
		Всего с НР и СП					10 128.08	
	
105.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		39.666	568.71	22 558.45	
		Объем: 36.06*1.1						
	
	Установка водоотводных лотков	
106.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00551	54 728.61	301.55	
		Объем: (53*0.35*0.2+18*0.5*0.2)						
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2403462	276.630	66.49	
106. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0830908	151.590	12.60	
106. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0569734	1 007.90	57.42	
			(1)			276.63	15.76	
106. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1833728	1 258.83	230.84	
			(1)			276.63	50.73	
106. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002204	3 177.00	0.70	
		Накладные расходы				95%	75.14	
		Сметная прибыль				43%	34.01	
		Всего с НР и СП					410.69	
	
107.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		8.816	157.19	1 385.79	
		Объем: 5.51*1.6						
	
108.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.028	19 980.32	559.45	
		Объем: (53*0.35*0.1+18*0.5*0.1)						
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.38864	262.054	101.84	
108. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.44016	155.780	68.57	
108. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04956	1 676.22	83.07	
			(1)			276.63	13.71	
108. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.12012	1 065.12	127.94	
			(1)			205.93	24.74	
108. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.19824	1 307.46	259.19	
			(1)			295.07	58.49	
108. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02072	859.14	17.80	
			(1)			236.67	4.90	
108. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.14	20.52	2.87	
		Накладные расходы				142%	241.98	
		Сметная прибыль				81%	138.03	
		Всего с НР и СП					939.46	
	
109.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.08	568.71	1 751.63	
		Объем: 2.8*1.10						
	
110.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка водоотводных лотков	100 м		0.71	33 867.53	24 045.94	
		Объем: 53+18						
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.5112	274.410	140.28	
110. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	54.0168	164.300	8 874.96	
110. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.4828	963.24	465.05	
			(1)			276.63	133.56	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0284	1 086.42	30.85	
			(1)			236.67	6.72	
110. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00071	59 117.96	41.97	
110. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.189	3 360.22	14 075.96	
110. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0426	3 119.63	132.90	
110. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1207	3 514.88	424.25	
		Накладные расходы				142%	12 801.64	
		Сметная прибыль				81%	7 302.34	
		Всего с НР и СП					44 149.93	
	
111.	С Цена поставщик.	Водоотводной лоток 350*250*80мм	шт		151	140.00	21 140.00	
		Объем: 53/0.35						
		Поправки: М: =140	
	
112.	С Цена поставщик.	Желоб литой с решеткой 500*150*170мм	шт		36	940.00	33 840.00	
		Объем: 18/0.5						
		Поправки: М: =940	
	
113.	ГЭСНм 08-03-526-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		2	555.66	1 111.32	
		Начисления: Н17= 2	
113. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.56	3.12	184.980	577.14	
113. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.26	45.37	11.80	
113. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.012	121.58	1.46	
113. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.002	164.01	0.33	
113. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.024	547.79	13.15	
113. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	68.45	9.58	
113. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.098	94.03	9.21	
113. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	180.76	5.06	
113. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.002	396.45	0.79	
113. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.002	141 978.22	283.96	
113. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.072	125.10	9.01	
113. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.012	110.42	1.33	
113. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	884.86	176.97	
		Накладные расходы				95%	548.28	
		Сметная прибыль				65%	375.14	
		Всего с НР и СП					2 034.74	
	
114.	С Цена поставщик.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 6А,	шт		2	162.50	325.00	
		Поправки: М: =195/1.2	
	
115.	ГЭСНм 08-02-390-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.75	3 217.85	2 413.39	
		Начисления: Н17= 2	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0075	276.630	2.07	
115. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	12.2175	184.980	2 259.99	
115. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0075	317.75	2.38	
			(1)			276.63	2.07	
115. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.15	180.86	27.13	
115. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.00075	104 909.19	78.68	
		Накладные расходы				95%	2 148.96	
		Сметная прибыль				65%	1 470.34	
		Всего с НР и СП					6 032.69	
	
116.	20.2.05.04-0025 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м		0.75	2 059.37	1 544.53	
	
117.	ГЭСНм 08-02-399-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.75	677.81	508.36	
		Начисления: Н17= 2	
117. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.015	256.650	3.85	
117. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	2.115	182.740	386.50	
117. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0075	963.24	7.22	
			(1)			276.63	2.07	
117. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0075	1 086.42	8.15	
			(1)			236.67	1.78	
117. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.12	547.79	65.73	
117. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.0375	755.61	28.34	
117. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.0375	125.10	4.69	
		Накладные расходы				95%	370.83	
		Сметная прибыль				65%	253.73	
		Всего с НР и СП					1 132.92	
	
118.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.075	33 946.61	2 546.00	
	
119.	ГЭСНм 08-03-596-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.02	92 609.88	1 852.20	
		Начисления: Н17= 2	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	96.42	1.9284	207.834	400.79	
119. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	286.4	5.728	192.800	1 104.36	
119. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.81	0.0362	963.24	34.87	
			(1)			276.63	10.01	
119. 4.	91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	1.856	273.68	507.95	
			(1)			205.93	382.21	
119. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0362	1 086.42	39.33	
			(1)			236.67	8.57	
119. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.1702	45.37	7.72	
119. 7.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.01	547.79	5.48	
119. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.104	68.45	7.12	
119. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	0.76	94.03	71.46	
119. 10.	14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00008	213 261.58	17.06	
119. 11.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0204	1 704.01	34.76	
		Накладные расходы				95%	1 429.89	
		Сметная прибыль				65%	978.35	
		Всего с НР и СП					4 260.44	
	
120.	С14 Цена поставщ.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302 с датчиком движения	шт		2	908.33	1 816.67	
		Поправки: М: =1090/1.2	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 531 218.41	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 117.47	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 232.20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 113, 115, 117, 119)					4 497.97	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 113, 115, 117, 119)					3 077.56	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 693.00	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 386 495.20	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 104 545.72	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 8, 54; %=110 - по стр. 3; %=115 - по стр. 4, 5, 73; %=142 - по стр. 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 57, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 108, 110; %=95 - по стр. 25, 36, 44, 55, 67, 74, 89, 106; %=130 - по стр. 76, 78, 80, 91, 93, 95; %=80 - по стр. 87, 104)					524 544.11	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 8, 54; %=77 - по стр. 4, 5, 73; %=81 - по стр. 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 57, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 108, 110; %=43 - по стр. 25, 36, 44, 55, 67, 74, 89, 106; %=76 - по стр. 76, 78, 80, 91, 93, 95; %=38 - по стр. 87, 104)					299 861.26	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 210 900.57	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					132 605.74	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					132 605.74	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					3 363 199.31	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	67 263.99	
	Итого с непредвиденными расходами					3 430 463.30	
	НДС 20%				20	686 092.66	
	ВСЕГО С НДС					4 116 555.96	
	
	Раздел 2.  Муниципальная земля	
	
	Минимальные работы на муниципальной земле	
	Демонтажные работы на муниципальной земле	
121.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.543	33 014.43	17 926.83	
		Объем: (760+16)*0.07						
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	9.14955	276.630	2 531.04	
121. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	42.20196	157.170	6 632.88	
121. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	2.44893	1 007.90	2 468.28	
			(1)			276.63	677.45	
121. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	6.70062	1 311.07	8 784.98	
			(1)			276.63	1 853.59	
121. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	1.07514	37.85	40.69	
		Накладные расходы				104%	9 530.48	
		Сметная прибыль				60%	5 498.35	
		Всего с НР и СП					32 955.66	
	
122.	ГЭСНр 68-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.96	16 812.54	16 140.03	
		Объем: 76+20						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	9.024	205.930	1 858.31	
122. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	65.5296	167.930	11 004.39	
122. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	9.024	540.73	4 879.55	
			(1)			205.93	1 858.31	
122. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	27.072	9.46	256.10	
		Накладные расходы				104%	13 377.21	
		Сметная прибыль				60%	7 717.62	
		Всего с НР и СП					37 234.86	
	
123.	01-01-01-043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		105.968	42.09	4 460.19	
		Объем: 54.3*1.8+(76*0.3*0.15*2.2)+(20*0.2*0.08*2.2)						
	
124.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		105.968	272.78	28 905.95	
	
	Демонтажные работы по ул. Школьная,д.1б	
125.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3		0.063	33 014.43	2 079.91	
		Объем: 90*0.07						
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.06155	276.630	293.66	
125. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	4.89636	157.170	769.56	
125. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.28413	1 007.90	286.37	
			(1)			276.63	78.60	
125. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.77742	1 311.07	1 019.25	
			(1)			276.63	215.06	
125. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.12474	37.85	4.72	
		Накладные расходы				104%	1 105.75	
		Сметная прибыль				60%	637.93	
		Всего с НР и СП					3 823.59	
	
126.	ГЭСНр 68-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.12	16 812.54	2 017.50	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.128	205.930	232.29	
126. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	8.1912	167.930	1 375.55	
126. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.128	540.73	609.94	
			(1)			205.93	232.29	
126. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.384	9.46	32.01	
		Накладные расходы				104%	1 672.15	
		Сметная прибыль				60%	964.70	
		Всего с НР и СП					4 654.36	
	
127.	01-01-01-043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		11.7624	42.09	495.08	
		Объем: 6.3*1.8+(12*0.2*0.08*2.2)						
	
128.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		11.7624	272.78	3 208.55	
	
	Монтажные работы на муниципальной земле	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
129.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.986	19 980.32	19 700.59	
		Объем: 493*0.2						
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	13.68568	262.054	3 586.38	
129. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	15.49992	155.780	2 414.58	
129. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.74522	1 676.22	2 925.37	
			(1)			276.63	482.78	
129. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.22994	1 065.12	4 505.39	
			(1)			205.93	871.07	
129. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.98088	1 307.46	9 127.22	
			(1)			295.07	2 059.85	
129. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.72964	859.14	626.86	
			(1)			236.67	172.68	
129. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.93	20.52	101.16	
		Накладные расходы				142%	8 521.36	
		Сметная прибыль				81%	4 860.78	
		Всего с НР и СП					33 082.73	
	
130.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		108.46	568.71	61 682.29	
		Объем: 0.986*110						
	
131.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.493	23 688.04	11 678.21	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	10.33821	273.162	2 824.00	
131. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	14.64703	166.250	2 435.07	
131. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.59653	1 007.90	601.24	
			(1)			276.63	165.02	
131. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.63104	1 676.22	1 057.76	
			(1)			276.63	174.56	
131. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.54388	735.57	1 871.20	
			(1)			276.63	703.71	
131. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.2398	848.15	3 595.99	
			(1)			276.63	1 172.86	
131. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.4297	764.61	1 093.16	
			(1)			276.63	395.50	
131. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.89726	859.14	770.87	
			(1)			236.67	212.35	
131. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	12.325	20.52	252.91	
		Накладные расходы				142%	7 467.88	
		Сметная прибыль				81%	4 259.85	
		Всего с НР и СП					23 405.94	
	
132.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.493	1 840.15	907.20	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.1339	276.630	313.67	
132. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.2465	735.57	181.32	
			(1)			276.63	68.19	
132. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.56695	848.15	480.86	
			(1)			276.63	156.84	
132. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.32045	764.61	245.02	
			(1)			276.63	88.65	
		Накладные расходы				142%	445.41	
		Сметная прибыль				81%	254.07	
		Всего с НР и СП					1 606.68	
	
133.	02.2.04.04-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3		123.25	2 278.32	280 802.94	
		Объем: 493*0.2*1.25						
	
134.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.3944	413.18	162.96	
		Объем: 493*0.8/1000						
134. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.260304	221.300	57.61	
134. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.130152	1 252.06	162.96	
			(2)			442.60	57.61	
		Накладные расходы				142%	81.81	
		Сметная прибыль				81%	46.66	
		Всего с НР и СП					291.43	
	
135.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.406232	18 501.88	7 516.06	
		Объем: (0.3944)*1.03						
	
136.	ГЭСН 27-06-020-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.493	26 424.15	13 027.11	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	9.45574	281.533	2 662.11	
136. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	18.8819	187.210	3 534.88	
136. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.02465	963.24	23.74	
			(1)			276.63	6.82	
136. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.57267	1 363.14	2 143.77	
			(1)			295.07	464.05	
136. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6902	19.29	13.31	
136. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.95228	585.03	1 142.14	
			(1)			236.67	462.05	
136. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.67443	855.09	4 852.15	
			(1)			295.07	1 674.35	
136. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.19227	859.14	165.19	
			(1)			236.67	45.50	
136. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.03944	1 086.42	42.85	
			(1)			236.67	9.33	
136. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00137054	56 405.58	77.31	
136. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0986	20.52	2.02	
136. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00105502	58 833.99	62.07	
136. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.14297	6 768.37	967.67	
		Накладные расходы				142%	8 799.73	
		Сметная прибыль				81%	5 019.56	
		Всего с НР и СП					26 846.40	
	
137.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		46.1941	3 415.26	157 764.86	
		Объем: (0.493)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
138.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0053244	23 301.80	124.07	
		Объем: (0.493)*0.0108						
	
139.	ГЭСН 27-06-021-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.493	33.70	16.61	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
139. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.08874	187.210	16.61	
		Накладные расходы				142%	23.59	
		Сметная прибыль				81%	13.45	
		Всего с НР и СП					53.65	
	
140.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		11.5362	3 415.26	39 399.12	
		Объем: (0.493)*11.7*2						
		Поправки: М: =3415.26	
	
141.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0013804	23 301.80	32.17	
		Объем: (0.493)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
142.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.1479	413.18	61.11	
		Объем: 493*0.3/1000						
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.097614	221.300	21.60	
142. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.048807	1 252.06	61.11	
			(2)			442.60	21.60	
		Накладные расходы				142%	30.67	
		Сметная прибыль				81%	17.50	
		Всего с НР и СП					109.28	
	
143.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.152337	18 501.88	2 818.52	
		Объем: (0.1479)*1.03						
	
144.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.493	25 495.92	12 569.49	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	9.42616	281.632	2 654.71	
144. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	18.8819	187.210	3 534.88	
144. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01479	963.24	14.25	
			(1)			276.63	4.09	
144. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.57267	1 363.14	2 143.77	
			(1)			295.07	464.05	
144. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6902	19.29	13.31	
144. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.95228	585.03	1 142.14	
			(1)			236.67	462.05	
144. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.67443	855.09	4 852.15	
			(1)			295.07	1 674.35	
144. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.19227	859.14	165.19	
			(1)			236.67	45.50	
144. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01972	1 086.42	21.42	
			(1)			236.67	4.67	
144. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0986	20.52	2.02	
144. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0030566	58 833.99	179.83	
144. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.07395	6 768.37	500.52	
		Накладные расходы				142%	8 789.22	
		Сметная прибыль				81%	5 013.57	
		Всего с НР и СП					26 372.28	
	
145.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		47.6238	4 115.14	195 978.60	
		Объем: (0.493)*96.6						
	
146.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0053244	23 301.80	124.07	
		Объем: (0.493)*0.0108						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
147.	ГЭСНр 68-12-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3		0.136	8 755.52	1 190.75	
		Объем: 271*0.05						
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.65	0.6324	259.615	164.18	
147. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	18.37	2.49832	152.980	382.19	
147. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.67	0.36312	1 676.22	608.67	
			(1)			276.63	100.45	
147. 4.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.98	0.26928	742.31	199.89	
			(1)			236.67	63.73	
		Накладные расходы				104%	568.22	
		Сметная прибыль				60%	327.82	
		Всего с НР и СП					2 086.80	
	
148.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.271	23 688.04	6 419.46	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.68287	273.162	1 552.34	
148. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	8.05141	166.250	1 338.55	
148. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.32791	1 007.90	330.50	
			(1)			276.63	90.71	
148. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.34688	1 676.22	581.45	
			(1)			276.63	95.96	
148. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.39836	735.57	1 028.59	
			(1)			276.63	386.83	
148. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.3306	848.15	1 976.70	
			(1)			276.63	644.71	
148. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.7859	764.61	600.91	
			(1)			276.63	217.40	
148. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.49322	859.14	423.75	
			(1)			236.67	116.73	
148. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.775	20.52	139.02	
		Накладные расходы				142%	4 105.06	
		Сметная прибыль				81%	2 341.62	
		Всего с НР и СП					12 866.14	
	
149.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.271	1 840.15	-498.68	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.6233	276.630	-172.42	
149. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.1355	735.57	-99.67	
			(1)			276.63	-37.48	
149. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.31165	848.15	-264.33	
			(1)			276.63	-86.21	
149. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.17615	764.61	-134.69	
			(1)			276.63	-48.73	
		Накладные расходы				142%	-244.84	
		Сметная прибыль				81%	-139.66	
		Всего с НР и СП					-883.18	
	
150.	02.2.04.04-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		33.875	2 073.78	70 249.30	
		Объем: 271*0.1*1.25						
	
151.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.2168	413.18	89.58	
		Объем: 271*0.8/1000						
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.143088	221.300	31.67	
151. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.071544	1 252.06	89.58	
			(2)			442.60	31.67	
		Накладные расходы				142%	44.97	
		Сметная прибыль				81%	25.65	
		Всего с НР и СП					160.20	
	
152.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.223304	18 501.88	4 131.54	
		Объем: (0.2168)*1.03						
	
153.	ГЭСН 27-06-020-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.271	26 424.15	7 160.95	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	5.19778	281.533	1 463.35	
153. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	10.3793	187.210	1 943.11	
153. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.01355	963.24	13.05	
			(1)			276.63	3.75	
153. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.86449	1 363.14	1 178.42	
			(1)			295.07	255.09	
153. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.3794	19.29	7.32	
153. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.07316	585.03	627.83	
			(1)			236.67	253.98	
153. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	3.11921	855.09	2 667.21	
			(1)			295.07	920.39	
153. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.10569	859.14	90.80	
			(1)			236.67	25.01	
153. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.02168	1 086.42	23.55	
			(1)			236.67	5.13	
153. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00075338	56 405.58	42.49	
153. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0542	20.52	1.11	
153. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00057994	58 833.99	34.12	
153. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.07859	6 768.37	531.93	
		Накладные расходы				142%	4 837.17	
		Сметная прибыль				81%	2 759.23	
		Всего с НР и СП					14 757.36	
	
154.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		25.3927	3 415.26	86 722.67	
		Объем: (0.271)*93.7						
		Поправки: М: =3415.26	
	
155.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0029268	23 301.80	68.20	
		Объем: (0.271)*0.0108						
	
156.	ГЭСН 27-06-021-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.271	33.70	9.13	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
156. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.04878	187.210	9.13	
		Накладные расходы				142%	12.96	
		Сметная прибыль				81%	7.40	
		Всего с НР и СП					29.49	
	
157.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		6.3414	3 415.26	21 657.53	
		Объем: (0.271)*11.7*2						
		Поправки: М: =3415.26	
	
158.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0007588	23 301.80	17.68	
		Объем: (0.271)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
159.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.0813	413.18	33.59	
		Объем: 271*0.3/1000						
159. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.053658	221.300	11.87	
159. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.026829	1 252.06	33.59	
			(2)			442.60	11.87	
		Накладные расходы				142%	16.86	
		Сметная прибыль				81%	9.61	
		Всего с НР и СП					60.06	
	
160.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.083739	18 501.88	1 549.33	
		Объем: (0.0813)*1.03						
	
161.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.271	25 495.92	6 909.39	
161. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	5.18152	281.632	1 459.28	
161. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	10.3793	187.210	1 943.11	
161. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00813	963.24	7.83	
			(1)			276.63	2.25	
161. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.86449	1 363.14	1 178.42	
			(1)			295.07	255.09	
161. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.3794	19.29	7.32	
161. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.07316	585.03	627.83	
			(1)			236.67	253.98	
161. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	3.11921	855.09	2 667.21	
			(1)			295.07	920.39	
161. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.10569	859.14	90.80	
			(1)			236.67	25.01	
161. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01084	1 086.42	11.78	
			(1)			236.67	2.57	
161. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0542	20.52	1.11	
161. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0016802	58 833.99	98.85	
161. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.04065	6 768.37	275.13	
		Накладные расходы				142%	4 831.39	
		Сметная прибыль				81%	2 755.94	
		Всего с НР и СП					14 496.72	
	
162.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		26.1786	4 115.14	107 728.60	
		Объем: (0.271)*96.6						
	
163.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0029268	23 301.80	68.20	
		Объем: (0.271)*0.0108						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
164.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01053	54 728.61	576.29	
		Объем: 39*0.27						
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4593186	276.630	127.06	
164. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1587924	151.590	24.07	
164. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1088802	1 007.90	109.74	
			(1)			276.63	30.12	
164. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3504384	1 258.83	441.14	
			(1)			276.63	96.94	
164. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004212	3 177.00	1.34	
		Накладные расходы				95%	143.57	
		Сметная прибыль				43%	64.99	
		Всего с НР и СП					784.85	
	
165.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		16.848	157.19	2 648.34	
		Объем: 10.53*1.6						
	
166.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.051	19 980.32	1 019.00	
		Объем: 39*0.13						
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.70788	262.054	185.50	
166. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.80172	155.780	124.89	
166. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09027	1 676.22	151.31	
			(1)			276.63	24.97	
166. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.21879	1 065.12	233.04	
			(1)			205.93	45.06	
166. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.36108	1 307.46	472.10	
			(1)			295.07	106.54	
166. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03774	859.14	32.42	
			(1)			236.67	8.93	
166. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.255	20.52	5.23	
		Накладные расходы				142%	440.75	
		Сметная прибыль				81%	251.42	
		Всего с НР и СП					1 711.17	
	
167.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.61	568.71	3 190.46	
		Объем: 5.1*1.10						
	
168.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.039	23 688.04	923.83	
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	0.81783	273.162	223.40	
168. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.15869	166.250	192.63	
168. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.04719	1 007.90	47.56	
			(1)			276.63	13.05	
168. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.04992	1 676.22	83.68	
			(1)			276.63	13.81	
168. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.20124	735.57	148.03	
			(1)			276.63	55.67	
168. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.3354	848.15	284.47	
			(1)			276.63	92.78	
168. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1131	764.61	86.48	
			(1)			276.63	31.29	
168. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.07098	859.14	60.98	
			(1)			236.67	16.80	
168. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	0.975	20.52	20.01	
		Накладные расходы				142%	590.76	
		Сметная прибыль				81%	336.98	
		Всего с НР и СП					1 851.58	
	
169.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.039	1 840.15	-71.77	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.0897	276.630	-24.81	
169. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0195	735.57	-14.34	
			(1)			276.63	-5.39	
169. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.04485	848.15	-38.04	
			(1)			276.63	-12.41	
169. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.02535	764.61	-19.38	
			(1)			276.63	-7.01	
		Накладные расходы				142%	-35.23	
		Сметная прибыль				81%	-20.10	
		Всего с НР и СП					-127.10	
	
170.	02.2.04.04-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		4.875	2 073.78	10 109.68	
		Объем: 39*0.1*1.25						
	
171.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0156	5 831.59	90.97	
		Объем: 39*0.04						
171. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.076908	219.554	16.89	
171. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01482	1 676.22	24.84	
			(1)			276.63	4.10	
171. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.062088	1 065.12	66.13	
			(1)			205.93	12.79	
		Накладные расходы				142%	23.98	
		Сметная прибыль				81%	13.68	
		Всего с НР и СП					128.63	
	
172.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.591	2 377.24	3 782.19	
		Объем: (0.0156)*102.0						
	
173.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.9	2 370.91	9 246.54	
173. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.351	226.423	79.47	
173. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	46.02	189.870	8 737.82	
173. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.117	1 065.12	124.62	
			(1)			205.93	24.09	
173. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.223	13.30	29.57	
173. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.117	859.14	100.52	
			(1)			236.67	27.69	
173. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.117	1 086.42	127.11	
			(1)			236.67	27.69	
173. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.78	20.52	16.01	
173. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.195	568.71	110.90	
		Накладные расходы				142%	12 520.55	
		Сметная прибыль				81%	7 142.00	
		Всего с НР и СП					28 909.10	
	
174.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		39.78	440.00	17 503.20	
		Объем: 39*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
175.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0445	54 728.61	2 435.42	
		Объем: 178*0.25						
175. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.94109	276.630	536.96	
175. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.67106	151.590	101.73	
175. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.46013	1 007.90	463.77	
			(1)			276.63	127.29	
175. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.48096	1 258.83	1 864.28	
			(1)			276.63	409.68	
175. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00178	3 177.00	5.66	
		Накладные расходы				95%	606.76	
		Сметная прибыль				43%	274.64	
		Всего с НР и СП					3 316.81	
	
176.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		71.2	157.19	11 191.93	
		Объем: 44.5*1.6						
	
177.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.356	19 980.32	7 112.99	
		Объем: 178*0.2						
177. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.94128	262.054	1 294.88	
177. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.59632	155.780	871.79	
177. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.63012	1 676.22	1 056.22	
			(1)			276.63	174.31	
177. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.52724	1 065.12	1 626.69	
			(1)			205.93	314.50	
177. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.52048	1 307.46	3 295.43	
			(1)			295.07	743.72	
177. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.26344	859.14	226.33	
			(1)			236.67	62.35	
177. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.78	20.52	36.53	
		Накладные расходы				142%	3 076.67	
		Сметная прибыль				81%	1 755.00	
		Всего с НР и СП					11 944.66	
	
178.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		39.16	568.71	22 270.68	
		Объем: 35.6*1.10						
	
179.	ГЭСН 27-06-027-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.089	5 831.59	519.01	
		Объем: 178*0.05						
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.43877	219.554	96.33	
179. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.08455	1 676.22	141.72	
			(1)			276.63	23.39	
179. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.35422	1 065.12	377.29	
			(1)			205.93	72.94	
		Накладные расходы				142%	136.79	
		Сметная прибыль				81%	78.03	
		Всего с НР и СП					733.83	
	
180.	04.3.02.13-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.078	2 377.24	21 580.58	
		Объем: (0.089)*102.0						
	
181.	ГЭСН 27-07-005-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		17.8	2 370.91	42 202.14	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.602	226.423	362.73	
181. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	210.04	189.870	39 880.29	
181. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.534	1 065.12	568.77	
			(1)			205.93	109.97	
181. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.146	13.30	134.94	
181. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.534	859.14	458.78	
			(1)			236.67	126.38	
181. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.534	1 086.42	580.15	
			(1)			236.67	126.38	
181. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.56	20.52	73.05	
181. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.89	568.71	506.15	
		Накладные расходы				142%	57 145.09	
		Сметная прибыль				81%	32 596.85	
		Всего с НР и СП					131 944.07	
	
182.	С13 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (красная)	м2		181.56	440.00	79 886.40	
		Объем: 178*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
	Установка бортовых камней	
183.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0398	54 728.61	2 178.20	
		Объем: (301*0.3*0.3)+(227*0.28*0.2)						
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.736076	276.630	480.25	
183. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.600184	151.590	90.98	
183. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.411532	1 007.90	414.78	
			(1)			276.63	113.84	
183. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.324544	1 258.83	1 667.38	
			(1)			276.63	366.41	
183. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001592	3 177.00	5.06	
		Накладные расходы				95%	542.67	
		Сметная прибыль				43%	245.63	
		Всего с НР и СП					2 966.50	
	
184.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		63.68	157.19	10 009.86	
		Объем: 39.8*1.6						
	
185.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.244	19 980.32	4 875.20	
		Объем: (301*0.3*0.2)+(227*0.28*0.1)						
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.38672	262.054	887.50	
185. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.83568	155.780	597.52	
185. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.43188	1 676.22	723.93	
			(1)			276.63	119.47	
185. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.04676	1 065.12	1 114.93	
			(1)			205.93	215.56	
185. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.72752	1 307.46	2 258.66	
			(1)			295.07	509.74	
185. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.18056	859.14	155.13	
			(1)			236.67	42.73	
185. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.22	20.52	25.03	
		Накладные расходы				142%	2 108.73	
		Сметная прибыль				81%	1 202.87	
		Всего с НР и СП					8 186.79	
	
186.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		26.84	568.71	15 264.18	
		Объем: 24.4*1.10						
	
187.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		3.01	33 867.53	101 941.26	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.1672	274.410	594.70	
187. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	229.0008	164.300	37 624.83	
187. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.0468	963.24	1 971.56	
			(1)			276.63	566.21	
187. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1204	1 086.42	130.80	
			(1)			236.67	28.50	
187. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00301	59 117.96	177.95	
187. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	17.759	3 360.22	59 674.15	
187. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1806	3 119.63	563.41	
187. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5117	3 514.88	1 798.56	
		Накладные расходы				142%	54 271.73	
		Сметная прибыль				81%	30 957.82	
		Всего с НР и СП					187 170.81	
	
188.	05.2.03.03-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		301	346.52	104 302.52	
		Объем: (3.01)*100.0						
	
189.	ГЭСН 27-02-010-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.27	13 855.05	31 450.97	
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.6344	274.410	448.50	
189. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	172.7016	164.300	28 374.87	
189. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.5436	963.24	1 486.86	
			(1)			276.63	427.01	
189. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0908	1 086.42	98.65	
			(1)			236.67	21.49	
189. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00227	59 117.96	134.20	
189. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3859	3 514.88	1 356.39	
		Накладные расходы				142%	40 929.19	
		Сметная прибыль				81%	23 346.93	
		Всего с НР и СП					95 727.09	
	
190.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.044946	3 119.63	140.21	
		Объем: (2.27)*(0.06*0.33)						
	
191.	04.1.02.05-0006 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		11.518	3 360.22	38 703.01	
		Объем: (2.27)*(5.9*0.86)						
	
192.	05.2.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		227	181.96	41 304.92	
		Объем: (2.27)*100.0						
	
193.	ГЭСНр 68-37-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	347.07	1 041.20	
193. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	236.670	35.50	
193. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	158.710	828.47	
193. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 086.42	162.96	
			(1)			236.67	35.50	
193. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 073.59	49.77	
		Накладные расходы				104%	898.53	
		Сметная прибыль				60%	518.38	
		Всего с НР и СП					2 458.11	
	
194.	ГЭСН 47-01-046-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 049.85	9 134.90	
194. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	154.380	4 322.64	
194. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	458.31	4 812.26	
		Накладные расходы				115%	4 971.04	
		Сметная прибыль				77%	3 328.43	
		Всего с НР и СП					17 434.37	
	
	Устройство контейнерной площадки (6*8,5м)	
195.	ГЭСН 01-01-013-14 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0179	54 728.61	979.64	
195. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.780798	276.630	215.99	
195. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.269932	151.590	40.92	
195. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.185086	1 007.90	186.55	
			(1)			276.63	51.20	
195. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.595712	1 258.83	749.90	
			(1)			276.63	164.79	
195. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000716	3 177.00	2.27	
		Накладные расходы				95%	244.06	
		Сметная прибыль				43%	110.47	
		Всего с НР и СП					1 334.18	
	
196.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		28.64	157.19	4 501.92	
		Объем: 17.9*1.6						
	
197.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.102	19 980.32	2 037.99	
		Объем: 51*0.2						
197. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.41576	262.054	371.01	
197. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.60344	155.780	249.78	
197. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.18054	1 676.22	302.62	
			(1)			276.63	49.94	
197. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.43758	1 065.12	466.08	
			(1)			205.93	90.11	
197. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.72216	1 307.46	944.20	
			(1)			295.07	213.09	
197. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07548	859.14	64.85	
			(1)			236.67	17.86	
197. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.51	20.52	10.47	
		Накладные расходы				142%	881.52	
		Сметная прибыль				81%	502.84	
		Всего с НР и СП					3 422.35	
	
198.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.22	568.71	6 380.93	
		Объем: 10.2*1.10						
	
199.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		7.65	4 083.37	31 237.80	
		Объем: 51*0.15						
199. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	27.999	162.900	4 561.04	
199. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.672	3.65	13.40	
199. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0153	23 190.21	354.81	
199. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.6775	20.52	54.94	
199. 5.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.02	7.803	3 360.22	26 219.80	
199. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00765	4 420.18	33.81	
		Накладные расходы				123%	5 610.08	
		Сметная прибыль				64%	2 919.07	
		Всего с НР и СП					39 766.94	
	
200.	ГЭСН 06-01-015-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.313	4 096.63	1 282.24	
200. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.11894	253.495	30.15	
200. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.95632	172.120	680.96	
200. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.05008	963.24	48.24	
			(1)			276.63	13.85	
200. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.06886	1 086.42	74.81	
			(1)			236.67	16.30	
200. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.008764	54 567.84	478.23	
		Накладные расходы				105%	746.67	
		Сметная прибыль				55%	391.11	
		Всего с НР и СП					2 420.02	
	
201.	08.4.03.03-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	т		0.313	56 216.59	17 595.79	
	
202.	ГЭСН 09-08-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.11	53 569.26	5 892.62	
202. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.4728	255.761	632.45	
202. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.9204	166.250	651.77	
202. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.2023	1 103.74	1 327.03	
			(1)			236.67	284.55	
202. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.1814	1 090.31	1 288.09	
			(1)			276.63	326.81	
202. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0891	1 086.42	96.80	
			(1)			236.67	21.09	
202. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6.34	0.6974	3 360.22	2 343.42	
202. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	6.149	30.17	185.52	
		Накладные расходы				90%	1 155.80	
		Сметная прибыль				72%	924.64	
		Всего с НР и СП					7 973.06	
	
203.	23.3.08.01-0064 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	т		0.37	46 457.19	17 189.16	
		Объем: 13.456*27.5/1000						
	
204.	ГЭСН 09-03-014-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0.1765	17 817.33	3 144.76	
		Объем: 176.5/1000						
204. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.707765	275.695	195.13	
204. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	11.16892	170.030	1 899.05	
204. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.01765	1 706.84	30.13	
			(1)			315.05	5.56	
204. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02118	963.24	20.40	
			(1)			276.63	5.86	
204. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.6354	1 171.44	744.33	
			(1)			276.63	175.77	
204. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.033535	1 086.42	36.43	
			(1)			236.67	7.94	
204. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.25769	3.25	0.84	
204. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.01765	117.46	2.07	
204. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.2118	51.66	10.94	
204. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.06354	48.41	3.08	
204. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00007766	61 542.02	4.78	
204. 12.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0037065	94 030.73	348.52	
204. 13.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001765	59 117.96	0.10	
204. 14.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00001765	204 669.71	3.61	
204. 15.	07.2.07.12-0020	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0000353	121 398.14	4.29	
204. 16.	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.00330055	349.64	1.15	
204. 17.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000005295	48 521.28	0.26	
204. 18.	08.3.11.01-0091	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00034241	56 265.75	19.27	
204. 19.	11.1.03.01-0077	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.000181795	10 585.53	1.92	
204. 20.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000054715	76 244.37	4.17	
204. 21.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0001059	88 825.57	9.41	
		Накладные расходы				90%	1 884.76	
		Сметная прибыль				72%	1 507.81	
		Всего с НР и СП					6 537.33	
	
205.	23.3.08.01-0027 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т		0.1765	47 033.45	8 301.40	
		Объем: 4.306*41/1000						
	
206.	ГЭСН 09-05-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2		0.41	6 066.76	2 487.37	
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.1271	252.138	32.05	
206. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.59	13.3619	172.120	2 299.85	
206. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0492	963.24	47.39	
			(1)			276.63	13.61	
206. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0779	1 086.42	84.63	
			(1)			236.67	18.44	
206. 5.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0003	0.000123	185 112.95	22.77	
206. 6.	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003	0.000123	266 088.54	32.73	
		Накладные расходы				90%	2 098.71	
		Сметная прибыль				72%	1 678.97	
		Всего с НР и СП					6 265.05	
	
207.	С08.3-09.04-1004	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2		41	403.56	16 545.96	
		Поправки: М: =403.56	
	
208.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.132	2 236.91	295.27	
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00264	221.300	0.58	
208. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.70092	206.910	145.03	
208. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00132	11.67	0.02	
208. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	1 065.12	1.41	
			(1)			205.93	0.27	
208. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	1 086.42	1.43	
			(1)			236.67	0.31	
208. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.14784	20.01	2.96	
208. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001584	76 244.37	120.77	
208. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000264	89 622.70	23.66	
		Накладные расходы				90%	131.05	
		Сметная прибыль				60%	87.37	
		Всего с НР и СП					513.68	
	
209.	ГЭСН 13-03-004-26 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.132	2 655.84	350.57	
209. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00264	221.300	0.58	
209. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.50556	176.450	89.21	
209. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00132	11.67	0.02	
209. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	1 065.12	1.41	
			(1)			205.93	0.27	
209. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00132	1 086.42	1.43	
			(1)			236.67	0.31	
209. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0858	20.01	1.72	
209. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.002508	97 411.42	244.31	
209. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001848	67 560.28	12.49	
		Накладные расходы				90%	80.81	
		Сметная прибыль				60%	53.87	
		Всего с НР и СП					485.26	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 907 894.97	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 805 457.84	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					756 721.69	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 121, 122, 125, 126, 147, 193; %=142 - по стр. 129, 131, 132, 134, 136, 139, 142, 144, 148, 149, 151, 153, 156, 159, 161, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 197; %=95 - по стр. 164, 175, 183, 195; %=115 - по стр. 194; %=123 - по стр. 199; %=105 - по стр. 200; %=90 - по стр. 208, 209)					260 082.83	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 121, 122, 125, 126, 147, 193, 208, 209; %=81 - по стр. 129, 131, 132, 134, 136, 139, 142, 144, 148, 149, 151, 153, 156, 159, 161, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 197; %=43 - по стр. 164, 175, 183, 195; %=77 - по стр. 194; %=64 - по стр. 199; %=55 - по стр. 200)					148 549.94	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 214 090.61	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 524.75	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 202, 204, 206)					5 139.27	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 202, 204, 206)					4 111.42	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 775.44	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					25 490.56	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					25 490.56	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					65 421.82	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					65 421.82	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 325 778.43	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	46 515.57	
	Итого с непредвиденными расходами					2 372 294.00	
	НДС 20%				20	474 458.80	
	ВСЕГО С НДС					2 846 752.80	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					4 439 113.38	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 117.47	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					6 232.20	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 113, 115, 117, 119)					4 497.97	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 113, 115, 117, 119)					3 077.56	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 693.00	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 191 953.04	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 861 267.41	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 8, 54, 121, 122, 125, 126, 147, 193; %=110 - по стр. 3; %=115 - по стр. 4, 5, 73, 194; %=142 - по стр. 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 57, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 108, 110, 129, 131, 132, 134, 136, 139, 142, 144, 148, 149, 151, 153, 156, 159, 161, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 197; %=95 - по стр. 25, 36, 44, 55, 67, 74, 89, 106, 164, 175, 183, 195; %=130 - по стр. 76, 78, 80, 91, 93, 95; %=80 - по стр. 87, 104; %=123 - по стр. 199; %=105 - по стр. 200; %=90 - по стр. 208, 209)					784 626.94	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3, 8, 54, 121, 122, 125, 126, 147, 193, 208, 209; %=77 - по стр. 4, 5, 73, 194; %=81 - по стр. 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 57, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 108, 110, 129, 131, 132, 134, 136, 139, 142, 144, 148, 149, 151, 153, 156, 159, 161, 166, 168, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 197; %=43 - по стр. 25, 36, 44, 55, 67, 74, 89, 106, 164, 175, 183, 195; %=76 - по стр. 76, 78, 80, 91, 93, 95; %=38 - по стр. 87, 104; %=64 - по стр. 199; %=55 - по стр. 200)					448 411.20	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 424 991.18	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 524.75	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 202, 204, 206)					5 139.27	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 202, 204, 206)					4 111.42	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					20 775.44	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					25 490.56	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					25 490.56	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					198 027.56	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					198 027.56	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					5 688 977.74	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	113 779.55	
	Итого с непредвиденными расходами					5 802 757.29	
	НДС 20%				20	1 160 551.46	
	ВСЕГО С НДС					6 963 308.75	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)