«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ « КР 	МКД»		Генеральный директор	ООО «ЖЭК №17»		

________________ /С.Б.Русович /	________________ /И.А.Макарова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (в подвале), ремонт подвальных помещений, ремонт фасада с утеплением, утепление чердачного перекрытия МКД расположенного по адресу г.Калининград, ул.Сестрорецкая д.7	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.68	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.3	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.3	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	2.6	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.7	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.006	
7.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	2.6	
8.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	29.12	
9.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.12	
10.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.2	
11.	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	0.2	
12.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.204	
13.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	100 м	0.2	
	Цоколь	
14.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.5	
15.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.6	
16.	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен	100 м2 поверхности	0.5	
17.	Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х150 мм	10 шт.	30	
18.	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30	м3	2.5	
19.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.5	
20.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	55	
21.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	125	
22.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.5	
	Оконные проемы	
23.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (чердак)	100 м2	0.0025	
24.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0025	
25.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.25	
26.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0032	
27.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0032	
28.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.042	
29.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4.2	
30.	Блок дверной металлический	м2	4.2	
31.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.027	
32.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027	
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
33.	Разборка утеплителя засыпного шлакового (прим)	1 м3 изоляции	5.8	
34.	Разборка дощатого настила (прим)	100 м2 основания	0.445	
35.	Покрытие пленкой перекрытия (прим)	100 м2 поверхности	0.89	
36.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	54.468	
37.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	54.468	
38.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 (толщ.150мм)	100 м2 изолируемой поверхности	0.445	
39.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3-ий слой)	100 м2 изолируемой поверхности	0.445	
40.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	136.17	
41.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	0.445	
42.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.89	
43.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	18.42	
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	стены	
44.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	1	
45.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.3	
46.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором для удаления плесени "Dufa Schimmelentferner"	100 м2 протравленной поверхности	1	
47.	Средство для удаления плесени типа "Dufa Schimmelentferner"	литр	10	
				
48.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1	
50.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	
51.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей смесью типа "Пенетрон", первый слой (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	
52.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей смесью типа "Пенетрон, последующий слой (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1	
53.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	105	
	
	Раздел 4.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
54.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	
55.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.03	
56.	Ревизия  100мм	шт	2	
57.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм	шт.	2	
58.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
59.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.982	
60.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.982	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»:                            Я.А.Кукрусова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»:                             О.В.Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)