«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 166 444	руб.	Смета на сумму:	2 166 444	руб.	
Директор	Генеральный директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «МКД СЕРВИС»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Л.Д. Воеводина /	
		
«______»____________________ 2019г.	«______»____________________ 2019г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД№№123-133 по Московскому пр-ту в г. Калининграде
 по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград""	
Сметная стоимость:	2 166.444	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.871	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	164.441	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за II квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.574	33 238.91	19 079	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	9.6719	276.630	2 676	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	44.61128	162.420	7 246	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	2.58874	997.41	2 582	
			(1)			276.63	716	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	7.08316	1 300.03	9 208	
			(1)			276.63	1 959	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	1.13652	37.85	43	
		Накладные расходы				104%	10 319	
		Сметная прибыль				60%	5 953	
		Всего с НР и СП					35 351	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.4	17 123.82	23 973	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	13.16	205.930	2 710	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	95.564	173.530	16 583	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	13.16	533.15	7 016	
			(1)			205.93	2 710	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	39.48	9.47	374	
		Накладные расходы				104%	20 065	
		Сметная прибыль				60%	11 576	
		Всего с НР и СП					55 614	
	
3.	ГЭСНр 66-10-3 
(прим)	Очистка колодца: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3		1	671.07	671	
3. 1.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	4.32	4.32	155.340	671	
		Накладные расходы				74%	497	
		Сметная прибыль				50%	336	
		Всего с НР и СП					1 503	
	
4.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		117.98	42.43	5 006	
		Объем: 57.4*1.8+140*0.3*0.15*2.2+1*0.8						
	
5.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		117.98	277.35	32 722	
		Объем: 57.4*1.8+140*0.3*0.15*2.2+1*0.8						
	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ	
6.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	4 930.45	986	
		Начисления: Н48= 0	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	252.305	87	
6. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	169.780	625	
6. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	964.21	106	
			(1)			285.85	31	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 080.07	255	
			(1)			236.67	56	
		Накладные расходы				142%	1 011	
		Сметная прибыль				81%	577	
		Всего с НР и СП					2 574	
	
7.	ГЭСН 27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2		0.61	273 396.01	166 772	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	27.45	269.431	7 396	
7. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	62.27	37.9847	162.420	6 169	
7. 3.	91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.6771	1 955.08	1 324	
			(1)			304.91	206	
7. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	2.5742	1 656.81	4 265	
			(1)			276.63	712	
7. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.39	2.6779	1 052.79	2 819	
			(1)			205.93	551	
7. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	8.17	4.9837	578.60	2 884	
			(1)			236.67	1 179	
7. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	23.37	14.2557	848.75	12 100	
			(1)			295.07	4 206	
7. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	2.2814	837.91	1 912	
			(1)			236.67	540	
7. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	15.25	20.52	313	
7. 10.	02.2.05.04-0092	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	7.015	3 571.37	25 053	
7. 11.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	33.55	3 276.70	109 933	
		Накладные расходы				142%	19 262	
		Сметная прибыль				81%	10 988	
		Всего с НР и СП					197 022	
	
8.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.488	411.31	201	
		Объем: 610*0.8/1000						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.32208	228.680	74	
8. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.16104	1 246.38	201	
			(2)			457.36	74	
		Накладные расходы				142%	105	
		Сметная прибыль				81%	60	
		Всего с НР и СП					366	
	
9.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.5026	18 356.50	9 226	
		Объем: (0.488)*1.03						
	
10.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.61	24 535.48	14 967	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	11.6266	281.711	3 275	
10. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	23.363	193.460	4 520	
10. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.9459	1 358.02	2 643	
			(1)			295.07	574	
10. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.854	19.29	16	
10. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.4156	578.60	1 398	
			(1)			236.67	572	
10. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.0211	848.75	5 959	
			(1)			295.07	2 072	
10. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2379	837.91	199	
			(1)			236.67	56	
10. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0061	1 080.07	7	
			(1)			236.67	1	
10. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.122	20.52	3	
10. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.003782	58 841.20	223	
		Накладные расходы				142%	11 069	
		Сметная прибыль				81%	6 314	
		Всего с НР и СП					32 350	
	
11.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		56.425	3 419.13	192 924	
		Объем: (0.61)*92.5						
		Поправки: М: =3419.13	
	
12.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.0066	25 140.82	166	
		Объем: (0.61)*0.0108						
	
13.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2		0.61	41.38	25	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
13. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.1098	193.460	21	
13. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.2074	19.29	4	
		Накладные расходы				142%	30	
		Сметная прибыль				81%	17	
		Всего с НР и СП					72	
	
14.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		14.152	3 419.13	48 388	
		Объем: (0.61)*11.6						
		Поправки: М: =3419.13	
		Начисления: Н48= 2	
	
15.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.0018	25 140.82	45	
		Объем: (0.61)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
16.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.183	411.31	75	
		Объем: 610*0.3/1000						
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.12078	228.680	28	
16. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06039	1 246.38	75	
			(2)			457.36	28	
		Накладные расходы				142%	40	
		Сметная прибыль				81%	23	
		Всего с НР и СП					137	
	
17.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1885	18 356.50	3 460	
		Объем: (0.183)*1.03						
	
18.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.61	25 700.65	15 677	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	11.6632	281.647	3 285	
18. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	23.363	193.460	4 520	
18. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0183	964.21	18	
			(1)			285.85	5	
18. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.9459	1 358.02	2 643	
			(1)			295.07	574	
18. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.854	19.29	16	
18. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.4156	578.60	1 398	
			(1)			236.67	572	
18. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.0211	848.75	5 959	
			(1)			295.07	2 072	
18. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2379	837.91	199	
			(1)			236.67	56	
18. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0244	1 080.07	26	
			(1)			236.67	6	
18. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.122	20.52	3	
18. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.003782	58 841.20	223	
18. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0915	7 358.95	673	
		Накладные расходы				142%	11 083	
		Сметная прибыль				81%	6 322	
		Всего с НР и СП					33 082	
	
19.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		58.926	4 038.50	237 973	
		Объем: (0.61)*96.6						
		Поправки: М: =4038.50	
	
20.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.0066	25 140.82	166	
		Объем: (0.61)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
21.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0225	54 717.59	1 231	
		Объем: (250*0.3*0.3)						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.98145	283.664	278	
21. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3393	156.640	53	
21. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.23265	997.41	232	
			(1)			276.63	64	
21. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7488	1 259.35	943	
			(1)			285.85	214	
21. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009	3 276.70	3	
		Накладные расходы				95%	314	
		Сметная прибыль				43%	142	
		Всего с НР и СП					1 688	
	
22.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		36	159.83	5 754	
		Объем: 22.5*1.6						
	
23.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.15	19 862.09	2 979	
		Объем: (250*0.3*0.2)						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.082	262.054	546	
23. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.358	160.970	380	
23. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2655	1 656.81	440	
			(1)			276.63	73	
23. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.6435	1 052.79	677	
			(1)			205.93	133	
23. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.062	1 293.78	1 374	
			(1)			295.07	313	
23. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.111	837.91	93	
			(1)			236.67	26	
23. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.75	20.52	15	
		Накладные расходы				142%	1 315	
		Сметная прибыль				81%	750	
		Всего с НР и СП					5 044	
	
24.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.5	567.63	9 366	
		Объем: 15*1.10						
	
25.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.5	34 429.73	86 074	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.8	283.118	510	
25. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	190.2	169.780	32 292	
25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.7	964.21	1 639	
			(1)			285.85	486	
25. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1	1 080.07	108	
			(1)			236.67	24	
25. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0025	61 408.51	154	
25. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	14.75	3 375.95	49 795	
25. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.15	3 096.39	464	
25. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.425	3 815.92	1 622	
		Накладные расходы				142%	46 579	
		Сметная прибыль				81%	26 570	
		Всего с НР и СП					159 222	
	
26.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		250	346.82	86 705	
		Объем: (2.5)*100.0						
	
	ТРОТУАРЫ	
27.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.069	54 717.59	3 776	
		Объем: 230*0.3						
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.00978	283.664	854	
27. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.04052	156.640	163	
27. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.71346	997.41	712	
			(1)			276.63	197	
27. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.29632	1 259.35	2 892	
			(1)			285.85	656	
27. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00276	3 276.70	9	
		Накладные расходы				95%	966	
		Сметная прибыль				43%	437	
		Всего с НР и СП					5 179	
	
28.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		110.4	159.83	17 645	
		Объем: 69*1.6						
	
29.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.46	19 862.09	9 137	
		Объем: 230*0.2						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.3848	262.054	1 673	
29. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	7.2312	160.970	1 164	
29. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.8142	1 656.81	1 349	
			(1)			276.63	225	
29. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.9734	1 052.79	2 078	
			(1)			205.93	406	
29. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.2568	1 293.78	4 214	
			(1)			295.07	961	
29. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.3404	837.91	285	
			(1)			236.67	81	
29. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.3	20.52	47	
		Накладные расходы				142%	4 029	
		Сметная прибыль				81%	2 298	
		Всего с НР и СП					15 464	
	
30.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		50.6	567.63	28 722	
		Объем: 46*1.10						
	
31.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.23	23 819.88	5 479	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.8231	280.487	1 353	
31. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	6.8333	171.800	1 174	
31. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.2783	997.41	278	
			(1)			276.63	77	
31. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.2944	1 656.81	488	
			(1)			276.63	81	
31. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.1868	739.41	878	
			(1)			285.85	339	
31. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.978	849.63	1 681	
			(1)			285.85	565	
31. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.667	768.26	512	
			(1)			285.85	191	
31. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.4186	837.91	351	
			(1)			236.67	99	
31. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	5.75	20.52	118	
		Накладные расходы				142%	3 588	
		Сметная прибыль				81%	2 047	
		Всего с НР и СП					11 114	
	
32.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.23	1 846.15	-425	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.529	285.850	-151	
32. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.115	739.41	-85	
			(1)			285.85	-33	
32. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.2645	849.63	-225	
			(1)			285.85	-76	
32. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.1495	768.26	-115	
			(1)			285.85	-43	
		Накладные расходы				142%	-214	
		Сметная прибыль				81%	-122	
		Всего с НР и СП					-762	
	
33.	С02.2-04.04-0128	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из природного камня М 1000, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		28.75	3 648.02	104 881	
		Объем: 230*0.1*1.25						
		Поправки: М: =3648.02	
	
34.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.115	5 764.07	663	
		Объем: 230*0.05						
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.56695	219.554	124	
34. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.10925	1 656.81	181	
			(1)			276.63	30	
34. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.4577	1 052.79	482	
			(1)			205.93	94	
		Накладные расходы				142%	176	
		Сметная прибыль				81%	100	
		Всего с НР и СП					940	
	
35.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		11.73	9 607.19	112 692	
		Объем: (0.115)*102.0						
	
36.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		23	2 444.34	56 220	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.07	226.423	469	
36. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	271.4	196.200	53 249	
36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.69	1 052.79	726	
			(1)			205.93	142	
36. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	13.11	13.29	174	
36. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.69	837.91	578	
			(1)			236.67	163	
36. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.69	1 080.07	745	
			(1)			236.67	163	
36. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	4.6	20.52	94	
36. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.15	567.63	653	
		Накладные расходы				142%	76 280	
		Сметная прибыль				81%	43 512	
		Всего с НР и СП					176 011	
	
37.	С1 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 серая	м2		234.6	390.00	91 494	
		Объем: 230*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Благоустройство	
38.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 351.25	13 351	
38. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	159.530	6 381	
38. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	464.67	6 970	
		Накладные расходы				115%	7 338	
		Сметная прибыль				77%	4 913	
		Всего с НР и СП					25 603	
	
39.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	3 518.06	3 518	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	236.670	648	
39. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	169.780	1 017	
39. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	837.91	2 296	
			(1)			236.67	648	
39. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.52	205	
		Накладные расходы				115%	1 915	
		Сметная прибыль				77%	1 282	
		Всего с НР и СП					6 715	
	
40.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг		2	259.61	519	
		Объем: (1.0)*2.0						
	
41.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		8	356.02	2 848	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.4	236.670	95	
41. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	13.92	164.000	2 283	
41. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.4	1 080.07	432	
			(1)			236.67	95	
41. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.064	2 082.12	133	
		Накладные расходы				104%	2 473	
		Сметная прибыль				60%	1 427	
		Всего с НР и СП					6 748	
	
42.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		16	692.51	11 080	
		Объем: 8*2						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 426 211	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 365 084	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					687 636	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 41; %=74 - по стр. 3; %=142 - по стр. 6-8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36; %=95 - по стр. 21, 27; %=115 - по стр. 38, 39)					218 239	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 41; %=50 - по стр. 3; %=81 - по стр. 6-8, 10, 13, 16, 18, 23, 25, 29, 31, 32, 34, 36; %=43 - по стр. 21, 27; %=77 - по стр. 38, 39)					125 521	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 708 844	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					61 127	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					61 127	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 769 971	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	35 399	
	Итого с непредвиденными расходами					1 805 370	
	НДС 20%				20	361 074	
	ВСЕГО С НДС					2 166 444	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					218 239	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					125 521	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД":                                            Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД ":                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)