«УТВЕРЖДАЮ»	
	           Директор МКУ «КР МКД»	
		
	      ________________ / Русович С.Б./	
		
	     «______»____________________ 2015.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Черняховского,2-4а	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением МКД г.Калининград, ул.Черняховского,2-4а	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из металлочерепицы	100 м2 покрытия	9.5	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9.5	
3.	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	9.5	
4.	Е10-01-010-01	Разборка мауэрлата	1 м3 древесины в конструкции	5.6	
5.	Е10-01-010-01	Установка мауэрлата	1 м3 древесины в конструкции	5.6	
6.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
7.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.6	
8.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, под мауэрлат	1 м3 кладки	3	
9.	Е60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0.06	
10.	Е10-01-002-01	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	40.5	
11.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы, кобылки	1 м3 древесины в конструкции	7.68	
12.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	4	
13.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.88	
14.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.036816	
15.	С цена поставщик.	Мансардное окно Велюкс 0,78*1,18	м2	3.6816	
16.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	10.14	
17.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	1267.5	
18.	Е12-01-007-05	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	10.14	
19.	С цена поставщик.	Замок конька	шт	22	
20.	С цена поставщик.	Черепица торцевая левая	шт	136	
21.	С цена поставщик.	Черепица торцевая правая	шт	136	
22.	С цена поставщик.	Аэроэлемент конька	м	90.9	
23.	С цена поставщик.	Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см	шт	68	
24.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, капельник	100 м	1.6	
25.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.6	
26.	Е12-01-012-01	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	1.3	
27.	С цена поставщик.	Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м	шт	43	
28.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, слуховые окна	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.1	
29.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.044	
30.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.54	
31.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.22	
32.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.11	
33.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.11	
34.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.28	
35.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.1	
36.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.42	
37.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	3.74	
38.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 30 каналов)	100 м труб	0.1	
39.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	6.38	
40.	С цена поставщик.	Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см	шт	68	
41.	Е46-01-008-01	Устройство бетонных оголовников	1 м3	2	
42.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.228	
43.	Е15-04-012-01	Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.228	
44.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовники	100 м2 покрытия	0.24	
45.	Е46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, брандмауэр	1 м3	3.2	
46.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.28	
47.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, брндмауэр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	
48.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.35	
49.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.16	
50.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1.6	
51.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.6	
	Вентиляционные каналы	
52.	Е53-1-1	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.16	
53.	Е53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	100 м2 стен	0.48	
54.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.2	
55.	Е10-01-012-04	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.48	
56.	Е26-01-037-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	1.76	
57.	С104-0002	Вата минеральная	м3	1.7072	
58.	Е61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам	100 м2 поверхности	0.576	
59.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	63.36	
60.	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.864	
61.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.24	
62.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1056	
63.	Е60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	0.08	
64.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	35	
65.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	724.5	
66.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	47.928	
67.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	47.928	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
68.	Е08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	27.4	
69.	Е08-07-001-05	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценке 08-07-001-03	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.48	
70.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	2.74	
71.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2.74	
72.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	14	
73.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	30	
74.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1	
75.	Е53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	
76.	Е15-01-080-02	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	15	
77.	С104-9100-09	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	168	
78.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	840	
	Козырьки	
79.	Е46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0.06	
80.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.06	
81.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.08	
82.	Е12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.06	
83.	Е12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0.06	
84.	С101-4736	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	6.96	
85.	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0.06	
86.	Е15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
87.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками, дверей, лестниц	1 м2 очищаемой поверхности	12	
88.	Е13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	12	
89.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
90.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	
91.	Е46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.624	
	Короба из ПВХ	
92.	Ц08-02-390-03	Короба пластмассовые шириной до 200 мм	100 м	0.8	
93.	СЦена поставщика.	Короб ПВХ 200*100мм	м	80	
94.	Ц08-02-399-02	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.8	
95.	Е09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0.1	
96.	Е20-06-018-01	Демонтаж кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт	1 кондиционер	20	
97.	Е20-06-018-01	Установка кондиционеров оконных мощностью до 3 кВт	1 кондиционер	20	
98.	Е20-01-001-01	Разборка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали	100 м2 поверхности воздуховодов	0.06	
99.	Е20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали	100 м2 поверхности воздуховодов	0.06	
100.	Е58-16-3	Ремонт цементной стяжки балконных плит площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.0864	
101.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0816	
102.	Е07-05-016-04	Демонтаж металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.2448	
103.	Е07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.2448	
104.	С цена поставщик.	Кованое металлическое ограждение	м2	24.48	
105.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2448	
106.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2448	
	Декоративный фронтон	
107.	Е08-02-008-01	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	36.8	
108.	С404-0194	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150	1000 шт.	7.176	
109.	Е08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0.074	
110.	С101-6031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	36	
111.	Е15-03-005-04	Установка бетонных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 750 мм	100 м деталей	0.471872	
112.	С цена поставщик.	Бетонное изделие тип1	шт	4	
113.	С цена поставщик.	Бетонное изделие тип2	шт	8	
114.	С цена поставщик.	Бетонное изделие тип3	шт	8	
115.	С цена поставщик.	Бетонное изделие тип4	шт	4	
116.	Е06-01-098-10	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см	10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)	2.54	
117.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	12.954	
118.	С203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	58.8	
119.	Е06-01-015-03	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры	1 т	0.4	
120.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.76	
121.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.88	
122.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.76	
123.	Е61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.76	
124.	С101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	83.6	
125.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	190	
126.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.76	
127.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76	
128.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, фронтона	100 м2 покрытия	0.4	
	Цоколь	
129.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.03	
130.	Е46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0.75	
131.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.06	
132.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	6	
133.	Е08-02-007-03	Демонтаж металлических решеток цокольных окон	1 т металлических изделий	0.2	
134.	Е08-02-007-03	Установка металлических решеток цокольных окон	1 т металлических изделий	0.2	
135.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.77	
136.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.77	
137.	Е61-28-1	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	0.77	
138.	С101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	84.7	
139.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	192.5	
140.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.77	
141.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.77	
142.	Е15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен (	100 м2 облицованной поверхности	0.3	
143.	С101-4488	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	м2	30	
	Декоративные элементы	
144.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39.879	
145.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	39.879	
146.	Е26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен (русты)	100 м2 поверхности	1.37	
147.	С101-2800	Дюбель распорный с металлическим стержнем (доп. РЦЦС: "марка IZM, размером") 10х300 мм	10 шт.	79.2	
148.	С104-9100-09	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3	15.344	
149.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.37	
150.	С101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	150.7	
151.	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1.37	
152.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1.37	
153.	Е15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.37	
	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ.ЧЕРНЯХОВСКОГО 2-4А	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
154.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0792	
155.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.256	
156.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.256	
	Устройство проезда и автостоянки	
157.	Е01-01-004-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.13278	
158.	Е01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.09941	
159.	Е01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.9941	
160.	Е01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.099	
161.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Прил.1.12 п.3.183 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы" Кзтр=1,1	100 м3 грунта	0.099	
162.	Е01-01-014-08	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1	1000 м3 грунта	0.1025	
163.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	164	
164.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.1025	
165.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	3.372	
166.	Е22-06-011-01	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2	1 м короба	10	
167.	Е23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
168.	Е22-01-021-06	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1 км трубопровода	0.0878	
169.	С цена поставщик.	Труба ПВХ с раструбом наружняя класс с SN8 д=200х5,9 Wavin	м	88.678	
	КОЛОДЦЫ	
170.	Е23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.46	
171.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянки)	т	0.0415	
172.	С101-2536	Люки чугунные тяжелые	шт.	4	
173.	Е23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.158	
174.	С101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	2	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля                                                                                           Климов Д.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	зам. начальника отдела контроля                                                                                             Толмачёва О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)