«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор 	Директор	
МКУ «КР МКД»	ООО «Прибрежный»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /И.А. Журавлев /	
		
«______»_____________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Заводская 33, 35, 37 в г. Калининграде 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.98	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	4.41	
3.	Разборка ограждений из гипсовых плит	100 м2	1.248	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза	209.395	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	209.395	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
6.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.36	
7.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	149.6	
8.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.68	
9.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.68	
10.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	170	
11.	Розлив вяжущих материалов	т	0.544	
12.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.5603	
13.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.68	
14.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	63.716	
15.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0073	
16.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.68	
17.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	15.912	
18.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
19.	Розлив вяжущих материалов	т	0.204	
20.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.2101	
21.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.68	
22.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	65.688	
23.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0073	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
24.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2	0.596	
25.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	-6.854	
26.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	-32.78	
27.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	6.854	
28.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	32.78	
29.	Розлив вяжущих материалов	т	0.4768	
30.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.4911	
31.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.596	
32.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	55.845	
33.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0064	
34.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.596	
35.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	13.9464	
36.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0016	
37.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1788	
38.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1842	
39.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.596	
40.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	57.5736	
41.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0064	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=100м2	
42.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.027	
43.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.2	
44.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.13	
45.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14.3	
46.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.1	
47.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.1	
48.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	12.5	
49.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.04	
50.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.08	
51.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	10	
52.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	102	
	Установка бортовых камней	
53.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0349	
54.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	55.84	
55.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.224	
56.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24.64	
57.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.92	
58.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0182	
59.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.668	
60.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	92	
61.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	6.61	
62.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	661	
63.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	2	
64.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	4	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=361 м2	
65.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1625	
66.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	260	
67.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.722	
68.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	79.42	
69.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.361	
70.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.361	
71.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	90.25	
72.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1805	
73.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.411	
74.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	36.1	
75.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	368.22	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=40 м2	
76.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.018	
77.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	28.8	
78.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.08	
79.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.8	
80.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.04	
81.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.04	
82.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	10	
83.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.02	
84.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.04	
85.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4	
86.	Плитка тротуарная бетонная черная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	40.8	
	Установка бортовых камней	
87.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.005	
88.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	8	
89.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
90.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
91.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.11	
92.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	111	
	КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА	
93.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0495	
94.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.049	
95.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.2736	
96.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.1	
97.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	м	25	
98.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0.1226	
99.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	м	39.8	
100.	Облицовка забора стальным профилированным листом	100 м2	0.358	
101.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	м2	0.1933	
	Установка бортовых камней	
102.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00168	
103.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	2.688	
104.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.011	
105.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.21	
106.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.4	
107.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0079	
108.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.03	
109.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	40	
110.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2.35	
	
	Раздел 2.  ЗАВОДСКАЯ, 33	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
111.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.284	
112.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.8	
113.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	м3	2	
114.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	0.35	
115.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	3	
116.	Земля растительная ручной заготовки	м3	1.14	
117.	Вырубка кустарника	100 шт.	0.01	
118.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	57.456	
119.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	57.456	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
120.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.5	
121.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	55	
122.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.25	
123.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.25	
124.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	62.5	
125.	Розлив вяжущих материалов	т	0.2	
126.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.206	
127.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.25	
128.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.425	
129.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0027	
130.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.25	
131.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	5.85	
132.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0008	
133.	Розлив вяжущих материалов	т	0.075	
134.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0773	
135.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.25	
136.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	24.15	
137.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0027	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
138.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2	0.376	
139.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	-4.324	
140.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	-20.68	
141.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	4.324	
142.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	20.68	
143.	Розлив вяжущих материалов	т	0.3008	
144.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.3098	
145.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.376	
146.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	35.231	
147.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0041	
148.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.376	
149.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	8.7984	
150.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.001	
151.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1128	
152.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1162	
153.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.376	
154.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	36.3216	
155.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0041	
	Установка бортовых камней	
156.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01391	
157.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	22.256	
158.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.093	
159.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.23	
160.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3.09	
161.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	309	
162.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	1	
163.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=305 м2	
164.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1373	
165.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	219.68	
166.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.61	
167.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	67.1	
168.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.305	
169.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.305	
170.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	76.25	
171.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1525	
172.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	15.555	
173.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	30.5	
174.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	311.1	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=34 м2	
175.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0153	
176.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	24.48	
177.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.068	
178.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7.48	
179.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.034	
180.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.034	
181.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	8.5	
182.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.017	
183.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.734	
184.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.4	
185.	Плитка тротуарная бетонная черная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	34.68	
	Установка бортовых камней	
186.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0041	
187.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	6.56	
188.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.027	
189.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.97	
190.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.91	
191.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	91	
192.	Установка столбиков сигнальных: пластиковых	100 шт.	0.22	
	Озеленение	
193.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.2	
194.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	2	
	
	Раздел 3.  ЗАВОДСКАЯ, 35	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
195.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.102	
196.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.016	
197.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.5	
198.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3	0.35	
199.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	2	
200.	Земля растительная ручной заготовки	м3	0.76	
201.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	26.52	
202.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	26.52	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
203.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.26	
204.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	28.6	
205.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.13	
206.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.13	
207.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	32.5	
208.	Розлив вяжущих материалов	т	0.104	
209.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1071	
210.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.13	
211.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	12.181	
212.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014	
213.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.13	
214.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	3.042	
215.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0004	
216.	Розлив вяжущих материалов	т	0.039	
217.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0402	
218.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.13	
219.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	12.558	
220.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
221.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2	0.202	
222.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	-2.323	
223.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	-11.11	
224.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	2.323	
225.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	11.11	
226.	Розлив вяжущих материалов	т	0.1616	
227.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1664	
228.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.202	
229.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	18.927	
230.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0022	
231.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.202	
232.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	4.7268	
233.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
234.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0606	
235.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0624	
236.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.202	
237.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	19.5132	
238.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0022	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=16м2	
239.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.004	
240.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	6.4	
241.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.032	
242.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.52	
243.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.008	
244.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.816	
245.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.6	
246.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	16.32	
	Установка бортовых камней	
247.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00933	
248.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	14.928	
249.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.06	
250.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.6	
251.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.22	
252.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0044	
253.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.116	
254.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	22	
255.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.8	
256.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	180	
	Монтаж скамеек и урн	
257.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.002	
258.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.002	
259.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.32	
260.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.002	
261.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.204	
262.	Монтаж  скамеек	т	0.102	
263.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	2	
264.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	2	
265.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	1	
266.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=158 м2	
267.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0711	
268.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	113.76	
269.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.316	
270.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	34.76	
271.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.158	
272.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.158	
273.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	39.5	
274.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.079	
275.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8.058	
276.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	15.8	
277.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	161.16	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=17 м2	
278.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0077	
279.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.32	
280.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.034	
281.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.74	
282.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.017	
283.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.017	
284.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	4.25	
285.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0085	
286.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.867	
287.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.7	
288.	Плитка тротуарная бетонная черная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	17.34	
	Установка бортовых камней	
289.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0021	
290.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	3.36	
291.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.014	
292.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
293.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.47	
294.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	47	
295.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
296.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0483	
297.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	77.28	
298.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.27	
299.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.97	
300.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.54	
301.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	54.54	
302.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
303.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
304.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
305.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
306.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
307.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
308.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
309.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
310.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
311.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.0329	
312.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.619	
	Озеленение	
313.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.2	
314.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	2	
	
	Раздел 4.  ЗАВОДСКАЯ, 37	
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
315.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.308	
316.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.092	
317.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	4.6	
318.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	м3	26	
319.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	шт.	1	
320.	Земля растительная ручной заготовки	м3	0.66	
321.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	88.192	
322.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	88.192	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 2)	
323.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.3	
324.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	33	
325.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.15	
326.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.15	
327.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	37.5	
328.	Розлив вяжущих материалов	т	0.12	
329.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1236	
330.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.15	
331.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	14.055	
332.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0016	
333.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.15	
334.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	3.51	
335.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0004	
336.	Розлив вяжущих материалов	т	0.045	
337.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0464	
338.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.15	
339.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	14.49	
340.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0016	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 4)	
341.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2	0.225	
342.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	-2.5875	
343.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	-12.375	
344.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	2.5875	
345.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	12.375	
346.	Розлив вяжущих материалов	т	0.18	
347.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.1854	
348.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.225	
349.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	21.083	
350.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0024	
351.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08 (до 5см)	1000 м2	0.225	
352.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	5.265	
353.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0006	
354.	Розлив вяжущих материалов	т	0.0675	
355.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.0695	
356.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.225	
357.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	21.735	
358.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0024	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=144 м2	
359.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0648	
360.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	103.68	
361.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.288	
362.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.68	
363.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.144	
364.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.144	
365.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	36	
366.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.072	
367.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.344	
368.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	14.4	
369.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	146.88	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=28 м2	
370.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0126	
371.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	20.16	
372.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.056	
373.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.16	
374.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.028	
375.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.028	
376.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	7	
377.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.014	
378.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.428	
379.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.8	
380.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	28.56	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) S=314м2	
381.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0848	
382.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	135.68	
383.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.408	
384.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	44.88	
385.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.314	
386.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.314	
387.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	39.25	
388.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1256	
389.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	12.811	
390.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	31.4	
391.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	320.28	
	Установка бортовых камней	
392.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02482	
393.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	39.712	
394.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.148	
395.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	16.28	
396.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.86	
397.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0368	
398.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	9.438	
399.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	186	
400.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	3.2	
401.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	320	
	Монтаж скамеек и урн	
402.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.007	
403.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.007	
404.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.12	
405.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.007	
406.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.714	
407.	Монтаж  скамеек	т	0.408	
408.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	8	
409.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	8	
410.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	шт.	1	
411.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	1	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=757 м2	
412.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.3407	
413.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	545.12	
414.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1.514	
415.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	166.54	
416.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.757	
417.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.757	
418.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	189.25	
419.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.3785	
420.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	38.607	
421.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	75.7	
422.	Плитка тротуарная бетонная оранжевая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	772.14	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) S=38 м2	
423.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0171	
424.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.36	
425.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.076	
426.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.36	
427.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.038	
428.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.038	
429.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	9.5	
430.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.019	
431.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.938	
432.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.8	
433.	Плитка тротуарная бетонная черная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	38.76	
	Установка бортовых камней	
434.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0046	
435.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	7.36	
436.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.031	
437.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.41	
438.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1.03	
439.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	103	
440.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	Озеленение	
441.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.1	
442.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	1	

Составил:	вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Нач. отдела ОК                                                          Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)