«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 053 189	руб.	Смета на сумму:	1 053 189	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /С.Б.Русович_/	________________ /И.Г.Ярмошик /	
		
«______»_______________2018 г.	«______»_____________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, чердачного перекрытия многоквартирного дома  №71-73 по ул. Нарвская, г. Калининград	
Сметная стоимость:	1 053.189	тыс. руб.	
монтажных работ:	15.872	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.424	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	230.350	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  ЧЕРДАЧНОЕ  ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
1.	ГЭСНр 57-1-3 
(прим.)	Разборка дощатого настила	100 м2		1.62	2 569.09	4 162	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	28.2528	147.310	4 162	
		Накладные расходы				68%	2 830	
		Сметная прибыль				54%	2 247	
		Всего с НР и СП					9 240	
	
2.	ГЭСН 10-01-083-03	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2		1.62	27 399.06	44 386	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	1.5876	253.367	402	
2. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29.21	47.3202	167.270	7 915	
2. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.59	0.9558	874.68	836	
			(1)			268.82	257	
2. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.6318	1 037.49	655	
			(1)			229.99	145	
2. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00875	0.014175	57 689.15	818	
2. 6.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	4.2606	5 694.68	24 263	
2. 7.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.072	0.11664	84 869.83	9 899	
		Накладные расходы				90%	7 485	
		Сметная прибыль				43%	3 576	
		Всего с НР и СП					55 448	
	
3.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3		-4.2606	5 694.68	-24 263	
		Объем: (1.62)*(-2.63)						
	
4.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3		4.2606	7 278.53	31 011	
		Объем: (1.62)*(2.63)						
	
5.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		4.374	306.17	1 339	
5. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.013122	200.120	3	
5. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	7.82946	161.570	1 265	
5. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.004374	534.12	2	
			(1)			200.12	1	
5. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.008748	232.29	2	
			(1)			200.12	2	
5. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	3.76164	18.56	70	
		Накладные расходы				77%	976	
		Сметная прибыль				48%	609	
		Всего с НР и СП					2 924	
	
6.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		90.1044	227.97	20 541	
		Объем: 4.374*20.6						
	
7.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		7.5654	510.71	3 864	
	
8.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		7.5654	262.99	1 990	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					83 030	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					77 176	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					51 552	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=77 - по стр. 5)					11 292	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2; %=48 - по стр. 5)					6 432	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					94 900	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 854	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 854	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					100 754	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 156	
	ИТОГО					102 910	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 058	
	ИТОГО					104 968	
	НДС 18%				18	18 894	
	ВСЕГО С НДС					123 862	
	
	Раздел 2.  ПОДВАЛ	
	
	Потолки	
9.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей:  потолков	100 м2		0.959	3 361.61	3 224	
9. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	21.88438	147.310	3 224	
		Накладные расходы				84%	2 708	
		Сметная прибыль				48%	1 548	
		Всего с НР и СП					7 480	
	
10.	ГЭСН 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2		5	174.50	872	
		Начисления: Н5= 1.2	
10. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.08	5.4	161.570	872	
		Накладные расходы				69%	602	
		Сметная прибыль				48%	419	
		Всего с НР и СП					1 892	
	
11.	ГЭСН 13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2		5	19.39	97	
		Начисления: Н5= 1.2	
11. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.12	0.6	161.570	97	
		Накладные расходы				69%	67	
		Сметная прибыль				48%	47	
		Всего с НР и СП					210	
	
12.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.05	2 363.12	118	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0012	215.055		
12. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	6.372	0.3186	201.080	64	
12. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0006	10.80		
12. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.012	0.0006	964.28	1	
			(1)			200.12		
12. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0006	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
12. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0672	18.56	1	
12. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0006	72 855.64	44	
12. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0001	79 235.11	8	
		Накладные расходы				69%	44	
		Сметная прибыль				48%	31	
		Всего с НР и СП					193	
	
13.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.959	21 599.24	20 714	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.12467	229.990	29	
13. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	78.2544	147.310	11 528	
13. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0959	10.80	1	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.12467	1 037.49	129	
			(1)			229.99	29	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.17262	20.52	4	
13. 6.	08.1.02.17-0032	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	110	105.49	85.81	9 052	
		Накладные расходы				67%	7 743	
		Сметная прибыль				40%	4 623	
		Всего с НР и СП					33 080	
	
14.	ГЭСН 15-02-016-02	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20 Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2		0.959	22 033.20	21 130	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	6.985356	187.025	1 306	
14. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	94.656	90.775104	171.480	15 566	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	0.713496	308.04	220	
			(1)			268.82	192	
14. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	6.27186	257.87	1 617	
			(1)			177.72	1 115	
14. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.00006713	88 186.48	6	
14. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.5	1.4385	2 040.43	2 935	
14. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	2.65643	295.71	786	
		Накладные расходы				80%	13 498	
		Сметная прибыль				37%	6 243	
		Всего с НР и СП					40 870	
	
15.	ГЭСН 15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		0.959	1 788.34	1 715	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.023016	249.405	6	
15. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	9.32148	181.930	1 696	
15. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.011508	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
15. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.011508	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
15. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0959	38.33	4	
		Накладные расходы				80%	1 362	
		Сметная прибыль				37%	630	
		Всего с НР и СП					3 706	
	
16.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		12.467	61.73	770	
		Объем: (0.959)*0.013*1000						
	
17.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.959	2 312.36	2 218	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.034524	242.933	8	
17. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	11.749668	154.230	1 812	
17. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.011508	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
17. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.023016	1 037.49	24	
			(1)			229.99	5	
17. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.7672	162.00	124	
17. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00959	38.33		
17. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0003836	3 474.67	1	
17. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.016303	11 636.25	190	
17. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0004795	46 966.96	23	
17. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0015344	25 917.44	40	
		Накладные расходы				80%	1 456	
		Сметная прибыль				37%	673	
		Всего с НР и СП					4 347	
	
	Стены	
18.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  кирпичных	100 м2		2.76	3 361.61	9 278	
18. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	62.9832	147.310	9 278	
		Накладные расходы				84%	7 794	
		Сметная прибыль				48%	4 453	
		Всего с НР и СП					21 525	
	
19.	ГЭСНр 53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	144 918.46	7 246	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11	0.55	268.820	148	
19. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	19.8825	156.950	3 121	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.05	874.68	44	
			(1)			268.82	13	
19. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	10	0.5	308.04	154	
			(1)			268.82	134	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0295	20.52	1	
19. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.4	0.12	2 615.05	314	
19. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	5.2	0.26	13 896.92	3 613	
		Накладные расходы				73%	2 386	
		Сметная прибыль				56%	1 831	
		Всего с НР и СП					11 463	
	
20.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2.76	1 449.95	4 002	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.06624	249.405	17	
20. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	21.6936	181.930	3 947	
20. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.03312	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.03312	1 037.49	34	
			(1)			229.99	8	
20. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.276	38.33	11	
		Накладные расходы				80%	3 171	
		Сметная прибыль				37%	1 467	
		Всего с НР и СП					8 640	
	
21.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		35.88	61.73	2 215	
		Объем: (2.76)*13.0						
	
22.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		2.76	21 392.40	59 043	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	20.10384	187.025	3 760	
22. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	249.7248	171.480	42 823	
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	2.05344	308.04	633	
			(1)			268.82	552	
22. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	18.0504	257.87	4 655	
			(1)			177.72	3 208	
22. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0001932	88 186.48	17	
22. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.01656	9 149.15	152	
22. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	4.1676	2 040.43	8 504	
22. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	7.6452	295.71	2 261	
		Накладные расходы				80%	37 266	
		Сметная прибыль				37%	17 236	
		Всего с НР и СП					113 545	
	
23.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		2.76	2 312.36	6 382	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.09936	242.933	24	
23. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	33.81552	154.230	5 215	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.03312	308.04	10	
			(1)			268.82	9	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.06624	1 037.49	69	
			(1)			229.99	15	
23. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	2.208	162.00	358	
23. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0276	38.33	1	
23. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001104	3 474.67	4	
23. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.04692	11 636.25	546	
23. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00138	46 966.96	65	
23. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.004416	25 917.44	114	
		Накладные расходы				80%	4 191	
		Сметная прибыль				37%	1 938	
		Всего с НР и СП					12 512	
	
	Дверные проемы	
24.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.162	18 255.44	2 957	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.25388	268.820	337	
24. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	16.83342	152.740	2 571	
24. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.25388	308.04	386	
			(1)			268.82	337	
		Накладные расходы				84%	2 443	
		Сметная прибыль				48%	1 396	
		Всего с НР и СП					6 796	
	
25.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		3.8	975.36	3 706	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.7752	229.990	178	
25. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	10.944	187.360	2 050	
25. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.7752	1 037.49	804	
			(1)			229.99	178	
25. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	1.824	43.43	79	
25. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00038	60 390.76	23	
25. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0114	55 107.93	628	
25. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.38	319.06	121	
		Накладные расходы				69%	1 537	
		Сметная прибыль				58%	1 292	
		Всего с НР и СП					6 536	
	
26.	С99.2-03.02-0214	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		3.8	5 968.08	22 679	
	
27.	ГЭСН 10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2		0.124	47 240.04	5 858	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14.016	1.737984	262.204	456	
27. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	107.436	13.322064	173.510	2 312	
27. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	11.628	1.441872	1 126.02	1 624	
			(1)			268.82	388	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.388	0.296112	1 037.49	307	
			(1)			229.99	68	
27. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00413	0.00051212	57 689.15	30	
27. 6.	04.3.01.07-0011	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0	м3	0.105	0.01302	2 521.68	33	
27. 7.	11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0.08	0.00992	5 694.68	56	
27. 8.	14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	32.4	4.0176	372.51	1 497	
		Накладные расходы				90%	2 491	
		Сметная прибыль				43%	1 190	
		Всего с НР и СП					9 539	
	
28.	08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные	кг		4.65	66.36	309	
		Объем: (0.124)*37.5						
	
29.	11.2.02.02-0031	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2		12.4	2 523.98	31 297	
	
	Оконные проемы	
30.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.065	31 181.83	2 027	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.5031	268.820	135	
30. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	12.2551	152.740	1 872	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.5031	308.04	155	
			(1)			268.82	135	
		Накладные расходы				84%	1 686	
		Сметная прибыль				48%	963	
		Всего с НР и СП					4 676	
	
31.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.065	95 241.87	6 191	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.41574	242.812	101	
31. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	16.85424	165.230	2 785	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.13728	308.04	42	
			(1)			268.82	37	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.27846	1 037.49	289	
			(1)			229.99	64	
31. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	27.885	5.19	145	
31. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	4.615	5.19	24	
31. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	1.7615	51.86	91	
31. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	4.641	74.74	347	
31. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.52	429.47	223	
31. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	7.41	302.90	2 244	
		Накладные расходы				90%	2 597	
		Сметная прибыль				43%	1 241	
		Всего с НР и СП					10 029	
	
32.	11.3.02.01-0024	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2		4.2	3 737.72	15 698	
	
33.	11.3.02.02-0007	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		2.3	4 213.39	9 691	
	
34.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.018	54 231.65	976	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.044496	268.820	12	
34. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	4.407696	175.550	774	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.044496	308.04	14	
			(1)			268.82	12	
34. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0774	2 390.43	185	
34. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0018	2 040.43	4	
		Накладные расходы				80%	629	
		Сметная прибыль				37%	291	
		Всего с НР и СП					1 896	
	
35.	ГЭСН 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.018	10 379.97	187	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.003672	234.558	1	
35. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	51.48	0.92664	169.310	157	
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.024	0.000432	308.04		
			(1)			268.82		
35. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.00324	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
35. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.01512	162.00	2	
35. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.00558	38.33		
35. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.000918	25 917.44	24	
		Накладные расходы				80%	126	
		Сметная прибыль				37%	58	
		Всего с НР и СП					372	
	
36.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.001134	54 822.34	62	
		Объем: (0.018)*0.063						
	
	Ремонт электроосвещения	
37.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.7	1 423.15	996	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.007	268.820	2	
37. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	6.748	147.310	994	
37. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.007	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
		Накладные расходы				72%	717	
		Сметная прибыль				52%	518	
		Всего с НР и СП					2 231	
	
38.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.		0.05	860.29	43	
38. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.292	147.310	43	
		Накладные расходы				72%	31	
		Сметная прибыль				52%	22	
		Всего с НР и СП					96	
	
39.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.08	940.24	75	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0024	268.820	1	
39. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.5056	147.310	74	
39. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0024	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	54	
		Сметная прибыль				52%	39	
		Всего с НР и СП					168	
	
40.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.6	4 541.45	2 725	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.1296	249.405	32	
40. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	13.7088	177.590	2 435	
40. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0648	874.68	57	
			(1)			268.82	17	
40. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0648	1 037.49	67	
			(1)			229.99	15	
40. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.5552	43.43	68	
40. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.576	67.18	39	
40. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.12	163.36	20	
		Накладные расходы				81%	1 998	
		Сметная прибыль				52%	1 283	
		Всего с НР и СП					6 006	
	
41.	24.3.01.04-0042	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м		61.2	14.41	882	
		Объем: 60*1.02						
	
42.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.6	1 133.14	680	
		Начисления: Н17= 2	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.024	249.405	6	
42. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5.39	3.234	177.590	574	
42. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.012	874.68	10	
			(1)			268.82	3	
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
42. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.096	446.18	43	
42. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00036	13 645.03	5	
42. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.012	104.12	1	
42. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.03	443.64	13	
42. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00732	1 205.11	9	
		Накладные расходы				81%	470	
		Сметная прибыль				52%	302	
		Всего с НР и СП					1 451	
	
43.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0612	31 977.86	1 957	
		Объем: 60*1.02						
	
44.	20.5.02.06-0044	Разветвительная коробка УК-2	10 шт.		0.4	186.85	75	
	
45.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.08	22 429.10	1 794	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.168	249.516	42	
45. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	6.78144	187.360	1 271	
45. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.08448	874.68	74	
			(1)			268.82	23	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.08352	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
45. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0248	446.18	11	
45. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0002448	140 831.49	34	
45. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.3264	168.28	55	
45. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0816	2 960.41	242	
		Накладные расходы				81%	1 064	
		Сметная прибыль				52%	683	
		Всего с НР и СП					3 540	
	
46.	20.3.03.04-0481	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.		8	318.41	2 547	
	
47.	20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.8	104.19	83	
	
48.	ГЭСНм 08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.01	7 560.58	76	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
48. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	0.3792	187.360	71	
48. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
48. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
48. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0011	446.18		
48. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0102	168.28	2	
48. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	167 491.66		
48. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	111 876.20		
		Накладные расходы				81%	58	
		Сметная прибыль				52%	37	
		Всего с НР и СП					170	
	
49.	20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.1	423.14	42	
	
50.	ГЭСНр 69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т		10.0413	388.10	3 897	
		Объем: (95.9+276)*0.015*1.8						
50. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	10.342539	135.770	1 404	
50. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	2.00826	1 241.26	2 493	
		Накладные расходы				66%	927	
		Сметная прибыль				40%	562	
		Всего с НР и СП					5 385	
	
51.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		10.0413	510.71	5 128	
	
52.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		10.0413	262.99	2 641	
	
	Отмостка, вертикальная гидроизоляция стен	
53.	ГЭСНр 68-12-4 
(прим.)	Разборка бетонной отмостки с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0584	61 976.99	3 619	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.417176	203.672	492	
53. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	14.21164	156.950	2 231	
53. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.124976	1 543.79	193	
			(1)			268.82	34	
53. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.075336	35.92	3	
53. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	2.2922	493.44	1 131	
			(1)			200.12	459	
53. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	6.8766	9.05	62	
		Накладные расходы				88%	2 396	
		Сметная прибыль				48%	1 307	
		Всего с НР и СП					7 322	
	
54.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		12.848	510.71	6 562	
		Объем: 5.84*2.2						
	
55.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза		12.848	262.99	3 379	
	
56.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		1.095	22 685.74	24 841	
56. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	168.63	147.310	24 841	
		Накладные расходы				61%	15 153	
		Сметная прибыль				31%	7 701	
		Всего с НР и СП					47 695	
	
57.	01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		175.2	48.24	8 452	
		Объем: 109.5*1.6						
	
58.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		175.2	151.56	26 553	
	
59.	ГЭСН 46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.22	895.10	197	
		Объем: 110/5						
59. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.54	1.2188	161.570	197	
		Накладные расходы				84%	165	
		Сметная прибыль				48%	95	
		Всего с НР и СП					457	
	
60.	ГЭСН 06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0.00198	158 125.74	313	
		Объем: 0.45*22/5/1000						
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.62	0.0012276	245.647		
60. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	315.01	0.6237198	167.270	104	
60. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.25	0.000495	874.68		
			(1)			268.82		
60. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.37	0.0007326	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
60. 5.	08.4.01.01-0022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно	т	1	0.00198	104 831.48	208	
		Накладные расходы				80%	83	
		Сметная прибыль				44%	46	
		Всего с НР и СП					442	
	
61.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		1.095	12 160.14	13 315	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.14235	229.990	33	
61. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	89.352	147.310	13 162	
61. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.1095	10.80	1	
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.14235	1 037.49	148	
			(1)			229.99	33	
61. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.1971	20.52	4	
		Накладные расходы				67%	8 841	
		Сметная прибыль				40%	5 278	
		Всего с НР и СП					27 434	
	
62.	08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2		120.45	194.72	23 454	
		Объем: (1.095)*(110.0)						
	
63.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		1.095	17 515.20	19 179	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	3.0441	177.720	541	
63. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	77.6136	181.930	14 120	
63. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.9855	14.36	14	
63. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	3.0441	267.44	814	
			(1)			177.72	541	
63. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.38325	20.52	8	
63. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	2.06955	2 040.43	4 223	
		Накладные расходы				80%	11 729	
		Сметная прибыль				37%	5 425	
		Всего с НР и СП					36 332	
	
64.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований праймером	100 м2		1.095	4 020.89	4 403	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0438	229.990	10	
64. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	3.066	165.230	507	
64. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0438	1 037.49	45	
			(1)			229.99	10	
64. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	49.275	78.15	3 851	
		Накладные расходы				92%	476	
		Сметная прибыль				44%	227	
		Всего с НР и СП					5 106	
	
65.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной:  мастикой в 2 слоя	100 м2		1.095	19 267.85	21 098	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.82125	246.040	202	
65. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	17.0163	206.640	3 516	
65. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.33945	308.04	105	
			(1)			268.82	91	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.4818	1 037.49	500	
			(1)			229.99	111	
65. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.2628	64 522.98	16 957	
65. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.5475	38.33	21	
		Накладные расходы				94%	3 495	
		Сметная прибыль				51%	1 896	
		Всего с НР и СП					26 489	
	
66.	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим.)	Устройство гидроизоляции из Гидроизола	100 м2		1.095	8 930.74	9 779	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0219	229.990	5	
66. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	3.77775	161.570	610	
66. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0219	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
66. 4.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	122.4	134.028	68.24	9 146	
		Накладные расходы				94%	578	
		Сметная прибыль				51%	314	
		Всего с НР и СП					10 671	
	
67.	ГЭСНр 53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.05	95 375.15	4 769	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2	0.1	268.820	27	
67. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	606.9	30.345	154.230	4 680	
67. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.1	874.68	87	
			(1)			268.82	27	
67. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.15	0.0575	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	3 436	
		Сметная прибыль				56%	2 636	
		Всего с НР и СП					10 841	
	
68.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.29	2 735.32	793	
		Объем: (0.05)*5.8						
	
69.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.5165	13 896.92	7 178	
		Объем: (0.05)*10.33						
	
70.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0.9782	12 520.10	12 247	
		Объем: 109.5-11.68						
70. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	86.5707	141.470	12 247	
		Накладные расходы				61%	7 471	
		Сметная прибыль				31%	3 797	
		Всего с НР и СП					23 514	
	
71.	ГЭСН 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0.9782	3 565.21	3 487	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	2.973728	200.120	595	
71. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	12.256846	161.570	1 980	
71. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	11.914476	3.34	40	
71. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	2.973728	493.44	1 467	
			(1)			200.12	595	
		Накладные расходы				73%	1 880	
		Сметная прибыль				34%	876	
		Всего с НР и СП					6 242	
	
72.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		5.84	746.76	4 361	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.752	200.120	351	
72. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	19.9144	163.200	3 250	
72. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.4672	964.28	451	
			(1)			200.12	93	
72. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.5696	3.34	9	
72. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.2848	493.44	634	
			(1)			200.12	257	
72. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.876	20.52	18	
		Накладные расходы				94%	3 385	
		Сметная прибыль				51%	1 837	
		Всего с НР и СП					9 582	
	
73.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		7.008	523.12	3 666	
		Объем: (5.84)*1.2						
	
74.	ГЭСН 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3		5.84	1 070.93	6 254	
		Объем: 73*0.1*0.8						
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	3.212	200.120	643	
74. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.73	21.7832	167.270	3 644	
74. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.5256	964.28	507	
			(1)			200.12	105	
74. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	5.4312	3.34	18	
74. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.6864	493.44	1 326	
			(1)			200.12	538	
74. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.876	20.52	18	
74. 7.	02.2.02.02-0001	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.6424	1 155.07	742	
		Накладные расходы				94%	4 030	
		Сметная прибыль				51%	2 186	
		Всего с НР и СП					12 470	
	
75.	02.2.05.04-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		6.9496	1 386.62	9 636	
		Объем: 5.84*1.19						
	
76.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		5.84	633.89	3 702	
76. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	21.3744	158.310	3 384	
76. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.8032	3.18	9	
76. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.01168	21 070.94	246	
76. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.044	20.52	42	
76. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00584	3 621.85	21	
		Накладные расходы				94%	3 181	
		Сметная прибыль				51%	1 726	
		Всего с НР и СП					8 609	
	
77.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		5.9568	3 128.21	18 634	
		Объем: (5.84)*1.02						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					504 174	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 979	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					4 704	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 45, 48)					3 589	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 40, 42, 45, 48)					2 304	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 872	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					436 892	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					146 082	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 9, 18, 24, 30, 59; %=69 - по стр. 10-12; %=67 - по стр. 13, 61; %=80 - по стр. 14, 15, 17, 20, 22, 23, 34, 35, 60, 63; %=73 - по стр. 19, 67, 71; %=90 - по стр. 27, 31; %=72 - по стр. 37-39; %=66 - по стр. 50; %=88 - по стр. 53; %=61 - по стр. 56, 70; %=92 - по стр. 64; %=94 - по стр. 65, 66, 72, 74, 76)					160 287	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9-12, 18, 24, 30, 53, 59; %=40 - по стр. 13, 50, 61; %=37 - по стр. 14, 15, 17, 20, 22, 23, 34, 35, 63; %=56 - по стр. 19, 67; %=43 - по стр. 27, 31; %=52 - по стр. 37-39; %=31 - по стр. 56, 70; %=44 - по стр. 60, 64; %=51 - по стр. 65, 66, 72, 74, 76; %=34 - по стр. 71)					82 762	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					679 941	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 706	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25)					1 537	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 25)					1 292	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 535	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					882	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					882	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					52 715	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					52 715	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					755 945	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	16 177	
	ИТОГО					772 122	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	15 442	
	ИТОГО					787 564	
	НДС 18%				18	141 762	
	ВСЕГО С НДС					929 326	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					587 204	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					9 979	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					4 704	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 40, 42, 45, 48)					3 589	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 40, 42, 45, 48)					2 304	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 872	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					514 068	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					197 634	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2, 27, 31; %=77 - по стр. 5; %=84 - по стр. 9, 18, 24, 30, 59; %=69 - по стр. 10-12; %=67 - по стр. 13, 61; %=80 - по стр. 14, 15, 17, 20, 22, 23, 34, 35, 60, 63; %=73 - по стр. 19, 67, 71; %=72 - по стр. 37-39; %=66 - по стр. 50; %=88 - по стр. 53; %=61 - по стр. 56, 70; %=92 - по стр. 64; %=94 - по стр. 65, 66, 72, 74, 76)					171 579	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=43 - по стр. 2, 27, 31; %=48 - по стр. 5, 9-12, 18, 24, 30, 53, 59; %=40 - по стр. 13, 50, 61; %=37 - по стр. 14, 15, 17, 20, 22, 23, 34, 35, 63; %=56 - по стр. 19, 67; %=52 - по стр. 37-39; %=31 - по стр. 56, 70; %=44 - по стр. 60, 64; %=51 - по стр. 65, 66, 72, 74, 76; %=34 - по стр. 71)					89 194	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					774 841	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 706	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 25)					1 537	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 25)					1 292	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					6 535	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					882	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					882	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					58 569	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					58 569	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					856 699	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	18 333	
	ИТОГО					875 032	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	17 501	
	ИТОГО					892 533	
	НДС 18%				18	160 656	
	ВСЕГО С НДС					1 053 189	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                         Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)