«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «УКБР 1»	
		
______________ /_Русович С.Б./	________________ /Лебединский М.И./	
		
«______»_______________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  	
	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Школьная,д.1-1а, ул.Тихорецкая,37, г.Калининград. Дополнительные работы. 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	100 м2	1.116	
2.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2	1.116	
3.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	14.508	
4.	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса : из сетки	100 м2	1.116	
5.	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	м2	117.18	
6.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1.116	
7.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.116	
8.	Грунтовка акриловая	кг	14.508	
9.	Краски акриловые фасадные, типа "Маршал" с колером	кг	42.408	
10.	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м	0.8	
11.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.8	
12.	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	т	0.1596	
13.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 30 мм, толщина стенки 3,0 мм	т	0.05808	
14.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.1188	
15.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.1188	
16.	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2	0.3	
17.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.015	
18.	Плитка бетонная, размером 500*500*60 мм	шт	120	
19.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	5.022	
20.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	5.022	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                                      Макурина Н.Д.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля                               Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)