«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 26-26а, ул. Красная, 23-25а	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Разина, 26-26а, ул. Красная, 23-25а	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.132	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.132	
3.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1.7316	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	1	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.4	
7.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.5	
8.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
9.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
10.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.9	
11.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	27.3564	
12.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	566.27748	
13.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (применительно)	100 м2 кровли	10.132	
14.	Цена поставщика.	Этернит в комплекте	м2	1296.896	
15.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	2.886	
16.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	5.772	
17.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	2.886	
18.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник)	100 м2 покрытия	1.1544	
19.	Е10-01-008-08	Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.253	
20.	Е10-01-008-08	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.253	
21.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.11132	
22.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.11	
23.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.34	
24.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.17	
25.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.17	
26.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	2.1	
27.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.237	
28.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.9954	
29.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канала)	100 м труб	0.046	
30.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.2024	
31.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала)	100 м труб	0.106	
32.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.6996	
33.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 6 каналов)	100 м труб	0.026	
34.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.286	
35.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 12 каналов)	100 м труб	0.054	
36.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.3068	
37.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим)	1 м3	1.05	
38.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.463	
39.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.463	
40.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	37.785	
41.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	37.785	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)