«СОГЛАСОВАНО»                                                                            	«УТВЕРЖДАЮ»	
    Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД»                      Исполнительный директор ООО «УКБР №1»

    _______________ /С.Б.Русович /                                               ________________ /И.Ю.Чоглоков /
 	
   « ____ »   _____________   20 13 г.                                              « 19 »      апреля      20  13 г.

Дефектная ведомость	
на капитальный ремонт черепичной кровли многоквартирного 2-х этажного жилого дома по пер. Восточному, дом 6	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.22	
2.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из  черепицы	100 м2 покрытия	3.28	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.5	
4.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.5	
5.	Е58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	3.5	
6.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.06	
7.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.65	
8.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.3	
9.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
10.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.3	
11.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9.45	
12.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	195.615	
13.	Е14-02-015-01	(прим)Покрытие пленкой  кровель	100 м2 покрытия	3.5	
14.	С101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	385	
15.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.036	
16.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью  (ГОСТ 30674-99)	м2	3.6	
17.	Е58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия	0.65	
18.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.65	
19.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.5	
20.	С101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	20	
21.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.28	
22.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
23.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
24.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
25.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.28	
26.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	
27.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.168	
28.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.021	
29.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0462	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.019	
31.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.1254	
32.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб.) из листовой оцинкованной стали, под цвет кровли	100 м2 покрытия	0.0372	
33.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.2	
35.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.58	
36.	Е15-04-012-01	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
37.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	54.82	
38.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	54.82	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)