«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Е.В. Шулепко/	
		
«______»______________ 2019г.	«______»_______________ 2019г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: проспект Московский 14б

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  проспект Московский, 14б	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3	0.112	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.35	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	52.4	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	52.4	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	тип 3	
5.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.16	
6.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.16	
7.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.16	
8.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	20	
9.	Розлив вяжущих материалов	т	0.128	
10.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.132	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.16	
12.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	14.992	
13.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
14.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2	0.16	
15.	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	3.744	
16.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0004	
17.	Розлив вяжущих материалов	т	0.048	
18.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.049	
19.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.16	
20.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	15.456	
21.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.002	
	Установка бортовых камней	
22.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00315	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.04	
24.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.021	
25.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.31	
26.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.35	
27.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	35	
	Благоустройство	
28.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
	Скамейки, урны	
29.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0027	
30.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0027	
31.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.432	
32.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.003	
33.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.306	
34.	Монтаж  скамеек	т	0.153	
35.	Диван на металлических ножках	шт.	3	
36.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                Ломоченков П.И..	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                   Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)