«УТВЕРЖДАЮ»	
	Директор МКУ «КР МКД»	
		
	_________________ /С.Б. Русович/	
		
	«______»_______________ 2015г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши, подвальных помещений, фасада с утеплением
МКД №30 по ул. Краснокаменной г. Калининграда.

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.43	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.43	
3.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1.43	
4.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата)	1 м3	0.85	
5.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.43	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.308	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, кобылок	100 м	0.24	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.308	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.09	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ( для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.0085	
11.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, над крышей	100 м2	0.045	
12.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей	100 м2 поверхности	0.018	
13.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей	100 м2 поверхности	0.045	
14.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0108	
15.	Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	
16.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.86	
17.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	79.902	
18.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.43	
19.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	178.75	
20.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.43	
21.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	16.04	
22.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.186	
23.	Разборка лобовой доски	100 м2 стен	0.0186	
24.	Обшивка каркасных стен досками, лобовые и ветровые доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.0648	
25.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0648	
26.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0048	
27.	Блоки оконные пластиковые-люк	м2	0.48	
28.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.01	
29.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.01	
30.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.14	
31.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	1	
32.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	1	
33.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.186	
34.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0558	
35.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.186	
36.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.13	
37.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.04	
38.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
39.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
40.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.12	
41.	Разборка утепления покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	12.555	
42.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.837	
43.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	104.625	
44.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	12.555	
45.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	251.1	
46.	Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.012	
47.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.00528	
48.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10.853	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км	1 т груза	10.853	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
50.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.07	
51.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.25	
52.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	2.08	
	Ремонт и усиление стен по РП 12-2013-9-АС	
53.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами	1 т	0.5909	
54.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 32-40 мм	т	0.45936	
55.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 140-160 мм	т	0.1184	
56.	Костыль из квадратной стали	шт.	48	
57.	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком (доп. РЦЦС: "для соединения арматурных стержней"), марки CXL-36/C	шт.	16	
58.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0.121	
59.	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 т	0.06668	
60.	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс	т	0.02408	
61.	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс	т	0.0426	
62.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.04	
63.	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	0.04	
64.	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.00062	
65.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1216	
66.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1216	
67.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором методом инъецирования	100 м шва	0.28	
68.	Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 расширяющийся цемент, песок	1 м3 раствора	0.084	
69.	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0.063	
70.	Цемент расширяющийся	т	0.0294	
71.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	2.3833	
72.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	26.69296	
73.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.3516	
74.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3516	
75.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.23	
76.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.0358	
77.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0358	
78.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.4	
79.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.18	
80.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.05	
81.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.27	
82.	Очистка вручную поверхности стен	100 м2 расчищенной поверхности	0.3	
83.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2 изолируемой поверхности	0.3	
84.	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0.3	
85.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3	
86.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	1.5	
87.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3	
88.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.515	
89.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.515	
	
	Раздел 3.  ПОДВАЛ	
	
90.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.06	
91.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6	
92.	Блок металлический	м2	6	
93.	Очистка металлических поверхностей щетками	1 м2 очищаемой поверхности	11.304	
94.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.11304	
95.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных потолков при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	
96.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2	
97.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.682	
98.	Окраска известковыми составами по штукатурке, потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.682	
99.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	1.04	
100.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.04	
101.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.04	
102.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	114.4	
103.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.04	
104.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.04	
105.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.34	
106.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.682	
107.	Гидроизол	м2	79.112	
108.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.682	
109.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0.682	
110.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.13981	
111.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2	68.2	
112.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.424	
113.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.424	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                            А.А. Рабецкий	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»                    О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)