«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
         Директор МКУ «КР  МКД»	Исполнительный директор  ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /О.Б. Русович /	________________ /О, Б. Манойло /	
		
«______»________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт лестниц, подвала, фасада без утепления многоквартирного дома №62-64 по ул. Беговая  г. Калининграда 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.41	
2.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.64	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.64	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных	100 м2	6.02	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	1.5	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.03	
7.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	-0.156	
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.156	
9.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6.02	
10.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	79	
11.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6.02	
12.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	6.02	
13.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-662.2	
14.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.505	
15.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	662.2	
16.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	1505	
17.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (декоративные эл-ты карниза)	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.015	
18.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	6.02	
19.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.02	
20.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.229	
21.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг	228.76	
22.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.47	
23.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.47	
24.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм	100 м	0.47	
25.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.56	
	Оконные проемы (места общего пользования,подвал)	
26.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд)	100 м2	0.036	
27.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0.036	
28.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	3.6	
29.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.025	
30.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	2.5	
31.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.025	
32.	Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	
33.	(прим.) Обрамление откосов перфоуголком	100 м	0.025	
34.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.025	
35.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь+чердак)	100 м2	0.0687	
36.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0687	
37.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.87	
38.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	3	
39.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.125	
40.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	
41.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.021	
42.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.1	
43.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	2.1	
	
	Раздел 2.  Спуски в подвал	
	
44.	Разборка: кирпичных стен	1 м3	2	
45.	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3 кладки	0.02	
46.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	-0.784	
47.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.784	
48.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.1	
49.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.3	
50.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1	
51.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	10	
52.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
53.	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0.004	
54.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг	3.8	
55.	Устройство бетонного оголовника (прим)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0015	
56.	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0.04	
57.	Установка металлического уголка (прим)	100 м жилок	0.06	
58.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.06	
59.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.01	
60.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0.01	
61.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.3	
	
	Раздел 3.  Ремонт ступеней и дощатого пола лестничных клеток	
	
62.	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия	0.28	
63.	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0.28	
64.	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней	0.56	
65.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	-0.207	
66.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	-0.896	
67.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	0.896	
68.	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	м3	0.207	
69.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	1.458	
70.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	30.18	
71.	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0.45	
72.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.563	
	Отмостка	
73.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.083	
74.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.166	
75.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.166	
76.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	26.56	
77.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.276	
78.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	8.29	
79.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	8.29	
80.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	8.29	
	вывоз мусора	
81.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	31.333	
82.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	31.333	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)