«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
          Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «УК Мегадом»	
		
________________ /_Русович С.Б.__ /	________________ / Уланова О.В. /	
		
«______»_________________  2014 г.	           «______»________________  2014 г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома в г. Калининград по адресу:                     ул. Коммунистическая, дом №50-54	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №50-54, ул. Коммунистическая	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7.2	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7.2	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 кровли	7.2	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.9	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев ( стойки, подкосы)	100 м	0.45	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки 96 штук по 1,5 м )	100 м	1.44	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.98	
8.	Ремонт кирпичной кладки (мауэрлат)	1 м3 кладки	1.2	
9.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	6	
10.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.36	
11.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.12	
12.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (слуховые окна)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.18	
13.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0792	
14.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	7.2	
15.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит в комплекте	м2	921.6	
16.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.15	
17.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	1.18	
18.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.18	
19.	Смена обделок из листовой стали (капельник)	100 м	1.18	
20.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.808	
21.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
22.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.81	
23.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
24.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
25.	Разборка карниза МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.б)  При демонтаже (разборке) сборных деревянных конструкций	100 м2 потолка	0.46	
26.	Устройство карниза	100 м2 потолка	0.46	
27.	Простая окраска масляными составами по дереву (карнизы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46	
28.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.04	
29.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	104.328	
30.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.09	
31.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.378	
32.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3каналов)	100 м труб	0.03	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.132	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (12каналов)	100 м труб	0.06	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.452	
36.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных	100 м2	0.3444	
37.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.3444	
38.	Окраска дымовых труб   по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3444	
39.	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб)	100 м2 покрытия	0.17	
40.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	42.51	
41.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	42.51	

Составил:	Инженер     ООО «УК Мегадом»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Директор  ООО «УК Мегадом»	
	(должность, подпись, Ф.И.О)