«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь	
капитальный ремонт МКД № 117 по ул. Карташева (по решению суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	1.683	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.683	
3.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	1.683	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.683	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.131	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.36	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.1	
8.	Разборка прогонов из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.3	
9.	Укладка  прогонов из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.3	
10.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.426	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.2075	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	87.0952	
13.	Разборка люка выхода на крышу	100 м2	0.0072	
14.	Разборка люка выхода на кровлю	100 окон	0.01	
15.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0072	
16.	Окно-люк	м2	0.8732	
17.	Смена ветровой доски	100 м досок	0.4	
18.	Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
19.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.537	
20.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.929	
21.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	116.13	
22.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	8.055	
23.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	164.322	
24.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	1.683	
25.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	210.375	
26.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	210.375	
27.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.683	
28.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	25.62	
29.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.18	
30.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	0.297	
31.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.297	
32.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.285	
33.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
34.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
35.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
36.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
37.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.024	
38.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.1008	
39.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м труб	0.012	
40.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0264	
41.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.012	
42.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.0792	
43.	Отбивка штукатурки с поверхностей труб под кровлей	100 м2	0.034	
44.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.0802	
45.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0462	
46.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.8622	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.8622	
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАК	
	
48.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.505	
49.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.28	
50.	Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных	100 м2	0.505	
51.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	0.505	
52.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	1.05	
53.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	118.4814	
54.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	67.7826	
55.	Покрытие пленкой перекрытий	100 м2 покрытия	0.8775	
56.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	87.75	
57.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.5	
58.	Ремонт деревянных балок с заменой концов	100 концов	0.28	
59.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.6	
60.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.25	
61.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7.76	
62.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.76	
	
	Раздел 3.  ФАСАД	
	
63.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.464	
64.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.25	
65.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.25	
66.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	2.05	
67.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	2.05	
68.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	23.0149	
	Работы по цоколю	
69.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.288	
70.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.78	
71.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.288	
72.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.288	
73.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.7395	
74.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.7395	
	
	Раздел 4.  ПОДВАЛ	
	
	Потолок	
75.	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2 расчищенной поверхности	0.5584	
76.	Очистка поверхности арматуры щетками	1 м2 очищаемой поверхности	10	
77.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
78.	Ремонт керамического заполнения потолков	100 м2 отремонтированной поверхности	0.25	
79.	Протравка цементной штукатурки потолков нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.5584	
80.	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.5584	
	Стены	
81.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	1.0079	
82.	Протравка стен нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1.0079	
83.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.0079	
84.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	110.869	
85.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.0079	
86.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.0079	
	Полы	
87.	Разборка бетонных оснований	1 м3	2.5	
88.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0782	
89.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	2.2336	
90.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.584	
91.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.5584	
92.	Гидроизол	м2	64.7744	
93.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.1027	
94.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.1027	
95.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.5584	
96.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)	100 м2 стяжки	0.5584	
97.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.8	
98.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16.8	
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	
	
99.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	2.904	
100.	Разработка грунта вдоль дома для устройства гидроизоляции (прим)	100 м3 грунта	0.0726	
101.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.0726	
102.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.1	
103.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.1089	
104.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	3.63	
105.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	3.63	
106.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.63	
107.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.1	
108.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	14.1	
	
	Раздел 6.  ГАРАЖ	
	
109.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0.032	
110.	Разборка кирпичных стен	1 м3	0.96	
111.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.016	
112.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.003	
113.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.304	
114.	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0228	
115.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	2.3256	
116.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.188	
117.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0.188	
118.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.013	
119.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.73	
120.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.21	
	
	Раздел 7.  ЛЕСТНИЦА	
	
121.	Ремонт ступеней деревянных	100 ступеней	0.15	
122.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.05	
123.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.5	
124.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)