|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 165 179 | руб. | Смета на сумму: | 165 179 | руб. | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | Директор ООО «ЖЭК № 17» | | | | |
|  | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| на капитальный ремонт подвала МКД по ул. Добролюбова, 32 | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **165.179** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **0.188** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **25.084** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 2.01 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 730.70 | 172.86 | 557.84 | 14.4 | 4.42 | 4 955 | 2 489 | 2 466 |
|  | 25.40 |  | 51.05 | 1 | 14.39 |  | 735 |
|  | Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)\*0.6\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 221.67 |  |  |  | 84% | 2 708 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 134.35 |  |  |  | 48% | 1 548 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 086.72 |  |  |  |  | 9 211 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.0737 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 108.07 | 108.07 |  | 14.4 | 1 | 1 556 | 1 556 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)\*1.1\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 77.81 |  |  |  | 61% | 949 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 41.07 |  |  |  | 31% | 482 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 226.95 |  |  |  |  | 2 988 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.0737 | 490.29 | 490.29 |  | 36.13 | 36.13 |  | 14.4 | 1 | 520 | 520 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)\*1.1\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 26.01 |  |  |  | 61% | 317 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 13.73 |  |  |  | 31% | 161 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 75.87 |  |  |  |  | 998 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 11.792 | 27.63 |  | 27.63 | 325.79 |  | 325.79 |  | 6.07 | 1 978 |  | 1 978 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.6\*7.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1005 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 301.68 | 24.72 | 11.21 | 14.41 | 3.96 | 1 262 | 356 | 44 |
| 2 644.20 |  | 265.74 |  | 3.24 | 1 | 861 |  |
|  | Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 27.19 |  |  |  | 93% | 331 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 16.81 |  |  |  | 54% | 192 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 345.68 |  |  |  |  | 1 785 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.35 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 1 515.55 | 135.07 | 257.20 | 14.41 | 4.53 | 9 065 | 1 946 | 1 165 |
| 335.31 | 7.73 | 1 123.29 | 25.88 | 5.3 | 14.39 | 5 953 | 372 |
|  | Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 178.65 |  |  |  | 94% | 2 179 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 103.01 |  |  |  | 51% | 1 182 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 797.21 |  |  |  |  | 12 426 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.35 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 681.75 | 120.35 | 138.86 | 14.41 | 4.58 | 5 307 | 1 734 | 636 |
| 126.13 | 4.21 | 422.54 | 14.11 | 6.95 | 14.4 | 2 937 | 203 |
|  | Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 149.25 |  |  |  | 94% | 1 821 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 86.05 |  |  |  | 51% | 988 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 917.05 |  |  |  |  | 8 116 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 3.35 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 2 446.24 | 125.48 | 1.26 | 14.4 | 5.17 | 13 156 | 1 807 | 6 |
| 692.39 |  | 2 319.51 |  | 4.89 | 1 | 11 342 |  |
|  | Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)\*1\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 139.28 |  |  |  | 94% | 1 699 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 80.31 |  |  |  | 51% | 922 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 665.83 |  |  |  |  | 15 776 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕР 46-04-003-08  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1 м3 | 0.705 | 2 320.26 | 314.04 | 1 955.00 | 1 635.78 | 221.40 | 1 378.28 | 14.4 | 4.42 | 9 406 | 3 188 | 6 092 |
| 51.22 | 178.60 | 36.11 | 125.91 | 3.48 | 14.39 | 126 | 1 812 |
|  | Объем: (1.5+(0.2\*7)+(0.3\*6))\*1.5\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 343.84 |  |  |  | 84% | 4 200 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 208.39 |  |  |  | 48% | 2 400 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 188.00 |  |  |  |  | 16 006 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 06-01-001-15  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство фундаментных плит бетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0099 | 5 014.81 | 1 215.80 | 2 480.09 | 49.65 | 12.04 | 24.55 | 14.4 | 7.61 | 424 | 173 | 187 |
| 1 318.92 | 365.71 | 13.06 | 3.62 | 4.87 | 14.38 | 64 | 52 |
|  | Объем: 1.5\*1.5\*0.2+((0.3\*6)\*0.2\*1.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 14.88 |  |  |  | 80% | 180 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 8.61 |  |  |  | 44% | 99 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 73.14 |  |  |  |  | 703 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТССЦ 401-0005  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3 | 1.0098 | 660.97 |  |  | 667.45 |  |  |  |  | 3 297 |  |  |
| 660.97 |  | 667.45 |  | 3 265.24 |  | 3 297 |  |
|  | Объем: 0.99\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 204-0020  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т | 0.0361425 | 6 964.61 |  |  | 251.72 |  |  |  |  | 1 304 |  |  |
| 6 964.61 |  | 251.72 |  | 36 083.14 |  | 1 304 |  |
|  | Объем: (46.5\*0.395+45\*0.395)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 204-0035  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т | 0.0361425 | 2 042.62 |  |  | 73.83 |  |  |  |  | 487 |  |  |
| 2 042.62 |  | 73.83 |  | 13 467.04 |  | 487 |  |
|  | Объем: (46.5\*0.395+45\*0.395)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 11-01-049-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля | 0.09 | 310.28 | 177.58 | 45.60 | 27.93 | 15.98 | 4.10 | 14.4 | 3.39 | 278 | 230 | 14 |
| 87.10 |  | 7.84 |  | 4.31 | 1 | 34 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 206-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 17.74 |  |  |  | 94% | 216 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 10.23 |  |  |  | 51% | 117 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 55.90 |  |  |  |  | 612 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Цена поставщика.  Уголок металлический на ступени, мп | 9 | 42.91 |  |  | 386.15 |  |  | 1 | 1 | 1 722 |  |  |
| 42.91 |  | 386.15 |  | 4.46 | 1 | 1 722 |  |
|  | *Поправки: М: =184\*1.04/4.46* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 1 | 479.78 | 301.17 | 30.24 | 479.78 | 301.17 | 30.24 | 14.4 | 6.44 | 5 121 | 4 337 | 195 |
| 148.37 | 5.99 | 148.37 | 5.99 | 3.97 | 14.41 | 589 | 86 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 404-0005:[ М-(1135.49=2824.60\*0.402) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 264.16 |  |  |  | 73% | 3 229 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 215.01 |  |  |  | 56% | 2 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 958.95 |  |  |  |  | 10 827 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.402 | 3 086.00 |  |  | 1 240.57 |  |  |  |  | 5 272 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 240.57 |  | 13 114.42 |  | 5 272 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.021 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 24.02 | 18.72 | 5.30 | 14.41 | 7.36 | 309 | 270 | 39 |
|  | 100.00 |  | 2.10 | 1 | 14.43 |  | 30 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 20.61 |  |  |  | 84% | 252 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12.49 |  |  |  | 48% | 144 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 57.12 |  |  |  |  | 705 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2.1 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 191.26 | 60.98 | 57.30 | 14.4 | 7.27 | 1 586 | 878 | 417 |
| 34.75 |  | 72.97 |  | 3.99 | 1 | 291 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 49.39 |  |  |  | 69% | 606 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 43.91 |  |  |  | 58% | 509 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 284.56 |  |  |  |  | 2 701 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Цена поставщика.  Дверь металлическая, м2 | 2.1 | 960.02 |  |  | 2 016.04 |  |  | 1 | 1 | 8 992 |  |  |
| 960.02 |  | 2 016.04 |  | 4.46 | 1 | 8 992 |  |
|  | *Поправки: М: =4117\*1.04/4.46* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Демонтаж металлических ограждений, 100 м ограждения | 0.058 | 518.62 | 318.91 | 199.71 | 30.08 | 18.50 | 11.58 | 14.4 | 7.49 | 353 | 266 | 87 |
|  | 3.44 |  | 0.20 | 6.69 | 14.43 |  | 3 |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 26.18 |  |  |  | 119% | 320 |  |  |
|  |  |  | =(155\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(155\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 15.90 |  |  |  | 68% | 183 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 72.16 |  |  |  |  | 856 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения | 0.058 | 30 873.67 | 523.93 | 356.63 | 1 790.67 | 30.39 | 20.68 | 14.4 | 7.49 | 12 230 | 438 | 155 |
| 29 993.12 | 6.14 | 1 739.60 | 0.36 | 6.69 | 14.43 | 11 638 | 5 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 43.05 |  |  |  | 119% | 527 |  |  |
|  |  |  | =(155\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(155\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 26.14 |  |  |  | 68% | 301 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 859.86 |  |  |  |  | 13 058 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 15-04-030-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0465 | 1 288.77 | 768.15 | 4.21 | 59.93 | 35.72 | 0.20 | 14.4 | 7.98 | 577 | 514 | 2 |
| 516.40 | 0.16 | 24.01 | 0.01 | 2.56 | 14.31 | 61 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 33.94 |  |  |  | 80% | 411 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 16.79 |  |  |  | 37% | 190 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 110.67 |  |  |  |  | 1 178 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *СМЕНА ОКОН В ПОДВАЛЕ* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0192 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 33.31 | 28.46 | 4.85 | 14.41 | 7.36 | 446 | 410 | 36 |
|  | 100.00 |  | 1.92 | 1 | 14.43 |  | 28 |
|  | Объем: 0.96+0.32\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 30.08 |  |  |  | 84% | 368 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 18.23 |  |  |  | 48% | 210 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 81.61 |  |  |  |  | 1 024 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0192 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 407.49 | 44.28 | 14.26 | 14.4 | 6.38 | 1 699 | 638 | 91 |
| 18 174.97 | 28.43 | 348.96 | 0.55 | 2.78 | 14.43 | 970 | 8 |
|  | Объем: 0.96+0.32\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 47.52 |  |  |  | 90% | 581 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 24.21 |  |  |  | 43% | 278 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 479.22 |  |  |  |  | 2 558 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦ 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 0.96 | 3 070.76 |  |  | 2 947.93 |  |  |  |  | 4 828 |  |  |
| 3 070.76 |  | 2 947.93 |  | 5 029.56 |  | 4 828 |  |
|  | Объем: 0.32\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 0.96 | 2 460.30 |  |  | 2 361.89 |  |  |  |  | 3 873 |  |  |
| 2 460.30 |  | 2 361.89 |  | 4 034.55 |  | 3 873 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 5.064 | 7.56 |  | 7.56 | 38.29 |  | 38.29 |  | 6.07 | 232 |  | 232 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 4.824+0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 5.064 | 27.63 |  | 27.63 | 139.91 |  | 139.91 |  | 6.07 | 849 |  | 849 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 4.824+0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **20 999.59** | **1 510.32** | **3 021.70** |  |  | **101 084** | **21 750** | **14 691** |
| **16 467.58** | **231.70** |  |  | **64 641** | **3 334** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **20 808.33** | **1 449.34** | **2 964.40** |  |  | **99 498** | **20 872** | **14 274** |
| **16 394.61** | **231.70** |  |  | **64 350** | **3 334** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **9 559.43** |  |  |  |  | **28 053** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 18, 24; %=61 - по стр. 2, 3; %=93 - по стр. 5; %=94 - по стр. 6-8, 14; %=80 - по стр. 10, 23; %=73 - по стр. 16; %=119 - по стр. 21, 22; %=90 - по стр. 25)** | | | | | **1 661.87** |  |  |  |  | **20 289** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 18, 24; %=31 - по стр. 2, 3; %=54 - по стр. 5; %=51 - по стр. 6-8, 14; %=44 - по стр. 10; %=56 - по стр. 16; %=68 - по стр. 21, 22; %=37 - по стр. 23; %=43 - по стр. 25)** | | | | | **1 031.31** |  |  |  |  | **11 874** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **23 501.51** |  |  |  |  | **131 661** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **191.26** | **60.98** | **57.30** |  |  | **1 586** | **878** | **417** |
| **72.97** |  |  |  | **291** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19)** | | | | | **49.39** |  |  |  |  | **606** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19)** | | | | | **43.91** |  |  |  |  | **509** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **284.56** |  |  |  |  | **2 701** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **23 786.07** |  |  |  |  | **134 362** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **509.02** |  |  |  |  | **2 875** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **24 295.09** |  |  |  |  | **137 237** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **485.90** |  |  |  |  | **2 745** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **24 780.99** |  |  |  |  | **139 982** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **4 460.58** |  |  |  |  | **25 197** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **29 241.57** |  |  |  |  | **165 179** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **1 711.26** |  |  |  |  | **20 895** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **1 075.22** |  |  |  |  | **12 383** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |