«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 668 080	руб.	Смета на сумму:	1 668 080	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 20	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Комсомольская, 20	
Сметная стоимость:	1 668.080	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.901	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	216.521	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	4.15	165.55	131.65	33.90	687.03	546.35	140.69	12.51	4.4	7 454	6 835	619	
									1	1				
	Всего с НР и СП					1 555.73					16 476			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	4.15	172.51	127.80	44.71	715.92	530.37	185.55	12.51	7.12	7 956	6 635	1 321	
					6.95			28.84	1	12.49			360	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 543.55					16 560			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.735	5 502.93	806.67	80.64	20 553.44	3 012.91	301.19	12.51	7.11	94 826	37 692	2 141	
				4 615.62			17 239.34		3.19	1		54 993		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					25 012.55					141 187			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.7	9 291.30	1 358.31	34.61	6 503.91	950.82	24.23	12.51	6.98	28 429	11 895	169	
				7 898.38			5 528.87		2.96	1		16 365		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					7 911.12					43 060			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 519.16	360.82	36.65	903.83	72.16	7.33	12.51	7.07	4 334	903	52	
				4 121.69			824.34		4.1	1		3 380		
	Всего с НР и СП					1 010.63					5 445			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	1.23	1 615.27	301.17	30.24	1 986.78	370.44	37.20	12.51	6.11	10 799	4 634	227	
				1 283.86	5.99		1 579.15	7.37	3.76	12.52		5 938	92	
	Всего с НР и СП					2 576.16					16 896			
	
8.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.51	4.05	980	979	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					194.33					2 184			
	
9.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.51	6.53	5 711	2 590	583	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.86	12.51		2 538	78	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 525.02					9 259			
	
10.	ТССЦ 203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2.6	1 365.61			3 550.59					6 967			
				1 365.61			3 550.59		2 679.54			6 967		
	
11.	ТЕР 20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка	6	85.20	12.80	4.04	511.18	76.80	24.23	12.51	5.25	4 857	961	127	
				68.36			410.16		9.19	1		3 769		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					654.03					6 337			
	
12.	ТЕРр 54-3-1 
Разборка карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.32	257.63	231.54	26.09	82.44	74.09	8.35	12.51	6.47	981	927	54	
					10.34			3.31	1	12.53			41	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					210.15					2 297			
	
13.	ТЕР 10-01-022-01 
Подшивка карниза ( применительно), 100 м2 потолка	0.32	10 259.57	603.91	84.83	3 283.06	193.25	27.14	12.52	6.76	13 016	2 420	183	
				9 570.83	3.78		3 062.67	1.21	3.4	12.5		10 413	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					3 594.20					16 255			
	
14.	ТЕР 15-04-024-01 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	978.00	299.35	6.74	312.96	95.79	2.16	12.51	7.14	1 781	1 198	15	
				671.92	0.16		215.01	0.05	2.64	12.46		568	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					449.05					3 184			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	11.205	221.62	101.80	102.69	2 483.20	1 140.65	1 150.61	12.51	3.39	18 512	14 269	3 901	
				17.13	1.45		191.94	16.25	1.78	12.56		342	204	
	Объем: 415*2.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					4 218.55					36 603			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	231.9435	36.04			8 359.24					34 910			
				36.04			8 359.24		150.51			34 910		
	Объем: 11.205*20.7													
	
17.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	4.15	286.73	122.64	1.26	1 189.92	508.94	5.24	12.51	7.2	8 263	6 367	38	
				162.83			675.74		2.75	1		1 858		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					1 988.96					16 540			
	
18.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	518.75	13.13			6 811.19					22 203			
				13.13			6 811.19		42.8			22 203		
	Объем: 415*1.25													
	
19.	ТЕР 12-01-007-05 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	4.15	29 858.10	1 069.80	288.58	123 911.13	4 439.67	1 197.59	12.51	6.94	623 287	55 540	8 311	
				28 499.73	32.46		118 273.88	134.72	4.73	12.5		559 435	1 684	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					131 367.39					701 112			
	
20.	ТЕР 12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.8	147.30	72.11	75.20	117.84	57.68	60.16	12.51	6.29	1 100	722	378	
				-0.01	5.48		-0.01	4.38	3.47	12.5			55	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					219.00					2 157			
	
21.	Цена поставщика. 
Мостик снегозадержания дл. 3м, шт.	27	210.94			5 695.31			1	1	25 515			
				210.94			5 695.31		4.48	1		25 515		
	Поправки: М: =900*1.05/4.48	
	
22.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.6	75.57	75.35	0.22	120.91	120.56	0.35	12.51	4.09	1 510	1 508	1	
									1	1				
	Объем: 80*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					299.34					3 365			
	
23.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.8	8 813.16	326.90	31.86	7 050.53	261.52	25.49	12.51	6.89	24 820	3 272	176	
				8 454.40	3.03		6 763.52	2.42	3.16	12.48		21 373	30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					7 480.75					29 311			
	
24.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.32	11 907.97	1 173.45	33.16	3 810.55	375.50	10.61	12.51	7.14	13 711	4 698	76	
				10 701.36	3.78		3 424.44	1.21	2.61	12.5		8 938	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					4 424.59					20 121			
	
25.	ТЕР 10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.096	219.24	204.34	14.90	21.05	19.62	1.43	12.52	7.17	256	246	10	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Всего с НР и СП					52.44					583			
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.096	373.54	335.71	26.60	35.86	32.23	2.55	12.52	7.17	426	403	18	
				11.23			1.08		4.14	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					87.43					962			
	
27.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.04224	23 811.97			1 005.82					2 022			
				23 811.97			1 005.82		47 861.13			2 022		
	Объем: 0.096*0.44													
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.84	7 415.77	333.04	13.17	6 229.25	279.75	11.06	12.51	7.18	19 078	3 500	79	
				7 069.56			5 938.43		2.61	1		15 499		
	Всего с НР и СП					6 643.28					23 383			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.51	7.18	2 699	1 013	8	
				5 145.09			720.31		2.33	1		1 678		
	Всего с НР и СП					922.23					3 945			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.51	7.18	1 128	421	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Всего с НР и СП					660.17					1 646			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.51	7.18	1 145	421	4	
				4 116.09			288.13		2.5	1		720		
	Всего с НР и СП					372.12					1 663			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.8	1 357.93	327.73	1.01	1 086.34	262.18	0.81	12.51	7.2	6 769	3 280	6	
				1 029.19			823.35		4.23	1		3 483		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 474.37					10 803			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.114	8 572.20	5 513.35	252.31	977.23	628.52	28.76	12.51	6.18	9 596	7 863	178	
				2 806.54	60.12		319.95	6.85	4.86	12.52		1 555	86	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Всего с НР и СП					1 873.10					18 817			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.4788	3 649.31			1 747.29					6 599			
				3 649.31			1 747.29		13 782.4			6 599		
	Объем: 0.114*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 4 канала), 100 м труб	0.033	13 930.32	9 132.45	284.04	459.70	301.37	9.37	12.51	6.18	4 552	3 770	58	
				4 513.83	67.62		148.96	2.23	4.86	12.52		724	28	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Всего с НР и СП					887.78					8 958			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.2178	3 649.31			794.82					3 002			
				3 649.31			794.82		13 782.4			3 002		
	Объем: 0.033*2200*3													
	
37.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 8 каналов), 100 м труб	0.081	32 504.08	21 309.05	662.76	2 632.83	1 726.03	53.68	12.51	6.18	26 071	21 593	332	
				10 532.27	157.78		853.11	12.78	4.86	12.52		4 146	160	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Всего с НР и СП					5 084.55					51 304			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.2474	3 649.31			4 552.15					17 192			
				3 649.31			4 552.15		13 782.4			17 192		
	Объем: 0.081*2200*7													
	
39.	ТЕР 46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах ( прим), 1 м3	0.283	1 567.41	240.58	37.36	443.58	68.08	10.57	12.52	6.66	2 817	852	70	
				1 289.47	2.11		364.92	0.60	5.19	12.52		1 894	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Всего с НР и СП					552.78					3 951			
	
40.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.252	2 412.79	1 295.60	2.05	608.02	326.49	0.52	12.51	4.04	5 275	4 084	2	
				1 115.14			281.02		4.23	1		1 189		
	Всего с НР и СП					1 029.19					9 645			
	
41.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.252	2 291.60	114.18	14.24	577.48	28.77	3.59	12.51	7.11	1 885	360	26	
				2 163.18			545.12		2.75	1		1 499		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Всего с НР и СП					618.33					2 306			
	
42.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	31.475	7.34		7.34	230.89		230.89		5.54	1 279		1 279	
										1				
	Объем: 10.7+11.3+0.25+3.2+0.01+4.1+0.38+0.87+0.215+0.45													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
43.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	31.475	26.50		26.50	834.09		834.09		5.54	4 621		4 621	
										1				
	Объем: 10.7+11.3+0.25+3.2+0.01+4.1+0.38+0.87+0.215+0.45													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	224 552.46	17 078.99	4 494.10			1 082 351	213 665	25 115	
			202 979.40	228.45				843 570	2 856	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	224 041.28	17 002.19	4 469.87			1 077 494	212 704	24 988	
			202 569.24	228.45				839 801	2 856	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	32 516.41					118 410			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 39; %=71 - по стр. 2-6, 8, 22, 28-32; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 13, 25, 26; %=72 - по стр. 12; %=80 - по стр. 14, 41; %=77 - по стр. 15; %=79 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 20, 23, 24; %=66 - по стр. 33, 35, 37; %=67 - по стр. 40)	15 837.57					168 788			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 39; %=52 - по стр. 2-6, 8, 22, 28-32; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 13, 25, 26; %=64 - по стр. 12; %=37 - по стр. 14, 41; %=51 - по стр. 17; %=44 - по стр. 19, 20, 23, 24; %=50 - по стр. 33, 35, 37; %=40 - по стр. 40)	10 433.51					104 253			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	250 312.36					1 350 535			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	511.18	76.80	24.23			4 857	961	127	
			410.16					3 769		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11)	88.32					942			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11)	54.53					538			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	654.03					6 337			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	250 966.39					1 356 872			
	Строительный контроль 2,14%	5 370.68					29 037			
	Итого со строительным контролем	256 337.07					1 385 909			
	Непредвиденные расходы 2%	5 126.74					27 718			
	Итого с непредвиденными расходами	261 463.81					1 413 627			
	НДС	47 063.49					254 453			
	Всего с НДС	308 527.30					1 668 080			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 925.89					169 730			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 488.04					104 791			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)