«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
       Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /_С.Б. Русович_ /	   ________________ /_А.Н. Поправка_ /	
		
 «____»_____________ 2013 года	          «23»  июля   2013 года	

Объект: капитальный ремонт мягкой кровли по ул. Пионерская, д. 11-13, г. Калининград	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт мягкой кровли	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8.03	
2.	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8.03	
3.	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	8.03	
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8.03	
5.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	8.1792	
6.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	8.03	
7.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (основная кровля, лифтовые)	100 м2 кровли	8.03	
8.	Унифлекс ЭПП (нижний слой)	м2	931.48	
9.	Унифлекс ЭКП (верхний слой)	м2	1968.2185	
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (будки выходов, вентканалы)	100 м примыканий	3.6901	
11.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (парапеты лифтовых)	1 м3 кладки	1.2	
12.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (крышки парапетов 30%, крышки  вентканалов)	100 м2 стяжки	0.1492	
13.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (парапеты)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2004	
14.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	1.9241	
15.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.058	
16.	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1 дефлектор	8	
17.	Дефлектор  Д 100 мм	шт.	8	
18.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	12	
19.	Смена водосточных воронок	100 приборов	0.03	
20.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	
21.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.06	
22.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	5.988	
23.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.2	
24.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.03325	
25.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.325	
26.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.	2	
27.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	компл.	2	
28.	Разборка ограждения кровли	100 м ограждения	1.8751	
29.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.8751	
30.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	1.059425	
31.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (балконные плиты)	100 м	1.688	
32.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	57.643	
33.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	57.643	

Составил:	Начальник договорного отдела                           И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. Директора по экономике                             Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)