«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	12 783 926	руб.	Смета на сумму:	12 783 926	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Емельянова О.Ю. /	
		
«13» ноября 2019 г.	«13» ноября 2019 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 2-4, д. 6-8,д. 10-12.	
Сметная стоимость:	12 783.926	тыс. руб.	
монтажных работ:	10.509	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.699	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 295.297	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.134	35 033.99	4 695	
		Объем: 192*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.2579	293.690	663	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	10.41448	166.870	1 738	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.60434	1 040.11	629	
			(1)			293.69	177	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.65356	1 402.64	2 319	
			(1)			293.69	486	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.26532	33.02	9	
		Накладные расходы				104%	2 497	
		Сметная прибыль				60%	1 441	
		Всего с НР и СП					8 633	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.24	17 585.60	4 221	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	2.256	218.640	493	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	16.3824	178.290	2 921	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	2.256	548.61	1 238	
			(1)			218.64	493	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	6.768	9.17	62	
		Накладные расходы				104%	3 551	
		Сметная прибыль				60%	2 048	
		Всего с НР и СП					9 820	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		26.5	44.94	1 191	
		Объем: (13.4)*1.8+(24*0.3*0.15*2.2)						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		26.5	278.84	7 389	
	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
5.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.3497	57 706.18	20 180	
		Объем: (714+63)*0.45						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	15.253914	293.690	4 480	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	5.273476	160.940	849	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.615898	1 040.11	3 761	
			(1)			293.69	1 062	
5. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	11.638016	1 335.99	15 548	
			(1)			293.69	3 418	
5. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.013988	1 567.96	22	
		Накладные расходы				95%	5 063	
		Сметная прибыль				43%	2 291	
		Всего с НР и СП					27 534	
	
6.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		559.52	160.69	89 909	
		Объем: 349.7*1.6						
	
7.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.554	19 907.70	30 937	
		Объем: (714+63)*0.2						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	21.56952	278.220	6 001	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	24.42888	165.390	4 040	
7. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.75058	1 668.59	4 590	
			(1)			293.69	808	
7. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	6.66666	1 014.39	6 763	
			(1)			218.64	1 458	
7. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	11.00232	1 308.98	14 402	
			(1)			313.27	3 447	
7. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.14996	853.18	981	
			(1)			251.27	289	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	7.77	20.74	161	
		Накладные расходы				142%	14 258	
		Сметная прибыль				81%	8 133	
		Всего с НР и СП					53 328	
	
8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		170.94	547.69	93 622	
		Объем: 155.4*1.10						
	
9.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.777	24 159.97	18 772	
		Объем: 714+63						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	16.29369	290.008	4 725	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	23.08467	176.510	4 075	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.94017	1 040.11	978	
			(1)			293.69	276	
9. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.99456	1 668.59	1 660	
			(1)			293.69	292	
9. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	4.00932	745.76	2 990	
			(1)			293.69	1 177	
9. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	6.6822	855.34	5 716	
			(1)			293.69	1 962	
9. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	2.2533	774.55	1 745	
			(1)			293.69	662	
9. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.41414	853.18	1 207	
			(1)			251.27	355	
9. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	19.425	20.74	403	
		Накладные расходы				142%	12 496	
		Сметная прибыль				81%	7 128	
		Всего с НР и СП					38 396	
	
10.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.777	1 859.98	1 445	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.7871	293.690	525	
10. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.3885	745.76	290	
			(1)			293.69	114	
10. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.89355	855.34	764	
			(1)			293.69	262	
10. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.50505	774.55	391	
			(1)			293.69	148	
		Накладные расходы				142%	746	
		Сметная прибыль				81%	425	
		Всего с НР и СП					2 616	
	
11.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		194.25	2 280.66	443 018	
		Объем: (777)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
12.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.3885	5 622.43	2 184	
		Объем: 777*0.05						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.915305	233.102	446	
12. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.369075	1 668.59	616	
			(1)			293.69	108	
12. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.54623	1 014.39	1 568	
			(1)			218.64	338	
		Накладные расходы				142%	633	
		Сметная прибыль				81%	361	
		Всего с НР и СП					3 179	
	
13.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		39.627	2 381.97	94 390	
		Объем: (0.3885)*102.0						
	
14.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		77.7	2 506.70	194 770	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	6.993	240.393	1 681	
14. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	916.86	201.580	184 821	
14. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	2.331	1 014.39	2 365	
			(1)			218.64	510	
14. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	44.289	11.01	488	
14. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.331	853.18	1 989	
			(1)			251.27	586	
14. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.331	1 140.64	2 659	
			(1)			251.27	586	
14. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	15.54	20.74	322	
14. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.885	547.69	2 128	
		Накладные расходы				142%	264 833	
		Сметная прибыль				81%	151 067	
		Всего с НР и СП					610 669	
	
15.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		64.26	550.00	35 343	
		Объем: 63*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
16.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		728.28	480.00	349 574	
		Объем: 714*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
17.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02313	57 706.18	1 335	
		Объем: (257*0.3*0.3)						
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0089306	293.690	296	
17. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3488004	160.940	56	
17. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2391642	1 040.11	249	
			(1)			293.69	70	
17. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7697664	1 335.99	1 028	
			(1)			293.69	226	
17. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009252	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	334	
		Сметная прибыль				43%	151	
		Всего с НР и СП					1 821	
	
18.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		37.01	160.69	5 947	
		Объем: 23.13*1.6						
	
19.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.154	19 907.70	3 066	
		Объем: (257*0.3*0.2)						
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.13752	278.220	595	
19. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.42088	165.390	400	
19. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27258	1 668.59	455	
			(1)			293.69	80	
19. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.66066	1 014.39	670	
			(1)			218.64	144	
19. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.09032	1 308.98	1 427	
			(1)			313.27	342	
19. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11396	853.18	97	
			(1)			251.27	29	
19. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.77	20.74	16	
		Накладные расходы				142%	1 413	
		Сметная прибыль				81%	806	
		Всего с НР и СП					5 285	
	
20.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.94	547.69	9 278	
		Объем: 15.4*1.10						
	
21.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.57	34 981.10	89 901	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.8504	291.333	539	
21. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	195.5256	174.440	34 107	
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.7476	963.73	1 684	
			(1)			293.69	513	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1028	1 140.64	117	
			(1)			251.27	26	
21. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00257	64 026.11	165	
21. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	15.163	3 407.28	51 665	
21. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1542	3 182.16	491	
21. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4369	3 828.46	1 673	
		Накладные расходы				142%	49 197	
		Сметная прибыль				81%	28 063	
		Всего с НР и СП					167 162	
	
22.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		257	348.61	89 593	
		Объем: (2.57)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
23.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		3	4 408.92	13 227	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.15	251.270	38	
23. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	168.500	880	
23. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	1 140.64	171	
			(1)			251.27	38	
23. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.024	2 076.79	50	
23. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	18	673.68	12 126	
		Накладные расходы				104%	955	
		Сметная прибыль				60%	551	
		Всего с НР и СП					14 733	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 603 987	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 499 551	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					922 325	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 23; %=95 - по стр. 5, 17; %=142 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21)					355 975	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 23; %=43 - по стр. 5, 17; %=81 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21)					202 466	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 057 992	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					104 436	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					104 436	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 162 428	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	43 249	
	Итого с непредвиденными расходами					2 205 677	
	НДС 20%				20	441 135	
	ВСЕГО С НДС					2 646 812	
	
	Раздел 2.  ул.Артиллерийская,2-4	
	
	Демонтажные работы	
24.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3		0.374	35 033.99	13 103	
		Объем: 374*0.1						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	6.3019	293.690	1 851	
24. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	29.06728	166.870	4 850	
24. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.68674	1 040.11	1 754	
			(1)			293.69	495	
24. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	4.61516	1 402.64	6 473	
			(1)			293.69	1 355	
24. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.74052	33.02	24	
		Накладные расходы				104%	6 969	
		Сметная прибыль				60%	4 021	
		Всего с НР и СП					24 093	
	
25.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 6см	100 м3		0.009	35 033.99	315	
		Объем: 15*0.06						
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.15165	293.690	45	
25. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.69948	166.870	117	
25. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.04059	1 040.11	42	
			(1)			293.69	12	
25. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.11106	1 402.64	156	
			(1)			293.69	33	
25. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.01782	33.02	1	
		Накладные расходы				104%	168	
		Сметная прибыль				60%	97	
		Всего с НР и СП					581	
	
26.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.044	35 033.99	1 541	
		Объем: 63*0.07						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.7414	293.690	218	
26. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	3.41968	166.870	571	
26. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.19844	1 040.11	206	
			(1)			293.69	58	
26. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.54296	1 402.64	762	
			(1)			293.69	159	
26. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.08712	33.02	3	
		Накладные расходы				104%	821	
		Сметная прибыль				60%	473	
		Всего с НР и СП					2 835	
	
27.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		76.9	44.94	3 456	
		Объем: (37.4+0.9+4.4)*1.8						
	
28.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		76.9	278.84	21 443	
	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
29.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.23085	57 706.18	13 321	
		Объем: (471+42)*0.45						
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.069677	293.690	2 957	
29. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.481218	160.940	560	
29. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.386989	1 040.11	2 483	
			(1)			293.69	701	
29. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.682688	1 335.99	10 264	
			(1)			293.69	2 256	
29. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.009234	1 567.96	14	
		Накладные расходы				95%	3 341	
		Сметная прибыль				43%	1 512	
		Всего с НР и СП					18 174	
	
30.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		369.36	160.69	59 352	
		Объем: 230.85*1.6						
	
31.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.026	19 907.70	20 425	
		Объем: (471+42)*0.2						
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	14.24088	278.220	3 962	
31. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	16.12872	165.390	2 668	
31. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.81602	1 668.59	3 030	
			(1)			293.69	533	
31. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.40154	1 014.39	4 465	
			(1)			218.64	962	
31. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.26408	1 308.98	9 509	
			(1)			313.27	2 276	
31. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.75924	853.18	648	
			(1)			251.27	191	
31. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.13	20.74	106	
		Накладные расходы				142%	9 415	
		Сметная прибыль				81%	5 370	
		Всего с НР и СП					35 210	
	
32.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		112.86	547.69	61 812	
		Объем: 102.6*1.10						
	
33.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.513	24 159.97	12 394	
		Объем: 471+42						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	10.75761	290.008	3 120	
33. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	15.24123	176.510	2 690	
33. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.62073	1 040.11	646	
			(1)			293.69	182	
33. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.65664	1 668.59	1 096	
			(1)			293.69	193	
33. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.64708	745.76	1 974	
			(1)			293.69	777	
33. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.4118	855.34	3 774	
			(1)			293.69	1 296	
33. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.4877	774.55	1 152	
			(1)			293.69	437	
33. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.93366	853.18	797	
			(1)			251.27	235	
33. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	12.825	20.74	266	
		Накладные расходы				142%	8 250	
		Сметная прибыль				81%	4 706	
		Всего с НР и СП					25 350	
	
34.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.513	1 859.98	954	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.1799	293.690	347	
34. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.2565	745.76	191	
			(1)			293.69	75	
34. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.58995	855.34	505	
			(1)			293.69	173	
34. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.33345	774.55	258	
			(1)			293.69	98	
		Накладные расходы				142%	493	
		Сметная прибыль				81%	281	
		Всего с НР и СП					1 728	
	
35.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		128.25	2 280.66	292 495	
		Объем: (513)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
36.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.2565	5 622.43	1 442	
		Объем: 513*0.05						
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.264545	233.102	295	
36. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.243675	1 668.59	407	
			(1)			293.69	72	
36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.02087	1 014.39	1 036	
			(1)			218.64	223	
		Накладные расходы				142%	419	
		Сметная прибыль				81%	239	
		Всего с НР и СП					2 100	
	
37.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		26.163	2 381.97	62 319	
		Объем: (0.2565)*102.0						
	
38.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		51.3	2 506.70	128 594	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.617	240.393	1 110	
38. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	605.34	201.580	122 024	
38. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.539	1 014.39	1 561	
			(1)			218.64	336	
38. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	29.241	11.01	322	
38. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.539	853.18	1 313	
			(1)			251.27	387	
38. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.539	1 140.64	1 755	
			(1)			251.27	387	
38. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.26	20.74	213	
38. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.565	547.69	1 405	
		Накладные расходы				142%	174 850	
		Сметная прибыль				81%	99 739	
		Всего с НР и СП					403 183	
	
39.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		480.42	480.00	230 602	
		Объем: 471*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
40.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		42.84	550.00	23 562	
		Объем: 42*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
	Установка бортовых камней	
41.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0153	57 706.18	883	
		Объем: (170*0.3*0.3)						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.667386	293.690	196	
41. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.230724	160.940	37	
41. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.158202	1 040.11	165	
			(1)			293.69	46	
41. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.509184	1 335.99	680	
			(1)			293.69	150	
41. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000612	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	221	
		Сметная прибыль				43%	100	
		Всего с НР и СП					1 205	
	
42.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		24.48	160.69	3 934	
		Объем: 15.3*1.6						
	
43.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.102	19 907.70	2 031	
		Объем: (170*0.3*0.2)						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.41576	278.220	394	
43. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.60344	165.390	265	
43. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.18054	1 668.59	301	
			(1)			293.69	53	
43. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.43758	1 014.39	444	
			(1)			218.64	96	
43. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.72216	1 308.98	945	
			(1)			313.27	226	
43. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07548	853.18	64	
			(1)			251.27	19	
43. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.51	20.74	11	
		Накладные расходы				142%	936	
		Сметная прибыль				81%	534	
		Всего с НР и СП					3 501	
	
44.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.22	547.69	6 145	
		Объем: 10.2*1.10						
	
45.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.7	34 981.10	59 468	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.224	291.333	357	
45. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	129.336	174.440	22 561	
45. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.156	963.73	1 114	
			(1)			293.69	340	
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.068	1 140.64	78	
			(1)			251.27	17	
45. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0017	64 026.11	109	
45. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	10.03	3 407.28	34 175	
45. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.102	3 182.16	325	
45. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.289	3 828.46	1 106	
		Накладные расходы				142%	32 544	
		Сметная прибыль				81%	18 564	
		Всего с НР и СП					110 575	
	
46.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		170	348.61	59 264	
		Объем: (1.7)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
47.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0095	57 706.18	548	
		Объем: (19+19)*0.25						
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.41439	293.690	122	
47. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.14326	160.940	23	
47. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.09823	1 040.11	102	
			(1)			293.69	29	
47. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.31616	1 335.99	422	
			(1)			293.69	93	
47. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00038	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	138	
		Сметная прибыль				43%	62	
		Всего с НР и СП					748	
	
48.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.2	160.69	2 442	
		Объем: 9.5*1.6						
	
49.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.076	19 907.70	1 513	
		Объем: 38*0.2						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.05488	278.220	293	
49. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.19472	165.390	198	
49. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13452	1 668.59	224	
			(1)			293.69	40	
49. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.32604	1 014.39	331	
			(1)			218.64	71	
49. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.53808	1 308.98	704	
			(1)			313.27	169	
49. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05624	853.18	48	
			(1)			251.27	14	
49. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.38	20.74	8	
		Накладные расходы				142%	697	
		Сметная прибыль				81%	398	
		Всего с НР и СП					2 608	
	
50.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.36	547.69	4 579	
		Объем: 7.6*1.10						
	
51.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.019	5 622.43	107	
		Объем: 38*0.05						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.09367	233.102	22	
51. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01805	1 668.59	30	
			(1)			293.69	5	
51. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.07562	1 014.39	77	
			(1)			218.64	17	
		Накладные расходы				142%	31	
		Сметная прибыль				81%	18	
		Всего с НР и СП					156	
	
52.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		1.938	2 381.97	4 616	
		Объем: (0.019)*102.0						
	
53.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.8	2 506.70	9 525	
		Объем: 19+19						
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.342	240.393	82	
53. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	44.84	201.580	9 039	
53. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.114	1 014.39	116	
			(1)			218.64	25	
53. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.166	11.01	24	
53. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.114	853.18	97	
			(1)			251.27	29	
53. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.114	1 140.64	130	
			(1)			251.27	29	
53. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.76	20.74	16	
53. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.19	547.69	104	
		Накладные расходы				142%	12 952	
		Сметная прибыль				81%	7 388	
		Всего с НР и СП					29 865	
	
54.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		19.38	440.00	8 527	
		Объем: 19*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
55.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		19.38	390.00	7 558	
		Объем: 19*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство бетонного покрытия   (тип 9)	
56.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0648	57 706.18	3 739	
		Объем: 216*0.3						
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.826576	293.690	830	
56. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.977184	160.940	157	
56. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.670032	1 040.11	697	
			(1)			293.69	197	
56. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.156544	1 335.99	2 881	
			(1)			293.69	633	
56. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002592	1 567.96	4	
		Накладные расходы				95%	938	
		Сметная прибыль				43%	424	
		Всего с НР и СП					5 101	
	
57.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		103.68	160.69	16 660	
		Объем: 64.8*1.6						
	
58.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.432	19 907.70	8 600	
		Объем: 216*0.2						
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.99616	278.220	1 668	
58. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.79104	165.390	1 123	
58. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.76464	1 668.59	1 276	
			(1)			293.69	225	
58. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.85328	1 014.39	1 880	
			(1)			218.64	405	
58. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.05856	1 308.98	4 004	
			(1)			313.27	958	
58. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31968	853.18	273	
			(1)			251.27	80	
58. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.16	20.74	45	
		Накладные расходы				142%	3 963	
		Сметная прибыль				81%	2 261	
		Всего с НР и СП					14 824	
	
59.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		47.52	547.69	26 026	
		Объем: 43.2*1.1						
	
60.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		21.6	910.38	19 664	
		Объем: 216*0.1						
60. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	79.056	172.950	13 673	
60. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	10.368	3.09	32	
60. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0432	132 002.35	5 703	
60. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7.56	20.74	157	
60. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0216	4 637.18	100	
		Накладные расходы				123%	16 818	
		Сметная прибыль				64%	8 751	
		Всего с НР и СП					45 233	
	
61.	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3		22.032	3 902.20	85 973	
		Объем: (21.6)*1.02						
	
62.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.2158	4 520.33	975	
		Объем: 216*0.999/1000						
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.082004	269.131	22	
62. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.727712	182.740	498	
62. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.034528	963.73	33	
			(1)			293.69	10	
62. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.047476	1 140.64	54	
			(1)			251.27	12	
62. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0060424	64 477.08	390	
		Накладные расходы				105%	546	
		Сметная прибыль				55%	286	
		Всего с НР и СП					1 807	
	
63.	08.1.02.17-0096	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2		216	48.95	10 573	
	
	Установка бортовых камней	
64.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00801	57 706.18	462	
		Объем: 143*0.2*0.28						
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3493962	293.690	103	
64. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1207908	160.940	19	
64. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0828234	1 040.11	86	
			(1)			293.69	24	
64. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2665728	1 335.99	356	
			(1)			293.69	78	
64. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003204	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	116	
		Сметная прибыль				43%	52	
		Всего с НР и СП					630	
	
65.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.816	160.69	2 059	
		Объем: 8.01*1.6						
	
66.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.04	19 907.70	796	
		Объем: (143*0.28*0.1)						
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.5552	278.220	154	
66. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.6288	165.390	104	
66. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0708	1 668.59	118	
			(1)			293.69	21	
66. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1716	1 014.39	174	
			(1)			218.64	38	
66. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2832	1 308.98	371	
			(1)			313.27	89	
66. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0296	853.18	25	
			(1)			251.27	7	
66. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.2	20.74	4	
		Накладные расходы				142%	366	
		Сметная прибыль				81%	209	
		Всего с НР и СП					1 371	
	
67.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.4	547.69	2 410	
		Объем: 4*1.10						
	
68.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.43	14 687.22	21 003	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0296	291.333	300	
68. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	108.7944	174.440	18 978	
68. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9724	963.73	937	
			(1)			293.69	286	
68. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0572	1 140.64	65	
			(1)			251.27	14	
68. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00143	64 026.11	92	
68. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2431	3 828.46	931	
		Накладные расходы				142%	27 375	
		Сметная прибыль				81%	15 615	
		Всего с НР и СП					63 993	
	
69.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.028314	3 182.16	90	
		Объем: (1.43)*(0.06*0.33)						
	
70.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.256	3 407.28	24 723	
		Объем: (1.43)*(5.9*0.86)						
	
71.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		143	199.88	28 583	
		Объем: (1.43)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
72.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		1	4 408.92	4 409	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.05	251.270	13	
72. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	1.74	168.500	293	
72. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.05	1 140.64	57	
			(1)			251.27	13	
72. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.008	2 076.79	17	
72. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	6	673.68	4 042	
		Накладные расходы				104%	318	
		Сметная прибыль				60%	184	
		Всего с НР и СП					4 911	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
73.	ГЭСН 27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3		0.0045	269 238.20	1 212	
		Объем: 0.0063*71						
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	142.52	0.64134	289.466	186	
73. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	352.07	1.584315	178.290	282	
73. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	128.33	0.577485	963.73	557	
			(1)			293.69	170	
73. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.19	0.063855	1 140.64	73	
			(1)			251.27	16	
73. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	9.2	0.0414	3 182.16	132	
73. 6.	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	1.93	0.008685	19 342.29	168	
		Накладные расходы				142%	665	
		Сметная прибыль				81%	379	
		Всего с НР и СП					2 256	
	
74.	С цена поставщ.	Водоотводной лоток	шт		71	140.00	9 940	
		Поправки: М: =140	
	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
75.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00375	57 706.18	216	
		Объем: 15*0.25						
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.163575	293.690	48	
75. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.05655	160.940	9	
75. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.038775	1 040.11	40	
			(1)			293.69	11	
75. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1248	1 335.99	167	
			(1)			293.69	37	
75. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00015	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	54	
		Сметная прибыль				43%	25	
		Всего с НР и СП					295	
	
76.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6	160.69	964	
		Объем: 3.75*1.6						
	
77.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
		Объем: 15*0.2						
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
77. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
77. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
			(1)			293.69	16	
77. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
			(1)			218.64	28	
77. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
			(1)			313.27	67	
77. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
			(1)			251.27	6	
77. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	275	
		Сметная прибыль				81%	157	
		Всего с НР и СП					1 030	
	
78.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
		Объем: 3*1.10						
	
79.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0075	5 622.43	42	
		Объем: 15*0.05						
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.036975	233.102	9	
79. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.007125	1 668.59	12	
			(1)			293.69	2	
79. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.02985	1 014.39	30	
			(1)			218.64	7	
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					62	
	
80.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		0.765	2 381.97	1 822	
		Объем: (0.0075)*102.0						
	
81.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
81. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
81. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
			(1)			218.64	10	
81. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
81. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
			(1)			251.27	11	
81. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
			(1)			251.27	11	
81. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
81. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
		Накладные расходы				142%	5 112	
		Сметная прибыль				81%	2 916	
		Всего с НР и СП					11 788	
	
82.	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
83.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00095	57 706.18	55	
		Объем: 17*0.2*0.28						
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.041439	293.690	12	
83. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.014326	160.940	2	
83. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.009823	1 040.11	10	
			(1)			293.69	3	
83. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.031616	1 335.99	42	
			(1)			293.69	9	
83. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000038	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	13	
		Сметная прибыль				43%	6	
		Всего с НР и СП					74	
	
84.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.52	160.69	244	
		Объем: 0.95*1.6						
	
85.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.005	19 907.70	100	
		Объем: (17*0.28*0.1)						
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.0694	278.220	19	
85. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.0786	165.390	13	
85. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00885	1 668.59	15	
			(1)			293.69	3	
85. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02145	1 014.39	22	
			(1)			218.64	5	
85. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0354	1 308.98	46	
			(1)			313.27	11	
85. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0037	853.18	3	
			(1)			251.27	1	
85. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.025	20.74	1	
		Накладные расходы				142%	45	
		Сметная прибыль				81%	26	
		Всего с НР и СП					171	
	
86.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.55	547.69	301	
		Объем: 0.5*1.10						
	
87.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.17	14 687.22	2 497	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1224	291.333	36	
87. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.9336	174.440	2 256	
87. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1156	963.73	111	
			(1)			293.69	34	
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	1 140.64	8	
			(1)			251.27	2	
87. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	64 026.11	11	
87. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0289	3 828.46	111	
		Накладные расходы				142%	3 255	
		Сметная прибыль				81%	1 857	
		Всего с НР и СП					7 608	
	
88.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003366	3 182.16	11	
		Объем: (0.17)*(0.06*0.33)						
	
89.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.863	3 407.28	2 940	
		Объем: (0.17)*(5.9*0.86)						
	
90.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		17	199.88	3 398	
		Объем: (0.17)*100.0						
	
	опоры для сушки белья	
91.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.03	57 061.03	1 712	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.6744	271.536	183	
91. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.0692	176.510	189	
91. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.3279	1 098.91	360	
			(1)			251.27	82	
91. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.3222	1 055.77	340	
			(1)			293.69	95	
91. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0243	1 140.64	28	
			(1)			251.27	6	
91. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.1902	3 800.35	723	
91. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	1.677	42.97	72	
		Накладные расходы				90%	335	
		Сметная прибыль				72%	268	
		Всего с НР и СП					2 315	
	
92.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
93.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.005	2 284.05	11	
93. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0001	234.955		
93. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.02655	219.680	6	
93. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00005	11.74		
93. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00005	1 014.39		
			(1)			218.64		
93. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00005	1 140.64		
			(1)			251.27		
93. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0056	14.36		
93. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00006	74 966.64	4	
93. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00001	90 100.37	1	
		Накладные расходы				90%	5	
		Сметная прибыль				60%	4	
		Всего с НР и СП					20	
	
94.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.005	2 760.99	14	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0001	234.955		
94. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.01915	187.340	4	
94. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00005	11.74		
94. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00005	1 014.39		
			(1)			218.64		
94. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00005	1 140.64		
			(1)			251.27		
94. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.00325	14.36		
94. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000095	100 794.90	10	
94. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000007	69 552.24		
		Накладные расходы				90%	4	
		Сметная прибыль				60%	2	
		Всего с НР и СП					20	
	
95.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	13 461.25	20 192	
95. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	60	163.900	9 834	
95. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	460.35	10 358	
		Накладные расходы				115%	11 309	
		Сметная прибыль				77%	7 572	
		Всего с НР и СП					39 073	
	
96.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1.5	4 109.25	6 164	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	4.11	251.270	1 033	
96. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	8.985	174.440	1 567	
96. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	4.11	853.18	3 507	
			(1)			251.27	1 033	
96. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	15	20.74	311	
96. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	3	259.62	779	
		Накладные расходы				115%	2 990	
		Сметная прибыль				77%	2 002	
		Всего с НР и СП					11 156	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 443 246	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 326 715	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					771 718	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 24-26, 72; %=95 - по стр. 29, 41, 47, 56, 64, 75, 83; %=142 - по стр. 31, 33, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 58, 66, 68, 73, 77, 79, 81, 85, 87; %=123 - по стр. 60; %=105 - по стр. 62; %=90 - по стр. 93, 94; %=115 - по стр. 95, 96)					326 425	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 24-26, 72, 93, 94; %=43 - по стр. 29, 41, 47, 56, 64, 75, 83; %=81 - по стр. 31, 33, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 58, 66, 68, 73, 77, 79, 81, 85, 87; %=64 - по стр. 60; %=55 - по стр. 62; %=77 - по стр. 95, 96)					186 237	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 839 377	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 712	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 91)					335	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 91)					268	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 315	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					110 554	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					110 554	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 956 511	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	39 130	
	Итого с непредвиденными расходами					1 995 641	
	НДС 20%				20	399 128	
	ВСЕГО С НДС					2 394 769	
	
	Раздел 3.  ул.Артиллерийская,6-8	
	
	Демонтажные работы	
97.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3		0.086	35 033.99	3 013	
		Объем: 86*0.1						
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.4491	293.690	426	
97. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	6.68392	166.870	1 115	
97. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.38786	1 040.11	403	
			(1)			293.69	114	
97. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.06124	1 402.64	1 489	
			(1)			293.69	312	
97. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.17028	33.02	6	
		Накладные расходы				104%	1 603	
		Сметная прибыль				60%	925	
		Всего с НР и СП					5 540	
	
98.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 6см	100 м3		0.027	35 033.99	946	
		Объем: 45*0.06						
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.45495	293.690	134	
98. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	2.09844	166.870	350	
98. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.12177	1 040.11	127	
			(1)			293.69	36	
98. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.33318	1 402.64	467	
			(1)			293.69	98	
98. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.05346	33.02	2	
		Накладные расходы				104%	503	
		Сметная прибыль				60%	290	
		Всего с НР и СП					1 740	
	
99.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.047	35 033.99	1 647	
		Объем: 67*0.07						
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.79195	293.690	233	
99. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	3.65284	166.870	610	
99. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.21197	1 040.11	220	
			(1)			293.69	62	
99. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.57998	1 402.64	814	
			(1)			293.69	170	
99. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.09306	33.02	3	
		Накладные расходы				104%	877	
		Сметная прибыль				60%	506	
		Всего с НР и СП					3 030	
	
100.	ГЭСНр 68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3		0.2988	56 288.78	16 819	
		Объем: 166*0.18						
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.53	2.847564	251.270	716	
100. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	282.6	84.44088	162.420	13 715	
100. 3.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.29	0.385452	767.45	296	
			(1)			251.27	97	
100. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.24	2.462112	1 140.64	2 808	
			(1)			251.27	619	
		Накладные расходы				104%	15 008	
		Сметная прибыль				60%	8 659	
		Всего с НР и СП					40 486	
	
101.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		1	799.67	800	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	251.270	8	
101. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	3.7	159.600	591	
101. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 140.64	34	
			(1)			251.27	8	
101. 4.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0.38	0.38	460.35	175	
		Накладные расходы				104%	623	
		Сметная прибыль				60%	359	
		Всего с НР и СП					1 782	
	
102.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		28.8	44.94	1 294	
		Объем: (8.6+2.7+4.7)*1.8						
	
103.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		28.8	278.84	8 031	
	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
104.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.275	57 706.18	15 869	
		Объем: (572+39)*0.45						
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	11.9955	293.690	3 523	
104. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	4.147	160.940	667	
104. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.8435	1 040.11	2 958	
			(1)			293.69	835	
104. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	9.152	1 335.99	12 227	
			(1)			293.69	2 688	
104. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.011	1 567.96	17	
		Накладные расходы				95%	3 981	
		Сметная прибыль				43%	1 802	
		Всего с НР и СП					21 651	
	
105.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		440	160.69	70 704	
		Объем: 275*1.6						
	
106.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.222	19 907.70	24 327	
		Объем: (572+39)*0.2						
106. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	16.96136	278.220	4 719	
106. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	19.20984	165.390	3 177	
106. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.16294	1 668.59	3 609	
			(1)			293.69	635	
106. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	5.24238	1 014.39	5 318	
			(1)			218.64	1 146	
106. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	8.65176	1 308.98	11 325	
			(1)			313.27	2 710	
106. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.90428	853.18	772	
			(1)			251.27	227	
106. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	6.11	20.74	127	
		Накладные расходы				142%	11 212	
		Сметная прибыль				81%	6 396	
		Всего с НР и СП					41 935	
	
107.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		134.42	547.69	73 620	
		Объем: 122.2*1.10						
	
108.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.611	24 159.97	14 762	
		Объем: 572+39						
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	12.81267	290.008	3 716	
108. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	18.15281	176.510	3 204	
108. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.73931	1 040.11	769	
			(1)			293.69	217	
108. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.78208	1 668.59	1 305	
			(1)			293.69	230	
108. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.15276	745.76	2 351	
			(1)			293.69	926	
108. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	5.2546	855.34	4 494	
			(1)			293.69	1 543	
108. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.7719	774.55	1 372	
			(1)			293.69	520	
108. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.11202	853.18	949	
			(1)			251.27	279	
108. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	15.275	20.74	317	
		Накладные расходы				142%	9 826	
		Сметная прибыль				81%	5 605	
		Всего с НР и СП					30 194	
	
109.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.611	1 859.98	1 136	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.4053	293.690	413	
109. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.3055	745.76	228	
			(1)			293.69	90	
109. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.70265	855.34	601	
			(1)			293.69	206	
109. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.39715	774.55	308	
			(1)			293.69	117	
		Накладные расходы				142%	586	
		Сметная прибыль				81%	335	
		Всего с НР и СП					2 057	
	
110.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		152.75	2 280.66	348 371	
		Объем: (611)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
111.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.3055	5 622.43	1 718	
		Объем: 611*0.05						
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.506115	233.102	351	
111. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.290225	1 668.59	484	
			(1)			293.69	85	
111. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.21589	1 014.39	1 233	
			(1)			218.64	266	
		Накладные расходы				142%	498	
		Сметная прибыль				81%	284	
		Всего с НР и СП					2 501	
	
112.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		31.161	2 381.97	74 225	
		Объем: (0.3055)*102.0						
	
113.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		61.1	2 506.70	153 159	
113. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	5.499	240.393	1 322	
113. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	720.98	201.580	145 335	
113. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.833	1 014.39	1 859	
			(1)			218.64	401	
113. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	34.827	11.01	383	
113. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.833	853.18	1 564	
			(1)			251.27	461	
113. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.833	1 140.64	2 091	
			(1)			251.27	461	
113. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	12.22	20.74	253	
113. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.055	547.69	1 673	
		Накладные расходы				142%	208 253	
		Сметная прибыль				81%	118 792	
		Всего с НР и СП					480 204	
	
114.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		583.44	480.00	280 051	
		Объем: 572*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
115.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		39.78	550.00	21 879	
		Объем: 39*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
	Установка бортовых камней	
116.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0234	57 706.18	1 350	
		Объем: (260*0.3*0.3)						
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.020708	293.690	300	
116. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.352872	160.940	57	
116. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.241956	1 040.11	252	
			(1)			293.69	71	
116. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.778752	1 335.99	1 040	
			(1)			293.69	229	
116. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000936	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	339	
		Сметная прибыль				43%	154	
		Всего с НР и СП					1 843	
	
117.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		37.44	160.69	6 016	
		Объем: 23.4*1.6						
	
118.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.156	19 907.70	3 106	
		Объем: (260*0.3*0.2)						
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.16528	278.220	602	
118. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.45232	165.390	406	
118. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27612	1 668.59	461	
			(1)			293.69	81	
118. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.66924	1 014.39	679	
			(1)			218.64	146	
118. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.10448	1 308.98	1 446	
			(1)			313.27	346	
118. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11544	853.18	98	
			(1)			251.27	29	
118. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.78	20.74	16	
		Накладные расходы				142%	1 431	
		Сметная прибыль				81%	816	
		Всего с НР и СП					5 354	
	
119.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.16	547.69	9 398	
		Объем: 15.6*1.10						
	
120.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.6	34 981.10	90 951	
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.872	291.333	545	
120. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	197.808	174.440	34 506	
120. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.768	963.73	1 704	
			(1)			293.69	519	
120. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.104	1 140.64	119	
			(1)			251.27	26	
120. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0026	64 026.11	166	
120. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	15.34	3 407.28	52 268	
120. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.156	3 182.16	496	
120. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.442	3 828.46	1 692	
		Накладные расходы				142%	49 772	
		Сметная прибыль				81%	28 391	
		Всего с НР и СП					169 115	
	
121.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		260	348.61	90 639	
		Объем: (2.6)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
122.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.011	57 706.18	635	
		Объем: (22+22)*0.25						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.47982	293.690	141	
122. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.16588	160.940	27	
122. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.11374	1 040.11	118	
			(1)			293.69	33	
122. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.36608	1 335.99	489	
			(1)			293.69	108	
122. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00044	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	160	
		Сметная прибыль				43%	72	
		Всего с НР и СП					867	
	
123.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		17.6	160.69	2 828	
		Объем: 11*1.6						
	
124.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.088	19 907.70	1 752	
		Объем: 44*0.2						
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.22144	278.220	340	
124. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.38336	165.390	229	
124. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.15576	1 668.59	260	
			(1)			293.69	46	
124. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.37752	1 014.39	383	
			(1)			218.64	83	
124. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.62304	1 308.98	816	
			(1)			313.27	195	
124. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06512	853.18	56	
			(1)			251.27	16	
124. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.44	20.74	9	
		Накладные расходы				142%	808	
		Сметная прибыль				81%	461	
		Всего с НР и СП					3 021	
	
125.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.68	547.69	5 302	
		Объем: 8.8*1.10						
	
126.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.022	5 622.43	124	
		Объем: 44*0.05						
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.10846	233.102	25	
126. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0209	1 668.59	35	
			(1)			293.69	6	
126. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.08756	1 014.39	89	
			(1)			218.64	19	
		Накладные расходы				142%	36	
		Сметная прибыль				81%	20	
		Всего с НР и СП					180	
	
127.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		2.244	2 381.97	5 345	
		Объем: (0.022)*102.0						
	
128.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.4	2 506.70	11 029	
		Объем: 22+22						
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.396	240.393	95	
128. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	51.92	201.580	10 466	
128. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.132	1 014.39	134	
			(1)			218.64	29	
128. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.508	11.01	28	
128. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.132	853.18	113	
			(1)			251.27	33	
128. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.132	1 140.64	151	
			(1)			251.27	33	
128. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.88	20.74	18	
128. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.22	547.69	120	
		Накладные расходы				142%	14 997	
		Сметная прибыль				81%	8 554	
		Всего с НР и СП					34 580	
	
129.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		22.44	440.00	9 874	
		Объем: 22*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
130.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		22.44	390.00	8 752	
		Объем: 22*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство бетонного покрытия   (тип 9)	
131.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0654	57 706.18	3 774	
		Объем: 218*0.3						
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.852748	293.690	838	
131. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.986232	160.940	159	
131. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.676236	1 040.11	703	
			(1)			293.69	199	
131. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.176512	1 335.99	2 908	
			(1)			293.69	639	
131. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002616	1 567.96	4	
		Накладные расходы				95%	947	
		Сметная прибыль				43%	429	
		Всего с НР и СП					5 150	
	
132.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		104.64	160.69	16 815	
		Объем: 65.4*1.6						
	
133.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.436	19 907.70	8 680	
		Объем: 218*0.2						
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.05168	278.220	1 684	
133. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	6.85392	165.390	1 134	
133. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.77172	1 668.59	1 288	
			(1)			293.69	227	
133. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.87044	1 014.39	1 897	
			(1)			218.64	409	
133. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.08688	1 308.98	4 041	
			(1)			313.27	967	
133. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.32264	853.18	275	
			(1)			251.27	81	
133. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.18	20.74	45	
		Накладные расходы				142%	4 002	
		Сметная прибыль				81%	2 283	
		Всего с НР и СП					14 964	
	
134.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		47.96	547.69	26 267	
		Объем: 43.6*1.1						
	
135.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		21.8	910.38	19 846	
		Объем: 218*0.1						
135. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	79.788	172.950	13 799	
135. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	10.464	3.09	32	
135. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0436	132 002.35	5 755	
135. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7.63	20.74	158	
135. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0218	4 637.18	101	
		Накладные расходы				123%	16 973	
		Сметная прибыль				64%	8 831	
		Всего с НР и СП					45 650	
	
136.	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3		22.236	3 902.20	86 769	
		Объем: (21.8)*1.02						
	
137.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.2178	4 520.33	985	
		Объем: 218*0.999/1000						
137. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.082764	269.131	22	
137. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.752992	182.740	503	
137. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.034848	963.73	34	
			(1)			293.69	10	
137. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.047916	1 140.64	55	
			(1)			251.27	12	
137. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0060984	64 477.08	393	
		Накладные расходы				105%	551	
		Сметная прибыль				55%	289	
		Всего с НР и СП					1 825	
	
138.	08.1.02.17-0096	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2		218	48.95	10 671	
	
	Установка бортовых камней	
139.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00907	57 706.18	523	
		Объем: 162*0.2*0.28						
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3956334	293.690	116	
139. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1367756	160.940	22	
139. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0937838	1 040.11	98	
			(1)			293.69	28	
139. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3018496	1 335.99	403	
			(1)			293.69	89	
139. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003628	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	131	
		Сметная прибыль				43%	59	
		Всего с НР и СП					713	
	
140.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		14.512	160.69	2 332	
		Объем: 9.07*1.6						
	
141.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.045	19 907.70	896	
		Объем: (162*0.28*0.1)						
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.6246	278.220	174	
141. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.7074	165.390	117	
141. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.07965	1 668.59	133	
			(1)			293.69	23	
141. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.19305	1 014.39	196	
			(1)			218.64	42	
141. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.3186	1 308.98	417	
			(1)			313.27	100	
141. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0333	853.18	28	
			(1)			251.27	8	
141. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.225	20.74	5	
		Накладные расходы				142%	413	
		Сметная прибыль				81%	236	
		Всего с НР и СП					1 545	
	
142.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.95	547.69	2 711	
		Объем: 4.5*1.10						
	
143.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.62	14 687.22	23 793	
143. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.1664	291.333	340	
143. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	123.2496	174.440	21 500	
143. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.1016	963.73	1 062	
			(1)			293.69	324	
143. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0648	1 140.64	74	
			(1)			251.27	16	
143. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00162	64 026.11	104	
143. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2754	3 828.46	1 054	
		Накладные расходы				142%	31 013	
		Сметная прибыль				81%	17 690	
		Всего с НР и СП					72 496	
	
144.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.032076	3 182.16	102	
		Объем: (1.62)*(0.06*0.33)						
	
145.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		8.22	3 407.28	28 008	
		Объем: (1.62)*(5.9*0.86)						
	
146.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		162	199.88	32 381	
		Объем: (1.62)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
147.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		4	4 408.92	17 636	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.2	251.270	50	
147. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	6.96	168.500	1 173	
147. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.2	1 140.64	228	
			(1)			251.27	50	
147. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.032	2 076.79	66	
147. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	24	673.68	16 168	
		Накладные расходы				104%	1 272	
		Сметная прибыль				60%	734	
		Всего с НР и СП					19 642	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
148.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00375	57 706.18	216	
		Объем: 15*0.25						
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.163575	293.690	48	
148. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.05655	160.940	9	
148. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.038775	1 040.11	40	
			(1)			293.69	11	
148. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1248	1 335.99	167	
			(1)			293.69	37	
148. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00015	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	54	
		Сметная прибыль				43%	25	
		Всего с НР и СП					295	
	
149.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6	160.69	964	
		Объем: 3.75*1.6						
	
150.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
		Объем: 15*0.2						
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
150. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
150. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
			(1)			293.69	16	
150. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
			(1)			218.64	28	
150. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
			(1)			313.27	67	
150. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
			(1)			251.27	6	
150. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	275	
		Сметная прибыль				81%	157	
		Всего с НР и СП					1 030	
	
151.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
		Объем: 3*1.10						
	
152.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0075	5 622.43	42	
		Объем: 15*0.05						
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.036975	233.102	9	
152. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.007125	1 668.59	12	
			(1)			293.69	2	
152. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.02985	1 014.39	30	
			(1)			218.64	7	
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					62	
	
153.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		0.765	2 381.97	1 822	
		Объем: (0.0075)*102.0						
	
154.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
154. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
154. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
154. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
			(1)			218.64	10	
154. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
154. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
			(1)			251.27	11	
154. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
			(1)			251.27	11	
154. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
154. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
		Накладные расходы				142%	5 112	
		Сметная прибыль				81%	2 916	
		Всего с НР и СП					11 788	
	
155.	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
156.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00095	57 706.18	55	
		Объем: 17*0.2*0.28						
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.041439	293.690	12	
156. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.014326	160.940	2	
156. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.009823	1 040.11	10	
			(1)			293.69	3	
156. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.031616	1 335.99	42	
			(1)			293.69	9	
156. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000038	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	13	
		Сметная прибыль				43%	6	
		Всего с НР и СП					74	
	
157.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.52	160.69	244	
		Объем: 0.95*1.6						
	
158.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.005	19 907.70	100	
		Объем: (17*0.28*0.1)						
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.0694	278.220	19	
158. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.0786	165.390	13	
158. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00885	1 668.59	15	
			(1)			293.69	3	
158. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02145	1 014.39	22	
			(1)			218.64	5	
158. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0354	1 308.98	46	
			(1)			313.27	11	
158. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0037	853.18	3	
			(1)			251.27	1	
158. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.025	20.74	1	
		Накладные расходы				142%	45	
		Сметная прибыль				81%	26	
		Всего с НР и СП					171	
	
159.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.55	547.69	301	
		Объем: 0.5*1.10						
	
160.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.17	14 687.22	2 497	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1224	291.333	36	
160. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.9336	174.440	2 256	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1156	963.73	111	
			(1)			293.69	34	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	1 140.64	8	
			(1)			251.27	2	
160. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	64 026.11	11	
160. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0289	3 828.46	111	
		Накладные расходы				142%	3 255	
		Сметная прибыль				81%	1 857	
		Всего с НР и СП					7 608	
	
161.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003366	3 182.16	11	
		Объем: (0.17)*(0.06*0.33)						
	
162.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.863	3 407.28	2 940	
		Объем: (0.17)*(5.9*0.86)						
	
163.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		17	199.88	3 398	
		Объем: (0.17)*100.0						
	
	опоры для сушки белья	
164.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.03	57 061.03	1 712	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.6744	271.536	183	
164. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.0692	176.510	189	
164. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.3279	1 098.91	360	
			(1)			251.27	82	
164. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.3222	1 055.77	340	
			(1)			293.69	95	
164. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0243	1 140.64	28	
			(1)			251.27	6	
164. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.1902	3 800.35	723	
164. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	1.677	42.97	72	
		Накладные расходы				90%	335	
		Сметная прибыль				72%	268	
		Всего с НР и СП					2 315	
	
165.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
166.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
166. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
166. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
166. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
166. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
166. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
166. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
166. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
		Накладные расходы				90%	3	
		Сметная прибыль				60%	2	
		Всего с НР и СП					11	
	
167.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
167. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
167. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
167. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
167. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
167. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
167. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
167. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
167. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
		Накладные расходы				90%	2	
		Сметная прибыль				60%	1	
		Всего с НР и СП					10	
	
168.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 461.25	13 461	
168. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	163.900	6 556	
168. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	460.35	6 905	
		Накладные расходы				115%	7 539	
		Сметная прибыль				77%	5 048	
		Всего с НР и СП					26 049	
	
169.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	4 109.25	4 109	
169. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	251.270	688	
169. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	174.440	1 045	
169. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	853.18	2 338	
			(1)			251.27	688	
169. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.74	207	
169. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	259.62	519	
		Накладные расходы				115%	1 993	
		Сметная прибыль				77%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 436	
	
	Контейнерная площадка	
	Устройство ж/б плиты (6*8,5)	
170.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.102	19 907.70	2 031	
		Объем: 6*8.5*0.2						
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.41576	278.220	394	
170. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.60344	165.390	265	
170. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.18054	1 668.59	301	
			(1)			293.69	53	
170. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.43758	1 014.39	444	
			(1)			218.64	96	
170. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.72216	1 308.98	945	
			(1)			313.27	226	
170. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.07548	853.18	64	
			(1)			251.27	19	
170. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.51	20.74	11	
		Накладные расходы				142%	936	
		Сметная прибыль				81%	534	
		Всего с НР и СП					3 501	
	
171.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.22	547.69	6 145	
		Объем: 10.2*1.1						
	
172.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		7.65	910.38	6 964	
		Объем: 6*8.5*0.15						
172. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	27.999	172.950	4 842	
172. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	3.672	3.09	11	
172. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0153	132 002.35	2 020	
172. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.6775	20.74	56	
172. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00765	4 637.18	35	
		Накладные расходы				123%	5 956	
		Сметная прибыль				64%	3 099	
		Всего с НР и СП					16 019	
	
173.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		7.803	3 407.28	26 587	
		Объем: (7.65)*1.02						
	
174.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.313	4 520.33	1 415	
		Объем: 313/1000						
174. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.11894	269.131	32	
174. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	3.95632	182.740	723	
174. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.05008	963.73	48	
			(1)			293.69	15	
174. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.06886	1 140.64	79	
			(1)			251.27	17	
174. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.008764	64 477.08	565	
		Накладные расходы				105%	793	
		Сметная прибыль				55%	415	
		Всего с НР и СП					2 623	
	
175.	С08.4-02.03-1052	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм	т		0.313	59 470.74	18 614	
		Поправки: М: =59470.74	
	
	Ограждение контейнерной площадки	
176.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.11	30 564.79	3 362	
176. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.4728	271.536	671	
176. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	3.9204	176.510	692	
176. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.2023	1 098.91	1 321	
			(1)			251.27	302	
176. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.1814	1 055.77	1 247	
			(1)			293.69	347	
176. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0891	1 140.64	102	
			(1)			251.27	22	
		Накладные расходы				90%	1 227	
		Сметная прибыль				72%	981	
		Всего с НР и СП					5 570	
	
177.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.6974	3 407.28	2 376	
		Объем: 0.11*6.34						
	
178.	С23.3-08.01-0154	Профили стальные электросварные квадратные, размер стороны 60 мм, толщина стенки 3 мм	т		0.18755	46 217.34	8 668	
		Объем: 187.55/1000						
		Поправки: М: =46217.34	
	
179.	ГЭСН 09-03-014-01 
(прим.)	Монтаж связей и распорок из труб	т		0.01765	16 621.10	293	
		Объем: 17.65/1000						
179. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.01	0.0707765	292.697	21	
179. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.28	1.116892	180.520	202	
179. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.1	0.001765	1 887.22	3	
			(1)			334.48	1	
179. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.002118	963.73	2	
			(1)			293.69	1	
179. 5.	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3.6	0.06354	1 243.24	79	
			(1)			293.69	19	
179. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0033535	1 140.64	4	
			(1)			251.27	1	
179. 7.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.025769	3.20		
179. 8.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.001765	123.69		
179. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.02118	51.95	1	
179. 10.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.006354	48.61		
179. 11.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000007766	61 395.44		
179. 12.	01.7.20.08-0071	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000001765	206 318.11		
179. 13.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000005295	53 733.21		
179. 14.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00001059	91 502.44	1	
		Накладные расходы				90%	201	
		Сметная прибыль				72%	161	
		Всего с НР и СП					654	
	
180.	23.3.08.01-0027	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм	т		0.01765	47 180.67	833	
	
181.	ГЭСН 09-05-001-01 
(прим)	Облицовка  стальным профилированным листом	100 м2		0.41	6 432.10	2 637	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.31	0.1271	267.691	34	
181. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	32.59	13.3619	182.740	2 442	
181. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.0492	963.73	47	
			(1)			293.69	14	
181. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0779	1 140.64	89	
			(1)			251.27	20	
181. 5.	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0003	0.000123	204 189.62	25	
181. 6.	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0003	0.000123	276 576.97	34	
		Накладные расходы				90%	2 228	
		Сметная прибыль				72%	1 783	
		Всего с НР и СП					6 648	
	
182.	С08.3-09.04-1004	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2		41	424.27	17 395	
		Поправки: М: =424.27	
	
183.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.057	2 284.05	130	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00114	234.955		
183. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.30267	219.680	66	
183. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00057	11.74		
183. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00057	1 014.39	1	
			(1)			218.64		
183. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00057	1 140.64	1	
			(1)			251.27		
183. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.06384	14.36	1	
183. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000684	74 966.64	51	
183. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000114	90 100.37	10	
		Накладные расходы				90%	59	
		Сметная прибыль				60%	40	
		Всего с НР и СП					229	
	
184.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.057	2 760.99	157	
184. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00114	234.955		
184. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.21831	187.340	41	
184. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00057	11.74		
184. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.00057	1 014.39	1	
			(1)			218.64		
184. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00057	1 140.64	1	
			(1)			251.27		
184. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.03705	14.36	1	
184. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001083	100 794.90	109	
184. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000798	69 552.24	6	
		Накладные расходы				90%	37	
		Сметная прибыль				60%	25	
		Всего с НР и СП					219	
	
	Устройство водоотводного лотка	
185.	ГЭСН 27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3		0.0045	269 238.20	1 212	
		Объем: 0.0063*71						
185. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	142.52	0.64134	289.466	186	
185. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	352.07	1.584315	178.290	282	
185. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	128.33	0.577485	963.73	557	
			(1)			293.69	170	
185. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.19	0.063855	1 140.64	73	
			(1)			251.27	16	
185. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	9.2	0.0414	3 182.16	132	
185. 6.	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	1.93	0.008685	19 342.29	168	
		Накладные расходы				142%	665	
		Сметная прибыль				81%	379	
		Всего с НР и СП					2 256	
	
186.	С цена поставщ.	Водоотводной лоток	шт		71	140.00	9 940	
		Поправки: М: =140	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					1 798 701	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 676 371	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					941 780	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 97-101, 147; %=95 - по стр. 104, 116, 122, 131, 139, 148, 156; %=142 - по стр. 106, 108, 109, 111, 113, 118, 120, 124, 126, 128, 133, 141, 143, 150, 152, 154, 158, 160, 170, 185; %=123 - по стр. 135, 172; %=105 - по стр. 137, 174; %=90 - по стр. 166, 167, 183, 184; %=115 - по стр. 168, 169)					402 565	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97-101, 147, 166, 167, 183, 184; %=43 - по стр. 104, 116, 122, 131, 139, 148, 156; %=81 - по стр. 106, 108, 109, 111, 113, 118, 120, 124, 126, 128, 133, 141, 143, 150, 152, 154, 158, 160, 170, 185; %=64 - по стр. 135, 172; %=55 - по стр. 137, 174; %=77 - по стр. 168, 169)					228 842	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 307 778	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 004	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 164, 176, 179, 181)					3 991	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 164, 176, 179, 181)					3 192	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					15 187	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 098	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 098	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					109 228	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					109 228	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 437 291	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	48 746	
	Итого с непредвиденными расходами					2 486 037	
	НДС 20%				20	497 207	
	ВСЕГО С НДС					2 983 244	
	
	Раздел 4.  ул.Артиллерийская,10-12	
	
	Демонтажные работы	
187.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: бетонных, толщ. 10см	100 м3		0.018	35 033.99	631	
		Объем: 18*0.1						
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.3033	293.690	89	
187. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.39896	166.870	233	
187. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.08118	1 040.11	84	
			(1)			293.69	24	
187. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.22212	1 402.64	312	
			(1)			293.69	65	
187. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.03564	33.02	1	
		Накладные расходы				104%	335	
		Сметная прибыль				60%	193	
		Всего с НР и СП					1 159	
	
188.	ГЭСНр 68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3		0.1386	56 288.78	7 802	
		Объем: 77*0.18						
188. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.53	1.320858	251.270	332	
188. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	282.6	39.16836	162.420	6 362	
188. 3.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.29	0.178794	767.45	137	
			(1)			251.27	45	
188. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.24	1.142064	1 140.64	1 303	
			(1)			251.27	287	
		Накладные расходы				104%	6 962	
		Сметная прибыль				60%	4 016	
		Всего с НР и СП					18 780	
	
189.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 6см	100 м3		0.02	35 033.99	701	
		Объем: 34*0.06						
189. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.337	293.690	99	
189. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.5544	166.870	259	
189. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.0902	1 040.11	94	
			(1)			293.69	26	
189. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.2468	1 402.64	346	
			(1)			293.69	72	
189. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.0396	33.02	1	
		Накладные расходы				104%	372	
		Сметная прибыль				60%	215	
		Всего с НР и СП					1 288	
	
190.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.47	17 585.60	8 265	
		Объем: 28+19						
190. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	4.418	218.640	966	
190. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	32.0822	178.290	5 720	
190. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	4.418	548.61	2 424	
			(1)			218.64	966	
190. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	13.254	9.17	122	
		Накладные расходы				104%	6 953	
		Сметная прибыль				60%	4 012	
		Всего с НР и СП					19 230	
	
191.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		1	799.67	800	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	251.270	8	
191. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	3.7	159.600	591	
191. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 140.64	34	
			(1)			251.27	8	
191. 4.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	0.38	0.38	460.35	175	
		Накладные расходы				104%	623	
		Сметная прибыль				60%	359	
		Всего с НР и СП					1 782	
	
192.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		6.9	44.94	310	
		Объем: (1.8+2)*1.8+(28*0.03*0.015+19*0.02*0.008)*2.2						
	
193.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		6.9	278.84	1 924	
	
	Монтажные работы	
	Минимальный перечень	
	Устройство проезжей части дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
194.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.3078	57 706.18	17 762	
		Объем: (629+55)*0.45						
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	13.426236	293.690	3 943	
194. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	4.641624	160.940	747	
194. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.182652	1 040.11	3 310	
			(1)			293.69	935	
194. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	10.243584	1 335.99	13 685	
			(1)			293.69	3 008	
194. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.012312	1 567.96	19	
		Накладные расходы				95%	4 456	
		Сметная прибыль				43%	2 017	
		Всего с НР и СП					24 234	
	
195.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		492.48	160.69	79 137	
		Объем: 307.8*1.6						
	
196.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.368	19 907.70	27 234	
		Объем: (629+55)*0.2						
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	18.98784	278.220	5 283	
196. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	21.50496	165.390	3 557	
196. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.42136	1 668.59	4 040	
			(1)			293.69	711	
196. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	5.86872	1 014.39	5 953	
			(1)			218.64	1 283	
196. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	9.68544	1 308.98	12 678	
			(1)			313.27	3 034	
196. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.01232	853.18	864	
			(1)			251.27	254	
196. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	6.84	20.74	142	
		Накладные расходы				142%	12 553	
		Сметная прибыль				81%	7 160	
		Всего с НР и СП					46 947	
	
197.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		150.48	547.69	82 416	
		Объем: 136.8*1.10						
	
198.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.684	24 159.97	16 525	
		Объем: 629+55						
198. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	14.34348	290.008	4 160	
198. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	20.32164	176.510	3 587	
198. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.82764	1 040.11	861	
			(1)			293.69	243	
198. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.87552	1 668.59	1 461	
			(1)			293.69	257	
198. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.52944	745.76	2 632	
			(1)			293.69	1 037	
198. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	5.8824	855.34	5 031	
			(1)			293.69	1 728	
198. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.9836	774.55	1 536	
			(1)			293.69	583	
198. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.24488	853.18	1 062	
			(1)			251.27	313	
198. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	17.1	20.74	355	
		Накладные расходы				142%	11 001	
		Сметная прибыль				81%	6 275	
		Всего с НР и СП					33 801	
	
199.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.684	1 859.98	1 272	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
199. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.5732	293.690	462	
199. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.342	745.76	255	
			(1)			293.69	100	
199. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.7866	855.34	673	
			(1)			293.69	231	
199. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.4446	774.55	344	
			(1)			293.69	131	
		Накладные расходы				142%	656	
		Сметная прибыль				81%	374	
		Всего с НР и СП					2 302	
	
200.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		171	2 280.66	389 993	
		Объем: (684)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
201.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.342	5 622.43	1 923	
		Объем: 684*0.05						
201. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.68606	233.102	393	
201. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.3249	1 668.59	542	
			(1)			293.69	95	
201. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.36116	1 014.39	1 381	
			(1)			218.64	298	
		Накладные расходы				142%	558	
		Сметная прибыль				81%	318	
		Всего с НР и СП					2 799	
	
202.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		34.884	2 381.97	83 093	
		Объем: (0.342)*102.0						
	
203.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		68.4	2 506.70	171 458	
203. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	6.156	240.393	1 480	
203. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	807.12	201.580	162 699	
203. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	2.052	1 014.39	2 082	
			(1)			218.64	449	
203. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	38.988	11.01	429	
203. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.052	853.18	1 751	
			(1)			251.27	516	
203. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.052	1 140.64	2 341	
			(1)			251.27	516	
203. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	13.68	20.74	284	
203. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	3.42	547.69	1 873	
		Накладные расходы				142%	233 134	
		Сметная прибыль				81%	132 985	
		Всего с НР и СП					537 577	
	
204.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		641.58	480.00	307 958	
		Объем: 629*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
205.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		56.1	550.00	30 855	
		Объем: 55*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
	Установка бортовых камней	
206.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01998	57 706.18	1 153	
		Объем: (222*0.3*0.3)						
206. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8715276	293.690	256	
206. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3012984	160.940	48	
206. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2065932	1 040.11	215	
			(1)			293.69	61	
206. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6649344	1 335.99	888	
			(1)			293.69	195	
206. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007992	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	289	
		Сметная прибыль				43%	131	
		Всего с НР и СП					1 573	
	
207.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		31.968	160.69	5 137	
		Объем: 19.98*1.6						
	
208.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.133	19 907.70	2 648	
		Объем: (222*0.3*0.2)						
208. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.84604	278.220	514	
208. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.09076	165.390	346	
208. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.23541	1 668.59	393	
			(1)			293.69	69	
208. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.57057	1 014.39	579	
			(1)			218.64	125	
208. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.94164	1 308.98	1 233	
			(1)			313.27	295	
208. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09842	853.18	84	
			(1)			251.27	25	
208. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.665	20.74	14	
		Накладные расходы				142%	1 221	
		Сметная прибыль				81%	697	
		Всего с НР и СП					4 566	
	
209.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.63	547.69	8 013	
		Объем: 13.3*1.10						
	
210.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.22	34 981.10	77 658	
210. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.5984	291.333	466	
210. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	168.8976	174.440	29 462	
210. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.5096	963.73	1 455	
			(1)			293.69	443	
210. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0888	1 140.64	101	
			(1)			251.27	22	
210. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00222	64 026.11	142	
210. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	13.098	3 407.28	44 629	
210. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1332	3 182.16	424	
210. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3774	3 828.46	1 445	
		Накладные расходы				142%	42 498	
		Сметная прибыль				81%	24 242	
		Всего с НР и СП					144 397	
	
211.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		222	348.61	77 391	
		Объем: (2.22)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
212.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0185	57 706.18	1 068	
		Объем: (37+37)*0.25						
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.80697	293.690	237	
212. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.27898	160.940	45	
212. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.19129	1 040.11	199	
			(1)			293.69	56	
212. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.61568	1 335.99	823	
			(1)			293.69	181	
212. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00074	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	268	
		Сметная прибыль				43%	121	
		Всего с НР и СП					1 457	
	
213.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		29.6	160.69	4 756	
		Объем: 18.5*1.6						
	
214.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.148	19 907.70	2 946	
		Объем: 74*0.2						
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.05424	278.220	572	
214. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.32656	165.390	385	
214. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.26196	1 668.59	437	
			(1)			293.69	77	
214. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.63492	1 014.39	644	
			(1)			218.64	139	
214. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.04784	1 308.98	1 372	
			(1)			313.27	328	
214. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10952	853.18	93	
			(1)			251.27	28	
214. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.74	20.74	15	
		Накладные расходы				142%	1 359	
		Сметная прибыль				81%	775	
		Всего с НР и СП					5 080	
	
215.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.28	547.69	8 916	
		Объем: 14.8*1.10						
	
216.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.037	5 622.43	208	
		Объем: 74*0.05						
216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.18241	233.102	43	
216. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.03515	1 668.59	59	
			(1)			293.69	10	
216. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.14726	1 014.39	149	
			(1)			218.64	32	
		Накладные расходы				142%	61	
		Сметная прибыль				81%	35	
		Всего с НР и СП					304	
	
217.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		3.774	2 381.97	8 990	
		Объем: (0.037)*102.0						
	
218.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.4	2 506.70	18 550	
		Объем: 37+37						
218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.666	240.393	160	
218. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	87.32	201.580	17 602	
218. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.222	1 014.39	225	
			(1)			218.64	49	
218. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.218	11.01	46	
218. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.222	853.18	189	
			(1)			251.27	56	
218. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.222	1 140.64	253	
			(1)			251.27	56	
218. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.48	20.74	31	
218. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.37	547.69	203	
		Накладные расходы				142%	25 222	
		Сметная прибыль				81%	14 387	
		Всего с НР и СП					58 159	
	
219.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		37.74	440.00	16 606	
		Объем: 37*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
220.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		37.74	390.00	14 719	
		Объем: 37*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство бетонного покрытия   (тип 9)	
221.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0378	57 706.18	2 181	
		Объем: 126*0.3						
221. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.648836	293.690	484	
221. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.570024	160.940	92	
221. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.390852	1 040.11	407	
			(1)			293.69	115	
221. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.257984	1 335.99	1 681	
			(1)			293.69	369	
221. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001512	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	547	
		Сметная прибыль				43%	248	
		Всего с НР и СП					2 976	
	
222.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		60.48	160.69	9 719	
		Объем: 37.8*1.6						
	
223.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.252	19 907.70	5 017	
		Объем: 126*0.2						
223. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.49776	278.220	973	
223. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.96144	165.390	655	
223. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.44604	1 668.59	744	
			(1)			293.69	131	
223. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.08108	1 014.39	1 097	
			(1)			218.64	236	
223. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.78416	1 308.98	2 335	
			(1)			313.27	559	
223. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.18648	853.18	159	
			(1)			251.27	47	
223. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.26	20.74	26	
		Накладные расходы				142%	2 312	
		Сметная прибыль				81%	1 319	
		Всего с НР и СП					8 647	
	
224.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		27.72	547.69	15 182	
		Объем: 25.2*1.1						
	
225.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		12.6	910.38	11 471	
		Объем: 126*0.1						
225. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	46.116	172.950	7 976	
225. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	6.048	3.09	19	
225. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0252	132 002.35	3 326	
225. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	4.41	20.74	91	
225. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0126	4 637.18	58	
		Накладные расходы				123%	9 810	
		Сметная прибыль				64%	5 105	
		Всего с НР и СП					26 386	
	
226.	04.1.02.05-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	м3		12.852	3 902.20	50 151	
		Объем: (12.6)*1.02						
	
227.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.1259	4 520.33	569	
		Объем: 126*0.999/1000						
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.047842	269.131	13	
227. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	1.591376	182.740	291	
227. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.020144	963.73	19	
			(1)			293.69	6	
227. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.027698	1 140.64	32	
			(1)			251.27	7	
227. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0035252	64 477.08	227	
		Накладные расходы				105%	319	
		Сметная прибыль				55%	167	
		Всего с НР и СП					1 055	
	
228.	08.1.02.17-0096	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2		126	48.95	6 168	
	
	Установка бортовых камней	
229.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01098	57 706.18	634	
		Объем: 196*0.2*0.28						
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.4789476	293.690	141	
229. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1655784	160.940	27	
229. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1135332	1 040.11	118	
			(1)			293.69	33	
229. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3654144	1 335.99	488	
			(1)			293.69	107	
229. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004392	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	160	
		Сметная прибыль				43%	72	
		Всего с НР и СП					866	
	
230.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		17.568	160.69	2 823	
		Объем: 10.98*1.6						
	
231.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.055	19 907.70	1 095	
		Объем: (196*0.28*0.1)						
231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.7634	278.220	212	
231. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.8646	165.390	143	
231. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09735	1 668.59	162	
			(1)			293.69	29	
231. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.23595	1 014.39	239	
			(1)			218.64	52	
231. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.3894	1 308.98	510	
			(1)			313.27	122	
231. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0407	853.18	35	
			(1)			251.27	10	
231. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.275	20.74	6	
		Накладные расходы				142%	504	
		Сметная прибыль				81%	288	
		Всего с НР и СП					1 887	
	
232.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.05	547.69	3 314	
		Объем: 5.5*1.10						
	
233.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.96	14 687.22	28 787	
233. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.4112	291.333	411	
233. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	149.1168	174.440	26 012	
233. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.3328	963.73	1 284	
			(1)			293.69	391	
233. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0784	1 140.64	89	
			(1)			251.27	20	
233. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00196	64 026.11	125	
233. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3332	3 828.46	1 276	
		Накладные расходы				142%	37 521	
		Сметная прибыль				81%	21 403	
		Всего с НР и СП					87 710	
	
234.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.038808	3 182.16	123	
		Объем: (1.96)*(0.06*0.33)						
	
235.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		9.945	3 407.28	33 885	
		Объем: (1.96)*(5.9*0.86)						
	
236.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		196	199.88	39 176	
		Объем: (1.96)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
237.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	4 408.92	8 818	
237. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	251.270	25	
237. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	168.500	586	
237. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 140.64	114	
			(1)			251.27	25	
237. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 076.79	33	
237. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	12	673.68	8 084	
		Накладные расходы				104%	635	
		Сметная прибыль				60%	367	
		Всего с НР и СП					9 820	
	
	Дополнительный перечень	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
238.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.07065	57 706.18	4 077	
		Объем: (157)*0.45						
238. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.081753	293.690	905	
238. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.065402	160.940	171	
238. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.730521	1 040.11	760	
			(1)			293.69	215	
238. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.351232	1 335.99	3 141	
			(1)			293.69	691	
238. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002826	1 567.96	4	
		Накладные расходы				95%	1 022	
		Сметная прибыль				43%	463	
		Всего с НР и СП					5 562	
	
239.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		113.04	160.69	18 164	
		Объем: 70.65*1.6						
	
240.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.314	19 907.70	6 251	
		Объем: (157)*0.2						
240. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.35832	278.220	1 213	
240. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.93608	165.390	816	
240. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.55578	1 668.59	927	
			(1)			293.69	163	
240. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.34706	1 014.39	1 366	
			(1)			218.64	295	
240. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.22312	1 308.98	2 910	
			(1)			313.27	696	
240. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23236	853.18	198	
			(1)			251.27	58	
240. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.57	20.74	33	
		Накладные расходы				142%	2 881	
		Сметная прибыль				81%	1 643	
		Всего с НР и СП					10 776	
	
241.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		34.54	547.69	18 917	
		Объем: 31.4*1.10						
	
242.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.157	24 159.97	3 793	
242. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.29229	290.008	955	
242. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.66447	176.510	823	
242. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.18997	1 040.11	198	
			(1)			293.69	56	
242. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.20096	1 668.59	335	
			(1)			293.69	59	
242. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.81012	745.76	604	
			(1)			293.69	238	
242. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.3502	855.34	1 155	
			(1)			293.69	397	
242. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.4553	774.55	353	
			(1)			293.69	134	
242. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.28574	853.18	244	
			(1)			251.27	72	
242. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.925	20.74	81	
		Накладные расходы				142%	2 525	
		Сметная прибыль				81%	1 440	
		Всего с НР и СП					7 758	
	
243.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.157	1 859.98	292	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.3611	293.690	106	
243. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0785	745.76	59	
			(1)			293.69	23	
243. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.18055	855.34	154	
			(1)			293.69	53	
243. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.10205	774.55	79	
			(1)			293.69	30	
		Накладные расходы				142%	151	
		Сметная прибыль				81%	86	
		Всего с НР и СП					528	
	
244.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		39.25	2 280.66	89 516	
		Объем: (157)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
245.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0785	5 622.43	441	
		Объем: 157*0.05						
245. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.387005	233.102	90	
245. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.074575	1 668.59	124	
			(1)			293.69	22	
245. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.31243	1 014.39	317	
			(1)			218.64	68	
		Накладные расходы				142%	128	
		Сметная прибыль				81%	73	
		Всего с НР и СП					642	
	
246.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		8.007	2 381.97	19 072	
		Объем: (0.0785)*102.0						
	
247.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		15.7	2 506.70	39 355	
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.413	240.393	340	
247. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	185.26	201.580	37 345	
247. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.471	1 014.39	478	
			(1)			218.64	103	
247. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.949	11.01	99	
247. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.471	853.18	402	
			(1)			251.27	118	
247. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.471	1 140.64	537	
			(1)			251.27	118	
247. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.14	20.74	65	
247. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.785	547.69	430	
		Накладные расходы				142%	53 513	
		Сметная прибыль				81%	30 525	
		Всего с НР и СП					123 393	
	
248.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		160.14	650.00	104 091	
		Объем: 157*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
	Установка бортовых камней	
249.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00414	57 706.18	239	
		Объем: (46*0.3*0.3)						
249. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1805868	293.690	53	
249. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0624312	160.940	10	
249. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0428076	1 040.11	45	
			(1)			293.69	13	
249. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1377792	1 335.99	184	
			(1)			293.69	40	
249. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001656	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	60	
		Сметная прибыль				43%	27	
		Всего с НР и СП					326	
	
250.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.624	160.69	1 064	
		Объем: 4.14*1.6						
	
251.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.028	19 907.70	557	
		Объем: (46*0.3*0.2)						
251. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.38864	278.220	108	
251. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.44016	165.390	73	
251. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04956	1 668.59	83	
			(1)			293.69	15	
251. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.12012	1 014.39	122	
			(1)			218.64	26	
251. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.19824	1 308.98	259	
			(1)			313.27	62	
251. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02072	853.18	18	
			(1)			251.27	5	
251. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.14	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	257	
		Сметная прибыль				81%	147	
		Всего с НР и СП					961	
	
252.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.08	547.69	1 687	
		Объем: 2.8*1.10						
	
253.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.46	34 981.10	16 091	
253. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.3312	291.333	96	
253. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	34.9968	174.440	6 105	
253. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.3128	963.73	301	
			(1)			293.69	92	
253. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0184	1 140.64	21	
			(1)			251.27	5	
253. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00046	64 026.11	29	
253. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	2.714	3 407.28	9 247	
253. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0276	3 182.16	88	
253. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0782	3 828.46	299	
		Накладные расходы				142%	8 805	
		Сметная прибыль				81%	5 023	
		Всего с НР и СП					29 919	
	
254.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		46	348.61	16 036	
		Объем: (0.46)*100.0						
	
	Нанесение дорожной разметки	
255.	ГЭСН 27-09-017-01 
(прим.)	Разметка для ММГН термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной	км		0.01	2 011.84	20	
		Объем: 10/1000						
255. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
255. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
255. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
			(1)			194.16	2	
255. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
			(1)			251.27		
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					40	
	
256.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг		6.1	69.62	425	
		Объем: (0.01)*610.0						
	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
257.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00375	57 706.18	216	
		Объем: 15*0.25						
257. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.163575	293.690	48	
257. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.05655	160.940	9	
257. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.038775	1 040.11	40	
			(1)			293.69	11	
257. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1248	1 335.99	167	
			(1)			293.69	37	
257. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00015	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	54	
		Сметная прибыль				43%	25	
		Всего с НР и СП					295	
	
258.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6	160.69	964	
		Объем: 3.75*1.6						
	
259.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
		Объем: 15*0.2						
259. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
259. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
259. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
			(1)			293.69	16	
259. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
			(1)			218.64	28	
259. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
			(1)			313.27	67	
259. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
			(1)			251.27	6	
259. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	275	
		Сметная прибыль				81%	157	
		Всего с НР и СП					1 030	
	
260.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
		Объем: 3*1.10						
	
261.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0075	5 622.43	42	
		Объем: 15*0.05						
261. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.036975	233.102	9	
261. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.007125	1 668.59	12	
			(1)			293.69	2	
261. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.02985	1 014.39	30	
			(1)			218.64	7	
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					62	
	
262.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		0.765	2 381.97	1 822	
		Объем: (0.0075)*102.0						
	
263.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
263. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
263. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
263. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
			(1)			218.64	10	
263. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
263. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
			(1)			251.27	11	
263. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
			(1)			251.27	11	
263. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
263. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
		Накладные расходы				142%	5 112	
		Сметная прибыль				81%	2 916	
		Всего с НР и СП					11 788	
	
264.	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
265.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00095	57 706.18	55	
		Объем: 17*0.2*0.28						
265. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.041439	293.690	12	
265. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.014326	160.940	2	
265. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.009823	1 040.11	10	
			(1)			293.69	3	
265. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.031616	1 335.99	42	
			(1)			293.69	9	
265. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000038	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	13	
		Сметная прибыль				43%	6	
		Всего с НР и СП					74	
	
266.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.52	160.69	244	
		Объем: 0.95*1.6						
	
267.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.005	19 907.70	100	
		Объем: (17*0.28*0.1)						
267. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.0694	278.220	19	
267. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.0786	165.390	13	
267. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00885	1 668.59	15	
			(1)			293.69	3	
267. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02145	1 014.39	22	
			(1)			218.64	5	
267. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0354	1 308.98	46	
			(1)			313.27	11	
267. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0037	853.18	3	
			(1)			251.27	1	
267. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.025	20.74	1	
		Накладные расходы				142%	45	
		Сметная прибыль				81%	26	
		Всего с НР и СП					171	
	
268.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.55	547.69	301	
		Объем: 0.5*1.10						
	
269.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.17	14 687.22	2 497	
269. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1224	291.333	36	
269. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.9336	174.440	2 256	
269. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1156	963.73	111	
			(1)			293.69	34	
269. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	1 140.64	8	
			(1)			251.27	2	
269. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	64 026.11	11	
269. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0289	3 828.46	111	
		Накладные расходы				142%	3 255	
		Сметная прибыль				81%	1 857	
		Всего с НР и СП					7 608	
	
270.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003366	3 182.16	11	
		Объем: (0.17)*(0.06*0.33)						
	
271.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.863	3 407.28	2 940	
		Объем: (0.17)*(5.9*0.86)						
	
272.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		17	199.88	3 398	
		Объем: (0.17)*100.0						
	
	опоры для сушки белья	
273.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.03	57 061.03	1 712	
273. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.6744	271.536	183	
273. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.0692	176.510	189	
273. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.3279	1 098.91	360	
			(1)			251.27	82	
273. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.3222	1 055.77	340	
			(1)			293.69	95	
273. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0243	1 140.64	28	
			(1)			251.27	6	
273. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.1902	3 800.35	723	
273. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	1.677	42.97	72	
		Накладные расходы				90%	335	
		Сметная прибыль				72%	268	
		Всего с НР и СП					2 315	
	
274.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
275.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
275. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
275. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
275. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
275. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
275. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
275. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
275. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
275. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
		Накладные расходы				90%	3	
		Сметная прибыль				60%	2	
		Всего с НР и СП					11	
	
276.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
276. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
276. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
276. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
276. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
276. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
276. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
276. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
276. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
		Накладные расходы				90%	2	
		Сметная прибыль				60%	1	
		Всего с НР и СП					10	
	
277.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 461.25	13 461	
277. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	163.900	6 556	
277. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	460.35	6 905	
		Накладные расходы				115%	7 539	
		Сметная прибыль				77%	5 048	
		Всего с НР и СП					26 049	
	
278.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	4 109.25	4 109	
278. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	251.270	688	
278. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	174.440	1 045	
278. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	853.18	2 338	
			(1)			251.27	688	
278. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.74	207	
278. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	259.62	519	
		Накладные расходы				115%	1 993	
		Сметная прибыль				77%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 436	
	
	Освещение с подключением к ВРУ МКД	
279.	ГЭСНм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0.3	708.67	213	
		Начисления: Н17= 2	
279. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.006	272.480	2	
279. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.82	0.846	194.020	164	
279. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.003	963.73	3	
			(1)			293.69	1	
279. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 140.64	3	
			(1)			251.27	1	
279. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.048	553.61	27	
279. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.05	0.015	691.52	10	
279. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.015	127.89	2	
		Накладные расходы				95%	158	
		Сметная прибыль				65%	108	
		Всего с НР и СП					479	
	
280.	21.1.06.09-0151	Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5	1000 м		0.03	37 055.43	1 112	
	
281.	ГЭСНм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0.3	3 483.40	1 045	
		Начисления: Н17= 2	
281. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	293.690	1	
281. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	16.29	4.887	196.390	960	
281. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.003	331.30	1	
			(1)			293.69	1	
281. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.2	0.06	179.36	11	
281. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.001	0.0003	181 037.68	54	
		Накладные расходы				95%	913	
		Сметная прибыль				65%	625	
		Всего с НР и СП					2 583	
	
282.	20.2.05.04-0025	Кабель-канал 25x16 мм	м		30	21.02	631	
	
283.	ГЭСНм 08-03-596-03	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.		0.02	97 024.96	1 940	
		Начисления: Н17= 2	
283. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	96.42	1.9284	220.661	426	
283. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	286.4	5.728	204.700	1 173	
283. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.81	0.0362	963.73	35	
			(1)			293.69	11	
283. 4.	91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	92.8	1.856	276.71	514	
			(1)			218.64	406	
283. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.81	0.0362	1 140.64	41	
			(1)			251.27	9	
283. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8.51	0.1702	47.30	8	
283. 7.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.5	0.01	553.61	6	
283. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	5.2	0.104	68.29	7	
283. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	38	0.76	102.35	78	
283. 10.	14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.004	0.00008	213 290.78	17	
283. 11.	20.5.04.09-0001	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.02	0.0204	1 923.39	39	
		Накладные расходы				95%	1 519	
		Сметная прибыль				65%	1 039	
		Всего с НР и СП					4 498	
	
284.	С37 цена поставщ.	Прожектор светодиоодный ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302	шт		2	1 050.00	2 100	
		Поправки: М: =1050	
	
285.	ГЭСНм 08-03-575-01 
(прим)	Прибор или аппарат	шт.		2	235.90	472	
		Начисления: Н17= 2	
285. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1.12	2.24	204.700	459	
285. 2.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.02	0.04	102.35	4	
		Накладные расходы				95%	436	
		Сметная прибыль				65%	298	
		Всего с НР и СП					1 206	
	
286.	С37 цена поставщ.	Автоматический выключатель В6/2	шт		2	121.00	242	
		Поправки: М: =121	
	
	Устройство водоотводного лотка	
287.	ГЭСН 27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	100 м3		0.0045	269 238.20	1 212	
		Объем: 0.0063*71						
287. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	142.52	0.64134	289.466	186	
287. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	352.07	1.584315	178.290	282	
287. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	128.33	0.577485	963.73	557	
			(1)			293.69	170	
287. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.19	0.063855	1 140.64	73	
			(1)			251.27	16	
287. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	9.2	0.0414	3 182.16	132	
287. 6.	14.5.04.01-0011	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 <ЛИЛО-1>	т	1.93	0.008685	19 342.29	168	
		Накладные расходы				142%	665	
		Сметная прибыль				81%	379	
		Всего с НР и СП					2 256	
	
288.	С цена поставщ.	Водоотводной лоток	шт		71	140.00	9 940	
		Поправки: М: =140	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 105 207	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 413	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 743	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 279, 281, 283, 285)					3 026	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 279, 281, 283, 285)					2 070	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 509	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 969 575	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 178 667	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 187-191, 237; %=95 - по стр. 194, 206, 212, 221, 229, 238, 249, 257, 265; %=142 - по стр. 196, 198, 199, 201, 203, 208, 210, 214, 216, 218, 223, 231, 233, 240, 242, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 267, 269, 287; %=123 - по стр. 225; %=105 - по стр. 227; %=90 - по стр. 275, 276; %=115 - по стр. 277, 278)					488 652	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 187-191, 237, 275, 276; %=43 - по стр. 194, 206, 212, 221, 229, 238, 249, 257, 265; %=81 - по стр. 196, 198, 199, 201, 203, 208, 210, 214, 216, 218, 223, 231, 233, 240, 242, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 267, 269, 287; %=64 - по стр. 225; %=55 - по стр. 227; %=77 - по стр. 277, 278)					278 472	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 736 699	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 712	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 273)					335	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 273)					268	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 315	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					124 242	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					124 242	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					2 878 030	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	57 561	
	Итого с непредвиденными расходами					2 935 591	
	НДС 20%				20	587 118	
	ВСЕГО С НДС					3 522 709	
	
	Раздел 5.  Наружные сети дождевой канализации	
	
289.	ГЭСН 01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.3029	33 624.76	10 185	
		Объем: 58.04+407.52-162.7						
289. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.77	6.897033	293.690	2 026	
289. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.48	3.174392	160.940	511	
289. 3.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	22.77	6.897033	1 402.64	9 674	
			(1)			293.69	2 026	
		Накладные расходы				95%	2 410	
		Сметная прибыль				43%	1 091	
		Всего с НР и СП					13 686	
	
290.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.1627	57 706.18	9 389	
		Объем: 30.56+83.694+10.03+38.42						
290. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.096974	293.690	2 084	
290. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.453516	160.940	395	
290. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.682318	1 040.11	1 750	
			(1)			293.69	494	
290. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.414656	1 335.99	7 234	
			(1)			293.69	1 590	
290. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.006508	1 567.96	10	
		Накладные расходы				95%	2 355	
		Сметная прибыль				43%	1 066	
		Всего с НР и СП					12 810	
	
291.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		260.32	160.69	41 831	
		Объем: 162.7*1.6						
	
292.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		3.056	2 073.74	6 337	
292. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.0696	218.640	234	
292. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	31.1712	168.500	5 252	
292. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	1.0696	1 014.39	1 085	
			(1)			218.64	234	
292. 4.	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	11	33.616			
		Накладные расходы				130%	7 132	
		Сметная прибыль				76%	4 169	
		Всего с НР и СП					17 638	
	
293.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		33.616	547.69	18 411	
		Объем: 30.56*1.1						
	
294.	ГЭСН 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунтом	100 м3		3.1462	15 023.23	47 266	
		Объем: 39.541+275.076						
294. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97.2	305.81064	154.560	47 266	
		Накладные расходы				80%	37 813	
		Сметная прибыль				38%	17 961	
		Всего с НР и СП					103 040	
	
295.	ГЭСН 01-02-061-02 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.83694	15 023.23	12 574	
295. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97.2	81.350568	154.560	12 574	
		Накладные расходы				80%	10 059	
		Сметная прибыль				38%	4 778	
		Всего с НР и СП					27 411	
	
296.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		92.0634	547.69	50 422	
		Объем: 83.694*1.1						
	
297.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		2.6395	8 539.81	22 541	
297. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	11.0859	251.270	2 786	
297. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	71.58324	189.570	13 570	
297. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	10.689975	771.84	8 251	
			(1)			251.27	2 686	
297. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.395925	1 140.64	452	
			(1)			251.27	99	
297. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	12.93355	20.74	268	
		Накладные расходы				130%	21 263	
		Сметная прибыль				76%	12 431	
		Всего с НР и СП					56 234	
	
298.	24.3.01.04-0034	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, SN4, размер 200х4,9, длина 2000 мм	шт.		132	850.71	112 294	
	
299.	ГЭСН 22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.		0.7	2 815.91	1 971	
299. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.62	1.834	293.528	538	
299. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	4.8	3.36	187.340	629	
299. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.007	963.73	7	
			(1)			293.69	2	
299. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.007	1 140.64	8	
			(1)			251.27	2	
299. 5.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2.6	1.82	729.09	1 327	
			(1)			293.69	535	
		Накладные расходы				130%	1 517	
		Сметная прибыль				76%	887	
		Всего с НР и СП					4 375	
	
300.	ГЭСН 22-03-002-02	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	10 шт.		0.7	4 153.11	2 907	
300. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.86	2.702	293.470	793	
300. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.09	4.963	187.340	930	
300. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.007	963.73	7	
			(1)			293.69	2	
300. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.014	1 140.64	16	
			(1)			251.27	4	
300. 5.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	3.83	2.681	729.09	1 955	
			(1)			293.69	787	
300. 6.	24.3.05.19	Фасонные части	шт.	10	7			
		Накладные расходы				130%	2 240	
		Сметная прибыль				76%	1 309	
		Всего с НР и СП					6 456	
	
301.	С4 цена поставщ.	Отвод 88,5 из НПВХ д.200	шт		7	642.00	4 494	
		Поправки: М: =642	
	
302.	С5 цена поставщ.	Тройник 90 из НПВХ д.200	шт		7	740.00	5 180	
		Поправки: М: =740	
	
303.	С6 цена поставщ.	Заглушка из НПВХ д.200			7	210.00	1 470	
		Поправки: М: =210	
	
304.	ГЭСН 23-04-008-02	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 659.04	3 659	
304. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	187.340	3 187	
304. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	140 454.13	140	
304. 3.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	547.69	110	
304. 4.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	7 748.47	8	
304. 5.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 253.34	211	
304. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	3 182.16	3	
		Накладные расходы				130%	4 143	
		Сметная прибыль				76%	2 422	
		Всего с НР и СП					10 224	
	
305.	ГЭСН 23-03-001-04	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3		0.9842	119 987.26	118 091	
		Объем: 0.18*8+0.38*2+0.134*5+0.201*10+0.27*3+0.222*2+0.447*4+0.1*8+0.27*2+0.02*24+0.05*2						
305. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	24.41	24.024322	285.349	6 855	
305. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	158.68	156.172856	187.340	29 257	
305. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	19.61	19.300162	963.73	18 600	
			(1)			293.69	5 668	
305. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.76	0.747992	125.14	94	
305. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.8	4.72416	1 140.64	5 389	
			(1)			251.27	1 187	
305. 6.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.1	0.09842	25 419.48	2 502	
305. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.018	0.0177156	40 781.50	722	
305. 8.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.072	0.0708624	140 454.13	9 953	
305. 9.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.008	0.0078736	7 327.80	58	
305. 10.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.25	1.23025	2 850.55	3 507	
305. 11.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	4.1	4.03522	3 407.28	13 749	
305. 12.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.72	0.708624	2 958.69	2 097	
305. 13.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	1.94	1.909348	16 845.67	32 164	
		Накладные расходы				130%	46 946	
		Сметная прибыль				76%	27 445	
		Всего с НР и СП					192 482	
	
306.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-1.909348	16 845.67	-32 164	
		Объем: (0.9842)*(-1.94)						
	
307.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		8	2 460.09	19 681	
	
308.	05.1.01.11-0045	Плита днища ПН15, бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг	шт.		2	4 469.16	8 938	
	
309.	С05.1-01.09-0095	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.5, бетон В22,5 (М300), объем 0,134 м3, расход арматуры 5,037 кг	шт.		5	1 865.53	9 328	
		Поправки: М: =1865.53	
	
310.	С05.1-01.09-0096	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.7, бетон В22,5 (М300), объем 0,201 м3, расход арматуры 6,617 кг	шт.		10	2 181.70	21 817	
		Поправки: М: =2181.7	
	
311.	С05.1-01.09-0097	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ10.10, бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход арматуры 8,105 кг	шт.		3	2 555.94	7 668	
		Поправки: М: =2555.94	
	
312.	С05.1-01.09-0098	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ15.5, бетон В22,5 (М300), объем 0,222 м3, расход арматуры 7,597 кг	шт.		2	2 845.34	5 691	
		Поправки: М: =2845.34	
	
313.	С05.1-01.09-0100	Кольцо стеновое смотровых колодцев КСФ15.10, бетон В22,5 (М300), объем 0,447 м3, расход арматуры 12,675 кг	шт.		4	4 141.75	16 567	
		Поправки: М: =4141.75	
	
314.	05.1.06.09-0088	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг	шт.		8	2 345.67	18 765	
	
315.	05.1.06.09-0002	Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг	шт.		2	3 798.38	7 597	
	
316.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг	шт.		24	673.68	16 168	
	
317.	05.1.01.09-0051	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг	шт.		2	1 006.58	2 013	
	
318.	08.1.02.06-0043	Люк чугунный тяжелый	шт.		8	6 441.25	51 530	
	
319.	08.1.02.06-0041	Люк чугунный легкий	шт.		2	3 904.68	7 809	
	
320.	ГЭСН 08-02-001-09 
(прим)	Кладка кирпичной горловины колодцев	м3		0.3922	8 390.60	3 291	
		Объем: 0.155*0.47+0.155*0.47+0.155*0.47+0.155*0.57+0.155*0.55						
320. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.141192	293.690	41	
320. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	7.08	2.776776	171.470	476	
320. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.141192	1 151.96	163	
			(1)			293.69	41	
320. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.46	0.180412	20.74	4	
320. 5.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.221	0.0866762	2 958.69	256	
320. 6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.4	0.15688	14 898.25	2 337	
320. 7.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0023	0.00090206	60 512.22	55	
		Накладные расходы				122%	631	
		Сметная прибыль				68%	352	
		Всего с НР и СП					4 273	
	
321.	ГЭСН 23-03-007-04	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.436	78 995.30	34 442	
		Объем: 0.18*7+0.08*5++0.16*2+0.24*7+0.1*7						
321. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	11.95512	292.421	3 496	
321. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	74.61268	178.290	13 303	
321. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	11.5976	963.73	11 177	
			(1)			293.69	3 406	
321. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.16568	125.14	21	
321. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.35752	1 140.64	408	
			(1)			251.27	90	
321. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0218	18 297.53	399	
321. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.003924	40 781.50	160	
321. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0003052	20.74		
321. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00872	140 454.13	1 225	
321. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000872	64 026.11	6	
321. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	16.9168	214.41	3 627	
321. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000109	13 992.60	2	
321. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0030956	7 327.80	23	
321. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.61476	2 850.55	1 752	
321. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.3924	3 407.28	1 337	
321. 16.	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная	т	0.24	0.10464			
321. 17.	04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.01962	20 458.77	401	
321. 18.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.1744	3 182.16	555	
321. 19.	05.1.08.14	Конструкции сборные железобетонные	м	19.4	8.4584			
321. 20.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.006976	6 790.77	47	
		Накладные расходы				130%	21 839	
		Сметная прибыль				76%	12 767	
		Всего с НР и СП					69 048	
	
322.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		7	2 460.09	17 221	
	
323.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3, бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг	шт.		5	781.36	3 907	
	
324.	05.1.01.09-0055	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг	шт.		2	1 734.14	3 468	
	
325.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг	шт.		7	2 447.28	17 131	
	
326.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		7	1 910.13	13 371	
	
327.	08.1.02.06-0042	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		7	5 976.90	41 838	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					765 099	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					610 974	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					338 321	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 289, 290; %=130 - по стр. 292, 297, 299, 300, 304, 305, 321; %=80 - по стр. 294, 295; %=122 - по стр. 320)					158 347	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 289, 290; %=76 - по стр. 292, 297, 299, 300, 304, 305, 321; %=38 - по стр. 294, 295; %=68 - по стр. 320)					86 678	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					855 999	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					112 294	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					112 294	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					41 831	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					41 831	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					1 010 124	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	20 202	
	Итого с непредвиденными расходами					1 030 326	
	НДС 20%				20	206 065	
	ВСЕГО С НДС					1 236 391	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					7 716 240	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 413	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 743	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 279, 281, 283, 285)					3 026	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 279, 281, 283, 285)					2 070	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 509	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 083 186	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					4 152 811	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 23-26, 72, 97-101, 147, 187-191, 237; %=95 - по стр. 5, 17, 29, 41, 47, 56, 64, 75, 83, 104, 116, 122, 131, 139, 148, 156, 194, 206, 212, 221, 229, 238, 249, 257, 265, 289, 290; %=142 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 31, 33, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 58, 66, 68, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 106, 108, 109, 111, 113, 118, 120, 124, 126, 128, 133, 141, 143, 150, 152, 154, 158, 160, 170, 185, 196, 198, 199, 201, 203, 208, 210, 214, 216, 218, 223, 231, 233, 240, 242, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 267, 269, 287; %=123 - по стр. 60, 135, 172, 225; %=105 - по стр. 62, 137, 174, 227; %=90 - по стр. 93, 94, 166, 167, 183, 184, 275, 276; %=115 - по стр. 95, 96, 168, 169, 277, 278; %=130 - по стр. 292, 297, 299, 300, 304, 305, 321; %=80 - по стр. 294, 295; %=122 - по стр. 320)					1 731 964	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 23-26, 72, 93, 94, 97-101, 147, 166, 167, 183, 184, 187-191, 237, 275, 276; %=43 - по стр. 5, 17, 29, 41, 47, 56, 64, 75, 83, 104, 116, 122, 131, 139, 148, 156, 194, 206, 212, 221, 229, 238, 249, 257, 265, 289, 290; %=81 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 31, 33, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 51, 53, 58, 66, 68, 73, 77, 79, 81, 85, 87, 106, 108, 109, 111, 113, 118, 120, 124, 126, 128, 133, 141, 143, 150, 152, 154, 158, 160, 170, 185, 196, 198, 199, 201, 203, 208, 210, 214, 216, 218, 223, 231, 233, 240, 242, 243, 245, 247, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 267, 269, 287; %=64 - по стр. 60, 135, 172, 225; %=55 - по стр. 62, 137, 174, 227; %=77 - по стр. 95, 96, 168, 169, 277, 278; %=76 - по стр. 292, 297, 299, 300, 304, 305, 321; %=38 - по стр. 294, 295; %=68 - по стр. 320)					982 695	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					9 797 845	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					11 428	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 91, 164, 176, 179, 181, 273)					4 661	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 91, 164, 176, 179, 181, 273)					3 728	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 817	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					125 922	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					125 922	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					490 291	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					490 291	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					10 444 384	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	208 888	
	Итого с непредвиденными расходами					10 653 272	
	НДС 20%				20	2 130 654	
	ВСЕГО С НДС					12 783 926	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                  	Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ «КР МКД»             	Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)