«СОГЛАСОВАНО»	           «УТВЕРЖДАЮ»	
       И.О.директора МКУ «КР МКД»	       Директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ /Ю.Г.Поломошнов /	 ________________ / Н.Н. Грипич/	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №1-3 по Московскому проспекту 
в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Демонтаж  металлических пешеходных ограждений (прим)	100 м	0.13	
2.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (прим)	100 м2 основания	0.176	
3.	Демонтаж  связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (прим)	1 т конструкций	0.0177	
4.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0711	
5.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.454	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	21.165	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	21.165	
	
	Раздел 2.  Мощение территории плиткой толщ. 6 см	
	
8.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0254	
9.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	40.64	
10.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0254	
11.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.203	
12.	Песок природный для строительных работ средний	м3	22.33	
13.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0508	
14.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	5.18	
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	10.15	
16.	Плитка тротуарная (плиты бетонные тротуарные форма "КИРПИЧ"  200х100х60 мм) цвет  серый пресс. (М400) ГОСТ 17608-91	м2	103.53	
	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней	
	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0008	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	1.28	
19.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0008	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0038	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.418	
22.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.084	
23.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	8.4	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0031	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1 т груза	4.96	
26.	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0031	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0104	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.144	
29.	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора	100 м бортового камня	0.37	
30.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0073	
31.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.88	
32.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	37	
	Прочие работы	
33.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	0.9	
34.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	1	
35.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0.9	
36.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	

Составил:	Гл.инженер ООО «ЖЭУ-7»                                   Черкасов С.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)