«УТВЕРЖДАЮ»	
		
	Директор МКУ «КР МКД»	
	________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Б. Песочная, д. 1-5, ул. М. Песочная, д. 1-3	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
капитальный ремонт фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, подвального помещения	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ФАСАД (ЛИЦЕВОЙ)	
	
1.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	13.46	
2.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.34	
3.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.34	
4.	Е62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, прим	100 м2 расчищенной поверхности	13.46	
5.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	6.8	
6.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	13.46	
7.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	176.7298	
8.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	13.46	
9.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.2	
10.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.832	
11.	Е53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.15	
	
	Раздел 2.  ФАСАД (ДВОР)	
	
12.	Е08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	17.22	
13.	Е69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	1.72	
14.	Е69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.72	
15.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	14.06	
16.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	1.12	
17.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	8.7	
18.	Е46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 т	0.63	
19.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.88	
20.	С101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	96.8	
21.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.88	
22.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.34	
23.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	1.45	
24.	Е53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.938	
25.	Е61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.35	
26.	Е61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 м2 с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.28	
27.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	15.18	
28.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	199.3134	
29.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	15.18	
30.	С101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	1669.8	
31.	Е15-04-048-03	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	15.18	
32.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	15.18	
33.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	614	
34.	Е15-02-037-04	Устройство каркаса при оштукатуривании карнизов и тяг	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.35	
35.	Е15-02-001-06	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.28	
36.	Е15-02-001-07	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.17	
37.	Е46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.4701	
38.	Е62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1764	
39.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.47014	
40.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	7.014	
41.	С203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	40	
42.	Е10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.1	
43.	С101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	10	
44.	Е15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.168	
45.	Е15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.168	
46.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	39.3082	
47.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	39.3082	
	ОТМОСТКА	
48.	Е46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	27.5	
49.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.55	
50.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.825	
51.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	27.5	
52.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	27.5	
53.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	27.5	
54.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	148.5	
55.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	148.5	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
56.	Е67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	1.5	
57.	Ц08-02-390-03;	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	1.5	
58.	С509-1840	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	м	153	
59.	Ц08-02-399-02;	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	1.5	
	
	Раздел 3.  РЕМОНТ ПОДВАЛА	
	
	ПОТОЛКИ	
60.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (балки)	1 м2 очищаемой поверхности	39.5	
61.	Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.395	
62.	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1.47	
63.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	2.4683	
64.	Е62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	2.4683	
	СТЕHЫ	
65.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, прим	100 м2	7.54	
66.	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	1.06	
67.	Е62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	7.93	
68.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.93	
69.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.93	
	ПОЛЫ	
70.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.448	
71.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	1 м3	6.4	
72.	Е51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3 грунта	0.064	
73.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.64	
74.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных (полы)	1 м3 подстилающего слоя	24.68	
75.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	24.68	
76.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	24.68	
77.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.962	
78.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2.4683	
79.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2 стяжки	2.4683	
80.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.4911917	
81.	С204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.0296196	
82.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.4615721	
83.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	27.635	
84.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	37.875	
	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	
85.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.351	
86.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.351	
87.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	35.1	
	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение	
	
88.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.1	
89.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	
90.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20=30м, ф25=120м, ф32=21м)	100 м трубопровода	1.71	
91.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.3	
92.	С301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	30	
93.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	27.87	
94.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	30	
95.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	12	
96.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	5	
97.	С302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	12	
98.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	3.752	
99.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	1.2	
100.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	120	
101.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	112.56	
102.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	12	
103.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	12	
104.	Цена поставщика.	ППР колено ф 32 *90	шт	100	
105.	С302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	35	
106.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	5.622	
107.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.21	
108.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	19.677	
109.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	21	
110.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	20	
111.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	8	
112.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	5	
113.	С302-0065	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	22	
114.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	2.838	
115.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	17.1	
116.	С104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	33	
117.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	132	
118.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	23.1	
119.	Е16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 40 мм, прим	1 врезка	4	
	
	Раздел 5.  Водоотведение	
	
120.	Е46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.12	
121.	Е46-03-017-04	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.07	
122.	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.28	
123.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.7	
124.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.9	
125.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	60	
126.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (в грунте подвала)	100 м трубопровода	0.8	
127.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	79.84	
128.	Цена поставщика.	ПВХ тройник110/100/100 45град	шт	30	
129.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  110 *45	шт	50	
130.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  110	шт	5	
131.	Цена поставщика.	Переход ПВХ/чугун.   110	шт	5	
132.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	5	
133.	Е16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.28	
134.	С301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	18	
135.	Цена поставщика.	ПВХ  колено  ф50 *45	шт	20	
136.	Цена поставщика.	ПВХ  ревизия  ф50	шт	5	
137.	Цена поставщика.	ПВХ  редукция 110х50мм эксцентрическая	шт	5	
138.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.819	
139.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.819	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)