«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Чаадаева,19-33	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением стен (решение суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (31м)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	15.81	
2.	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2.04	
3.	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	1.58	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	1.58	
5.	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	5.859	
6.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	12.01	
7.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	134.512	
8.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, по окнам	100 м	1.9953	
9.	Строительный мусор	т	0.4469472	
10.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, по балконам	100 м	1.45	
11.	Строительный мусор	т	0.3248	
12.	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза, металлическихдверей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07824	
13.	Окраска масляными составами ранее окрашенных мусоропровод за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0279	
14.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0.772	
15.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.772	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)