«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 001 409	руб.	Смета на сумму:	1 001 409	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Потемкина 8-12	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
На капитальный ремонт подвальных помещений МКД №8-12 по ул. Потемкина	
	
Сметная стоимость:	1 001.409	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.316	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	180.495	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Полы	
	
1.	ТЕР 27-03-008-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.2	2 427.08	546.76	1 880.33	485.42	109.35	376.07	14.4	6.15	3 887	1 575	2 313	
					238.65			47.73	1	14.14			675	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			201.06				109%	2 453			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			127.23				65%	1 463			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.72					7 802			
	
2.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм), 100 м3 грунта	0.2	1 466.39	1 466.39		293.28	293.28		14.4	1	4 223	4 223		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			211.16				61%	2 576			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			111.45				31%	1 309			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					615.89					8 108			
	
3.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	74	66.71		66.71	4 936.55		4 936.55	1	6.28	31 002		31 002	
									1	1				
	Объем: 20.0*2.1+20.0*1.6													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
4.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	74	18.71		18.71	1 384.32		1 384.32	1	6.28	8 694		8 694	
									1	1				
	Объем: 20.0*2.1+20.0*1.6													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
5.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных (40 мм), 1 м3 подстилающего слоя	8	372.02	36.11	76.78	2 976.12	288.88	614.20	14.4	4.59	17 904	4 160	2 819	
				259.13	7.73		2 073.04	61.80	5.27	14.39		10 925	889	
	Объем: 200*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			389.25				94%	4 746			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			224.44				51%	2 575			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 589.81					25 225			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя	20	56.03	37.46	0.38	1 120.61	749.11	7.50	14.4	5.33	12 469	10 787	40	
				18.20			364.00		4.51	1		1 642		
	Объем: 200*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			831.51				94%	10 140			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			479.43				51%	5 501			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 431.55					28 110			
	
7.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	20.4	685.00			13 974.00					64 373			
				685.00			13 974.00		3 155.54			64 373		
	Объем: 20*1.02													
	
8.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания, 100 м2 изолируемой поверхности	2	3 825.82	635.16	457.30	7 651.63	1 270.31	914.60	14.41	3.85	51 948	18 305	3 521	
				2 733.36	6.30		5 466.72	12.60	5.51	16.81		30 122	212	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 424.03				94%	17 406			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			821.06				51%	9 444			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 896.72					78 798			
	
9.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм), 1 т	0.4	6 078.41	136.64	50.60	2 431.37	54.66	20.24	14.4	7.31	13 519	787	148	
				5 891.17	3.03		2 356.47	1.21	5.34	14.36		12 584	17	
	Объем: 200*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			53.08				80%	643			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			30.73				44%	354			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 515.18					14 516			
	
10.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2	1 721.45	383.03	58.80	3 442.90	766.06	117.60	14.41	8.16	24 872	11 039	960	
				1 279.62	20.51		2 559.24	41.03	5.03	16.81		12 873	690	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			895.87				94%	11 025			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			516.54				51%	5 982			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 855.31					41 879			
	
11.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм), 100 м2 стяжки	2	1 991.85	29.12	62.18	3 983.71	58.24	124.35	14.39	7.99	20 989	838	994	
				1 900.56	20.33		3 801.12	40.65	5.04	16.83		19 158	684	
	Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			109.77				94%	1 431			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			63.29				51%	776			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 156.77					23 196			
	
12.	ТЕР 11-01-015-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	2	194.61	125.32	9.32	389.22	250.63	18.65	14.41	5.81	4 390	3 612	108	
				59.97	1.49		119.94	2.98	5.59	15.46		670	46	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			281.51				94%	3 439			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			162.31				51%	1 866			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					833.04					9 694			
	
13.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство бетонного сапожка, 1 м3 подстилающего слоя	2.36	730.22	37.46	0.38	1 723.32	88.39	0.89	14.4	5.33	8 647	1 273	5	
				692.39			1 634.04		4.51	1		7 370		
	Объем: 236*0.1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			98.11				94%	1 197			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			56.57				51%	649			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 878.00					10 493			
	
14.	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.06	1 679.51	942.47	24.65	100.77	56.55	1.48	14.41	8.36	1 022	815	12	
				712.39	3.75		42.74	0.23	4.56	16.8		195	4	
	Накладные расходы		76%			43.15				65%	532			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.07				48%	393			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					177.99					1 947			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	44 893.22	3 985.46	8 516.45			267 939	57 414	50 616	
			32 391.31	208.23				159 912	3 217	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	44 893.22	3 985.46	8 516.45			267 939	57 414	50 616	
			32 391.31	208.23				159 912	3 217	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	13 974.00					64 373			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=80 - по стр. 9; %=65 - по стр. 14)	4 538.51					55 587			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=44 - по стр. 9; %=48 - по стр. 14)	2 627.11					30 311			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	52 058.84					353 837			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	52 058.84					353 837			
	Строительный контроль 2,14%	1 114.06					7 572			
	Всего со строительным контролем	53 172.90					361 409			
	Непредвиденные расходы	1 063.46					7 228			
	Итого с непредвиденными затратами	54 236.36					368 637			
	НДС	9 762.54					66 355			
	Всего с НДС	63 998.90					434 992			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 538.51					55 587			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 627.11					30 311			
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
15.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка + входы в подъезд), 100 м3 конструкций	0.091	2 714.76	666.84	2 047.92	247.04	60.68	186.36	14.41	6.15	2 021	874	1 146	
					258.98			23.57	1	14.13			333	
	Объем: 129.6*0.7*0.1													
	Накладные расходы		104%			87.62				88%	1 062			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.55				48%	579			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					385.21					3 663			
	
16.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.104	1 466.39	1 466.39		152.50	152.50		14.4	1	2 196	2 196		
									1	1				
	Объем: 129.6*0.8*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			109.80				61%	1 340			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			57.95				31%	681			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					320.25					4 216			
	
17.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	19.11	66.71		66.71	1 274.83		1 274.83	1	6.28	8 006		8 006	
									1	1				
	Объем: 9.1*2.1													
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
18.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	19.11	18.71		18.71	357.49		357.49	1	6.28	2 245		2 245	
									1	1				
	Объем: 9.1*2.1													
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
19.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.324	3 001.78	246.00	111.59	972.58	79.70	36.15	14.41	4.01	4 061	1 149	145	
				2 644.20			856.72		3.23	1		2 767		
	Объем: 129.6*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			87.67				93%	1 069			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			54.20				54%	620			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 114.45					5 750			
	
20.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя	10.4	452.40	40.32	76.78	4 705.00	419.32	798.46	14.41	4.59	25 504	6 042	3 665	
				335.31	7.73		3 487.22	80.34	4.53	14.39		15 797	1 156	
	Объем: 129.6*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			554.62				94%	6 766			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			319.78				51%	3 671			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 579.41					35 941			
	
21.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя	10.4	730.22	37.46	0.38	7 594.29	389.54	3.90	14.4	5.33	38 106	5 609	21	
				692.39			7 200.86		4.51	1		32 476		
	Объем: 129.6*0.8*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			432.39				94%	5 272			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			249.31				51%	2 861			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 275.99					46 239			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	15 303.73	1 101.74	2 657.19			82 139	15 870	15 228	
			11 544.80	103.91				51 040	1 489	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	15 303.73	1 101.74	2 657.19			82 139	15 870	15 228	
			11 544.80	103.91				51 040	1 489	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15; %=61 - по стр. 16; %=93 - по стр. 19; %=94 - по стр. 20, 21)	1 272.10					15 509			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15; %=31 - по стр. 16; %=54 - по стр. 19; %=51 - по стр. 20, 21)	731.78					8 412			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 307.61					106 060			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	17 307.61					106 060			
	Строительный контроль 2,14%	370.38					2 270			
	Всего со строительным контролем	17 677.99					108 330			
	Непредвиденные расходы	353.56					2 167			
	Итого с непредвиденными затратами	18 031.55					110 497			
	НДС	3 245.68					19 889			
	Всего с НДС	21 277.23					130 386			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 272.10					15 509			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	731.78					8 412			
	
	Раздел 3.  Прочие работы	
	
22.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности	6	172.22	172.22		1 033.32	1 033.32		14.4	1	14 880	14 880		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			826.66				68%	10 118			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			516.66				40%	5 952			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 376.64					30 950			
	
23.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей средством для удаления плесени за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	4	96.01	92.29	2.01	384.06	369.18	8.04	14.4	8.31	5 399	5 316	67	
				1.71	0.20		6.84	0.78	2.32	16.69		16	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			351.46				80%	4 263			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			173.88				37%	1 972			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.40					11 634			
	
24.	С Цена поставщик. 
Средство для удаления плесени типа "Dufa Schimmelentferner", кг	52	243.07			12 639.78					53 972			
				243.07			12 639.78		4.27			53 972		
	Объем: 400*0.13													
	Поправки: М: =998*1.04/4.27	
	
25.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей  средством для удаления плесени за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	2	117.85	114.13	2.01	235.69	228.25	4.02	14.4	8.31	3 328	3 287	33	
				1.71	0.20		3.42	0.39	2.32	16.69		8	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			217.21				80%	2 635			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			107.46				37%	1 219			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					560.36					7 182			
	
26.	С Цена поставщик. 
Средство для удаления плесени типа "Dufa Schimmelentferner", кг	26	232.72			6 050.65					26 986			
				232.72			6 050.65		4.46			26 986		
	Объем: 200*0.13													
	Поправки: М: =998*1.04/4.46	
	
27.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		14.41	1	215	186		
				11.42			5.71		5.06	1		29		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	136			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	104			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.71					455			
	
28.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4	2 203.33	1 002.02	180.42	8 813.31	4 008.07	721.68	14.4	9.49	80 368	57 716	6 849	
				1 020.89	103.89		4 083.56	415.56	3.87	13.23		15 803	5 498	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			4 202.45				80%	50 571			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 079.11				37%	23 389			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 094.86					154 328			
	
29.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	4	210.27	122.16	3.53	841.09	488.63	14.10	14.4	8.29	8 476	7 036	117	
				84.59	0.20		338.36	0.78	3.91	16.69		1 323	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			464.94				80%	5 639			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			230.02				37%	2 608			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 536.05					16 723			
	
30.	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (продухи), 100 отверстий	0.1	4 870.36	1 116.36	3 754.00	487.04	111.64	375.40	14.41	4.41	3 264	1 609	1 656	
					343.61			34.36	1	14.39			494	
	Накладные расходы		99%			144.54				84%	1 767			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			87.60				48%	1 009			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					719.18					6 040			
	
31.	ТЕР 20-02-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка	10	28.06	19.15	4.85	280.59	191.54	48.45	14.42	5.37	3 231	2 762	260	
				4.06			40.60		5.15	1		209		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			220.27				98%	2 707			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			135.99				56%	1 547			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					636.85					7 484			
	
32.	С Цена поставщик. 
Решетки жалюзийные вентиляционные 0,2мх0,2м, шт.	10	116.59			1 165.92					5 200			
				116.59			1 165.92		4.46			5 200		
	Поправки: М: =500.00*1.04/4.46	
	
33.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.057	1 143.95	891.55	252.40	65.21	50.82	14.39	14.41	8.54	855	732	123	
					100.00			5.70	1	16.81			96	
	Объем: 2.1*0.9*3													
	Накладные расходы		99%			55.95				84%	696			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.91				48%	397			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.08					1 948			
	
34.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.7	102.34	34.85	32.75	583.34	198.62	186.65	14.4	7.41	5 028	2 860	1 383	
				34.75			198.08		3.96	1		784		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			160.88				69%	1 973			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			143.01				58%	1 659			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					887.23					8 660			
	
35.	С Цена поставщик. 
Блок металлический дверной, м2	5.7	949.88			5 414.33					23 119			
				949.88			5 414.33		4.27			23 119		
	Поправки: М: =3900.00*1.04/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	38 012.93	6 692.96	1 372.73			234 321	96 384	10 488	
			29 947.25	457.57				127 449	6 121	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 149.00	6 302.80	1 137.63			226 062	90 762	8 845	
			29 708.57	457.57				126 456	6 121	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	25 270.68					109 277			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 22; %=80 - по стр. 23, 25, 28, 29; %=73 - по стр. 27; %=84 - по стр. 30, 33)	6 274.29					75 825			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 22; %=37 - по стр. 23, 25, 28, 29; %=56 - по стр. 27; %=48 - по стр. 30, 33)	3 237.67					36 651			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	46 660.96					338 538			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	583.34	198.62	186.65			5 028	2 860	1 383	
			198.08					784		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34)	160.88					1 973			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34)	143.01					1 659			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	887.23					8 660			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	280.59	191.54	48.45			3 231	2 762	260	
			40.60					209		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 31)	220.27					2 707			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 31)	135.99					1 547			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	636.85					7 485			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	48 185.04					354 683			
	Строительный контроль 2,14%	1 031.16					7 590			
	Всего со строительным контролем	49 216.20					362 273			
	Непредвиденные расходы	984.32					7 245			
	Итого с непредвиденными затратами	50 200.52					369 518			
	НДС	9 036.09					66 513			
	Всего с НДС	59 236.61					436 031			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 655.44					80 505			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 516.67					39 857			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	98 209.88	11 780.16	12 546.37			584 399	169 668	76 332	
			73 883.36	769.71				338 401	10 827	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	97 345.95	11 390.00	12 311.27			576 140	164 046	74 689	
			73 644.68	769.71				337 408	10 827	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	39 244.68					173 650			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 16; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 20, 21; %=80 - по стр. 9, 23, 25, 28, 29; %=65 - по стр. 14; %=88 - по стр. 15; %=93 - по стр. 19; %=68 - по стр. 22; %=73 - по стр. 27; %=84 - по стр. 30, 33)	12 084.90					146 921			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 16; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 20, 21; %=44 - по стр. 9; %=48 - по стр. 14, 15, 30, 33; %=54 - по стр. 19; %=40 - по стр. 22; %=37 - по стр. 23, 25, 28, 29; %=56 - по стр. 27)	6 596.56					75 374			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	116 027.41					798 435			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	583.34	198.62	186.65			5 028	2 860	1 383	
			198.08					784		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 34)	160.88					1 973			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 34)	143.01					1 659			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	887.23					8 660			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	280.59	191.54	48.45			3 231	2 762	260	
			40.60					209		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 31)	220.27					2 707			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 31)	135.99					1 547			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	636.85					7 485			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	117 551.49					814 580			
	Строительный контроль 2,14%	2 515.60					17 432			
	Всего со строительным контролем	120 067.09					832 012			
	Непредвиденные расходы	2 401.34					16 640			
	Итого с непредвиденными затратами	122 468.43					848 652			
	НДС	22 044.32					152 757			
	Всего с НДС	144 512.75					1 001 409			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	12 466.05					151 601			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6 875.56					78 580			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)