«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 588 194	руб.	Смета на сумму:	1 588 194	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Римского-Корсакова,16-16а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Римского-Корсакова,16-16а	
Сметная стоимость:	1 588.194	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.956	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	165.498	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.7 см	100 м3 конструкций		0.1099	6 900.71	758.39	59 048.03	6 489	8.556	
		Объем: 157*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	26.744165	8.820	235.88	149.970	4 011	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	4.548761	11.429	51.99	194.614	885	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	4.313575	95.16	410.48	468.45	2 021	4.923	
			(1)			11.23	48.44	191.22	825	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.141771	8.58	1.22	35.88	5	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.235186	139.36	32.78	1 430.52	336	10.265	
			(1)			15.08	3.55	256.87	60	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	12.940725	6.03	78.03	8.99	116	1.491	
		Накладные расходы				104%	299.38	88%	4 308		
		Сметная прибыль				60%	172.72	48%	2 350		
		Всего с НР и СП					1 230.50		13 148		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.07	1 689.81	118.29	15 301.41	1 071	9.054	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	4.7782	9.160	43.77	155.940	745	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	0.658	11.230	7.39	191.220	126	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	0.658	95.16	62.62	468.45	308	4.923	
			(1)			11.23	7.39	191.22	126	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	1.974	6.03	11.90	8.99	18	1.491	
		Накладные расходы				104%	53.21	88%	766		
		Сметная прибыль				60%	30.70	48%	418		
		Всего с НР и СП					202.19		2 256		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		20.03	3.71	74.31	36.66	734	9.878	
		Объем: 10.99*1.8+7*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		20.03	10.52	210.72	93.58	1 874	8.893	
	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1504	4 846.79	728.96	49 459.80	7 439	10.205	
		Объем: 376*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.268032	8.280	18.78	140.760	319	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.560448	15.080	98.93	256.870	1 685	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.005312	112.40	562.60	1 144.08	5 726	10.179	
			(1)			15.08	75.48	256.87	1 286	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.555136	93.88	146.00	890.86	1 385	9.489	
			(1)			15.08	23.45	256.87	399	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.006016	263.51	1.59	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	111.82	81%	1 623		
		Сметная прибыль				43%	50.62	34%	681		
		Всего с НР и СП					891.40		9 744		
	
6.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		240.64	13.99	3 366.55	124.48	29 955	8.898	
		Объем: 150.4*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1504	344.93	51.88	3 421.73	515	9.927	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.449696	8.280	3.72	140.760	63	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.490304	15.080	7.39	256.870	126	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.490304	93.88	46.03	890.86	437	9.489	
			(1)			15.08	7.39	256.87	126	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.010528	126.43	1.33	1 018.85	11	8.059	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.003008	263.51	0.79	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	10.55	81%	153		
		Сметная прибыль				43%	4.78	34%	64		
		Всего с НР и СП					67.21		732		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.752	2 520.14	1 895.14	17 348.53	13 046	6.884	
		Объем: 376*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	11.82144	8.510	100.60	144.650	1 710	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.43776	14.301	149.27	243.333	2 540	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.22608	102.57	330.90	835.60	2 696	8.147	
			(1)			11.23	36.23	191.22	617	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.33104	139.36	185.49	1 430.52	1 904	10.265	
			(1)			15.08	20.07	256.87	342	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	5.32416	223.58	1 190.38	1 170.91	6 234	5.237	
			(1)			16.11	85.77	273.99	1 459	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.55648	133.41	74.24	763.85	425	5.726	
			(1)			12.94	7.20	219.76	122	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	3.76	3.60	13.54	20.52	77	5.7	
		Накладные расходы				142%	354.82	121%	5 143		
		Сметная прибыль				81%	202.39	65%	2 763		
		Всего с НР и СП					2 452.35		20 951		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		82.72	104.66	8 657.48	516.66	42 738	4.937	
		Объем: 75.2*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.376	61 088.01	22 969.09	523 248.53	196 741	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	13.89696	8.670	120.49	147.370	2 048	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	15.7732	14.601	230.30	248.282	3 916	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.49648	102.57	153.49	835.60	1 250	8.147	
			(1)			11.23	16.81	191.22	286	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.97384	93.88	91.42	890.86	868	9.489	
			(1)			15.08	14.69	256.87	250	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.15416	139.36	21.48	1 430.52	221	10.265	
			(1)			15.08	2.32	256.87	40	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	3.6472	76.06	277.41	517.81	1 889	6.808	
			(1)			12.94	47.19	219.76	802	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	8.14416	110.81	902.45	779.38	6 347	7.033	
			(1)			16.11	131.20	273.99	2 231	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.11296	133.41	148.48	763.85	850	5.726	
			(1)			12.94	14.40	219.76	245	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.2444	127.56	31.18	698.95	171	5.479	
			(1)			15.08	3.69	256.87	63	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	5.64	400.56	2 259.16	3 333.65	18 802	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	71.064	266.28	18 922.92	2 308.69	164 065	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	11.28	3.60	40.61	20.52	231	5.7	
		Накладные расходы				142%	498.12	121%	7 216		
		Сметная прибыль				81%	284.14	65%	3 877		
		Всего с НР и СП					23 751.35		207 834		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.188	14 953.22	2 811.21	73 400.04	13 799	4.909	
		Объем: 376*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.92684	11.972	11.10	203.871	189	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.74824	102.57	76.75	835.60	625	8.147	
			(1)			11.23	8.40	191.22	143	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1786	139.36	24.89	1 430.52	255	10.265	
			(1)			15.08	2.69	256.87	46	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	19.176	141.30	2 709.57	673.68	12 918	4.768	
		Накладные расходы				142%	15.76	121%	229		
		Сметная прибыль				81%	8.99	65%	123		
		Всего с НР и СП					2 835.96		14 151		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-19.18	141.30	-2 710.13	673.68	-12 921	4.768	
		Объем: (0.188)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		19.18	280.61	5 382.10	2 121.17	40 684	7.559	
		Объем: (0.188)*(102.0)									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		37.6	144.07	5 416.86	2 196.06	82 572	15.244	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	443.68	10.360	4 596.52	176.300	78 221	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.256	12.085	27.26	205.490	464	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.128	102.57	115.70	835.60	943	8.147	
			(1)			11.23	12.67	191.22	216	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.128	133.41	150.49	763.85	862	5.726	
			(1)			12.94	14.60	219.76	248	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	21.432	10.08	216.03	13.73	294	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.128	101.31	114.28	999.00	1 127	9.861	
			(1)			12.94	14.60	219.76	248	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.88	104.66	196.76	516.66	971	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	7.52	3.60	27.07	20.52	154	5.7	
		Накладные расходы				142%	6 565.77	121%	95 209		
		Сметная прибыль				81%	3 745.26	65%	51 145		
		Всего с НР и СП					15 727.89		228 926		
	
15.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		383.52	82.62	31 686.42	480.02	184 097	5.81	
		Объем: (37.6)*10.2									
	
16.	Е68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Разборка бетонных плиток	100 м2 основания		0.164	151.12	24.78	2 566.26	421	16.99	
16. 1.	З1-100-17	Рабочий среднего разряда 1,7	чел.-ч	18.68	3.06352	8.090	24.78	137.380	421	16.981	
		Накладные расходы				104%	25.77	88%	370		
		Сметная прибыль				60%	14.87	48%	202		
		Всего с НР и СП					65.42		994		
	
17.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0041	4 846.79	19.87	49 459.80	203	10.216	
		Объем: 16.4*0.25									
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.061828	8.280	0.51	140.760	9	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.178842	15.080	2.70	256.870	46	17.034	
17. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.136448	112.40	15.34	1 144.08	156	10.179	
			(1)			15.08	2.06	256.87	35	17.034	
17. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.042394	93.88	3.98	890.86	38	9.489	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000164	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	3.05	81%	45		
		Сметная прибыль				43%	1.38	34%	19		
		Всего с НР и СП					24.30		266		
	
18.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		6.56	13.99	91.77	124.48	817	8.903	
		Объем: 4.1*1.6									
	
19.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0041	344.93	1.41	3 421.73	14	9.929	
19. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.012259	8.280	0.10	140.760	2	17	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.013366	15.080	0.20	256.870	3	17.034	
19. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.013366	93.88	1.25	890.86	12	9.489	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
19. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000287	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
19. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000082	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.29	81%	4		
		Сметная прибыль				43%	0.13	34%	2		
		Всего с НР и СП					1.82		20		
	
20.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0328	2 520.14	82.66	17 348.53	569	6.884	
		Объем: 16.4*0.2									
20. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.515616	8.510	4.39	144.650	75	16.998	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.455264	14.301	6.51	243.333	111	17.015	
20. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.140712	102.57	14.43	835.60	118	8.147	
			(1)			11.23	1.58	191.22	27	17.028	
20. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.058056	139.36	8.09	1 430.52	83	10.265	
			(1)			15.08	0.88	256.87	15	17.034	
20. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.232224	223.58	51.92	1 170.91	272	5.237	
			(1)			16.11	3.74	273.99	64	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.024272	133.41	3.24	763.85	19	5.726	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.983	
20. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.164	3.60	0.59	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	15.48	121%	225		
		Сметная прибыль				81%	8.83	65%	121		
		Всего с НР и СП					106.97		915		
	
21.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.61	104.66	377.82	516.66	1 865	4.936	
		Объем: 3.28*1.10									
	
22.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.0164	61 088.01	1 001.84	523 248.53	8 581	8.565	
22. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	0.606144	8.670	5.26	147.370	89	16.998	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	0.68798	14.601	10.05	248.282	171	17.005	
22. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.065272	102.57	6.69	835.60	55	8.147	
			(1)			11.23	0.73	191.22	12	17.028	
22. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.042476	93.88	3.99	890.86	38	9.489	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
22. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.006724	139.36	0.94	1 430.52	10	10.265	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
22. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.15908	76.06	12.10	517.81	82	6.808	
			(1)			12.94	2.06	219.76	35	16.983	
22. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	0.355224	110.81	39.36	779.38	277	7.033	
			(1)			16.11	5.72	273.99	97	17.007	
22. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.048544	133.41	6.48	763.85	37	5.726	
			(1)			12.94	0.63	219.76	11	16.983	
22. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.01066	127.56	1.36	698.95	7	5.479	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
22. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	0.246	400.56	98.54	3 333.65	820	8.322	
22. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	3.0996	266.28	825.36	2 308.69	7 156	8.67	
22. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	0.492	3.60	1.77	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				142%	21.74	121%	315		
		Сметная прибыль				81%	12.40	65%	169		
		Всего с НР и СП					1 035.98		9 065		
	
23.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0082	14 953.22	122.62	73 400.04	602	4.909	
		Объем: 16.4*0.05									
23. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.040426	11.972	0.48	203.871	8	17.029	
23. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.032636	102.57	3.35	835.60	27	8.147	
			(1)			11.23	0.37	191.22	6	17.028	
23. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.00779	139.36	1.09	1 430.52	11	10.265	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
23. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	0.8364	141.30	118.18	673.68	563	4.768	
		Накладные расходы				142%	0.68	121%	10		
		Сметная прибыль				81%	0.39	65%	5		
		Всего с НР и СП					123.69		617		
	
24.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-0.84	141.30	-118.69	673.68	-566	4.769	
		Объем: (0.0082)*(-102.0)									
	
25.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.84	280.61	235.71	2 121.17	1 782	7.56	
		Объем: (0.0082)*(102.0)									
	
26.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт., без стоимости	10 м2		1.64	144.07	236.27	2 196.06	3 602	15.245	
26. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	19.352	10.360	200.49	176.300	3 412	17.017	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0984	12.085	1.19	205.490	20	17.004	
26. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.0492	102.57	5.05	835.60	41	8.147	
			(1)			11.23	0.55	191.22	9	17.028	
26. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.0492	133.41	6.56	763.85	38	5.726	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
26. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.9348	10.08	9.42	13.73	13	1.362	
26. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
26. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.082	104.66	8.58	516.66	42	4.937	
26. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.328	3.60	1.18	20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				142%	286.39	121%	4 153		
		Сметная прибыль				81%	163.36	65%	2 231		
		Всего с НР и СП					686.02		9 986		
	
27.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0079	4 846.79	38.29	49 459.80	391	10.212	
		Объем: 65*0.3*0.3+37*0.28*0.2									
27. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.119132	8.280	0.99	140.760	17	17	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.344598	15.080	5.20	256.870	89	17.034	
27. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.262912	112.40	29.55	1 144.08	301	10.179	
			(1)			15.08	3.96	256.87	68	17.034	
27. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.081686	93.88	7.67	890.86	73	9.489	
			(1)			15.08	1.23	256.87	21	17.034	
27. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000316	263.51	0.08	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.88	81%	86		
		Сметная прибыль				43%	2.66	34%	36		
		Всего с НР и СП					46.83		513		
	
28.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		12.64	13.99	176.83	124.48	1 573	8.896	
		Объем: 7.9*1.6									
	
29.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0079	344.93	2.72	3 421.73	27	9.926	
29. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.023621	8.280	0.20	140.760	3	17	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.025754	15.080	0.39	256.870	7	17.034	
29. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.025754	93.88	2.42	890.86	23	9.489	
			(1)			15.08	0.39	256.87	7	17.034	
29. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000553	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
29. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000158	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.56	81%	8		
		Сметная прибыль				43%	0.25	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.53		39		
	
30.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0494	2 520.14	124.49	17 348.53	857	6.884	
		Объем: 65*0.3*0.2+37*0.28*0.1									
30. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.776568	8.510	6.61	144.650	112	16.998	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.685672	14.301	9.81	243.333	167	17.015	
30. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.211926	102.57	21.74	835.60	177	8.147	
			(1)			11.23	2.38	191.22	41	17.028	
30. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.087438	139.36	12.19	1 430.52	125	10.265	
			(1)			15.08	1.32	256.87	22	17.034	
30. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.349752	223.58	78.20	1 170.91	410	5.237	
			(1)			16.11	5.63	273.99	96	17.007	
30. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.036556	133.41	4.88	763.85	28	5.726	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
30. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.247	3.60	0.89	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				142%	23.32	121%	338		
		Сметная прибыль				81%	13.30	65%	181		
		Всего с НР и СП					161.11		1 376		
	
31.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.43	104.66	568.30	516.66	2 805	4.936	
		Объем: 4.94*1.10									
	
32.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.65	5 013.40	3 258.71	32 447.66	21 091	6.472	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	49.452	8.970	443.58	152.560	7 544	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.442	15.080	6.67	256.870	114	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.442	113.70	50.26	810.77	358	7.131	
			(1)			15.08	6.67	256.87	114	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.026	101.31	2.63	999.00	26	9.861	
			(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
32. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00065	10 705.00	6.96	54 434.60	35	5.085	
32. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1105	960.26	106.11	3 126.47	345	3.256	
32. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	3.835	685.00	2 626.98	3 302.36	12 665	4.821	
32. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.039	569.06	22.19	2 995.86	117	5.265	
		Накладные расходы				142%	639.36	121%	9 266		
		Сметная прибыль				81%	364.70	65%	4 978		
		Всего с НР и СП					4 262.77		35 335		
	
33.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		65	76.13	4 948.45	342.67	22 274	4.501	
	
34.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.37	937.76	346.97	12 783.98	4 730	13.632	
34. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	28.1496	8.970	252.50	152.560	4 295	17.008	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2516	15.080	3.79	256.870	65	17.034	
34. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2516	113.70	28.61	810.77	204	7.131	
			(1)			15.08	3.79	256.87	65	17.034	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0148	101.31	1.50	999.00	15	9.861	
			(1)			12.94	0.19	219.76	3	16.983	
34. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00037	10 705.00	3.96	54 434.60	20	5.085	
34. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0629	960.26	60.40	3 126.47	197	3.256	
		Накладные расходы				142%	363.93	121%	5 276		
		Сметная прибыль				81%	207.59	65%	2 834		
		Всего с НР и СП					918.50		12 840		
	
35.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.007326	569.06	4.17	2 995.86	22	5.276	
		Объем: (0.37)*(0.06*0.33)									
	
36.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.87738	685.00	1 286.01	3 302.36	6 200	4.821	
		Объем: (0.37)*(5.9*0.86)									
	
37.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		37	34.14	1 263.18	185.77	6 873	5.441	
	
38.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.11	1 689.81	185.88	15 301.41	1 683	9.054	
38. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	7.5086	9.160	68.78	155.940	1 171	17.024	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.034	11.230	11.61	191.220	198	17.028	
38. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.034	95.16	98.40	468.45	484	4.923	
			(1)			11.23	11.61	191.22	198	17.028	
38. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.102	6.03	18.71	8.99	28	1.491	
		Накладные расходы				104%	83.61	88%	1 205		
		Сметная прибыль				60%	48.23	48%	657		
		Всего с НР и СП					317.72		3 545		
	
39.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0066	2 520.14	16.63	17 348.53	115	6.915	
		Объем: 11*0.3*0.2									
39. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.103752	8.510	0.88	144.650	15	16.998	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.091608	14.301	1.31	243.333	22	17.015	
39. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.028314	102.57	2.90	835.60	24	8.147	
			(1)			11.23	0.32	191.22	5	17.028	
39. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.011682	139.36	1.63	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
39. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.046728	223.58	10.45	1 170.91	55	5.237	
			(1)			16.11	0.75	273.99	13	17.007	
39. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.004884	133.41	0.65	763.85	4	5.726	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
39. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.033	3.60	0.12	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	3.11	121%	45		
		Сметная прибыль				81%	1.77	65%	24		
		Всего с НР и СП					21.51		184		
	
40.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.73	104.66	76.40	516.66	377	4.935	
		Объем: 0.66*1.10									
	
41.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, без стоимости	100 м бортового камня		0.11	5 013.40	551.47	32 447.66	3 569	6.472	
41. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	8.3688	8.970	75.07	152.560	1 277	17.008	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0748	15.080	1.13	256.870	19	17.034	
41. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.0748	113.70	8.50	810.77	61	7.131	
			(1)			15.08	1.13	256.87	19	17.034	
41. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0044	101.31	0.45	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
41. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00011	10 705.00	1.18	54 434.60	6	5.085	
41. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0187	960.26	17.96	3 126.47	58	3.256	
41. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	0.649	685.00	444.57	3 302.36	2 143	4.821	
41. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0066	569.06	3.76	2 995.86	20	5.265	
		Накладные расходы				142%	108.20	121%	1 568		
		Сметная прибыль				81%	61.72	65%	842		
		Всего с НР и СП					721.40		5 980		
	
42.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397.03	1 671.00	3 342	8.417	
42. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30.17	147.370	513	16.998	
42. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10.13	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
42. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9.41	2 080.79	33	3.538	
42. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347.32	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31.38	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18.10	48%	246		
		Всего с НР и СП					446.51		4 040		
	
43.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
43. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
43. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
43. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
43. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
43. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
43. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					96 785.46		703 167	7.265	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					92 865.28		668 214	7.196	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					54 486.04		309 717	5.684	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 16, 38, 42; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 27, 29; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 20, 22, 23, 26, 30, 32, 34, 39, 41, 43)					9 546.79		138 368	14.494	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 16, 38, 42; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 27, 29; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 20, 22, 23, 26, 30, 32, 34, 39, 41, 43)					5 433.35		74 163	13.65	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					107 845.42		880 745	8.167	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 920.18		34 953	8.916	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 920.18		34 953	8.916	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					111 765.60		915 698	8.193	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 391.78	2.14	19 596	8.193	
	ИТОГО					114 157.38		935 294	8.193	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 283.15	2	18 706	8.193	
	ИТОГО					116 440.53		954 000	8.193	
	НДС 18%				18	20 959.30	18	171 720	8.193	
	ВСЕГО С НДС					137 399.83		1 125 720	8.193	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
44.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0588	4 846.79	284.99	49 459.80	2 908	10.204	
		Объем: 147*0.4									
44. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.886704	8.280	7.34	140.760	125	17	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.564856	15.080	38.68	256.870	659	17.034	
44. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.956864	112.40	219.95	1 144.08	2 239	10.179	
			(1)			15.08	29.51	256.87	503	17.034	
44. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.607992	93.88	57.08	890.86	542	9.489	
			(1)			15.08	9.17	256.87	156	17.034	
44. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002352	263.51	0.62	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	43.72	81%	635		
		Сметная прибыль				43%	19.79	34%	267		
		Всего с НР и СП					348.50		3 810		
	
45.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		94.08	13.99	1 316.18	124.48	11 711	8.898	
		Объем: 58.8*1.6									
	
46.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0588	344.93	20.28	3 421.73	201	9.911	
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.175812	8.280	1.46	140.760	25	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.191688	15.080	2.89	256.870	49	17.034	
46. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.191688	93.88	18.00	890.86	171	9.489	
			(1)			15.08	2.89	256.87	49	17.034	
46. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.004116	126.43	0.52	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
46. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001176	263.51	0.31	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.13	81%	60		
		Сметная прибыль				43%	1.87	34%	25		
		Всего с НР и СП					26.28		286		
	
47.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.294	2 520.14	740.92	17 348.53	5 100	6.883	
		Объем: 147*0.2									
47. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.62168	8.510	39.33	144.650	669	16.998	
47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.08072	14.301	58.36	243.333	993	17.015	
47. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.26126	102.57	129.37	835.60	1 054	8.147	
			(1)			11.23	14.16	191.22	241	17.028	
47. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.52038	139.36	72.52	1 430.52	744	10.265	
			(1)			15.08	7.85	256.87	134	17.034	
47. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.08152	223.58	465.39	1 170.91	2 437	5.237	
			(1)			16.11	33.53	273.99	570	17.007	
47. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.21756	133.41	29.02	763.85	166	5.726	
			(1)			12.94	2.82	219.76	48	16.983	
47. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.47	3.60	5.29	20.52	30	5.7	
		Накладные расходы				142%	138.72	121%	2 011		
		Сметная прибыль				81%	79.13	65%	1 080		
		Всего с НР и СП					958.77		8 191		
	
48.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		32.34	104.66	3 384.70	516.66	16 709	4.937	
		Объем: 29.4*1.10									
	
49.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.147	61 088.01	8 979.94	523 248.53	76 918	8.566	
49. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	5.43312	8.670	47.11	147.370	801	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	6.16665	14.601	90.04	248.282	1 531	17.005	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.58506	102.57	60.01	835.60	489	8.147	
			(1)			11.23	6.57	191.22	112	17.028	
49. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.38073	93.88	35.74	890.86	339	9.489	
			(1)			15.08	5.74	256.87	98	17.034	
49. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.06027	139.36	8.40	1 430.52	86	10.265	
			(1)			15.08	0.91	256.87	15	17.034	
49. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.4259	76.06	108.45	517.81	738	6.808	
			(1)			12.94	18.45	219.76	313	16.983	
49. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	3.18402	110.81	352.82	779.38	2 482	7.033	
			(1)			16.11	51.29	273.99	872	17.007	
49. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.43512	133.41	58.05	763.85	332	5.726	
			(1)			12.94	5.63	219.76	96	16.983	
49. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.09555	127.56	12.19	698.95	67	5.479	
			(1)			15.08	1.44	256.87	25	17.034	
49. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.205	400.56	883.23	3 333.65	7 351	8.322	
49. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	27.783	266.28	7 398.06	2 308.69	64 142	8.67	
49. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	4.41	3.60	15.88	20.52	90	5.7	
		Накладные расходы				142%	194.75	121%	2 822		
		Сметная прибыль				81%	111.09	65%	1 516		
		Всего с НР и СП					9 285.78		81 256		
	
50.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0735	14 953.22	1 099.06	73 400.04	5 395	4.909	
		Объем: 147*0.05									
50. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.362355	11.972	4.34	203.871	74	17.029	
50. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.29253	102.57	30.00	835.60	244	8.147	
			(1)			11.23	3.29	191.22	56	17.028	
50. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.069825	139.36	9.73	1 430.52	100	10.265	
			(1)			15.08	1.05	256.87	18	17.034	
50. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	7.497	141.30	1 059.33	673.68	5 051	4.768	
		Накладные расходы				142%	6.16	121%	90		
		Сметная прибыль				81%	3.52	65%	48		
		Всего с НР и СП					1 108.74		5 533		
	
51.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-7.5	141.30	-1 059.75	673.68	-5 053	4.768	
		Объем: (0.0735)*(-102.0)									
	
52.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		7.5	280.61	2 104.58	2 121.17	15 909	7.559	
		Объем: (0.0735)*(102.0)									
	
53.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		14.7	144.07	2 117.76	2 196.06	32 282	15.243	
53. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	173.46	10.360	1 797.05	176.300	30 581	17.017	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.882	12.085	10.66	205.490	181	17.004	
53. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.441	102.57	45.23	835.60	368	8.147	
			(1)			11.23	4.95	191.22	84	17.028	
53. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.441	133.41	58.83	763.85	337	5.726	
			(1)			12.94	5.71	219.76	97	16.983	
53. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	8.379	10.08	84.46	13.73	115	1.362	
53. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.441	101.31	44.68	999.00	441	9.861	
			(1)			12.94	5.71	219.76	97	16.983	
53. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.735	104.66	76.93	516.66	380	4.937	
53. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	2.94	3.60	10.58	20.52	60	5.7	
		Накладные расходы				142%	2 566.95	121%	37 222		
		Сметная прибыль				81%	1 464.25	65%	19 995		
		Всего с НР и СП					6 148.95		89 499		
	
54.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		149.94	82.62	12 388.04	480.02	71 974	5.81	
		Объем: (14.7)*10.2									
	
55.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00495	4 846.79	23.99	49 459.80	245	10.213	
		Объем: 55*0.3*0.3									
55. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.074646	8.280	0.62	140.760	11	17	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.215919	15.080	3.26	256.870	55	17.034	
55. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.164736	112.40	18.52	1 144.08	188	10.179	
			(1)			15.08	2.48	256.87	42	17.034	
55. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.051183	93.88	4.81	890.86	46	9.489	
			(1)			15.08	0.77	256.87	13	17.034	
55. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000198	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	3.69	81%	53		
		Сметная прибыль				43%	1.67	34%	22		
		Всего с НР и СП					29.34		321		
	
56.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		7.92	13.99	110.80	124.48	986	8.899	
		Объем: 4.95*1.6									
	
57.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00495	344.93	1.71	3 421.73	17	9.942	
57. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0148005	8.280	0.12	140.760	2	17	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.016137	15.080	0.24	256.870	4	17.034	
57. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.016137	93.88	1.51	890.86	14	9.489	
			(1)			15.08	0.24	256.87	4	17.034	
57. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0003465	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
57. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000099	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.34	81%	5		
		Сметная прибыль				43%	0.15	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.21		24		
	
58.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.033	2 520.14	83.16	17 348.53	573	6.89	
		Объем: 55*0.3*0.2									
58. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.51876	8.510	4.41	144.650	75	16.998	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.45804	14.301	6.55	243.333	111	17.015	
58. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.14157	102.57	14.52	835.60	118	8.147	
			(1)			11.23	1.59	191.22	27	17.028	
58. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05841	139.36	8.14	1 430.52	84	10.265	
			(1)			15.08	0.88	256.87	15	17.034	
58. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.23364	223.58	52.24	1 170.91	274	5.237	
			(1)			16.11	3.76	273.99	64	17.007	
58. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02442	133.41	3.26	763.85	19	5.726	
			(1)			12.94	0.32	219.76	5	16.983	
58. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.165	3.60	0.59	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				142%	15.56	121%	225		
		Сметная прибыль				81%	8.88	65%	121		
		Всего с НР и СП					107.60		919		
	
59.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		3.63	104.66	379.92	516.66	1 875	4.935	
		Объем: 3.3*1.10									
	
60.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.55	5 013.40	2 757.37	32 447.66	17 846	6.472	
60. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	41.844	8.970	375.34	152.560	6 384	17.008	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.374	15.080	5.64	256.870	96	17.034	
60. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.374	113.70	42.52	810.77	303	7.131	
			(1)			15.08	5.64	256.87	96	17.034	
60. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.022	101.31	2.23	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.28	219.76	5	16.983	
60. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00055	10 705.00	5.89	54 434.60	30	5.085	
60. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0935	960.26	89.78	3 126.47	292	3.256	
60. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	3.245	685.00	2 222.83	3 302.36	10 716	4.821	
60. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.033	569.06	18.78	2 995.86	99	5.265	
		Накладные расходы				142%	540.99	121%	7 841		
		Сметная прибыль				81%	308.59	65%	4 212		
		Всего с НР и СП					3 606.96		29 899		
	
61.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		55	76.13	4 187.15	342.67	18 847	4.501	
	
62.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	2 168.55	2 168.55	14 380.30	14 380	6.631	
62. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	40	8.430	337.20	143.350	5 734	17.005	
62. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	122.09	1 831.35	576.42	8 646	4.721	
		Накладные расходы				115%	387.78	98%	5 619		
		Сметная прибыль				77%	259.64	61%	3 498		
		Всего с НР и СП					2 815.97		23 497		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					41 089.35		288 823	7.029	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					39 662.37		276 126	6.962	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					22 444.39		125 314	5.583	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46, 55, 57; %=121 - по стр. 47, 49, 50, 53, 58, 60; %=98 - по стр. 62)					3 902.80		56 583	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 44, 46, 55, 57; %=65 - по стр. 47, 49, 50, 53, 58, 60; %=61 - по стр. 62)					2 258.58		30 786	13.631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					45 823.75		363 495	7.932	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 426.98		12 697	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 426.98		12 697	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					47 250.73		376 192	7.962	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 011.17	2.14	8 051	7.962	
	ИТОГО					48 261.90		384 243	7.962	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	965.24	2	7 685	7.962	
	ИТОГО					49 227.14		391 928	7.962	
	НДС 18%				18	8 860.89	18	70 547	7.962	
	ВСЕГО С НДС					58 088.03		462 475	7.962	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					137 874.81		991 990	7.195	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					132 527.65		944 340	7.126	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					76 930.43		435 031	5.655	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 16, 38, 42; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 27, 29, 44, 46, 55, 57; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 20, 22, 23, 26, 30, 32, 34, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 53, 58, 60; %=98 - по стр. 62)					13 449.59		194 951	14.495	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 16, 38, 42; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 27, 29, 44, 46, 55, 57; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 20, 22, 23, 26, 30, 32, 34, 39, 41, 43, 47, 49, 50, 53, 58, 60; %=61 - по стр. 62)					7 691.93		104 949	13.644	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					153 669.17		1 244 240	8.097	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 347.16		47 650	8.911	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 347.16		47 650	8.911	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					159 016.33		1 291 890	8.124	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 402.95	2.14	27 646	8.124	
	ИТОГО					162 419.28		1 319 536	8.124	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 248.39	2	26 391	8.124	
	ИТОГО					165 667.67		1 345 927	8.124	
	НДС 18%				18	29 820.18	18	242 267	8.124	
	ВСЕГО С НДС					195 487.85		1 588 194	8.124	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)