«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	ООО «Теплосервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Черкас В.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5.189	
2.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.52	
3.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.52	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных+откосов+цоколя +спуск в подвал	100 м2	5.29	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4.63	
6.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм	100 м2	4.557	
7.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	51.038	
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.733	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.6	
10.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколя+откосы+вход в подвал)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.733	
11.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.733	
12.	Уголок ПВХ с стеклосеткой на откосах	м	245.5	
	
	Раздел 2.  Окна подъездные	
	
13.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0328	
14.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.012	
15.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.021	
16.	Блоки оконные пластиковые	м2	2.08	
17.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	1.2	
18.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	2.1	
19.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.03	
20.	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	м	3	
21.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.016	
22.	Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016	
23.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.016	
24.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.506	
	
	Раздел 3.  Крыша	
	
25.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.95	
26.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1.95	
27.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.55	
28.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылок)	100 м	0.264	
29.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.19	
30.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	22	
31.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим)	100 м2 кровли	1.95	
32.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит	м2 кровли	249.6	
33.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2.05	
34.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	42.435	
35.	Разборка кирпичных стен (мауэрлатов) прим.	1 м3	0.3	
36.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат)прим.	100 м3 кладки	0.003	
37.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4канальных)	100 м труб	0.088	
38.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.37	
39.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.088	
40.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.581	
41.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6-ти канальных)	100 м труб	0.056	
42.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.235	
43.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6-ти канальных)	100 м труб	0.056	
44.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.616	
45.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.388	
46.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.388	
47.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.21	
48.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.21	
49.	Смена обделок из листовой стали  шириной до 0,4 м	100 м	0.126	
50.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.2	
51.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.06	
52.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.02	
53.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.02	
54.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.16	
55.	Устройство снегозадержателей (прим)	100 м ограждения	0.257	
56.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.257	
57.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.02	
58.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
59.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.7	
60.	Разборка подшивки карниза из  досок	100 м2 подшивки	0.1	
61.	Подшивка карнизов (прим)	100 м2 потолка	0.1	
62.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
63.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовники)	100 м2 покрытия	0.29	
	
	Раздел 4.  ХВС	
	
64.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0.18	
65.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40мм	100 м трубопровода	0.465	
66.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.18	
67.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	16.722	
68.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.645	
69.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	60.437	
70.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	11.55	
71.	Изоляция трубопроводов диаметром 15-40 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками (прим)	10 м трубопровода	8.25	
72.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	19.8	
73.	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	70.95	
74.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.	6	
75.	Переходы 25/16	шт	6	
	
	Раздел 5.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
76.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	0.6	
77.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.096	
78.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.12	
79.	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.18	
80.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 200 мм	100 м трубопровода	0.12	
81.	Труба коричневая ПВХ Д200*4,0	м	12	
82.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3 грунта	0.078	
83.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.8	
84.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.6	
85.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.4	
86.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.4	
87.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	5.6	
88.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
89.	Отвод ПВХ д.110мм 90град.	шт	4	
90.	Ревизия ПВХ 110	шт	2	
91.	Тройник п/этиленовый 100мм	шт	8	
92.	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	14	
93.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий	0.13	
	
	Раздел 6.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
94.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.1	
95.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1	
96.	Демонтаж.Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм(демонтаж)	1 шт.	1	
97.	Демонтаж кабеля	100 м	0.6	
98.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.35	
99.	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0.35	
100.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	1	
101.	Щит RH863	шт	1	
102.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
103.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 шт.	1	
104.	Счетчик активной злектр.знергии, электронный, прямого включения, 10-100А ЦЭ 6803	шт	1	
105.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	7	
106.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	17	
107.	Автоматический выключатель Ihp=20А CLS6-C25 /3	шт	3	
108.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	
109.	Автоматический выключатель Ihp=32А CLS6-C32 /3	шт	3	
110.	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт.	0.3	
111.	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм	100 м	0.14	
112.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.1	
113.	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	шт.	10	
114.	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	1	
115.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.1	
116.	Выключатель W12-B110 10A IP 20	шт	10	
117.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.021	
118.	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	1.08	
119.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.026	
120.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.064	
121.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м	0.02	
122.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0.2	
123.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.88	
124.	Труба RL-40	м	5.1	
125.	Труба RL-20	м	25.5	
126.	Труба RL-16	м	64.26	
127.	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.15	
128.	Короб металический 50мм	м	7.5	
129.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	3	
130.	Щит NRP-36	шт	3	
131.	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	0.15	
132.	Короб металический 50мм	шт	3	
133.	Разветвительная коробка УК-2	шт.	2	
134.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.18	
135.	Кабель ПВЗ 1*25	м	18	
	
	Раздел 7.  Прочие работы	
	
136.	Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	т	12	
137.	Перевозка грузов автомобилями на рассстояние 15 км, т	т	12	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)