«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ №7»	
		
________________ /__С.Б. Русович_ /	________________ /_Т.В. Просвирина_ /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул. Иванникова 2-4	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.00218	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.4796	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.4796	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
4.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.074	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	118.4	
6.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.074	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.37	
8.	Песок природный для строительных работ средний	м3	40.7	
9.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.185	
10.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0925	
11.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-9.44	
12.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.44	
13.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	18.5	
14.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	188.7	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.019825	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	31.72	
17.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.019825	
18.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1586	
19.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.45	
20.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.03965	
21.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-4.044	
22.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.044	
23.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	7.93	
24.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	80.886	
	Установка бортовых камней	
25.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01279	
26.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	20.464	
27.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01279	
28.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.08136	
29.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.95	
30.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.16	
31.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	116	
32.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.42	
33.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.008316	
34.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.13108	
35.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	42	
	Прочие работы	
36.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	3	
37.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
38.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.004	
39.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.00192	
40.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00192	
41.	Монтаж металлического оборудования элементов благоустройства (скамейка)	1 т конструкций	0.051	
42.	Скамейка со спинкой 1,86*0,53	шт	1	
43.	Урна железобетонная с металлической вставкой 044*0,44	шт	1	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.058	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	92.8	
46.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.058	
47.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.29	
48.	Песок природный для строительных работ средний	м3	31.9	
49.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.145	
50.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0725	
51.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-7.4	
52.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.4	
53.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	14.5	
54.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	147.9	
	озеленение	
55.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.8	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)