«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО « УК Эдельвейс»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.П. Хапанциева/	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт междуэтажного перекрытия по деревянным балкам МКД №6 по ул. А.Толстого	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка облицовки из сайдинга потолков	100 м2 облицовки	0.061	
2.	Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков деревянных	100 м2	0.142	
3.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.018	
4.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.04	
5.	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0.12	
6.	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0.01	
7.	Демонтаж ванн	100 приборов	0.01	
8.	Демонтаж моек	100 приборов	0.01	
9.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0315	
10.	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0.169	
11.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0.035	
12.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0.113	
13.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0.148	
14.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.08	
15.	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0.0675	
16.	Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных	100 м2	0.148	
17.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	0.148	
18.	Бруски деревянные 50*50 мм	м	29.6	
19.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	м3	0.46	
20.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	22.755	
21.	Каменная вата Paroc UNS37 толщ.50мм	м3	0.45	
22.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	0.037	
23.	Каменная вата Paroc UNS37 толщ.50мм	м3	0.03774	
24.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.17072	
25.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	3.533904	
26.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0.148	
27.	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП (OSB) класса 3 и 4, толщиной 22 мм	м2	15.1996	
28.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.12	
29.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	12.36	
30.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	0.12	
31.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.01224	
32.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	0.9	
33.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	0.9	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)