«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Директор ООО «ЭКОНОМЪ»	
		
____________________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.В. Ермольчик /	
		
«______»_______________________ 2017г.	«______»________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 16	
на капитальный ремонт МКД №65 по Советскому проспекту г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.61	
2.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.53	
3.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1.68	
4.	Ремонт штукатурки карнизов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.08	
5.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0.61	
6.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.9	
7.	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности	0.61	
8.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	152.5	
9.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	67.1	
10.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.61	
11.	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	24	
	
	Раздел 2.  КРОВЛЯ	
	
12.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	3.81	
13.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок  с прозорами	100 м2 кровли	3.81	
14.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.81	
15.	Строительный мусор	т	6.477	
16.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.19	
17.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7.81	
18.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	161.667	
19.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.81	
20.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	476.25	
21.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	3.81	
22.	Замок конька	шт	4	
23.	Трубка проходная для вентиляции	шт	2	
24.	Развветвляющий элемент, Y	шт	4	
25.	Лента примыкания Wakaflex	м	18.9	
26.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.29	
27.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.72	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.72	
29.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.3	
30.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
31.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
32.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
33.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.28	
34.	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	0.7	
35.	Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м	шт	24	
36.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.11	
37.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.462	
38.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м труб	0.024	
39.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.053	
40.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(4 канала)	100 м труб	0.014	
41.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.092	
42.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.072	
43.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.792	
44.	Устройство бетонных оголовников	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.004	
45.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.68	
46.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	1.01	
47.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.042	
48.	Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.01	
49.	Демонтаж обивки слуховых окон сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	
50.	Обивка слух.окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.14	
51.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.062	
52.	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0.01	
53.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.11	
54.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	6	
55.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
56.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	22.4	
57.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.4	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                            Г.А. Мацепура	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»                                                   О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)