«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»	
          Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор
	
	          ООО «Мой Квартал»
	
    ________________ / Русович С.Б./	      ________________ / Кислый О.Н./	
		
«______»____________________ 2018г.   	     «______»____________________ 2018г.	

	
Объект  :	Капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома по адресу:    ул.Чернышевского, д. 29-29а, г.Калининград	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на капитальный ремонт фасада без утепления многоквартирного дома по адресу: ул.Чернышевского, д. 29-29а, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	3.675	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.033075	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.128625	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.37	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.37	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	4.696	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.2	
8.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.3	
9.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4.696	
10.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	4.696	
11.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	4.696	
12.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	1174	
13.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	4.696	
14.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.084528	
15.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	4.696	
16.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	61.048	
17.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	178.448	
18.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.7	
19.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	9	
	Короба из ПВХ	
20.	Демонтаж кабеля	100 м	0.3	
21.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.3	
22.	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм	100 м	0.3	
23.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.3	
24.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.2	
25.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.2	
26.	Устройство основания под штукатурку из  сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.2	
27.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2	0.2	
28.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.2	
29.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2.6	
30.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	7.6	
31.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.52	
32.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.44	
	Окна, двери	
33.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.021	
34.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2.1	
35.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	2.1	
36.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.01104	
37.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0.01104	
38.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0208	
39.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.000416	
40.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.000624	
41.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.077	
42.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.077	
43.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.54	
44.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	6.16	
45.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.072	
46.	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	7.2	
47.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.0112	
48.	Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2	0.0112	
49.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	2.06	
50.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0.0112	
51.	Окраска откосов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.0112	
52.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.1456	
53.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	0.4256	
	Крыльцо	
54.	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м3	0.21	
55.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0.014	
56.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.006	
57.	Устройство бетонного крыльца	100 м3	0.0028	
	Цоколь	
58.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.224	
59.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.224	
60.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.224	
61.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.224	
62.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2.912	
63.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	8.512	
64.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.4	
65.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	8.4	

Составил:	Ведущий инженер ОК                                                       Еникеев Е.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК                                                               Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)