«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
    Директор МКУ «КР МКД»	  Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /И.А. Макарова /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
Капитальный ремонт подвала МКД №22 по ул.Тихоненко , г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
1.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0.056	
2.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  и потолков кирпичных	100 м2	4.46	
3.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.15	
4.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.023	
5.	Очистка поверхности щетками	м2	2	
6.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.02	
7.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	4.46	
8.	Купорос медный марки: А	т	-0.004	
9.	Антисептик "Нортекс-дезинфектор" для бетона	кг	4	
10.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2.98	
11.	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	38.74	
12.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	1.48	
13.	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	19.24	
14.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков по стеке	100 м2	1.48	
15.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	150.96	
16.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	2.98	
17.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	4.46	
18.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.062	
19.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.062	
	Перенавеска  эл. кабеля	
20.	Демонтаж.Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м	0.255	
21.	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м	0.255	
22.	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм	м	26.01	
23.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.255	
24.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11.81	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	11.81	
	
	Раздел 2.  ЦОКОЛЬ	
	
26.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.2	
27.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	0.307	
28.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	76.75	
29.	Окраска цоколя акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.307	
30.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	3.991	
31.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т	0.012	
	
	Раздел 3.  Козырек над входом в подвал	
	
32.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0.15	
33.	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт.	0.08	
34.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.003	
35.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.006	
36.	Очистка поверхности щетками	м2	10	
37.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.1	
38.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.1	
39.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (брус 40х40)	100 м2	0.15	
40.	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0.15	
41.	Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, НС35-1060-0,7	м2	15	
42.	Дополнительные элементы :  профили с покрытием (прим)	м2	3.6	
43.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.1	
44.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	1.85	
	
	Раздел 4.  ОТМОСТКА	
	
45.	Разборка бетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	1000 м2	0.058	
46.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3.7	
47.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.15	
48.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.15	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	24	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	3.7	
51.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.174	
52.	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя	100 м2	0.174	
53.	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.042	
54.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.58	
55.	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	63.8	
56.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	5.8	
57.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.96	
58.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	5.8	
59.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	5.8	
60.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	5.916	
	
	Раздел 5.  СПУСК В ПОДВАЛ	
	
61.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.1	
62.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.1	
63.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.1	
64.	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ	кг	1.3	
65.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.1	
66.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.1	
67.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.3	
68.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: белая	т	0.004	
69.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.07	
70.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.02	
71.	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.1	
72.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.026	
73.	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	100 шт.	0.32	
	
	Раздел 6.  КРЫЛЬЦО	
	
74.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.05	
75.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.014	
76.	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.1	
77.	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	100 шт.	0.28	
78.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.038	
79.	Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.04	
80.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.04	
81.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 30мм)	100 м2	0.04	
82.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.009	
83.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.009	
84.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.04	
85.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.12	
86.	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 2 мм	т	0.028	
87.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0.001	
88.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0168	
89.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0168	

Составил:	 Ведущий инженер О К                                                Е.И. Еникеев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	 Зам. начальника О К 	О.В. Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)