«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2013 г.	
	
Объект:	Тельмана, д.7	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 01	
на капитальный ремонт шиферной кровли МКД № 7 по ул. Тельмана	
Основание: дефектную ведомость составил гл. инженер по организации капитального ремонта К.С. Красный	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.02	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.02	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен	100 м	0.672	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	0.48	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.336	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.166	
7.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.035	
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.147	
9.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала)	100 м труб	0.005	
10.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.033	
11.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов)	100 м труб	0.01	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.11	
13.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 канала)	100 м труб	0.01	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.154	
15.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов)	100 м труб	0.01	
16.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.11	
17.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.23	
18.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.23	
19.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.02	
20.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	62.514	
21.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.02	
22.	Этернит в комплекте	м2	386.56	
23.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.6035	
24.	Разборка лобовой доски	100 м2 подшивки	0.0905	
25.	Устройство лобовой доски	100 м2 потолка	0.0905	
26.	(прим.) Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0905	
27.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
28.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
29.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.44	
30.	(прим.) Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.045	
31.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0198	
32.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.08	
33.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.08	
34.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1.12	
35.	Проходной элемент для крепления фанового стояка	шт	2	
36.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
37.	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.6035	
38.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.181	
39.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.6035	
40.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.39	
41.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
42.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
43.	Смена частей водосточных труб отметов	100 шт.	0.06	
44.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.39	
45.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	13.78	
46.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	13.78	

Составил:	Инженер - сметчик              И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)