«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного дома по ул.Вагоностроительная, 16, ул.Радищева, 82-84-86 в г.Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного дома по ул.Вагоностроительная, 16, ул.Радищева, 82-84-86 в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 (Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	27.74	
2.	Покрытие пленкой лесов	100 м2 покрытия	13.87	
3.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича для установки лесов	100 отверстий	2.21	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	2.21	
5.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных (фасад,цоколь,карниз,колонны,откосы)	100 м2	26.98	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.058	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	14.7	
8.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм (Подготовка основания, огрунтовка основания проникающей грунтовкой для устранения неплотности поверхности стен, армирование поверхности вокруг оконных и дверных блоков,  монтаж утеплителя на клеевой состав, механическое закрепление утеплителя дюбелями,  уплотнение примыканий изоляционных плит к конструкциям на фасаде,  армирование внешних и внутренних углов поверхности фасада,  устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе, армирование откосов, грунтование наружных стен конструкций,  грунтование откосов,  нанесение защитно-декоративного слоя (фасадной штукатурки колерованной), нанесение защитно-декоративного слоя на откосы, установка цокольного отлива. )	100 м2	21.76	
9.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем с плотностью не менее 130кг/м3	м3	174.08	
10.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.65	
11.	Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.65	
	
	Раздел 2.  Проемы	
	
12.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.2454	
13.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.5577	
14.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.8031	
15.	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные  (ГОСТ 30674-99)	м2	80.305	
16.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.18	
17.	Доски подоконные ПВХ	м	18.18	
18.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.455	
19.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.455	
20.	Смена обделок из листовой стали ( отливов оконных) шириной до 0,4 м	100 м	2.71	
21.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%-31 окно	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.86	
22.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (входов в подвал)	100 м2	0.2196	
23.	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.2196	
24.	Дверной блок металлический в комплекте	м2	21.96	
25.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0982	
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
26.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.1	
27.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.2	
28.	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	0.375	
29.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	10	
30.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	10	
	
	Раздел 4.  Крыльцо	
	
31.	Разборка ступеней на сплошном основании	100 м ступеней	0.1	
32.	Устройство лестничных маршей  прямоугольных	100 м3 железобетона в деле	0.0104	
33.	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения	0.0766	
34.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0843	
	
	Раздел 5.  Разное	
	
35.	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	100 м	1.78	
36.	Короб полиэтиленовый	100 м	1.78	
37.	Короб монтажный пластиковый 90*60*2000	шт	89	
38.	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	1.78	
39.	Установка закладных деталей весом до 4 кг (флагштоков, аншлагов)	1 т	0.01	
40.	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	100 м2 перекрытий	0.136	
41.	Разборка кирпичных стен (подпорная стена входа в подвал, декоративных элементов над колоннами)	1 м3	9	
42.	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.05	
43.	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	9	
44.	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100 м3 в деле	0.0136	
45.	Установка цементных гербов высотой до 750 мм	1 деталь	22	
46.	Гербы гипсовые высотой до 500 мм	шт.	22	
47.	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	100 м деталей	1.46	
48.	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	м	147.46	
	
	Раздел 6.  Кровля	
	
49.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	3.5	
50.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.5	
51.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2.42	
52.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5.62	
53.	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	2.12	
54.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб	100 м2	1.68	
55.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.116	
56.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.986	
57.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 9 каналов	100 м труб	0.116	
58.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	4.176	
59.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.42	
60.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	
61.	Устройство мелких покрытий (оголовники дымовых труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.2	
62.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2.42	
63.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	2.42	
64.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.1	
65.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.4	
66.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.2	
67.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.18	
68.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.78	
69.	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 	0.136	
70.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 	0.136	
71.	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	100 м2 кровли	0.136	
72.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	31.87	
73.	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	31.87	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)