«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 706 983	руб.	Смета на сумму:	1 706 983	руб.	
            Директор МКУ «КР МКД»	           Директор ООО «УК Мегадом»	
		
_______________________________ /Русович С.Б. /	____________________________ /Уланова О.В. /	
		
«08» февраля 2018г.	«08» февраля 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, подвала МКД №20-26 по адресу: ул. Дрожжевая в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	1 706.983	тыс. руб.	
монтажных работ:	35.077	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.490	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	422.971	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	СТЕНЫ	
1.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
Прим)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных	100 м2		4.57			3 361.61	15 363		
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	104.2874			147.310	15 363		
		Накладные расходы						84.15%	12 928		
		Сметная прибыль						47.6%	7 313		
		Всего с НР и СП							35 604		
	
2.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		16.452			388.10	6 385		
		Объем: 457*0.02*1.8									
2. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	16.94556			135.770	2 301		
2. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	3.2904			1 241.26	4 084		
		Накладные расходы						66.3%	1 526		
		Сметная прибыль						40%	920		
		Всего с НР и СП							8 831		
	
3.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, откосов	100 м2		4.57			1 449.95	6 626		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.10968			249.405	27		
3. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	35.9202			181.930	6 535		
3. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05484			308.04	17		
			(1)					268.82	15		
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.05484			1 037.49	57		
			(1)					229.99	13		
3. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.457			38.33	18		
		Накладные расходы						80.33%	5 271		
		Сметная прибыль						37.4%	2 454		
		Всего с НР и СП							14 351		
	
4.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		59.41			61.73	3 667		
		Объем: (4.57)*0.013*1000									
	
5.	ГЭСН 15-02-016-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		4.57			21 392.40	97 763		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	33.28788			187.025	6 226		
5. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	413.4936			171.480	70 906		
5. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	3.40008			308.04	1 047		
			(1)					268.82	914		
5. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	29.8878			257.87	7 707		
			(1)					177.72	5 312		
5. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0003199			88 186.48	28		
5. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.02742			9 149.15	251		
5. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	6.9007			2 040.43	14 080		
5. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	12.6589			295.71	3 743		
		Накладные расходы						80.33%	61 960		
		Сметная прибыль						37.4%	28 847		
		Всего с НР и СП							188 571		
	
6.	ГЭСН 15-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		4.57			2 312.36	10 567		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.16452			242.933	40		
6. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	55.99164			154.230	8 636		
6. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.05484			308.04	17		
			(1)					268.82	15		
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.10968			1 037.49	114		
			(1)					229.99	25		
6. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	3.656			162.00	592		
6. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0457			38.33	2		
6. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.001828			3 474.67	6		
6. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.07769			11 636.25	904		
6. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.002285			46 966.96	107		
6. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.007312			25 917.44	190		
		Накладные расходы						80.33%	6 969		
		Сметная прибыль						37.4%	3 245		
		Всего с НР и СП							20 781		
	
	ПОТОЛОК	
7.	ГЭСНр 62-41-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Очистка вручную поверхности потолков от побелки	100 м2		2.28			3 064.05	6 986		
7. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20.8	47.424			147.310	6 986		
		Накладные расходы						68%	4 750		
		Сметная прибыль						40%	2 794		
		Всего с НР и СП							14 531		
	
8.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		4			518.71	2 075		
8. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	10.84			169.310	1 835		
8. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.04			20.52	1		
8. 3.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	0.08			2 983.71	239		
		Накладные расходы						73.1%	1 341		
		Сметная прибыль						56%	1 028		
		Всего с НР и СП							4 444		
	
9.	ГЭСН 15-04-006-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		2.28			1 788.34	4 077		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.05472			249.405	14		
9. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	9.72	22.1616			181.930	4 032		
9. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.02736			308.04	8		
			(1)					268.82	7		
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.02736			1 037.49	28		
			(1)					229.99	6		
9. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.228			38.33	9		
		Накладные расходы						80.33%	3 250		
		Сметная прибыль						37.4%	1 513		
		Всего с НР и СП							8 840		
	
10.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		29.64			61.73	1 830		
		Объем: (2.28)*0.013*1000									
	
11.	ГЭСНр 61-1-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		2.28			7 130.14	16 257		
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.684			268.820	184		
11. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	44.41	101.2548			158.310	16 030		
11. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.3	0.684			308.04	211		
			(1)					268.82	184		
11. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.798			20.52	16		
11. 5.	04.3.02.13	Пескоцементная смесь	т	0.593	1.35204						
		Накладные расходы						67.15%	10 888		
		Сметная прибыль						40%	6 486		
		Всего с НР и СП							33 630		
	
12.	04.3.02.13	Пескоцементная смесь	т		-1.35204						
		Объем: (2.28)*(-0.593)									
	
13.	04.3.02.05-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ	кг		1352.04			15.78	21 335		
		Объем: 2.28*593									
	
14.	ГЭСНр 62-1-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2		2.28			2 598.75	5 925		
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.2964			259.859	77		
14. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	14.3	32.604			154.230	5 029		
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.228			308.04	70		
			(1)					268.82	61		
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0684			1 037.49	71		
			(1)					229.99	16		
14. 5.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.0005	0.00114			138 958.17	158		
14. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.124	0.28272			20.52	6		
14. 7.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.08	0.1824			162.00	30		
14. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0228			38.33	1		
14. 9.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000912			3 474.67	3		
14. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.04332			11 636.25	504		
14. 11.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00114			46 966.96	54		
		Накладные расходы						68%	3 472		
		Сметная прибыль						40%	2 042		
		Всего с НР и СП							11 439		
	
	ПОЛЫ	
15.	ГЭСН 46-04-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка бетонных оснований под полы	м3		13.68			1 552.02	21 232		
		Объем: 228*0.06									
15. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	7.8	106.704			171.480	18 298		
15. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.86	25.4448			97.21	2 473		
15. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	50.8896			9.05	461		
		Накладные расходы						84.15%	15 398		
		Сметная прибыль						47.6%	8 710		
		Всего с НР и СП							45 340		
	
16.	ГЭСНр 69-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затаривание строительного мусора в мешки	т		30.096			388.10	11 680		
		Объем: 13.68*2.2									
16. 1.	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	30.99888			135.770	4 209		
16. 2.	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые (50 кг)	100 шт.	0.2	6.0192			1 241.26	7 471		
		Накладные расходы						66.3%	2 791		
		Сметная прибыль						40%	1 684		
		Всего с НР и СП							16 154		
	
17.	ГЭСНр 51-3-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3		0.2964			92 300.92	27 358		
		Объем: 228*0.13									
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.005928			229.990	1		
17. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	619	183.4716			147.310	27 027		
17. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.005928			1 037.49	6		
			(1)					229.99	1		
17. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002964			57 689.15	17		
17. 5.	11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.068172			4 511.27	308		
		Накладные расходы						63.75%	17 230		
		Сметная прибыль						36%	9 730		
		Всего с НР и СП							54 318		
	
18.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3		11.4			895.49	10 209		
		Объем: 228*0.05									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	4.104			200.120	821		
18. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	4.092	46.6488			163.200	7 613		
18. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.096	1.0944			964.28	1 055		
			(1)					200.12	219		
18. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	6.0192			3.34	20		
18. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	3.0096			493.44	1 485		
			(1)					200.12	602		
18. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	1.71			20.52	35		
		Накладные расходы						94.1%	7 936		
		Сметная прибыль						51%	4 301		
		Всего с НР и СП							22 447		
	
19.	02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3		13.68			516.57	7 067		
		Объем: (11.4)*(1.2)									
	
20.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		18.24			750.07	13 681		
		Объем: 228*0.08									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	4.392	80.11008			158.310	12 682		
20. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	10.50624			3.18	33		
20. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.03648			21 070.94	769		
20. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	6.384			20.52	131		
20. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.01824			3 621.85	66		
		Накладные расходы						94.1%	11 934		
		Сметная прибыль						51%	6 468		
		Всего с НР и СП							32 083		
	
21.	04.1.02.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3		18.6048			3 014.79	56 090		
		Объем: (18.24)*1.02									
	
22.	ГЭСН 11-01-039-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство переходного бортика  (под рулонный ковер+плинтус по периметру помещения)	100 м		1.84			2 978.74	5 481		
		Объем: 92*2									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.156	0.28704			256.872	74		
22. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12.912	23.75808			181.930	4 322		
22. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.108	0.19872			308.04	61		
			(1)					268.82	53		
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.08832			1 037.49	92		
			(1)					229.99	20		
22. 5.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.16	0.2944			3 416.19	1 006		
		Накладные расходы						94.1%	4 137		
		Сметная прибыль						51%	2 242		
		Всего с НР и СП							11 860		
	
23.	ГЭСН 11-01-004-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2		2.28			9 574.27	21 829		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.19152			246.631	47		
23. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	32.364	73.78992			206.640	15 248		
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.036	0.08208			308.04	25		
			(1)					268.82	22		
23. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.864	1.96992			116.06	229		
23. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.10944			1 037.49	114		
			(1)					229.99	25		
23. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	0.3	0.684			2.65	2		
23. 7.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.02	0.0456			25 327.06	1 155		
23. 8.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.04	0.0912			54 972.66	5 014		
23. 9.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.14			38.33	44		
		Накладные расходы						94.1%	14 393		
		Сметная прибыль						51%	7 800		
		Всего с НР и СП							44 022		
	
24.	ГЭСН 11-01-004-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		2.28			27 742.79	63 254		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.176	2.68128			245.443	658		
24. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	55.416	126.34848			212.890	26 898		
24. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.468	1.06704			308.04	329		
			(1)					268.82	287		
24. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	22.0248			116.06	2 556		
24. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	1.61424			1 037.49	1 675		
			(1)					229.99	371		
24. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	16.416			2.65	44		
24. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.03192			30 360.33	969		
24. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.12996			21 023.53	2 732		
24. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.65892			25 327.06	16 689		
24. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.2166			39 128.86	8 475		
24. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.52668			5 398.44	2 843		
24. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	1.14			38.33	44		
		Накладные расходы						94.1%	25 930		
		Сметная прибыль						51%	14 054		
		Всего с НР и СП							103 238		
	
25.	12.1.02.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гидроизол	м2		264.48			68.24	18 048		
		Объем: (2.28)*116.0									
	
26.	ГЭСН 06-01-015-10 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.228			2 978.99	679		
		Объем: 228*1.0/1000									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.103968			246.339	26		
26. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	15.168	3.458304			167.270	578		
26. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.043776			874.68	38		
			(1)					268.82	12		
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.060192			1 037.49	62		
			(1)					229.99	14		
		Накладные расходы						80.33%	485		
		Сметная прибыль						44.2%	267		
		Всего с НР и СП							1 431		
	
27.	08.1.02.17-0083 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		228			51.04	11 637		
	
28.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		2.28			7 689.11	17 531		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	3.47472			268.820	934		
28. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	47.412	108.09936			150.030	16 218		
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.524	3.47472			308.04	1 070		
			(1)					268.82	934		
28. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	24.81552			3.18	79		
28. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	7.98			20.52	164		
		Накладные расходы						94.1%	16 140		
		Сметная прибыль						51%	8 748		
		Всего с НР и СП							42 419		
	
29.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		4.6512			3 223.31	14 992		
		Объем: (2.28)*2.04									
	
30.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2		2.28			1 058.98	2 414		
		Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.512	3.44736			268.820	927		
30. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	3.6	8.208			150.030	1 231		
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.512	3.44736			308.04	1 062		
			(1)					268.82	927		
30. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16.704	38.08512			3.18	121		
		Накладные расходы						94.1%	2 031		
		Сметная прибыль						51%	1 101		
		Всего с НР и СП							5 545		
	
31.	04.3.01.09-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3		6.9768			3 223.31	22 488		
		Объем: (2.28)*0.51									
		Начисления: Н48= 6	
	
32.	ГЭСН 11-01-015-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Железнение цементных покрытий	100 м2		2.28			2 815.73	6 420		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.2736			227.600	62		
32. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	12.96	29.5488			179.760	5 312		
32. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.072	0.16416			964.28	158		
			(1)					200.12	33		
32. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.10944			308.04	34		
			(1)					268.82	29		
32. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.456			20.52	9		
32. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.06	0.1368			6 628.70	907		
		Накладные расходы						94.1%	5 057		
		Сметная прибыль						51%	2 741		
		Всего с НР и СП							14 218		
	
33.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		46.548			510.71	23 773		
		Объем: 457*0.02*1.8+13.68*2.2									
	
34.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		93.972			262.99	24 714		
		Объем: 457*0.02*1.8+13.68*2.2+29.64*1.6									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1							579 433		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							530 946		
	.       МАТЕРИАЛОВ -							157 154		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 15; %=66.3 - по стр. 2, 16; %=80.33 - по стр. 3, 5, 6, 9, 26; %=68 - по стр. 7, 14; %=73.1 - по стр. 8; %=67.15 - по стр. 11; %=63.75 - по стр. 17; %=94.1 - по стр. 18, 20, 22-24, 28, 30, 32)							235 817		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 15; %=40 - по стр. 2, 7, 11, 14, 16; %=37.4 - по стр. 3, 5, 6, 9; %=56 - по стр. 8; %=36 - по стр. 17; %=51 - по стр. 18, 20, 22-24, 28, 30, 32; %=44.2 - по стр. 26)							124 487		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							891 250		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							48 487		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							48 487		
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1							939 737		
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%						2.14	20 110		
	ИТОГО							959 847		
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%						2	19 197		
	ИТОГО							979 044		
	НДС 18%						18	176 228		
	ВСЕГО С НДС							1 155 272		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							235 817		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							124 487		
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
35.	ГЭСН 46-03-010-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.08			18 104.57	1 448		
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
35. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	86.975	6.958			179.760	1 251		
35. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.42	1.7136			97.21	167		
35. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	42.84	3.4272			9.05	31		
		Накладные расходы						84.15%	1 053		
		Сметная прибыль						47.6%	595		
		Всего с НР и СП							3 096		
	
36.	ГЭСН 46-03-009-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.		0.12			13 715.45	1 646		
36. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	67.22	8.0664			173.510	1 400		
36. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.11	2.5332			97.21	246		
		Накладные расходы						84.15%	1 178		
		Сметная прибыль						47.6%	666		
		Всего с НР и СП							3 491		
	
37.	ГЭСН 46-03-017-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.3			15 084.48	4 525		
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.129			229.990	30		
37. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.58	22.674			152.740	3 463		
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.069			10.80	1		
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.129			1 037.49	134		
			(1)					229.99	30		
37. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00411			20.52			
37. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00177			57 689.15	102		
37. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00147			11 636.25	17		
37. 8.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00015			47 018.66	7		
37. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00285			45 326.49	129		
37. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.063			5 768.85	363		
37. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.054			5 714.19	309		
		Накладные расходы						84.15%	2 939		
		Сметная прибыль						47.6%	1 663		
		Всего с НР и СП							9 127		
	
38.	08.4.03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.021			37 338.90	784		
		Объем: (0.3)*0.07									
	
39.	04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.312			3 474.52	1 084		
		Объем: (0.3)*1.04									
	
40.	ГЭСНр 65-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (ф20=16м, ф25=44м)	100 м		0.6			5 825.54	3 495		
		Объем: 16+44									
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.06			268.820	16		
40. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	20.796			156.950	3 264		
40. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.06			308.04	18		
			(1)					268.82	16		
40. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	1.98			3.21	6		
40. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.258			473.00	122		
40. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	1.644			51.41	85		
		Накладные расходы						62.9%	2 063		
		Сметная прибыль						40%	1 312		
		Всего с НР и СП							6 870		
	
41.	ГЭСНр 65-1-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (ф63=56м)	100 м		0.56			10 021.21	5 612		
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0952			268.820	26		
41. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	33.3872			156.950	5 240		
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.0952			308.04	29		
			(1)					268.82	26		
41. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	3.192			3.21	10		
41. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.4144			473.00	196		
41. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	2.6488			51.41	136		
		Накладные расходы						62.9%	3 312		
		Сметная прибыль						40%	2 106		
		Всего с НР и СП							11 031		
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
42.	ГЭСН 16-04-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м		0.16			45 317.92	7 251		
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.64	2.1824			268.194	585		
42. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	190.24	30.4384			187.360	5 703		
42. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.05	0.008			1 126.02	9		
			(1)					268.82	2		
42. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0048			874.68	4		
			(1)					268.82	1		
42. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0352			1 037.49	37		
			(1)					229.99	8		
42. 6.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13.34	2.1344			657.48	1 403		
			(1)					268.82	574		
42. 7.	01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	0.25	0.04			59.34	2		
42. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.47	0.0752			20.52	2		
42. 9.	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.016			3 975.16	64		
42. 10.	01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00085	0.000136			131 971.04	18		
42. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0016	0.000256			45.31			
42. 12.	08.1.02.25	Наконечники	кг	0.55	0.088						
42. 13.	14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	0.25	0.04			234.96	9		
		Накладные расходы						97.92%	6 157		
		Сметная прибыль						56.44%	3 549		
		Всего с НР и СП							16 957		
	
43.	24.3.02.05-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/20	м		14.384			26.83	386		
		Объем: 89.9*0.16									
	
44.	24.1.02.01-0013 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм	10 шт.		1.6			614.02	982		
	
45.	24.3.05.07-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.		0.3			39.08	12		
	
46.	24.3.05.15-0191 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	10 шт.		1.6			61.56	98		
	
47.	24.3.05.16-0131 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.		3.2			46.81	150		
	
48.	24.3.05.07-0082 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20х1/2"	10 шт.		0.8			555.95	445		
	
49.	24.3.05.07-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	10 шт.		3.2			969.60	3 103		
	
50.	18.1.09.06-0063 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.		8			213.96	1 712		
	
51.	18.1.09.06-0067 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.		16			433.94	6 943		
	
52.	18.1.09.06-0068 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.		8			336.61	2 693		
	
53.	ГЭСН 16-04-002-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м		0.44			40 852.57	17 975		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10.104	4.44576			267.805	1 191		
53. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	179.568	79.00992			187.360	14 803		
53. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.06	0.0264			1 126.02	30		
			(1)					268.82	7		
53. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.01584			874.68	14		
			(1)					268.82	4		
53. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.11616			1 037.49	121		
			(1)					229.99	27		
53. 6.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	9.744	4.28736			657.48	2 819		
			(1)					268.82	1 153		
53. 7.	01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	0.25	0.11			59.34	7		
53. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.74	0.3256			20.52	7		
53. 9.	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.03036			3 975.16	121		
53. 10.	01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00059	0.0002596			131 971.04	34		
53. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0011			45.31			
53. 12.	14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	0.2	0.088			234.96	21		
		Накладные расходы						97.92%	15 661		
		Сметная прибыль						56.44%	9 027		
		Всего с НР и СП							42 663		
	
54.	24.3.02.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена: PN 10/25	м		40.876			38.73	1 583		
		Объем: (0.44)*92.9									
	
55.	24.1.02.01-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.		4			631.56	2 526		
	
56.	24.3.05.07-0152 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.		1.1			58.35	64		
	
57.	24.3.05.15-0143 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	10 шт.		1.6			104.92	168		
	
58.	24.3.05.16-0132 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.		3.2			81.71	261		
	
59.	С3 цена поставщи.	ППР Соединение разборное 20 наруж/внутр	шт		16	109.00	1 744.00	109.00	1 744		
	
60.	24.3.05.07-0086 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	10 шт.		1.6			875.89	1 401		
	
61.	23.8.04.08-0172 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм	10 шт.		0.8			850.88	681		
	
62.	С4 цена поставщи.	ППР Редукция 32 х 25	шт		1	8.00	8.00	8.00	8		
	
63.	ГЭСН 16-04-002-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м		0.56			42 284.20	23 679		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.56	9.2736			267.863	2 484		
63. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	169.824	95.10144			179.760	17 095		
63. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.084	0.04704			1 126.02	53		
			(1)					268.82	13		
63. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.06	0.0336			874.68	29		
			(1)					268.82	9		
63. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.408	0.22848			1 037.49	237		
			(1)					229.99	53		
63. 6.	91.17.04-031	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	16.008	8.96448			657.48	5 894		
			(1)					268.82	2 410		
63. 7.	01.3.05.38-0241	Метиленхлорид	кг	0.52	0.2912			59.34	17		
63. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.67	2.6152			20.52	54		
63. 9.	01.7.07.10-0001	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.0476			3 975.16	189		
63. 10.	01.7.15.07-0042	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.0004032			131 971.04	53		
63. 11.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0156	0.008736			45.31			
63. 12.	14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	0.43	0.2408			234.96	57		
		Накладные расходы						97.92%	19 172		
		Сметная прибыль						56.44%	11 050		
		Всего с НР и СП							53 901		
	
64.	24.3.02.05-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба из полипропилена PN 10/63	м		52.976			244.19	12 936		
		Объем: (0.56)*94.6									
	
65.	24.1.02.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.		5			1 324.80	6 624		
	
66.	24.3.05.07-0156 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.		1.4			556.69	779		
	
67.	24.3.05.15-0161 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	10 шт.		0.7			1 007.38	705		
	
68.	24.3.05.07-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2"	10 шт.		0.1			6 503.99	650		
	
69.	24.3.05.16-0135 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.		0.1			1 065.05	107		
	
70.	С5 цена поставщи.	ППР Редукция 63 х 32	шт		1	34.00	34.00	34.00	34		
	
71.	ГЭСН 26-01-017-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м		10			1 182.87	11 829		
		Объем: 56+44									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	3			229.990	690		
71. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	4.224	42.24			187.360	7 914		
71. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.3	3			1 037.49	3 112		
			(1)					229.99	690		
71. 4.	91.21.22-443	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.468	4.68			4.29	20		
71. 5.	12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	3			206.78	620		
71. 6.	14.5.09.05-0103	Очиститель для клея <Армофлекс>	л	0.02	0.2			808.64	162		
		Накладные расходы						76.5%	6 582		
		Сметная прибыль						47.6%	4 096		
		Всего с НР и СП							22 507		
	
72.	12.2.07.05-0111 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм	10 м		4.84			406.66	1 968		
		Объем: 44*1.1									
	
73.	12.2.07.05-0116 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 60 мм	10 м		6.16			776.16	4 781		
		Объем: 56*1.1									
	
74.	ГЭСН 16-07-003-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	шт.		1			1 600.19	1 600		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.024			249.405	6		
74. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.716	7.716			181.930	1 404		
74. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.012	0.012			1 126.02	14		
			(1)					268.82	3		
74. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012			1 037.49	12		
			(1)					229.99	3		
74. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.732	0.732			3.21	2		
74. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.672	0.672			43.43	29		
74. 7.	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001			19 949.00	20		
74. 8.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.0105			473.00	5		
74. 9.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.042	0.042			51.41	2		
74. 10.	01.7.11.07-0045	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0002			73 890.48	15		
74. 11.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0006	0.0006			161 777.88	97		
		Накладные расходы						97.92%	1 381		
		Сметная прибыль						56.44%	796		
		Всего с НР и СП							3 776		
	
75.	ГЭСН 16-06-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм  МПСН, п.10.2 таб.2-3  Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения	шт.		1			33.27	33		
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.004	0.004			229.990	1		
75. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.164	0.164			177.590	29		
75. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.004	0.004			1 037.49	4		
			(1)					229.99	1		
		Накладные расходы						97.92%	29		
		Сметная прибыль						56.44%	17		
		Всего с НР и СП							79		
	
76.	ГЭСН 16-06-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (без стоимости)	шт.		1			102.78	103		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012			229.990	3		
76. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0.492	0.492			177.590	87		
76. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012			1 037.49	12		
			(1)					229.99	3		
76. 4.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.01	0.01			138.87	1		
76. 5.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002			40 390.42	1		
76. 6.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00001	0.00001			76 067.68	1		
		Накладные расходы						97.92%	88		
		Сметная прибыль						56.44%	51		
		Всего с НР и СП							242		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 786.00		134 608	75.368	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							23 529		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							23 529		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							23 529		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 786.00		29 851	16.714	
	.       МАТЕРИАЛОВ -							8 617		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 35-37; %=76.5 - по стр. 71)							11 752		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 35-37, 71)							7 020		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 786.00		48 623	27.225	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							81 228		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 40, 41; %=97.92 - по стр. 42, 53, 63, 74-76)							47 864		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40, 41; %=56.44 - по стр. 42, 53, 63, 74-76)							27 908		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							157 000		
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					1 786.00		229 152	128.305	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	38.22	2.14	4 904	128.31	
	ИТОГО					1 824.22		234 056	128.305	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	36.48	2	4 681	128.317	
	ИТОГО					1 860.70		238 737	128.305	
	НДС 18%				18	334.93	18	42 973	128.304	
	ВСЕГО С НДС					2 195.63		281 710	128.305	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							59 616		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							34 928		
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
77.	ГЭСНр 51-3-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3		0.0925			92 300.92	8 538		
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00185			229.990			
77. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	619	57.2575			147.310	8 435		
77. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00185			1 037.49	2		
			(1)					229.99			
77. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0000925			57 689.15	5		
77. 5.	11.1.03.05-0086	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0.23	0.021275			4 511.27	96		
		Накладные расходы						63.75%	5 377		
		Сметная прибыль						36%	3 037		
		Всего с НР и СП							16 952		
	
78.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком	10 м3		0.892			2 292.77	2 045		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.37464			200.120	75		
78. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.24	10.91808			154.230	1 684		
78. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.42	0.37464			964.28	361		
			(1)					200.12	75		
		Накладные расходы						99.45%	1 749		
		Сметная прибыль						60.52%	1 065		
		Всего с НР и СП							4 859		
	
79.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.812			523.12	5 133		
		Объем: (0.892)*11.0									
	
80.	ГЭСН 46-03-010-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной: 150-200 мм)	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.24			18 104.57	4 345		
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
80. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	86.975	20.874			179.760	3 752		
80. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.42	5.1408			97.21	500		
80. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	42.84	10.2816			9.05	93		
		Накладные расходы						84.15%	3 157		
		Сметная прибыль						47.6%	1 786		
		Всего с НР и СП							9 288		
	
81.	ГЭСН 46-03-009-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.		0.12			13 715.45	1 646		
81. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	67.22	8.0664			173.510	1 400		
81. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	21.11	2.5332			97.21	246		
		Накладные расходы						84.15%	1 178		
		Сметная прибыль						47.6%	666		
		Всего с НР и СП							3 491		
	
82.	ГЭСН 46-03-017-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.5			15 084.48	7 542		
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.215			229.990	49		
82. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.58	37.79			152.740	5 772		
82. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.23	0.115			10.80	1		
82. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.43	0.215			1 037.49	223		
			(1)					229.99	49		
82. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.00685			20.52			
82. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00295			57 689.15	170		
82. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.00245			11 636.25	29		
82. 8.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00025			47 018.66	12		
82. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00475			45 326.49	215		
82. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.105			5 768.85	606		
82. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.09			5 714.19	514		
		Накладные расходы						84.15%	4 898		
		Сметная прибыль						47.6%	2 771		
		Всего с НР и СП							15 211		
	
83.	08.4.03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.035			37 338.90	1 307		
		Объем: (0.5)*0.07									
	
84.	04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.52			3 474.52	1 807		
		Объем: (0.5)*1.04									
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
85.	ГЭСНр 65-2-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		1.176			13 718.42	16 133		
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.37632			268.820	101		
85. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	100.3128			159.670	16 017		
85. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.37632			308.04	116		
			(1)					268.82	101		
		Накладные расходы						62.9%	10 138		
		Сметная прибыль						40%	6 447		
		Всего с НР и СП							32 718		
	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
86.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.748			16 922.31	12 658		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.062832			257.726	16		
86. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	55.29216			187.360	10 360		
86. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.026928			1 126.02	30		
			(1)					268.82	7		
86. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.017952			874.68	16		
			(1)					268.82	5		
86. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.017952			1 037.49	19		
			(1)					229.99	4		
86. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	1.17436			20.52	24		
86. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.00198968			161 777.88	322		
86. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	2.992			630.92	1 888		
		Накладные расходы						97.92%	10 160		
		Сметная прибыль						56.44%	5 856		
		Всего с НР и СП							28 674		
	
87.	24.1.02.01-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.		4			1 745.43	6 982		
	
88.	24.3.03.02-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		74.6504			226.22	16 887		
		Объем: (0.748)*99.8									
	
89.	С6 цена поставщи.	ПВХ ревизия ф110мм серая	шт		8	86.00	688.00	86.00	688		
	
90.	ГЭСН 16-04-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (в земле)	100 м		0.348			16 922.31	5 889		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.029232			257.726	8		
90. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	73.92	25.72416			187.360	4 820		
90. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.036	0.012528			1 126.02	14		
			(1)					268.82	3		
90. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.008352			874.68	7		
			(1)					268.82	2		
90. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.008352			1 037.49	9		
			(1)					229.99	2		
90. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.54636			20.52	11		
90. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.00092568			161 777.88	150		
90. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.392			630.92	878		
		Накладные расходы						97.92%	4 728		
		Сметная прибыль						56.44%	2 725		
		Всего с НР и СП							13 342		
	
91.	24.3.03.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м		34.7304			161.84	5 621		
		Объем: (0.348)*99.8									
	
92.	С7 цена поставщи.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм	шт		2	165.00	330.00	165.00	330		
	
93.	С8 цена поставщ.	Колено 110 х 45° ПВХ Wavin	шт		20	102.00	2 040.00	102.00	2 040		
	
94.	С9 цена поставщ.	Тройник 110 х 45° ПВХ Wavin	шт		8	215.00	1 720.00	215.00	1 720		
	
95.	С10 цена поставщ.	Заглушка 110мм ПВХ Wavin	шт		2	283.00	566.00	283.00	566		
	
96.	ГЭСН 16-07-004-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.		1			1 797.23	1 797		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012			229.990	3		
96. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	10.728	10.728			161.570	1 733		
96. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012			1 037.49	12		
			(1)					229.99	3		
96. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072			117.38			
96. 5.	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192			26 755.20	51		
		Накладные расходы						97.92%	1 700		
		Сметная прибыль						56.44%	980		
		Всего с НР и СП							4 477		
	
97.	ГЭСНр 65-6-12 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Смена: унитазов типа "Компакт" (б/у)	100 шт.		0.16			87 429.01	13 989		
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.5	0.24			249.405	60		
97. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	412.7	66.032			171.480	11 323		
97. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.75	0.12			308.04	37		
			(1)					268.82	32		
97. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.75	0.12			1 037.49	124		
			(1)					229.99	28		
97. 5.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.0035	0.00056			138 785.25	78		
97. 6.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	1.05	0.168			138.87	23		
97. 7.	01.7.15.14-0169	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм	т	0.0072	0.001152			110 311.98	127		
97. 8.	03.2.02.08-0002	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0032			26 755.20	86		
97. 9.	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм	т	0.005	0.0008			62 875.41	50		
97. 10.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000416			40 390.42	17		
97. 11.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.0012	0.000192			76 067.68	15		
97. 12.	24.3.05.01-0101	Втулки полихлорвиниловые	100 шт.	4	0.64			3 294.62	2 109		
		Накладные расходы						87.55%	9 966		
		Сметная прибыль						48%	5 464		
		Всего с НР и СП							29 419		
	
98.	18.2.06.08-0013 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	10 шт.		1.6			630.11	1 008		
	
99.	С11 цена поставщ.	Гофра для унитаза	шт		16	200.00	3 200.00	200.00	3 200		
	
	Сопутствующие работы	
100.	ГЭСНр 67-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж:  электропроводки	100 м		0.4			374.17	150		
100. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	2.54	1.016			147.310	150		
100. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.004	0.0016						
		Накладные расходы						72.25%	108		
		Сметная прибыль						52%	78		
		Всего с НР и СП							336		
	
101.	ГЭСНр 67-4-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей	100 шт.		0.04			860.29	34		
101. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.2336			147.310	34		
		Накладные расходы						72.25%	25		
		Сметная прибыль						52%	18		
		Всего с НР и СП							76		
	
102.	ГЭСНр 67-4-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.04			940.24	38		
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0012			268.820			
102. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.2528			147.310	37		
102. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0012			308.04			
			(1)					268.82			
		Накладные расходы						72.25%	27		
		Сметная прибыль						52%	19		
		Всего с НР и СП							84		
	
103.	ГЭСНм 08-02-409-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.4			4 541.45	1 817		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0864			249.405	22		
103. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	9.1392			177.590	1 623		
103. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0432			874.68	38		
			(1)					268.82	12		
103. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0432			1 037.49	45		
			(1)					229.99	10		
103. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	1.0368			43.43	45		
103. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.384			67.18	26		
103. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.08			163.36	13		
		Накладные расходы						80.75%	1 328		
		Сметная прибыль						52%	855		
		Всего с НР и СП							4 001		
	
104.	24.3.01.04-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		40.8			14.41	588		
		Объем: 40*1.02									
	
105.	ГЭСНм 08-02-412-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.4			1 332.23	533		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
105. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0192			249.405	5		
105. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	2.5872			177.590	459		
105. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0096			874.68	8		
			(1)					268.82	3		
105. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0096			1 037.49	10		
			(1)					229.99	2		
105. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.064			446.18	29		
105. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00024			13 645.03	3		
105. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.008			104.12	1		
105. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.02			443.64	9		
105. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00488			1 205.11	6		
		Накладные расходы						80.75%	375		
		Сметная прибыль						52%	241		
		Всего с НР и СП							1 149		
	
106.	21.1.06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением типа:  ВВГнг(А) -LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0408			31 977.86	1 305		
		Объем: 40*1.02									
	
107.	20.5.02.06-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Распределительная коробка IP44	10 шт.		0.4			186.85	75		
	
108.	ГЭСНм 08-03-593-06 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.04			22 429.10	897		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.084			249.516	21		
108. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	3.39072			187.360	635		
108. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.04224			874.68	37		
			(1)					268.82	11		
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.04176			1 037.49	43		
			(1)					229.99	10		
108. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0124			446.18	6		
108. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0001224			140 831.49	17		
108. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.1632			168.28	27		
108. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0408			2 960.41	121		
		Накладные расходы						80.75%	530		
		Сметная прибыль						52%	341		
		Всего с НР и СП							1 768		
	
109.	20.3.03.04-0481 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильники потолочные  типа: НПП 03-100-001-МУ3	шт.		4			318.41	1 274		
	
110.	20.3.02.10-0009 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.4			104.19	42		
	
111.	ГЭСНм 08-03-591-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.		0.04			7 560.58	302		
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024			253.288	1		
111. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	1.5168			187.360	284		
111. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144			874.68	1		
			(1)					268.82			
111. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096			1 037.49	1		
			(1)					229.99			
111. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0044			446.18	2		
111. 6.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0408			168.28	7		
111. 7.	01.7.15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000064			167 491.66	1		
111. 8.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000012			111 876.20	1		
		Накладные расходы						80.75%	230		
		Сметная прибыль						52%	148		
		Всего с НР и СП							680		
	
112.	20.4.01.01-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.4			423.14	169		
	
113.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.892			510.71	966		
		Объем: 0.132+0.19+1.57									
	
114.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		5.92			151.56	897		
		Объем: 3.7*1.6									
	
115.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		1.892			262.99	498		
		Объем: 0.132+0.19+1.57									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					8 544.00		131 456	15.386	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							7 224		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							3 453		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 100-102; %=80.75 - по стр. 103, 105, 108, 111)							2 623		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 100-103, 105, 108, 111)							1 701		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							11 548		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 544.00		40 907	4.788	
	.       МАТЕРИАЛОВ -							8 247		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63.75 - по стр. 77; %=99.45 - по стр. 78; %=84.15 - по стр. 80-82)							16 360		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 77; %=60.52 - по стр. 78; %=47.6 - по стр. 80-82)							9 324		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					8 544.00		66 591	7.794	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							80 964		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 85; %=97.92 - по стр. 86, 90, 96; %=87.55 - по стр. 97)							36 692		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 85; %=56.44 - по стр. 86, 90, 96; %=48 - по стр. 97)							21 472		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							139 128		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							2 361		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							2 361		
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					8 544.00		219 628	25.706	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	182.84	2.14	4 700	25.706	
	ИТОГО					8 726.84		224 328	25.706	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	174.54	2	4 487	25.708	
	ИТОГО					8 901.38		228 815	25.706	
	НДС 18%				18	1 602.25	18	41 187	25.706	
	ВСЕГО С НДС					10 503.63		270 002	25.706	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							55 675		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							32 497		
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					10 330.00		845 497	81.849	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							30 753		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							26 982		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 100-102; %=80.75 - по стр. 103, 105, 108, 111)							2 623		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 100-103, 105, 108, 111)							1 701		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -							35 077		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 330.00		601 704	58.248	
	.       МАТЕРИАЛОВ -							174 018		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 15, 35-37, 80-82; %=66.3 - по стр. 2, 16; %=80.33 - по стр. 3, 5, 6, 9, 26; %=68 - по стр. 7, 14; %=73.1 - по стр. 8; %=67.15 - по стр. 11; %=63.75 - по стр. 17, 77; %=94.1 - по стр. 18, 20, 22-24, 28, 30, 32; %=76.5 - по стр. 71; %=99.45 - по стр. 78)							263 929		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 15, 35-37, 71, 80-82; %=40 - по стр. 2, 7, 11, 14, 16; %=37.4 - по стр. 3, 5, 6, 9; %=56 - по стр. 8; %=36 - по стр. 17, 77; %=51 - по стр. 18, 20, 22-24, 28, 30, 32; %=44.2 - по стр. 26; %=60.52 - по стр. 78)							140 831		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 330.00		1 006 464	97.431	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							162 192		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 40, 41, 85; %=97.92 - по стр. 42, 53, 63, 74-76, 86, 90, 96; %=87.55 - по стр. 97)							84 556		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 40, 41, 85; %=56.44 - по стр. 42, 53, 63, 74-76, 86, 90, 96; %=48 - по стр. 97)							49 380		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -							296 128		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							50 848		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							50 848		
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					10 330.00		1 388 517	134.416	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	221.06	2.14	29 714	134.416	
	ИТОГО					10 551.06		1 418 231	134.416	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	211.02	2	28 365	134.419	
	ИТОГО					10 762.08		1 446 596	134.416	
	НДС 18%				18	1 937.17	18	260 387	134.416	
	ВСЕГО С НДС					12 699.25		1 706 983	134.416	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							351 108		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							191 912		

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                      Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)