«Согласовано»                                                 «Утверждаю»
                                        
                                                              Ген.директор ООО «Северо-Западная
      Директор МКУ «КР МКД»                                        Управляющая компания»	
		            
______________ С.Б. Русович                                ______________ Т.К. Казакова

  «___» _______________2018 г.				     «___» ________________ 2018г.

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт подвала, фасада без утепления МКД по ул.Банковская 3-13. г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	17.46	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.611	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.157	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	1.74	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	1.74	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2	17.8415	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	10.2	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.204	
9.	Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим)	100 м	0.12	
10.	Приготовление растворов вручную:  цем.-песчан. состав  расширяющ. цемент, песок1:3	м3	0.09	
11.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.068	
12.	Цемент расширяющийся	т	0.0315	
13.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (входы в тамбур состороны двора)	м3	16	
14.	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	1.967	
15.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	25	
16.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.02	
17.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	17.842	
18.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	231.94	
19.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	17.8415	
20.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	17.8415	
21.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-4.46	
22.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-1962.565	
23.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1962.565	
24.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	4460.375	
25.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	16.182	
26.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.291	
27.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	6.473	
28.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	17.8415	
29.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	231.9395	
30.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	677.977	
31.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.2	
	Карниз	
32.	Отбивка штукатурки с поверхностей: карниза	100 м2	1.022	
33.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0.7	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.014	
35.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.022	
36.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13.286	
37.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов	100 м2	1.022	
38.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.022	
39.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13.286	
40.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	38.836	
	Перенавеска эл.кабеля	
41.	Демонтаж кабеля	100 м	3	
42.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	3	
43.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	3	
44.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	3	
45.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	3	
	Цоколь	
46.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	1.93	
47.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0.9	
48.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.018	
49.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.93	
50.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	25.09	
51.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1.93	
52.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	1.93	
53.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.483	
54.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-212.3	
55.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	212.3	
56.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	482.5	
57.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	1.93	
58.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	25.09	
59.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	73.34	
	Оконные и дверные проемы (МОП)	
60.	Демонтаж: решеток оконных	т	0.048	
61.	Монтаж: решеток оконных (б/у)	т	0.048	
62.	Очистка поверхности щетками	м2	10.6	
63.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.106	
64.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.106	
65.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.22	
66.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0702	
67.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	7.02	
68.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.1296	
69.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	12.96	
70.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.12	
71.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм	м	12	
72.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.091	
73.	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	9.555	
74.	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.091	
75.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	2.6	
76.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.091	
77.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.006	
	Крыльцо	
78.	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	2	
79.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.012	
80.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.012	
81.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.4	
82.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	1.68	
83.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	4.4	
84.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.8	
85.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.96	
86.	Устройство стен крылец и ступеней : бетонных	100 м3	0.02	
87.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	2.04	
88.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.0151	
89.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.0151	
90.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.0821	
91.	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	0.167	
92.	Монтаж стальных уголков на ступени	100 м	0.12	
93.	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0.023	
	Отмостка	
94.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.1422	
95.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	25.6	
96.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.51	
97.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.51	
98.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	81.6	
99.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	25.6	
100.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.51	
101.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.51	
102.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	2.54	
103.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2	279.4	
104.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	25.4	
105.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	30.48	
106.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	25.4	
107.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	25.4	
108.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	25.908	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
109.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0.9	
110.	Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона	кг	0.9	
111.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.52	
112.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	2.5	
113.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	2.5	
114.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.5	
115.	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0.72	
116.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 30мм)	100 м2	0.72	
117.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.132	
	Оконные откосы	
118.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.108	
119.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.108	
	Лестница спуска в подвал	
120.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.4	

Составил:	вед.инж ОК                                         Моисеева Т.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.нач.ОК                                         Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)